**ДОДАТОК 3**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015 - 09110000-3 Тверде паливо**

 **(Пелета з лушпиння соняшника)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування Товару** | **Одиниця виміру/Кількість Товару** |
| Пелета з лушпиння соняшника | тонна | 82,8 |

**Технічні вимоги до товару:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** **п/п** | **Технічні та якісні характеристики Товару** |
| **Показник** | **Значення** |
| 1. | Загальна волога, %,  | 10,2 |
| 2. | Зольність, %,  | 2,4 |
| 3. | Масова частка загальної сірки, % | 0,05 |
| 4. | Вихід летких речовин, % | 74,9 |
| 5. | Нижча теплота згоряння, ккал/кг | 4277 |
| 6. | Нижча теплота згоряння, МДж/кг | 17,91 |
| 7. | Вища теплота згоряння, ккал/кг | 5214 |
| 8. | Вища теплота згоряння, МДж/кг | 21,83 |
| 9. | Об’ємна (насипна) щільність, кг/м³ | 523 |
| 10. | Кількість пилу й осипу (механічна міцність), % | 0,7 |

 Товар повинен відповідати стандарту ДСТУ 7124:2009 Лушпиння соняшникове пресоване гранульоване. Технічні умови

 **Термін поставки: до 25.12.2024** та можливістю тимчасового, безоплатного зберігання на фондах постачальника частини об’єму товару за домовленістю.

 **Місце поставки:**

67654, Україна , Одеська область, Одеський район, село Маяки, вул. Богачова,99;

67731, Україна, Одеська область, Одеський район с. Удобне, вул. Кочубинського, 73.

 **Умови поставки:** Поставка товарів здійснюється в вантажних критих транспортних засобах Постачальника на умовах DDP ((Інкотермс у редакції 2010 р.) відповідно до заявок у тарі, що відповідає вимогам санітарних правил і норм.

Поставка (передача) товару здійснюється партіями – **протягом 1 робочого дня** від дати отримання заявки Постачальником **партіями не більше 5 тонн** (у зв’язку із обмеженим місцем для зберігання) (учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист щодо поставки товару партіями не більше 5 тонн).

Покупець не обладнаний вагами для визначення маси отриманого товару. Для забезпечення контролю за отриманою кількістю товару зважування кожної партії товару буде проводитися на вагах, узгоджених Постачальником із Покупцем. Покупець залишає за собою право контрольного зважування у будь якої партії товару на сертифікованих вагах та перевірки якості поставленої продукції в випробувальній лабораторії. Постачальник забезпечує розвантаження товару із транспортного засобу у склад Покупця власними силами. Прийом кожної окремої партії товару буде проводитися за участю уповноважених представників Покупця.

Технічні, якісні характеристики за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля, про що учасником в складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист.

Товар повинен відповідати наступним показникам якості:

1. Паливо має бути пристосованим до побутових систем опалення.
2. Термін виготовлення товару – 2022-2024 рік.
3. Товар повинен бути складений на піддон, зафіксований поліпропіленовою стрічкою. На кожному піддоні має бути наявна інформація щодо номеру партії та дати виготовлення товару.
4. Питома вага подрібненої пелети з лушпиння соняшника в результаті транспортування (доставки до об’єкта Покупця) не повинна бути більше 0,5% від загальної кількості (в складі тендерної пропозиції учасники надають довідку в довільній формі з підтвердженням відповідності запропонованого товару).

 5. Учасник повинен підтвердити шляхом надання сканованої копії протоколу випробувань на пелету з лушпиння соняшника, виданого незалежною лабораторією на ім’я учасника або виробника, який включає всі показники технічних вимог, викладених у Додатку 3 до тендерної документації. Протокол має бути виданий 2022-2024 р. акредитованою лабораторією (в складі тендерної пропозиції учасники надають довідку в довільній формі із зазначенням номеру та дати видачі атестата лабораторії, зареєстрованого у Реєстрі НААУ).

6. Пелета з лушпиння соняшника повинна: відповідати усім діючим санітарно–епідеміологічним нормам та стандартам України. У зв’язку з чим, учасником у складі тендерної пропозиції надається інформація, яка підтверджує, що Пелета з лушпиння соняшника, а також їх поставка відповідає вимогам безпеки для здоров’я і життя людини та охорони праці і довкілля.

7. При передачі товару обов’язково надається:

- видаткова накладна;

- кожна партія товару супроводжується відповідним документом, оформлений належним чином, що підтверджує якість та походження поставленого товару (на кожну партію продукції видається сертифікат якості або посвідчення про якість виданого Виробником (з обов’язковим відображенням переліком технічних характеристик товару зазначених в технічній специфікації ТД).

8. Замовник в будь-який час має право звернутися до акредитованої лабораторії для підтвердження якості поставленого Товару. При невідповідності якості товару, виявленого шляхом лабораторного аналізу, Постачальник зобов’язаний замінити партію.

***Примітка:*** *в тому випадку, якщо згідно вимог даної тендерної документації наявні посилання на певну торгову марку, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва (що необхідні для здійснення закупівлі конкретного товару, що вимагається тендерною документацією для сумісності з обладнанням, в якому буде використаний товар Замовником) дані висловлювання варто розуміти з поняттям «або еквівалент».*

**Керівник чи уповноважена особа учасника торгів**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***(посада) (підпис) (ПІБ)***

**М.П.\***

***\*У відповідності до Закону України від 23.03.2017 № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами підприємцями» відбитки печатки, на усіх документах, які складаються безпосередньо учасниками та завантажуються в електронну систему закупівель, не є обов’язковим та проставляються за бажанням учасників.***