Додаток 1

до Оголошення про проведення закупівлі

**Технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі:**

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації.

Всі будівельні матеріали та вироби, що будуть використовуватися, повинні відповідати гігієнічним та екологічним стандартам.

Обладнання та матеріали, які будуть використовуватись мають бути новими та неексплуатованими; продукція повинна відповідати вимогам чинного законодавства, а саме: Законам України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.

Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції. До розрахунку вартості пропозиції не включаються будь-які витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені учасником (в тому числі і у разі дискваліфікації). Всі можливі витрати Учасника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються Замовником.

Крім цього, Учасники у складі пропозиції надають:

Кошторисну документацію з розрахунком договірної ціни.

Для розгляду надаються у відсканованому вигляді підписанi та завіренi печаткою такі види кошторисної документації:

- договірна ціна з пояснювальною запискою;

- зведений кошторисний розрахунок вартості з пояснювальною запискою;

- локальні кошториси.

Кошторисна документація приймається при наявності підпису та печатки сертифікованого інженера-проектувальника.

Перед складанням пропозиції необхідно здійснити попереднє обстеження приміщення, ознайомитись з видами та об’ємами робіт та скласти відповідний акт за результатами обстеження. Огляд об’єкту Учасником перед подачею пропозиції є обов’язковим. Акт з результатами обстеження об’єкта, завірений підписом уповноваженої особи замовника та печаткою замовника, має бути наданий у складі тендерної пропозиції Учасника.

**Орієнтовний обсяг робіт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 1 м2 | м2 | 8,9 |  |
| 2 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 45,5 |  |
| 3 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 9,1 |  |
| 4 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 15,8 |  |
| 5 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 23,7 |  |
| 6 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1,15-182-2 | м2 | 23,7 |  |
| 7 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 23,7 |  |
| 8 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь віконних підвіконь від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 11 |  |
| 9 | Ремонт бетонних підвіконь штукатурним розчином | м2 | 8 |  |
| 10 | Поліпшене фарбування колером олійним підвіконників | м2 | 11 |  |
| 11 | Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками по цеглі та бетону (матеріал Замовника) | м2 | 1,2 |  |
| 12 | Очищення приміщень від сміття | т | 0,84162 |  |
| 13 | Навантаження сміття вручну | т | 0,84162 |  |
| 14 | Перевезення смітгя до ЗО км | т | 0,84162 |  |