|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **ДОДАТОК 1** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS / *анало*г|5S Фурнітура Вхідні дв. | Вх двері WDS/ *анало*г| 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 / p\_сенд24Укр || 2+2p шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама дверна WDS/ *анало*г /5S 001 / алюмінієвий поріг / стулка дверна WDS/ *анало*г** | | | |  |
|  |  |  |  |  | **5S Т116 / штапик WDS// *анало*г /24мм 040 / штапик WDS// *анало*г 5S 24 мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1460\*2120** | **1** |  | |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | **№ 2** |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | **№ 4** |  |
|  |  |  |  |  | **Ручка труба** |  |  |
|  |  |  |  |  | **(нержавіюча сталь) 500мм x Петлі в колір проф. Jocker x 3 петлі x 1** |  |  |
|  |  |  |  | Замок рейковий з роликом Vorne | **/ *анало*г/** | **№2** |  |
|  |  |  |  | Дотягувач GEZE |  | **№1** |  |
|  |  |  |  | площа | 3,0952 м.кв. | | | |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | **WDS/ *анало*г/ 5S | Axor K-3 | Вікна WDS/ *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 || 21 шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS/ *анало*г/ 24мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1700\*1840** | **7** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1680\*7** |  |
|  |  |  |  | Підвіконня OpenTeck (білий) | **350 // З заглушкой** | **2000\*7** |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | **170** | **1900\*7** |  |
|  |  |  |  | площа | 21,896 м.кв. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS/ *анало*г/ 5S | Axor K-3 | Вікна WDS/ *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 || 1 шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS / *анало*г/ 24мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1100\*1180** | **1** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1080** |  |
|  |  |  |  | Підвіконня OpenTeck (білий) | **350 // З заглушкой** | **1400** |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | **170** | **1300** |  |
|  |  |  |  | площа | 1,298 м.кв. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS/ *анало*г/ 5S | Axor K-3 | Вікна WDS/ *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 || 12 шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS/ *анало*г/ 24мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1250\*1750** | **4** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1230\*4** |  |
|  |  |  |  | Підвіконня OpenTeck (білий) | **350 // З заглушкой** | **1400\*4** |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | **170** | **1300\*4** |  |
|  |  |  |  | площа | 8,75 м.кв. |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS/ *анало*г/ 5S | Axor K-3 | Вікна WDS/ *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 || 2 шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS/ *анало*г/ 24мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1120\*960** | **2** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1100\*2** |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | **170** | **1300\*2** |  |
|  |  |  |  | Підвіконня OpenTeck (білий) | **350 // З заглушкой** | **1400\*2** |  |
|  |  |  |  | площа | 2,1504 м.кв. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | **WDS / *анало*г/ 5S | Axor K-3 | Вікна WDS/ *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 || 2 шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS / *анало*г/ 24мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1120\*960** | **2** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1100\*2** |  |
|  |  |  |  | Підвіконня OpenTeck (білий) | **350 // З заглушкой** | **1400\*2** |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | **170** | **1300\*2** |  |
|  |  |  |  | площа | 2,1504 м.кв. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS/ *анало*г/ 5S | Axor K-3 | Вікна WDS/ *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | **кіл-сть** |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 / 4S-16-4S || 39 шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS/ *анало*г/ 24мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1100\*1200** | **24** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1080\*24** |  |
|  |  |  |  | Підвіконня OpenTeck (білий) | **250 // З заглушкой** | **1200\*18** |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | **250** | **1150\*18** |  |
|  |  |  |  | площа | 17,16 м.кв. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS/ *анало*г/ 5S | Axor K-3 | Вікна WDS / *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 / 4S-16-4S || 15 шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS/ *анало*г/ 24мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1120\*1200** | **5** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1100\*5** |  |
|  |  |  |  | площа | 6,72 м.кв. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | **WDS/ *анало*г/ 5S | Axor K-3 | Вікна WDS / *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 || 2 шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS/ *анало*г/ 24мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1180\*1450** | **1** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1160** |  |
|  |  |  |  | площа | 1,711 м.кв. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS 5S | Axor K-3 | Вікна WDS 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 || 1 шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS/ *анало*г/ 24мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1090\*1000** | **1** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1070** |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | **200** | **1100** |  |
|  |  |  |  | площа | 1,09 м.кв. | | | |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | **WDS 5S | Axor K-3 | Вікна WDS 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 || 1 шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS/ *анало*г/ 24мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1090\*1000** | **1** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1070** |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | **200** | **1100** |  |
|  |  |  |  | площа | 1,09 м.кв. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS / *анало*г/ 5S | Axor K-3 | Вікна WDS/ *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 / 4S-16-4S || 15 шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS/ *анало*г/ 24мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1120\*1200** | **5** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1100\*5** |  |
|  |  |  |  | площа | 6,72 м.кв. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS/ *анало*г/ 5S | Axor K-3 | Вікна WDS / *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 || 2 шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS / *анало*г/ 24мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1160\*1550** | **1** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1140** |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | **250** | **1200** |  |
|  |  |  |  | площа | 1,798 м.кв. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS/ *анало*г/ 5S | Фурнітура Вхідні дв. | Вх двері WDS/ *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 / p\_сенд24Укр || 1+1p шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама дверна WDS/ *анало*г/ 5S 001 / рама дверна WDS/ *анало*г/ 5S 001 / стулка дверна** | | | |  |
|  |  |  |  |  | **WDS/ *анало*г/ 5S Т116 / штапик WDS 24мм 040 / штапик WDS/ *анало*г/ 5S 24 мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **910\*2100** | **1** |  | |  |
|  |  |  |  | Замок рейковий з защіпкою Axor | **проф. сис. Antey x Петлі в колір проф. Jocker x 3 петлі x 1/ *анало*г/** | **№1** |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | **№ 2** |  |
|  |  |  |  | площа | 1,911 м.кв. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструкція | **WDS / *анало*г/ 5S | Axor K-3 | Вікна WDS/ *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 || 3 шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS / *анало*г/ 24мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1100\*2070** | **1** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1080** |  |
|  |  |  |  | площа | 2,277 м.кв. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS 5S | Axor K-3 | Вікна WDS 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 || 3 шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS/ *анало*г/ 24мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1100\*2070** | **1** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1080** |  |
|  |  |  |  | площа | 2,277 м.кв. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS / *анало*г/ 5S | Фурнітура Вхідні дв. | Вх двері WDS / *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **p\_сенд24Укр || 0+4p шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама дверна WDS/ *анало*г/ 5S 001 / рама дверна WDS/ *анало*г/ 5S 001 / стулка дверна** | | | |  |
|  |  |  |  |  | **WDS 5/ *анало*г/ S Т116 / штапик WDS/ *анало*г/ 5S 24 мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1470\*2380** | **1** |  | |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | **№ 1** |  | |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | **№ 2** |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | **№ 3** |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | **№ 4** |  |
|  |  |  |  | Замок рейковий з защіпкою Axor | **проф. сис. Antey x Петлі в колір проф. Jocker x 4 петлі x 1/ *анало*г/** | **№2** |  |
|  |  |  |  | площа | 3,4986 м.кв. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS/ *анало*г/ 5S | Axor K-3 | Вікна WDS / *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **p\_сенд24Укр || 0+1p шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS / *анало*г/ 5S 24 мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1470\*500** | **1** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1450** |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **Н-з'єднувач WDS/ *анало*г/** | **1470** |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | **№ 1** |  |
|  |  |  |  | площа | 0,735 м.кв. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS/ *анало*г/ 5S | Axor K-3 | Вікна WDS/ *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 || 3 шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS/ *анало*г/ 24мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1850\*1920** | **1** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1830** |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | **350** | **1950** |  |
|  |  |  |  | площа | 3,552 м.кв. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS/ *анало*г/ 5S | Axor K-3 | Вікна WDS/ *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **4-16-4 || 6 шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS/ *анало*г/ 24мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1850\*1920** | **2** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1830\*2** |  |
|  |  |  |  | Відлив білий | **350** | **1950\*2** |  |
|  |  |  |  | площа | 7,104 м.кв. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS/ *анало*г/ 5S | Фурнітура Вхідні дв. | Вх двері WDS/ *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть | вартість | разом |  |
|  |  |  |  | скління | **p\_сенд24Укр || 0+4p шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама дверна WDS/ *анало*г/ 5S 001 / рама дверна WDS/ *анало*г/ 5S 001 / стулка дверна** | | | |  |
|  |  |  |  |  | **WDS/ *анало*г/ 5S Т116 / штапик WDS / *анало*г/ 5S 24 мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1850\*2400** | **1** |  | |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | **№ 1** |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | **№ 2** |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | **№ 3** |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | **№ 4** |  |
|  |  |  |  | Замок рейковий з защіпкою Axor | **проф. сис. Antey x Петлі в колір проф. Jocker x 4 петлі x 1/ *анало*г/** | **№2** |  |
|  |  |  |  | площа | 4,44 м.кв. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS/ *анало*г/ 5S | Axor K-3 | Вікна WDS/ *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть |  | |  |
|  |  |  |  | скління | **p\_сенд24Укр || 0+1p шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама WDS/ *анало*г/ 5S 086 / штапик WDS/ *анало*г/ 5S 24 мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **1850\*500** | **1** |  | |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **підвіконний WDS/ *анало*г/** | **1830** |  |
|  |  |  |  | дод.профіль | **Н-з'єднувач WDS/ *анало*г/** | **1850** |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | **№ 1** |  |
|  |  |  |  | площа | 0,925 м.кв. | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  | Конструкція | **WDS/ *анало*г/ 5S | Фурнітура Вхідні дв. | Вх двері WDS/ *анало*г/ 5S** | | | |  |
|  |  |  |  | комплект | вимір | кіл-сть | вартість | разом |  |
|  |  |  |  | скління | **p\_сенд24Укр || 0+2p шт.** | | | |  |
|  |  |  |  | колір | **Білий** | | | |  |
|  |  |  |  | профілі | **рама дверна WDS/ *анало*г/ 5S 001 / рама дверна WDS/ *анало*г/ 5S 001 / стулка дверна** | | | |  |
|  |  |  |  |  | **WDS/ *анало*г/ 5S Т116 / штапик WDS/ *анало*г/ 5S 24 мм 040** | | | |  |
|  |  |  |  | виріб | **950\*2350** | **1** |  | |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | **№ 1** | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Сендвіч-плита 24мм |  | **№ 2** | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Замок рейковий з защіпкою Axor | **проф. сис. Antey x Петлі в колір проф. Jocker x 4 петлі x 1/ *анало*г/** | **№1** | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | площа | 2,2325 м.кв. | | | - |  |

**Двері металеві**

|  |  |
| --- | --- |
| **D:\Анна\договора 2022\Річний план зак 2021\крук\2024\ЕПІЦЕНТР\ВІКНА\праві.png**  **D:\Анна\договора 2022\Річний план зак 2021\крук\2024\ЕПІЦЕНТР\ВІКНА\ліві.png** | Рама/ відбійник 60\*40/15\*15  Монтажна глибина 60мм  Товщина створки 43мм  Товщина металу на коробці 2,0мм  Лист металу 1,5мм  Петлі по 3 шт  Лиштва металева  Замок нижній CLASS сувальний  Серцевина нижня ключ/ключ  Ручка APECS  Вічко немає  Наповнення створки/рам мінеральна вата  Ущільнення 2 контури  1500\*2120+фрамуга 1500\*1200 1 шт  Рама/ відбійник 60\*40/15\*15  Монтажна глибина 60мм  Товщина створки 43мм  Товщина металу на коробці 2,0мм  Лист металу 1,5мм  Петлі по 3 шт  Лиштва металева  Замок нижній CLASS сувальний  Серцевина нижня ключ/ключ  Ручка APECS  Вічко немає  Наповнення створки/рам мінеральна вата  Ущільнення 2 контури  1500\*2120+фрамуга 1500\*1200- 1 шт |
| **D:\Анна\договора 2022\Річний план зак 2021\крук\2024\ЕПІЦЕНТР\ВІКНА\одноств лів.jpg** | Рама/ відбійник 60\*40/15\*15  Монтажна глибина 60мм  Товщина створки 43мм  Товщина металу на коробці 2,0мм  Лист металу 1,5мм  Петлі по 3 шт  Лиштва металева  Замок нижній CLASS сувальний  Серцевина нижня ключ/ключ  Ручка APECS  Вічко немає  Наповнення створки/рам мінеральна вата  Ущільнення 2 контури  850\*2150- 3шт  950\*2100-1 шт  850\*2050 – 3шт |
| **D:\Анна\договора 2022\Річний план зак 2021\крук\2024\ЕПІЦЕНТР\ВІКНА\одноств прав.jpg** | Рама/ відбійник 60\*40/15\*15  Монтажна глибина 60мм  Товщина створки 43мм  Товщина металу на коробці 2,0мм  Лист металу 1,5мм  Петлі по 3 шт  Лиштва металева  Замок нижній CLASS сувальний  Серцевина нижня ключ/ключ  Ручка APECS  Вічко немає  Наповнення створки/рам мінеральна вата  Ущільнення 2 контури  850\*2050 1 шт |

**Начальник квартирно-експлуатаційної**

**служби логістики військової частини А2215**

**капітан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Микола КРУК**