|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **Додаток 3**  до тендерної документації | | | | | | |
| **Технічне завдання**  **для процедури закупівлі:**  **«Технічний нагляд та контроль за наданням послуг на об’єкті: «Послуги з благоустрою населених пунктів - негайна ліквідація дрібних деформацій і пошкоджень щебеневого покриття шляхів (доріг) міста Хмельницького», код ДК 021-2015 - 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт** | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням  нового матеріалу | | | | м2 | | 13400 | | щебенева суміш фр.0-40 | | |
| 2 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання  нового матеріалу | | | | м2 | | 13400 | |  | | |
| 3 | Нарізання кюветів, резервів автогрейдером важкого типу  при робочому ході в одному напрямку довжиною ділянки  до 300 м, ґрунт ІІ групи | | | | м3 | | 100 | |  | | |
| 4 | Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | | | | т | | 175 | |  | | |
| 5 | Перевезення ґрунту до 5 км | | | | т | | 175 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| |  | | --- | | Посада, прізвище, ініціали, підпис Учасника (його Уповноваженої особи), завірені печаткою. | |  | | | | | | | | | | | | | | |