**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі шин для транспортних засобів (Fulda EcoControl 195/65 R15; Triangle Snowlink LL01 195/70 R15C; Hankook Vantra LT RA18 225/65 R16C ; Sunfull HF702 7.50 R16 ; Hankook winter i\*cept evo2 SUV W320 245/70 R15С ; Lassa Wintus 2 225/70 R15С; Triangle TR685 215/75 R17.5; Matador D HR4 215/75 R17.5; Marcher E-2 W-16A PR12 156В) (код за ЄЗС ДК 021:2015: 34350000-5- Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності)**

Учасники закупівлі повинні надати в складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Лот 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Характеристики (вимоги)** | |
| 1 | Призначення | **Niva Chevrolet** |
| Виробник | [Fulda](https://infoshina.com.ua/uk/shiny/fulda) (Польша) |
| Модель | [EcoControl](https://infoshina.com.ua/uk/fulda-ecocontrol) |
| Сезонність шини | літня |
| Вид шини | безкамерна |
| Тип (розмір) | 195/65 R15 |
| Кількість | 4 шт. |
| Індекс навантаження | 91-до 615кг |
| Індекс швидкості | Т- до 190 км/год |
| Тип малюнка протектора | асиметричний |
| Сертифікат якості\відповідності, гарантійний строк експлуатації | згідно гарантійних зобов’язань виробника |
| Наявність камери та обідної стрічки | ні |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Характеристики (вимоги)** | |
| 2 | Призначення | **Volkswagen T4** |
| Виробник | Triangle (Китай) |
| Модель | [Snowlink LL01](https://infoshina.com.ua/uk/triangle-group-trin-ll01) |
| Сезонність шини | зимова |
| Вид шини | безкамерна |
| Тип (розмір) | 195/70 R15С |
| Кількість | 4 шт. |
| Індекс навантаження | 104 - до 900 кг, 102 - до 850 кг |
| Індекс швидкості | Q - до 160 км/год |
| Тип малюнка протектора | симетричний |
| Сертифікат якості\відповідності, гарантійний строк експлуатації | згідно гарантійних зобов’язань виробника |
| Наявність камери та обідної стрічки | ні |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Характеристики (вимоги)** | |
| 3 | Призначення | **Volkswagen T4** |
| Виробник | Hankook (Угорщина) |
| Модель | Vantra LT RA18 |
| Сезонність шини | літня |
| Вид шини | безкамерна |
| Тип (розмір) | 195/70 R15С |
| Кількість | 8 шт. |
| Індекс навантаження | 104 - до 900 кг, 102 - до 850 кг |
| Індекс швидкості | R - до 170 км/год |
| Тип малюнка протектора | симетричний |
| Сертифікат якості\відповідності, гарантійний строк експлуатації | згідно гарантійних зобов’язань виробника |
| Наявність камери та обідної стрічки | ні |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Характеристики (вимоги)** | |
| 4 | Призначення | **Toyota Land Cruiser** |
| Виробник | Sunfull (Китай) |
| Модель | HF702 (універсальна) |
| Сезонність шини | Всесезонні |
| Вид шини | Радіальна |
| Тип (розмір) | 7.50 R16 |
| Кількість | 12 шт. |
| Індекс навантаження | 122/118М PR14 122(1500кг)118(1320кг) |
| Індекс швидкості | М |
| Тип малюнка протектора |  |
| Сертифікат якості\відповідності, гарантійний строк експлуатації | згідно гарантійних зобов’язань виробника |
| Наявність камери та обідної стрічки | ні |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Характеристики (вимоги)** | |
| 5 | Призначення | **Toyota Hilux** |
| Виробник | Hankook (Угорщина) |
| Модель | winter i\*cept evo2 SUV w320a |
| Сезонність шини | зимова |
| Вид шини | безкамерна |
| Тип (розмір) | 245/70 R15С |
| Кількість | 4 шт. |
| Індекс навантаження | 107 - до 975 кг |
| Індекс швидкості | T-190 км/год |
| Тип малюнка протектора | направлений |
| Сертифікат якості\відповідності, гарантійний строк експлуатації | згідно гарантійних зобов’язань виробника |
| Наявність камери та обідної стрічки | ні |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Характеристики (вимоги)** | |
| 6 | Призначення | **Mersedes Sprinter** |
| Виробник | Lassa (Tурция) |
| Модель | Wintus 2 |
| Сезонність шини | зимова |
| Вид шини | безкамерна |
| Тип (розмір) | 225/70 R15С |
| Кількість | 4 шт. |
| Індекс навантаження | 116 - до 1250 кг, 114 - до 1180 кг |
| Індекс швидкості | R-170 км/год |
| Тип малюнка протектора | симетричний |
| Сертифікат якості\відповідності, гарантійний строк експлуатації | згідно гарантійних зобов’язань виробника |
| Наявність камери та обідної стрічки | ні |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Характеристики (вимоги)** | |
| 7 | Призначення | **Автобус Богдан С-092S2** |
| Виробник | Triangle (Китай) |
| Модель | TR685 (кермова) |
| Сезонність шини | всесезонні |
| Вид шини | Безкамерна TL |
| Тип (розмір) | 215/75 R17.5 |
| Кількість | 2 шт. |
| Індекс навантаження | 135 - до 2180 кг, 133 - до 2060 кг |
| Індекс швидкості | L - до 120 км/год |
| Тип малюнка протектора | симетричний |
| Сертифікат якості\відповідності, гарантійний строк експлуатації | згідно гарантійних зобов’язань виробника |
| Наявність камери та обідної стрічки | ні |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Характеристики (вимоги)** | |
| 8 | Призначення | **Автобус Богдан С-092S2** |
| Виробник | Matador (Чехія) |
| Модель | D HR4 (ведуча) |
| Сезонність шини | всесезонні |
| Вид шини | Безкамерна TL |
| Тип (розмір) | 215/75 R17.5 |
| Кількість | 4 шт. |
| Індекс навантаження | 126 - до 1700 кг, 124 - до 1600 кг |
| Індекс швидкості | М- до 130 км/год |
| Тип малюнка протектора | симетричний |
| Сертифікат якості\відповідності, гарантійний строк експлуатації | згідно гарантійних зобов’язань виробника |
| Наявність камери та обідної стрічки | ні |

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Лот 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Характеристики (вимоги)** | |
| 1 | Призначення | **КрАЗ 63221-02** |
| Виробник | (Китай) |
| Модель | Marcher E-2 W-16A |
| Сезонність шини | всесезонні |
| Вид шини | каменерна |
| Тип (розмір) | 1300-530-533 (530/7-21) PR 12 156B |
| Кількість | 6 шт. |
| Індекс навантаження | 2000 - до 4000 кг, |
| Індекс швидкості | F - до 80км/год |
| Тип малюнка протектора | універсальний |
| Сертифікат якості\відповідності, гарантійний строк експлуатації | згідно гарантійних зобов’язань виробника |
| Наявність камери та обідної стрічки | ні |

**У своїй пропозиції, Учасник повинен надати:**

1. Якість та комплектність товару повинна відповідати діючим державним стандартам, технічним умовам та чинному законодавству України щодо показників якості такого виду товару, технічним умовам заводу-виробника, забезпечувати його повну придатність для використання за його призначенням. *Надати лист підтвердження.*

2. Якість Товару повинна відповідати вимогам Державних стандартів та підтверджуватись відповідними сертифікатами і паспортами якості продукції (у випадках, передбачених законодавством) на момент поставки. *Якщо товар не підлягає сертифікації, надається інформаційна довідка про те, що дана продукція не підлягає обов’язковій сертифікації в Україні.*

3. Товар повинен бути новим та не повинен бути у попередній експлуатації, або регенерованим (виготовленим шляхом відновлення Товару, який був у використанні). *На підтвердження надати лист-гарантію.*

4. Товар повинен мати заводську упаковку. *Надати лист підтвердження.*

5. Товар повинен бути виготовлений протягом 2023 року. *Надати лист підтвердження.*

6.Товар повинен бути сертифікований для продажу на території України (врахувати Постанову Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації). *На підтвердження надати лист у довільній формі*.

7. Вартість товару , що є предметом закупівлі, повинна враховувати усі податки та збори, а також всі інші витрати. *На підтвердження надати лист-гарантію*.

8. Учасник приймає на себе зобов’язання щодо поставки товару на адресу Замовника. *На підтвердження надати лист-гарантію.*

9. Учасник гарантує якість та надійність товару, що постачається, протягом терміну, який передбачено технічними умовами та стандартами на даний товар. *На підтвердження надати лист-гарантію.*

Якщо Учасником пропонується **еквівалент товару** до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. *Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент»* *(наприклад, шини Fulda EcoControl 195/65 R15, або еквівалент*), тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Технічні характеристики товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Виробник товару* | *Країна походження товару* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

**УВАГА!!!**

Повідомляємо, що Замовник закуповує шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності з 0% ПДВ відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022р. № 178 «Деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану».

**Учасник у складі пропозиції повинен надати:**

- На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним вимогам зазначеним в Додатку 2 тендерної документації, Учасник повинен підтвердити «Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» шляхом надання листа в довільній формі про згоду з технічними вимогами.

- Лист у довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника, про те, що Учасник дотримується вимог чинного законодавства із захисту довкілля.

- Підписаний учасником проект договору (Додаток 3).

**Учасники при поданні пропозиції повинні враховувати норми\*:**

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;

- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.

\* *надати лист-підтвердження в довільній формі.*

*\*\*У випадку не врахування Учасником під час подання пропозиції, зокрема невідповідність учасника, зазначеним нормативно-правовим актам, пропозиція учасника вважатиметься такою, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення відкритих торгів з Особливостями, та вимогам до предмета закупівлі, тому така пропозиція підлягатиме відхиленню.*