**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Зарядна станція Ecoflow Delta Max 2000  |
| Код ДК 021:2015 | Баласти для розрядних ламп чи трубоккод ДК 021:2015 - 31150000-2 |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | код ДК 021:2015 - 31154000-0 Джерела безперебійного живлення |
| Кількість поставки товару | 4 (чотири) шт. |
| Місце поставки товару | 25002, м. Кропивницький |
| Строк поставки товару | до 05 травня 2024 року |

**Технічний опис**

Зарядна станція Ecoflow Delta Max 2000 (DELTA2000-EU)

Ємність 560000 мАг

Номінальна потужність 2400 Вт

Пікова потужність 3400 Вт

Джерело живленя станції Джерело змінного струму, Сонячна батарея

Індикація заряду Так

Час заряджання 3-5 год

Тип акумуляторів Li-Ion

Сумісність Ноутбук, Смартфон, Планшет, Побутова техніка

Інтерфейси :

Слотів зарядки 13

Тип роз'єму 1 х прикурювач, 2 x Type-C, 4 х USB, 4 х розетки

Вихід змінного струму 230В

Вихід USB-A 2 х 20В/2,4А, 4 х 5В/2,4А

Вихід USB-C 100 Вт

Автомобільний 12В/10A

Фізичні характеристики:

Вага 22 кг

Розміри (ВхШхГ) 497 x 242 x 305 мм

Робоча температура від -20°С до +45°C

**Обгрунтування посилання на конкретну марку чи виробника**

Застосування саме зазначеного мережевого обладнання передбачено відповідним проектом (схемою) організації зв'язку військового об’єкту (схема до публічного доступу не надається).