**Додаток 3 до тендерної документації**

**Технічні вимоги до предмету закупівлі**

**ДК 021:2015 код 30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина) (Моноблок)**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ\***

|  |  |
| --- | --- |
| Діагональ екрана | Не менше 23.8" |
| Тип матриці | Не гірше IPS |
| Макс. роздільна здатність | Не гірше 1920х1080 - Full HD |
| Яскравість, ніт | Не менше 250 ніт |
| Покриття екрану | проти відблиску |
| Модель CPU | Не гірше AMD Ryzen 5 7530U |
| Чіпсет материнської плати | Не гірше AMD SoC platform |
| Тип ОЗП | Не гірше DDR4-3200 МГц |
| Кількість слотів | Не менше 2 |
| Обсяг ОЗП, ГБ | Не менше 16 |
| Обсяг SSD, ГБ | Не менше 512 |
| Операційна система | Встановлена виробником обладнання операційна система з відповідною ліцензією на право користування Microsoft Windows 11 Pro (українська редакція) з обов’язковою підтримкою інтеграції зі службою каталогів Active Directory |
| Вбудовані динаміки | Обов’язково не менше 2 х 3,0 Вт |
| Вбудована камера | Обов’язково не гірше HD720P |
| Роз'єми та порти | Не менше 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x HDMI 1.4 |
| Wi-Fi | Не гірше 802.11 ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Не гірше Bluetooth 5.1 |
| LAN | Обов’язково не гірше 100/1000М Mбіт/с |
| Комплект постачання | Не гірше: Моноблок, Клавіатура провідна USB, Чорна, Миша дротова USB, ЧорнаБлок живленняДокументація |
| Сертифікати | Не гірше:ENERGY STAR 8.0RoHS-compliantErP Lot 7ErP lot3 |
| Колір | Чорний |
| Вага  | Не більше 7кг |

Запропоновані моделі обладнання повинні бути сучасними. Обладнання повинно ввозитися на територію України через офіційні канали поставки зі сплатою всіх необхідних податків і зборів. Замовник залишає за собою право запросити перевірку моделей та серійних номерів обладнання, що постачається, у локального офісу виробника і відмовитися від поставки в разі неофіційного ввозу. Для підтвердження сучасності обладнання та офіційності постачання обладнання на територію України надати листа від виробника обладнання (офіційного представництва) або офіційного дистриб’ютора із зазначенням найменування постачальника.

Все обладнання повинно бути новим в відповідній оригінальній упаковці виробника та таким, що не було у використанні та не було відновленим.

**ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

1. На підтвердження відповідності товару Учасник повинен надати копії наступних чинних сертифікатів виробника, видані органом сертифікації:;

- Сертифікату на системи менеджменту інформаційної безпеки ДСТУ ISO 27001:2023;

- Сертифікату на системи управління безпеки ланцюга постачання ДСТУ ISO 28000:2008;

1. Учасник у документах, що містять технічний опис предмета закупівлі та додаються до тендерної пропозиції (інформації про відповідність тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам), повинен чітко вказати специфікації товару, який буде запропонований замовнику, для задоволення технічних вимог тендерної документації. Специфікації повинні бути вказані зі ступенем деталізації, достатнім для внесення специфікацій у договір про закупівлю, а також для виконання самого договору. На перевірку запропонованих моделей надати посилання на сайт виробника.
2. Учасник надає перелік сервісних центрів служби технічної підтримки, у яких буде здійснюватися гарантійне обслуговування на території України. Під час постачання Учасник повинен надати гарантійні талони зі строком гарантії з вказанням назви обладнання та їх серійних номерів, про що у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист.

***\*В разі якщо дана тендерна документація має посилання на конкретну торгову марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».***