**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ДК 021:2015 –33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (меблі медичного призначення)**

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції** **технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз **«або еквівалент»**.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». **Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

**Учасник вказує повне найменування товару, ТМ, виробника, країну виробництва, надає фото товару, товар новий.**

Загальні вимоги:

1. Товар повинен бути дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) в Україні відповідно до законодавства. На підтвердження Учасник повинен надати/завантажити в ЕСЗ декларації про відповідність та/або висновок держвної санітарно-епідеміологічної експертизи, та/або сертифікат відповідності.

2. При поставці товару повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

3. Транспортна доставка за адресою м. Львів, вул. Коновальця,1, розвантаження та підняття на поверх здійснюється за рахунок Учасника.

4. Гарантійний лист, щодо гарантійного терміну експлуатації товару з дня ортимання товару Замовником становить 12 місяців.

5. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дистриб’ютора, дилера, уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати дату оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно оголошення та назву Замовника

6. У складі своєї пропозиції учасник повинен надати довідку на фірмовому бланку у довільній формі про те, що запропонований учасником товар буде поставлено із врахуванням екологічних вимог, що викладені в законі України від 25 червня 1991р №1264-ХII “Про охорону навколишнього природного середовища”, а також розроблених відповідно до нього Земельного, Водного, Лісового кодексів, Законів “Про охорону атмосферного повітря”, “Про відходи”, “Про поводження з радіоактивними відходами” та передбачати усі заходи спрямовані на захист довкілля.

7. Еквівалентом меблів медичного призначення в розумінні даної тендерної документації є медичні меблі, стандартні характеристики яких абсолютно співпадають з характеристиками, вказаними Замовником. Стандартні характеристики еквіваленту товару на який відбувається заміна повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. У випадку надання еквіваленту Учасник повинен надати порівняльну таблицю з позначенням відповідних технічних характеристик.

**Столик маніпуляційний СМ-3-2 Євро – 2 штуки, колір білий.**

призначений для розміщення та зберігання інструментів та матеріалів під час проведення різних маніпуляцій. Столик складається з металевого каркасу, на який встановлені дві шухляди та дві металеві полиці, для розміщення інструменту. Столик пофарбований білою антибактеріальною порошковою фарбою, яка легко обробляється розчинам, столик оснащений чотирма колесами (два з яких з гальмами).

Габаритні розміри мм: 590\*420\*880.

Допустиме навантаження на столик - до 25 кг.

**Кушетка для фізіотерапевтичного кабінету КФП- 1 штука, колір бежевий**

з регульованим підголівником призначена для розміщення пацієнтів при лікувальному огляді і виконанні різних процедур в фізкабінет. Особливістю цієї кушетки є те, що каркас виготовлений з дерев'яного бруса, що дозволяє виключити дію металевих елементів конструкції при проведенні різних фізпроцедур.

Габаритні розміри, мм.: (дов\*шир\*вис) - 1900\*570\*620

Матеріал каркасу - натуральне дерево

Оббивний матеріал - вінілісшкіра

Підголовник регульований, спосіб регулювання підголівника-механічний

Тип опор- ніжки

**Кушетка процедурна з регульованим підголовником КРП (Евро) №1 – 1 штука, колір салатовий**

з регульованим підголівником. Кушетка являє собою металевий каркас, який пофарбований білою антибактеріальною порошковою фарбою (RAL).  На каркас встановлене м'яке ложе з регульованим по куту нахилу підголівником. Кут підйому підголівника регулюється вручну (0-45о). Для оббивки ложа використовується еко-шкіра. В ножній частині кушетки КРП євро, під ложем, установлений полотенце тримач, на якому можна розміщати рулони шириною 600- 800мм.

Низ кушетки (ложе) оббитий синтетичною білою тканиною;

Висота поролону на ложі - 40мм;

Висота ДСП (основи для поролону) - 16мм;

Допустиме навантаження на кушетку КРП євро – 150кг;

Габаритні розміри - 1950\*650\*600мм;

Загальна висота КРП - 600 мм.;

Вага нетто — 24 кг

Матеріал каркасу Метал

Спосіб регулювання підголівника - механічний

Тип опор- ніжки