**ІНФОРМАЦІЯ**

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,**

**в тому числі та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик**

У разі подання пропозиції, яка не відповідає технічним вимогам, пропозиція не буде розглядатись та буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації (надалі - ТД).

**1.** Послуги з технічного обслуговування повинні забезпечувати:

* гарантований робочий стан обладнання;
* безпеку функціонування обладнання для працівників Замовника, які будуть використовувати дане обладнання в роботі, завдяки обслуговуванню сертифікованими фахівцями згідно норм та правил підприємства-виробника;
* запобігання виходу з ладу обладнання завдяки технічному нагляду та проведенню сервісних робіт;

**2.** Послуги повинні надаватися кваліфікованим спеціалістом (в складі тендерної пропозиції учасник повинен надати копію сертифіката).

**3**. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника. Приїзд інженера на територію Замовника повинен бути здійснений протягом двох робочих днів з моменту отримання учасником – виконавцем заявки від Замовника.

**4.** Гарантія на надані послуги повинна становити не менше 6 місяців (в складі тендерної пропозиції учасник повинен надати гарантійний лист).

**5**. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування.

**6.** Роботи щодо технічного огляду та ремонту проводяться на основі вимог і рекомендацій технічної і експлуатаційної документації кожного виду техніки.

**7.** Замовник вимагає від Учасників подавати пропозиції на весь комплекс робіт з технічного огляду та ремонту та на весь перелік техніки (обладнання).

**Вимоги щодо складових предмету закупівлі (технічна специфікація)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва та тип апарата | Найменування послуг | Одиниці виміру | Кількість, од. |
| 1 | 1. Аналізатор гематологічний Аbacus 3CT | Діагностика апарату | послуга |  |
| Заміна набору «комплект для технічного обслуговування»Ущільнююче кільце камери | послуга |  |
| Ущільнююче кільце камери WBC | послуга |  |
| Ущільнююче кільце шприца | послуга |  |
| Заміна трубок гідравлічної системи | послуга |  |
| Заміна трубок подачі реагентів | послуга |  |
| Очищення клапанів | послуга |  |
| Очищення/змащування шприців | послуга |  |
| Очищення/змащування механічних вузлів | послуга |  |
| Деконтамінація системи | послуга |  |
| 2 | Аналізатор гематологічний Аbacus Junior 30 | Діагностика апарату | послуга |  |
| Деконтамінація системи | послуга |  |
| Заміна набору «комплект для технічного обслуговування»Ущільнююче кільце камери | послуга |  |
| Ущільнююче кільце шприца | послуга |  |
| Заміна трубок подачі реагентів | послуга |  |
| Заміна трубок гідравлічної системи | послуга |  |
| Очищення та змащування механічних вузлів | послуга |  |
| Очищення шприців | послуга |  |
| Очищення клапанів | послуга |  |
| 3 | Аналізатор клінічно біохімічний АССЕNТ-220S | Діагностика апарату | послуга |  |
| Заміна набору «комплект для технічного обслуговування»:Лампа фотометра 20W | послуга |  |
| Заміна набору фільтр води | послуга |  |
| Заміна набору шприц дозування 500ul | послуга |  |