**Додаток 2**

до оголошення про проведення спрощеної

закупівлі через систему електронних торгів

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**невиконання вимог цього розділу Оголошення у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.**

1. **Легковий автомобіль SKODA OCTAVIA А8 Style – 1 одиниця.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги Замовника** | | **Пропозиція Учасника** | |
| 1. **ДВИГУН** | | | | |
| 1.1. | Тип двигуна: бензиновий 2.0 TSI, турбокомпресор | | |  |
| 1.2. | Тип кузова: седан | | |  |
| 1.3. | Робочий об’єм двигуна: не менше 1984 см3 | | |  |
| 1.4. | Потужність двигуна: не менше 140 (190) к.с. / 4200-6000 об/хв | | |  |
| 1.5. | Стандарт токсичності вихлопу: не менше EURO6 | | |  |
| 1.6. | Витрати палива: місто – 7,9 л/100 км  траса – 5,0 л/100 км  змішані – 6,1 л/100 км | | |  |
| 1. **ТЕХНІЧНІ ХАРКТЕРИСТИКИ** | | | | |
| 2.1. | | Тип трансмісії: автоматична DSG 7- ступінчата | |  |
| 2.2. | | Система приводу: повний | |  |
| 2.3. | | Засоби безпеки ESC c XDS+ в наявності | |  |
| 2.4. | | Подушки безпеки водія та пасажира спереду з функцією вимкнення в наявності | |  |
| 2.5. | | Бокові подушки безпеки спереду в наявності | |  |
| 2.6. | | Центральний замок дверей з доступом без ключа, старт/стоп функцією двигуна, «KESSY FULL» без SAFE системи в наявності | |  |
| 2.7. | | Система контролю утримання автомобіля на схилі в наявності | |  |
| 2.8. | | Пакет «Погані дороги» в наявності | |  |
| 2.9. | | Довжина не менше 4689 мм | |  |
| 2.10. | | Ширина не менше 1994 мм | |  |
| 2.11. | | Висота не менше 1470 мм | |  |
| 2.12. | | Колісна база не менше 2686 мм | |  |
| 2.13. | | Кліренс не менше 140 мм | |  |
| 2.14. | | Об’єм багажного відділення не менше 600/1109 л | |  |
| 2.15. | | Підвіска передня незалежна, типу McPherson, з нижнім трикутним важелем та торсіонним стабілізатором | |  |
| 2.16. | | Підвіска задня багатоважільна | |  |
| 2.17. | | Кількість місць в автомобілі не менше 5 (4 пасажира + водій) | |  |
| 2.18. | | Двозонна система кондиціювання з електрорегулюванням та комбіфільтром «Climatronic», датчик вологи, система охолодження в бардачку в наявності | |  |
| 2.19 | | Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом, функцією складання в наявності | |  |
| 2.20. | | Навігаційна система «COLUMBUS» + Web Radio в наявності | |  |
| 2.21. | | Пакет «LIGHT» (LED динамічні передні матричні фари, LED задній комбінований ліхтар, рідні функції освітлення, спеціальний дизайн з освітленням поворотів (AFS1), LED протитуманні фари спереду з функцією «CORNER» в наявності | |  |
| 2.22. | | Задній та передній парктронік «PARK DISTANCE CONTROL» в наявності | |  |
| 2.23. | | Круіз-контроль з обмежувачем швидкості «CRUISE CONTROL» в наявності | |  |
| 2.24. | | Додатково:   * Литі диски PERSEUS 7,5J x 18», антрацит, яскрава обробка; * Вибір режимів руху «DRIVING MODE SELECT»; * Система розпізнання втоми водія «DRIVER ALERT»; * FRONT ASSIST з попередженням та гальмівною реакцією у разі неминучого зіткнення з транспортним засобом; * Пакет «AMBIENTE LIGHT» (внутрішнє освітлення); * Пакет SIMPLY CLEVER (двосторонній килимок у багажному відсіку, мультимедійний тримач, включаючи власник монет, тримач для планшета – в задньому підлокітнику або на спинці переднього сидіння); * Малий шкіряний пакет (3-спицеве спортивне багатофункціональне шкіряне кермо з підігрівом для радіо і телефону, tiptronic); * Пакет Comfort 2 (віртуальна педаль, LED задні ліхтарі, функція анімованого світла); * Запасне (неповно розмірне) колесо для тимчасового використання зі сталевим диском; * Тоновані задні бічні вікна + акустичні вікна спереду. | |  |
| 2.25. | | Колір автомобіля - білий | |  |
| 2.26. | | Рік випуску – 2022 року | |  |
| 2.27. | | Гарантійний термін автомобіля від виробника/постачальника – гарантія 2 роки без обмеження пробігу та додаткова опція «Пакет подовженої гарантії на 4 роки або 90 000 км пробігу» | |  |

1. **Легковий автомобіль SKODA OCTAVIA А8 Ambition – 1 одиниця.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги Замовника** | | **Пропозиція Учасника** | |
| **1. ДВИГУН** | | | | |
| 1.1. | Тип двигуна: бензиновий 2.0 TSI, турбокомпресор | | |  |
| 1.2. | Тип кузова: седан | | |  |
| 1.3. | Робочий об’єм двигуна: не менше 1984 см3 | | |  |
| 1.4. | Потужність двигуна: не менше 140 (190) к.с. / 4200-6000 об/хв | | |  |
| 1.5. | Стандарт токсичності вихлопу: не менше EURO6 | | |  |
| 1.6. | Витрати палива: місто – 7,9 л/100 км  траса – 5,0 л/100 км  змішані – 6,1 л/100 км | | |  |
| **2. ТЕХНІЧНІ ХАРКТЕРИСТИКИ** | | | | |
| 2.1. | | Тип трансмісії: автоматична DSG 7- ступінчата | |  |
| 2.2. | | Система приводу: передній | |  |
| 2.3. | | Засоби безпеки ESC c XDS+ в наявності | |  |
| 2.4. | | Подушки безпеки водія та пасажира спереду з функцією вимкнення в наявності | |  |
| 2.5. | | Бокові подушки безпеки спереду в наявності | |  |
| 2.6. | | Центральний замок дверей з дистанційним керуванням та KESSY GO в наявності | |  |
| 2.7. | | Система контролю утримання автомобіля на схилі в наявності | |  |
| 2.8. | | Пакет «Погані дороги» в наявності | |  |
| 2.9. | | Довжина не менше 4689 мм | |  |
| 2.10. | | Ширина не менше 1994 мм | |  |
| 2.11. | | Висота не менше 1470 мм | |  |
| 2.12. | | Колісна база не менше 2686 мм | |  |
| 2.13. | | Кліренс не менше 140 мм | |  |
| 2.14. | | Об’єм багажного відділення не менше 600/1109 л | |  |
| 2.15. | | Підвіска передня незалежна, типу McPherson, з нижнім трикутним важелем та торсіонним стабілізатором | |  |
| 2.16. | | Підвіска задня багатоважільна | |  |
| 2.17. | | Кількість місць в автомобілі не менше 5 (4 пасажира + водій) | |  |
| 2.18. | | Двозонна система кондиціювання з електрорегулюванням та комбіфільтром «Climatronic», датчик вологи, система охолодження в бардачку в наявності | |  |
| 2.19 | | LED передні фари (LED денне світло), LED задні ліхтарі (LOW LED), протитуманні фари спереду LED в наявності | |  |
| 2.20. | | Бортовий комп’ютер з активним інформаційним дисплеєм Medium (10») | |  |
| 2.21. | | Радіо «BOLERO» без Media + Internet Paket | |  |
| 2.22. | | Задній парктронік «PARK DISTANCE CONTROL» в наявності | |  |
| 2.23. | | Круіз-контроль з обмежувачем швидкості «CRUISE CONTROL» в наявності | |  |
| 2.24. | | Додатково:   * Легкосплавні диски ROTARE AERO 7J x 17»; * Шкіряне мультифункціональне 2-спицеве кермо для радіо і телефону з підігрівом з пелюстками перемикання передач); * Пакет «AMBIENTE LIGHT» (внутрішнє освітлення). | |  |
| 2.25. | | Колір автомобіля - сірий | |  |
| 2.26. | | Рік випуску – 2022 року | |  |
| 2.27. | | Гарантійний термін автомобіля від виробника/постачальника – гарантія 2 роки без обмеження пробігу та додаткова опція «Пакет подовженої гарантії на 4 роки або 90 000 км пробігу» | |  |

Запропонований учасником товар обов’язково повинен відповідати (або бути не гірше) усім наведеним у цьому Додатку до Оголошення технічним вимогам, характеристикам, параметрам і комплектації. Учасник повинен підтвердити відповідність запропонованого ним товару вказаним вимогам шляхом заповнення вищенаведеної таблиці.

Якщо пропозиція торгів учасника не відповідає встановленим технічним вимогам, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі Оголошення.

Транспортні засоби повинен бути новими, технічно справними, комплектуючі - такі, що не були у вживанні.

До транспортного засобу, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник/керівництво по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою, ніж українська мова, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

На момент передачі транспортних засобів сертифікати відповідності, або паспорти якості виробника, або декларації про відповідність з урахуванням того, що технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ).

На момент поставки товар повинен супроводжуватись всіма документи, необхідними для реєстрації транспортного засобу в територіальному сервісному центрі МВС.

Учасник здійснює післяпродажне обслуговування автомобілів протягом гарантійного терміну експлуатації:

- в складі пропозиції учасник надає довідку в довільній формі з інформацією про спеціалізовані підприємства або сертифіковані станції, на яких буде здійснюватися сервісне та гарантійне обслуговування поставленого товару з обов'язковим зазначенням адреси та телефону.

- гарантує забезпечення запасними частинами на гарантійний термін експлуатації проведення гарантійного обслуговування.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується до постачання повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Товар, що пропонується до постачання повинен відповідати вимогам Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», технічних регламентів діючих на території України, що стосуються предмету закупівлі та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.

# Перелік документів, які обов’язково повинен подати учасник як частину своєї пропозиції для підтвердження прийнятності та відповідності товару, що є предметом закупівлі:

Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним вимогам Замовника, учасник підтверджує під час проведення процедури закупівлі, шляхом надання сканованих копій наступних документів, завірених печаткою та підписом учасника:

* Гарантійний лист в довільній формі, що Учасник зобов’язується надати товар відповідно до умов оголошення;

- Довідка, складена Учасником у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника та завірена печаткою\*, про виконання аналогічного договору, з аналогічних робіт. Для підтвердження інформації учасники повинні надати копію аналогічного договору, з копіями документів, які підтверджують належного виконання вимог договору.

\*під аналогічними договорами розуміються договори співставні за складом та характером товару.

- Гарантійний лист (в довільній формі, за підписом і печаткою) від учасника процедури закупівлі, у якому має бути зазначено, що учасник процедури закупівлі та товар який запропоновано ним до поставки, а також його виробник, постачальник не підпадають під санкції / заборону здійснення державних / публічних закупівель Замовником у них, передбачених згідно Указу Президента України №184/2020 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»; п. 10 ч. 1 статті 4 Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 №1644-VII та гарантує, що учасник процедури закупівлі не порушував Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014 № 1702-VII.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

**Уповноважена особа Михайло ОПАНАСЬКО**