Додаток 2

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

до предмета закупівлі:

**Щебінь (Код ДК 021:2015 - 14210000-6-Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повне найменування предмета закупівлі** | **Кількість** | **Періодичність постачання продукції** | **Технічні вимоги або еквівалент** |
| Щебінь гранітний  фракції 20-40 мм | 2087т | до 31.12.2023 року дрібнооптовими партіями згідно заявок замовника | Відповідність  ДСТУ Б В.2.7-75-98 |
| Щебінь гранітний  фракції 40-70 мм | 475т | до 31.12.2023 року дрібнооптовими партіями згідно заявок замовника | Відповідність  ДСТУ Б В.2.7-75-98 |

**Якісні характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| 1 | Найменування матеріалу – щебінь гранітний |  |
| 2 | Розмір фракції щебеню – 20-40 мм та 40-70 |  |
| 3 | Насипна щільність (т/м3) – від 1,4 до 1,5 |  |
| 4 | Вміст зерен пластинчастої та голчастої форми, %  - не більше 10 |  |
| 5 | Марка за міцністю - 1400 |  |
| 6 | Вміст пилуватих і глинуватих частинок, % - не більше 1 |  |
| 7 | Марка за морозостійкістю - 400 |  |
| 8 | Сумарна питома активність природних радіонуклідів – радіаційно-гігієнічна характеристика класс І |  |
| 9 | Відповідність ДСТУ Б В.2.7-75-98 |  |

Детальна інформація про кількість та місце доставки.

**Перелік вулиць** населених пунктів Мостиської міської ради Яворівського району Львівської області.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Місце поставки | к-ть щебеню, т фр.20х40 | к-ть щебеню, т фр.40х70 |
| 1 | с.Заверхи, вул.М.Заньковецької | 23,1 | 23,1 |
| 2 | с.Старява, вул.А.Чайковського | 34,65 | 34,7 |
| 3 | с.Годині, вул.Зарічна | 17,35 | 17,6 |
| 4 | с.Черневе, вул.Грабовського | 35 | 35 |
| 5 | с.Малнів, вул.Незалежності | 44,2 | 44,2 |
| 6 | с.Загорби, вул.Вишнева | 66,3 | 66,3 |
| 7 | с.Ніговичі, вул.Садова | 28,75 | 28,8 |
| 8 | с.Княгиничі, вул. Східна | 48 | 48 |
| 9 | с.Солтиси, вул.Квітнева | 32,65 | 32,7 |
| 10 | с.Гостинцеве, вул.Садова | 111,1 |  |
| 11 | с.Твіржа, вул.Кільцева | 25,7 |  |
| 12 | с.Завада, вул.Вишнева | 42,8 |  |
| 13 | с.Хоросниця, вул.З’єднання | 15,75 |  |
| 14 | с.Заріччя, вул.Лісова | 31,5 |  |
| 15 | с.Королин, вул.Зелена | 22,05 |  |
| 16 | с.Пісок, вул.Миру | 30,40 | 30 |
| 17 | с.Берегове, вул.Миру | 84 |  |
| 18 | с.Раденичі, вул.Зелена-Пасічна | 75,6 |  |
| 19 | с.Чижевичі, вул.Зарічна | 50,4 |  |
| 20 | с.Підліски, вул.Гайова | 75,6 |  |
| 21 | с.Вишенька, вул.Шкільна | 18,9 |  |
| 22 | с.Крукеничі, вул.Зелена | 97,5 | 15 |
| 23 | с.Крукеничі, вул.Стуса | 97,5 | 15 |
| 24 | с.Чишки, вул.Грабовського | 77,8 |  |
| 25 | с.Крисовичі, вул.Шашкевича | 79,6 |  |
| 26 | с.Нагірне, вул.Польова | 43,9 |  |
| 27 | с.Буховичі, вул.Тарасівка |  | 14,6 |
| 28 | с.Липники, вул.Заньковецької | 74,50 |  |
| 29 | с.Стрілецьке, вул.Польова | 74,50 |  |
| 30 | с.Санники, вул.Кільцева | 37,50 |  |
| 31 | с.Арламівська Воля, с.Ставок | 114,6 | 10 |
| 32 | с.Соколя, вул.Глибока | 37,9 | 10 |
| 33 | с.Соколя, вул.Низинна | 37,9 | 10 |
| 34 | м.Мостиська, вул.Патона | 10 |  |
| 35 | м.Мостиська, вул.Пекарська | 30 |  |
| 36 | м.Мостиська, вул.Стрілецька | 130 |  |
| 37 | м.Мостиська, вул.Загороди | 90 |  |
| 38 | м.Мостиська, вул. Мазепи | 60 |  |
| 39 | м.Мостиська, вул.Поповича (від 16 Липня) | 80 | 40 |
|  |  | 2087 | 475 |

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам згідно з даною інструкцією та за формою, що наведена у цьому Додатку (таблиця 1 заповнюються учасником в стовбці «Підтвердження вимог учасником», де потрібно зазначити «Так» або «Ні» із зазначенням запропонованих параметрів).

Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати чинним нормативним актам діючого законодавства України (державним стандартам, технічним умовам тощо), що підтверджується відповідними дозвільними документами. Якість товаруповинна відповідати ДСТУ, підтверджуватися паспортом та сертифікатом відповідності виробника, який повинен містити дату та номер документа. Оригінали або завірені печаткою постачальника копії паспорта та сертифікату відповідності, дійсні на дату поставки товару, подаються учасниками у складі тендерної пропозиції.

Вищенаведений товар постачається партіями від 15 т до 150 т відповідно до фактичної потреби Замовника. Кількість партій необмежена. Строк поставки товару: протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання Постачальником замовлення на відповідну партію товару, що постачається. Замовлення партій товару може здійснюватись на вибір за допомогою телефонного зв’язку, електронною поштою або листом.

Поставка, навантаження та розвантаження товару повинна здійснюватись силами та за рахунок постачальника. Місце поставки товару вказано у вищенаведеній таблиці та буде підтверджуватися/коригуватися у заявці Замовника.

Учасники процедури закупівлі повинні забезпечити можливість безоплатного відповідального зберігання Товару, що постачається, терміном до 90 календарних днів на власному або орендованому складському майданчику. Майданчик повинен бути належно облаштованим, містити окремо відведене місце для складування товару з бетонного вимощення.

Оплата здійснюється по факту постачання товару протягом 30 календарних днів. Строк заміни Постачальником неякісного товару: протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання Постачальником відповідного звернення.

У разі згоди з основними умовами договору, Учасник торгів підписує даний документ і скріплює печаткою. В іншому випадку пропозиція Учасника торгів відхиляється.

***Примітка:***

***Вважати всі зазначені у цій тендерній документації посилання на конкретну торговельну марку чи виробника, або на конкретний процес, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент».***