ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішенням уповноваженої особи

 протокол №17 від «26» квітня 2024 року

 Уповноважена особа

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вікторія ВАГЛАЙ

**Було**

Додаток 2

до тендерної документації

**ДК 021:2015 : 32320000-2 - Телевізійне й аудіовізуальне обладнання**

**Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Мультимедійне обладнання НУШ 5-6 класи.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва обладнання** | **Характеристики** | **К-ть** |
| **Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1 (інтерактивний комплекс) у кількості 10 комплектів** **До складу кожного комплексу входить:**  |
| 1 | **Мультимедійне обладнання НУШ 5-6 класи.** | * 1. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1А) Інтерактивна дошка:дошка прямої проекції з можливістю настінного кріплення;робоча поверхня білого кольору, тверда, зі спеціальним антиблисковим покриттям, стійким до ушкоджень, розрахована, зокрема, для письма на ній маркерами на водній основі;мінімальна діагональ 75**″**. Розмір та аспектне співвідношення робочої поверхні дошки має збігатися з розміром та аспектним співвідношенням проекційного зображення проєктора;дошка повинна забезпечувати можливість управління контентом безпосередньо за допомогою дотиків пальців руки або стилуса/маркера;гарантія на дошку не менше 3 роківБ) Мультимедійний проєктор з короткофокусним об’єктивом:світловий потік не менше 3000 ANSI люменів;роздільна здатність проєктора повинна бути не менше XGA,1024 **×** 768 пікселів, або WXGA, 1280 **×** 800 пікселів;ресурс роботи лампи не менше 5000 годин у стандартному режимі;проєктор повинен комплектуватись спеціальним підвісом,який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або до стелі;відстань від об’єктива проєктора до площини проекції не більше 1 м;довжина інтерфейсного дроту - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до ПК педагогічного працівника у місці його встановлення;гарантія на проєктор не менше 3 років;гарантія на лампу проєктора не менше 1 року або 1000 годин в робочому режиміВ) Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проєктора:для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту;сумісне з операційною системою (далі - ОС) ПК педагогічного працівникаГ) Акустична система зовнішня або вбудована в проєктор (за потребою):потужність не менше ніж 10 Вт

Для підтвердження технічних характеристик, учасник надає посилання на сайт виробника або офіційного представництва виробника | 10 |

1.Технічні характеристики:

1.1.Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

1.2. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється.

1.3. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, тощо) повинні здійснюватися за рахунок Учасника про, що надається гарантійний лист в складі тендерної пропозиції.

1.4 Учасник здійснює доставку обладнання, встановлення та навчання користування обладнанням з виїздом на місце де буде встановлено обладнання.

2. Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним та якісним вимогам Замовника, підтвердити шляхом надання під час проведення процедури (повинні бути завантажені в електронну систему до кінцевого строку подання тендерних пропозицій) закупівлі сканованих копій наступних документів:

2.1. Порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (обов‘язково зазначається виробник та модель для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника).

2.2 Копію сертифікату відповідності на інтерактивний комплекс та на інтерактивну дошку , сертифікат має бути виданий уповноваженим органом із сертифікації.

~~2.3.Авторизаційний лист наданий виробником інтерактивного комплексу, інтерактивної дошки.~~

2.4. Гарантійний лист про надання гарантії на все обладнання строком не менше 12 місяців.

~~2.5 Копію чинного на дату кінцевого строку подання тендерних пропозицій висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на запропоновані проектори (із зазначенням сфери застосування – для закладів загальної середньої освіти)~~.

Надані учасником сертифікати мають бути чинними на дату кінцевого строку подання пропозиції

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

*Завірення документів печаткою необхідне лише у разі, якщо учасник використовує печатку у своїй господарській діяльності, якщо Учасник не використовує печатку то у такому разі надається довідка в довільній формі про ведення господарської діяльності без печатки.*

*У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».*

**Стало**

Додаток 2

до тендерної документації

**ДК 021:2015 : 32320000-2 - Телевізійне й аудіовізуальне обладнання**

**Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Мультимедійне обладнання НУШ 5-6 класи.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва обладнання** | **Характеристики** | **К-ть** |
| **Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1 (інтерактивний комплекс) у кількості 10 комплектів** **До складу кожного комплексу входить:**  |
| 1 | **Мультимедійне обладнання НУШ 5-6 класи.** | * 1. Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1А) Інтерактивна дошка:дошка прямої проекції з можливістю настінного кріплення;робоча поверхня білого кольору, тверда, зі спеціальним антиблисковим покриттям, стійким до ушкоджень, розрахована, зокрема, для письма на ній маркерами на водній основі;мінімальна діагональ 75**″**. Розмір та аспектне співвідношення робочої поверхні дошки має збігатися з розміром та аспектним співвідношенням проекційного зображення проєктора;дошка повинна забезпечувати можливість управління контентом безпосередньо за допомогою дотиків пальців руки або стилуса/маркера;гарантія на дошку не менше 3 роківБ) Мультимедійний проєктор з короткофокусним об’єктивом:світловий потік не менше 3000 ANSI люменів;роздільна здатність проєктора повинна бути не менше XGA,1024 **×** 768 пікселів, або WXGA, 1280 **×** 800 пікселів;ресурс роботи лампи не менше 5000 годин у стандартному режимі;проєктор повинен комплектуватись спеціальним підвісом,який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або до стелі;відстань від об’єктива проєктора до площини проекції не більше 1 м;довжина інтерфейсного дроту - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до ПК педагогічного працівника у місці його встановлення;гарантія на проєктор не менше 3 років;гарантія на лампу проєктора не менше 1 року або 1000 годин в робочому режиміВ) Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проєктора:для створення, перегляду та програвання інтерактивного навчального контенту;сумісне з операційною системою (далі - ОС) ПК педагогічного працівникаГ) Акустична система зовнішня або вбудована в проєктор (за потребою):потужність не менше ніж 10 Вт

Для підтвердження технічних характеристик, учасник надає посилання на сайт виробника або офіційного представництва виробника | 10 |

1.Технічні характеристики:

1.1.Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

1.2. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на не неоригінальні забороняється.

1.3. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, тощо) повинні здійснюватися за рахунок Учасника про, що надається гарантійний лист в складі тендерної пропозиції.

1.4 Учасник здійснює доставку обладнання, встановлення та навчання користування обладнанням з виїздом на місце де буде встановлено обладнання.

2. Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним та якісним вимогам Замовника, підтвердити шляхом надання під час проведення процедури (повинні бути завантажені в електронну систему до кінцевого строку подання тендерних пропозицій) закупівлі сканованих копій наступних документів:

2.1. Порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (обов‘язково зазначається виробник та модель для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника).

2.2 Копію сертифікату відповідності на інтерактивне обладнання та на інтерактивну дошку , сертифікат має бути виданий уповноваженим органом із сертифікації.

2.3. Авторизаційні листи від виробника інтерактивної дошки та від виробника проектора.

2.4. Гарантійний лист про надання гарантії на все обладнання строком не менше 12 місяців.

2.5 Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на інтерактивну дошку, що підтверджує можливість використання обладнання у сфері освіти; декларації щодо відповідності технічному регламенту з електромагнітної сумісності та низьковольтного електричного обладнання.

Надані учасником сертифікати мають бути чинними на дату кінцевого строку подання пропозиції

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

*Завірення документів печаткою необхідне лише у разі, якщо учасник використовує печатку у своїй господарській діяльності, якщо Учасник не використовує печатку то у такому разі надається довідка в довільній формі про ведення господарської діяльності без печатки.*

*У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».*