**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*на закупівлю товарів*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі/ Узагальнена назва предмета закупівлі | **Мототранспортні вантажні засоби** |
| Код ДК 021:2015 | **Код за ДК 021:2015: 34144000-8 Мототранспортні засоби спеціального призначення** |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | **Автомобіль Peugeot Boxer бортовий подвоєна кабіна або еквівалент** |
| Кількість поставки товаруза номенклатурними позиціями | 1. *1 одиниця*
 |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».

1. Автомобіль, що пропонується учасником, повинен бути новим (таким, що не був у користуванні. Не є виставочним та дослідним зразком (На підтвердження учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).

2. Гарантія на автомобіль повинна становити – не менше 24 місяців (На підтвердження учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).

3. Гарантійне і післягарантійне обслуговування запропонованого учасником автомобіля повинно здійснюватися фахівцями учасника або за його дорученням. Учасник повинен гарантувати, у разі необхідності, забезпечення запасними частинами на гарантійний термін експлуатації для проведення технічного обслуговування автомобіля. *(На підтвердження учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

4. Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим чинним нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам, технічним умовам тощо). *(На підтвердження учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

5. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції:

- підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені тендерною документацією (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договору) шляхом надання оригіналу листа від заводу-виробника чи офіційного представника виробника товару в Україні;

- Учасник гарантує своєчасну поставку Товару згідно умов договору про закупівлю (надати лист у довільній формі).

- фото Товару, що пропонується;

- сертифікат відповідності/якості або сертифікат про походження товару або декларацію про відповідність виданий уповноваженим органом сертифікат про походження товару

- Учасник повинен в момент поставки товару представити усі необхідні документи для реєстрації товару у відповідних реєстраційних органах (надати лист у довільній формі).

Документи про відповідність, повинні мати дійсний термін дії на кінцеву дату подання пропозиції учасником.

Якщо учасник не є виробником продукції, надати копії документів, завірені учасником, які підтверджують стосунки із виробником:

- скановану копію/оригінал договору з виробником;

або

- скановану копію/оригінал сертифікату дистриб’ютора, представника, дилера;

або

- скановану копію/оригінал листа виробника про представництво його інтересів учасником;

або

- інше документальне підтвердження про походження товару у Учасника від виробника (в такому разі учасник має надати: договори на купівлю товару або інші належні документи відповідно до чинного законодавства, що підтвердять весь ланцюг походження товару у учасника починаючи від виробника).

Документи подані згідно даного пункту, у сукупності повинні містити всю необхідну інформацію щодо відповідності Товару технічним, якісним та кількісним вимогам Документації.

 Всі посилання згідно цього додатку та в тексті тендерної документації в цілому на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент». Еквівалент товару або його складової частини – вживається у значенні, як рівнозначний товар або його складова частини, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника. У випадку наявності зазначених вище посилань у тексті цієї тендерної документації такі обставини зумовлені вимогами Замовника щодо необхідних мінімальних показників безпечності, надійності, легкості у використанні, тощо.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі: **Автомобіль Peugeot Boxer бортовий подвоєна кабіна або еквівалент**

**ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА** | **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЗАМОВНИКА** | **ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОПОНУЄМОГО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ** | **ВІДПОВІДНІСТЬ****( ТАК / НІ )** |
|  | **Марка дорожньо-транспортного засобу та тип** | Автомобіль Peugeot Boxer L3 - 435 бортовий подвоєна кабіна (або еквівалент) |  |  |
|  | **Рік випуску / стан** | не раніше 2022 року / новий, без реєстрації в ТСЦ МВС (не бувший в експлуатації, без дефектів) |  |  |
|  | **Кількість місць для сидіння (чол.)** | 6/7 |  |  |
|  | **Норми токсичності** | не меншеEURO-6 |  |  |
|  | **Тип підвіски**  | Передня-Незалежна, типу МакФерсон на трикутних нижніх важелях, пружина з гідравлічними телескопічними амортизаторамиЗадня- Поздовжні листові ресори, похилі гідравлічні телескопічні амортизатори |  |  |
|  |
|  | Тип двигуна | Турбований Дизельний двигун  |  |  |
|  | Об’єм (робочий) (см3) | 2179 |  |  |
|  | Кількість циліндрів/клапанів  | 4/16 |  |  |
|  | Максимальна потужність, Квт (к.с.) при об/в.  | 121 (165)/3750 |  |  |
|  | Коробка перемикання швидкостей (Трансмісія) | механічна 6-ступінчата |  |  |
|  | Гальмівна система | Передні гальма- дискові вентильовані, Задні гальма- дискові |  |  |
|  | Радіус колісних дисків (вантажні шини) | R16 (215/75 R16C) |  |  |
| Розміри бортової платформи: |
|  | Довжина, мм | 2950 |  |  |
|  | Ширина, мм | 2100 |  |  |
|  | Висота, мм | 400 |  |  |
| Розмір базового шасі |
|  | Споряджена маса (кг) | 2175 |  |  |
|  | Вантажопідйомність (кг) | 1325 |  |  |
| 1. Є
 | Ємність бака для пального, л | 90 |  |  |
| **Витрата пального** |
|  | Міський цикл, л/100 км | 6,9 |  |  |
|  | Заміський цикл, л/100 км | 6,1 |  |  |
|  | Змішаний цикл, л/100 км | 6,4 |  |  |
|  | Колір | Темно-синій. чорний або білий | ё |  |
| Обладнання: |
|  | AFU - система допомоги при екстреному гальмуванні | обов’язкова наявність |  |  |
|  | ABS - антиблокувальна система гальм  | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Автоматичне блокування дверей під час руху  | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Бокові повторювачі поворотів, вмонтовані у дзеркала заднього огляду  | обов’язкова наявність |  |  |
|  | ESP - електронна система стабілізації, ASR - антибуксувальна система  | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Сигналізатор про непристебнуті ремені безпеки  | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Фронтальна подушка безпеки водія  | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Центральний замок + пульт  | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Імобілайзер  | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Адаптивний підсилювач керма | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Бортовий комп'ютер | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Регулювання рульової колонки по вильоту  | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Електричні склопідйомники передніх дверей | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Аудіопідготовка антена + проводка | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Кондиціонер | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Круїз-контроль | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Генератор зі збільшеною потужністю (220А) | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Програмований передпусковий догрівач двигуна Webasto | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Сидіння водія підвищеного комфорту | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом | обов’язкова наявність |  |  |
|  | Гарантія на автомобіль | 2 роки без обмеження пробігу |  |  |
|  | Транспортний засіб повинен бути заправлений технологічними рідинами у відповідності до інструкції з експлуатації, а також відповідно до законодавства України, обладнаний системами безпеки та містити аптечку медичну, вогнегасник, автомобільний трос. | В наявності |  |  |
|  | Виробник товару\*\* |  |  |  |
|  | Країна походження товару\*\*\* |  |  |  |

*\*заповнюється Учасником згідно технічних характеристик запропонованого товару.*

*\*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\*\*Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

 *В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз «або еквівалент».*

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку**

“Якщо Учасником пропонується **еквівалент товару** до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в формі вищенаведених таблиць за кожною номенклатурною позицією, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника. *Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент»* *(наприклад, автомобіль \*\*\*\*\*\*\*\*\* або еквівалент*), тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації”.

У разі надання еквіваленту з технічними характеристиками, що відрізняється від бажаного предмету закупівлі, Замовник розглядає запропоновані технічні характеристики еквіваленту, та може погодитись або відхилити пропозицію учасника, у разі, якщо технічні характеристики еквіваленту є неприйнятними для замовника.

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару - замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Необхідність закупівлі безпосередньо **автомобіля Peugeot Boxer бортовий подвоєна кабіна або еквівалент** пов’язане з особливостями виробничого процесу та функціями покладеними на підприємство Закупівля автотранспортного засобу з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника враховуючи географічну специфіку населеного пункту, стан дорожнього покриття, помірні експлуатаційні витрати, що досить важливо при наявному фінансуванні, а також надійність, технологічність, високий рівень безпеки та з урахуванням виділених коштів, також така закупівля є економічно-вигідною для підприємства в подальшому та являється забезпеченням належної та безперебійної роботи підприємства із надання поховальних послуг населенню, зміцнення його матеріально-технічної бази, досягнення стабільної та беззбиткової діяльності підприємства.Зокрема автомобілі вантажні задіяні у перевезенні робітників підприємства, інструментів (лопати, граблі, сапи, ножівки, топори та інше), засобів малої механізації( бензопили, мотокоси, газонокосарки, висоторізи), а також у перевезенні померлих громадян до місця поховання. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності замовником було прийнято рішення провести закупівлю автотранспортного засобу з певними технічними і якісними характеристиками.

**Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім зазначених вище, є:**

* технічна специфікація, складена учасником згідно **Таблиць по кожній номенклатурній позиції** за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка, у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі, наведений у цьому додатку; **\*\**у разі зазначення країни походження товару з російської федерації учасник у складі тендерної пропозиції надає митну декларацію, що підтверджує ввезення цього товару на територію України до 24.02.2022 включно***; інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі), наведена в цьому додатку до тендерної документації.

 ***● у разі якщо вартість оголошеного замовником предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, надається сертифікат відповідності/якості або сертифікат про походження товару або декларація про відповідність видані уповноваженим органом (у разі ненадання такого документу тендерна пропозиція учасника буде відхилена як така, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства).***

Поставка товарів до місця поставки відбувається за рахунок переможця.

Термін постачання — по 05.05.2023р.