**Додаток 3**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ**

**ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**(ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)**

**ДК 021:2015 – 44110000-4 – «Конструкційні матеріали» (Плитка тротуарна, поребрик)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Найменування Товару** | | **Одининця вимірювання** | **Кількість** | |
| 1. | Плитка тротуарна (Цегла «Футуро») (колір білий 40\*20см.) 6,0см. | | м2 | 58 | |
| 2. | Плитка тротуарна (Бруківка «Квадрат») (колір червоний 15\*15см.) 6,0см. | | м2 | 55 | |
| 3. | Плитка тротуарна (Бруківка «Квадрат») (колір чорний 15\*15см.) 6,0см. | | м2 | 69 | |
| 4. | Плитка тротуарна (Бруківка «Квадрат») (колір білий 15\*15см.) 6,0см. | | м2 | 274 | |
| 5. | Плитка тротуарна (Бруківка «Новатор») (колір графіт) 6,0см. | | м2 | 1090 | |
| 6. | Поребрик (колір сірий) 1000\*80\*200 | | шт | 255 | |
|  | | **Вимоги :** | | | **Пропозиція учасника** | |
| **1** | | Товщина бруківки – 6,0 см. | | |  | |
| **1.1** | | Розмір поребрика – 1000\*80\*200 (мм) | | |  | |
| **2** | | Морозостійкість - не менше 200 цикли | | |  | |
| **3** | | Водопоглинення - 5% | | |  | |
| **4** | | Стирання - не менше 0,7 г/кв.см. | | |  | |
| **5** | | Міцність на стиск – не менше 300-350 кг/кв.см. | | |  | |
| **6** | | Відпускна міцність бетону - не менше 70% | | |  | |
| **7** | | Виготовлена способом вібропресування | | |  | |

Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування.

**Доставка товару, завантажувально-розвантажувальні роботи проводяться за рахунок постачальника.**

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на транспортування до місця поставки.

**Особливі умови:**

* доставка Товару та його розвантаження здійснюється Постачальником власними силами та за власний рахунок партіями за письмовою заявкою Замовника, викладеною у письмовій формі. Поставка здійснюється на протязі 5 (п’яти) календарних днів з дати подання заявки. Місце поставки товару: м. Долина, вул. Заводська, 1а, 77500, Івано-Франківська обл.;
* у складі пропозиції необхідно надати **лист-підтвердження у довільній формі**, що запропонований товар новий.

**Учасник повинен у складі своєї пропозиції надати наступні документи:**

1. **Гарантійний лист,** в довільній формі, про те, що предмет закупівлі відповідає нормам із захисту довкілля та не спричинить негативного впливу на навколишнє середовище.
2. **Гарантійний лист**, в довільній формі, що гарантійний термін експлуатації товару, що є предметом закупівлі, буде не менше 12 місяців від дати поставки Замовнику.

3. **Сертифікати відповідності** продукції, передбачених законодавством для товарів даного виду.

Пропозиції, що не відповідають зазначеним вимогам відхиляються.

***Примітка:*** *в тому випадку, якщо згідно вимог даної тендерної документації наявні посилання на певну торгову марку, виробника дані висловлювання варто розуміти з поняттям (або еквівалент).*

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (в разі наявності печатки).***