**Додаток 1 до тендерної документації**

(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - Технічна специфікація)

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**«Паливні брикети з деревини»**

**(Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 09110000-3 — Тверде паливо)**

* 1. **ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування та код ДК 021:2015** **номенклатурної позиції предмета закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Паливні брикети з деревини(ДК 021:2015 : 09111400-4 - Деревне паливо) | т | 10 |

*Таблиця 2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування предмета закупівлі** | **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі** |
| 1 | Паливні брикети з деревини (І група якості)*або еквівалент за технічними характеристиками* | ДСТУ 8358:2015 «Брикети та гранули паливні з деревинної сировини. Технічні умови» |
| 2 | Довжина, см | 10 – 30 |
| 3 | Товщина/ ширина/ діаметр, мм | від 60 |
| 4 | Щільність, кг/м3 | не менше ніж 1100 |
| 5 | Вміст дрібних часток розміром не менше ніж 15 мм, % | не більше ніж 8 |
| 6 | Вологість, % | не більше ніж 10 |
| 7 | Зольність, % | не більше ніж 1,0 |
| 8 | Найнижча питома теплота згорання робочої маси брикету, МДж/кг | не менше ніж 17,5 |
| 9 | Вміст загальної сірки, % | не більше 0,08 |
| 10 | Вміст азоту, % | не більше 0,3 |
| 11 | Вміст хлору, % | не більше 0,02 |
| 12 | Вміст домішок, % | не більше 2,0 |

**2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

2.1. Строк поставки товару: протягом 10 днів із дати підписання договору про закупівлю, але не пізніше 30.11.2023 р.

2.2. Місце поставки товару: Україна, 19700, Черкаська область, Золотоніський район, м.Золотоноша, вул.Саксаганського, буд.41/2.

2.3. Поставка товару Замовнику здійснюється силами Постачальника з використанням власних або залучених транспортних засобів за місцем поставки товару з перевіркою Замовником цілісності, кількості, якості товару.

2.4. Постачальник забезпечує наявність супровідних документів для транспортування та відповідність обсягу товару, що навантажується, обсягу, який зазначений у супровідних документах.

2.5. Учасник повинен забезпечити проведення зважування товару під час його поставки на території місцезнаходження структурних підрозділів Замовника та в присутності представника Замовника.

2.6. При поставці товару повинні надаватися супровідні документи, що підтверджують його походження, якість, відповідність державним стандартам.

2.7. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції протокол (-и) випробувань або сертифікат (-и) відповідності або інший (-і) документ (-и) із зазначенням виробника, виданий (-і) не раніше 2023 року відповідним органом з сертифікації, із зазначенням результатів випробувань по фізико-хімічним показникам, що визначені у Таблиці 2 цього додатку.

2.8. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції довідку в довільній формі з інформацією про виробника паливних брикетів (його назва, організаційно-правова форма), його місцезнаходження, країну походження.

2.8.1. У разі наявності в Учасника договірних відносин з виробником – надати копію такого договору, строк дії якого не може бути меншим ніж строк поставки товару, який визначений цією тендерною документацією та гарантійний лист від виробника на ім’я Замовника цих торгів про гарантоване постачання всього обсягу предмета закупівлі Замовнику протягом встановленого цією тендерною документацією строку із зазначення ідентифікатора даної закупівлі.

2.8.2. У разі наявності в Учасника договірних відносин з постачальником, який не є виробником – надати копію договору, укладеного між постачальником та виробником, строк дії якого не може бути меншим ніж строк поставки товару, який визначений цією тендерною документацією та гарантійний лист від виробника на ім’я Замовника цих торгів про гарантоване постачання всього обсягу предмета закупівлі протягом встановленого в тендерній документації строку із зазначенням ідентифікатора даної закупівлі.

***Примітки:***

\* Необхідність зазначення посилання в технічній специфікації на конкретні марки чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва товару пов’язана з технологічними особливостями виробничого (господарського) процесу Замовника та достатнім строком експлуатації товару заявленого виробником конкретної марки, патенту, типу або конкретного процесу чи способу виробництва та відносно низькою сукупною вартістю предмета закупівлі та інших витрат, які нестиме безпосередньо Замовник під час використання, обслуговування та припинення використання такого товару, що є предметом даної закупівлі. Поза цим, таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам Замовника.

\*\* У зв’язку із тим, що вичерпний опис характеристик скласти неможливо, то технічна специфікація може містити посилання, на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, а також можуть міститися описи конкретного технологічного процесу або технології виробництва чи порядку постачання товару (товарів). Отже, з метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічних, якісним та іншим характеристикам товару визначених цієї тендерною документацією, тому всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, слід читати з виразом «або еквівалент».

\*\*\* Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення. Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.