**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**«Плитка тротуарна, поребрик», (код ДК 021:2015: 44110000-4 - Конструкційні матеріали)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Од.**  **вим.** | **Кількість** |
| **1.** | Плитка тротуарна «Старе місто» (сіра) | м.кв. | 185 |
| **2.** | Плитка тротуарна «Старе місто» (червона) | м.кв. | 112 |
| **3.** | Плитка тротуарна «Старе місто» (жовта) | м.кв. | 112 |
| **4.** | Поребрик сірий | м.п. | 116 |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Строки постачання: до 03.05.2024 року.

2. Технічні вимоги:

- доставка замовленої продукції проводиться протягом п’яти днів з моменту отримання заявки від Замовника;

- доставка здійснюється у відповідності зі встановленими в Україні стандартам або технічним умовами, і забезпечує, за умови належного поводження з вантажем, захищеність товару під час транспортування до замовника і збереження.

3. При виявленні Замовником дефектів, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник повинен замінити товар в найкоротші терміни.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

5. Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки та вимог із забезпечення вимог техніки безпеки при постачанні товару несе Учасник.

Учасник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля.

*6. У складі пропозиції Учасник повинен надати Сертифікати якості виробника або сертифікати відповідності згідно вимог чинного законодавства України на запропонований товар.*

7. Товар повинен відповідати вимогам чинних ДСТУ.

*Особливі умови*:

- плитка тротуарна повинна буди виготовлена способом вібропресування;

- плитка тротуарна повинна бути товщиною 45 мм, з шорсткою поверхнею, волого та морозостійка;

- екологічно чиста;

- кольорова плитка тротуарна повинна бути червоного та жовтого кольору;

- поребрик повинен бути розміром 1000\*200\*80 мм.

***Місце поставки та кількість:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва закладу освіти | Адреса закладу освіти | Плитка тротуарна  «Старе місто», м2 | | | Поребрик сірий, м |
| сіра | червона | жовта |
| 1. | Дунаєвецький ліцей №2 | 32400, Хмельницька область, місто Дунаївці, вул. Красінських, 1 | 185 | 112 | 112 | 116 |