**ДОДАТОК №2**

**ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«Послуги фінансового лізингу з метою придбання спецтехніки»**

**2.1Загальна частина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| * 1. 1. | * 1. Екскаватор-навантажувач повинний бути новим, не раніше 2023 року випуску. Кількість – 1 штука. |  |

**2.2Технічна частина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування технічних та якісних характеристик** | **Підтвердження вимог учасником** |
|  | Екскаватор-навантажувач на шасі з пневмоколісним ходом, приводом на всі колеса та гідропідсилювачем керма. |  |
|  | Дизельний 4-ьох циліндровий двигун, з прямим вприском палива, та турбонаддувом (Tier 2 - Tier 3). |  |
|  | Максимальна потужність не меншою 68,5 кВт (92,0 к.с.) |  |
|  | Максимальний крутний момент не менше 410Нм(1300 об/хв) |  |
|  | Робочий об’єм двигуна 4400-4450 см куб. |  |
|  | Має бути встановлений блок підігріву двигуна від зовнішньої електромережі або автономний. |  |
|  | Транспортна довжина, не більше 5950 мм. |  |
|  | Транспортна висота, не більше 3810 мм. |  |
|  | Кабіна оператора повинна відповідати сертифікатам ROPS/FOPS або еквівалент. |  |
|  | Кабіна екскаватора має бути обладнана обігрівачем та кондиціонером. |  |
|  | Освітлення попереду: не менше 2 фари дорожнього освітлення і окремо не менше 4 фари робочого освітлення. |  |
|  | Освітлення позаду: не менше 4 фари робочого освітлення. |  |
|  | Ліхтарі: стопу та повороту,освітлення номерного знаку. |  |
|  | Екскаватор має бути обладнаний крилами-бризковиками передніх і задніх коліс. |  |
|  | Повна експлуатаційна маса не менше 8000 кг. |  |
|  | Суцільний паливний бак без використання додаткових ємностей об’ємом – не менше 120 л. |  |
|  | Об’єм системи охолодження двигуна – не більше 22 л. |  |
|  | Поворотні передні два колеса. |  |
|  | Трансмісія: привід на обидва мости. |  |
|  | Електричний перемикач вибору приводу коліс 2WD/4WD в кабіні екскаватора-навантажувача. |  |
|  | Мости з блокуванням диференціала або диференціалом підвищеного тертя. |  |
|  | Навантаження на задній міст: статичне – не менше 25 000 кг, динамічне – не менше 10 000 кг. |  |
|  | Коробка передач з електричним управлінням та вмонтованим гідротрансформатором для важких умов праці. |  |
|  | Транспортна швидкість пересування не менше 40 км/год в перед, і не менше 20 км/год назад. |  |
|  | Розмір коліс:  - передні: не менше 20  - задні: не менше 26. |  |
|  | Загальна продуктивність гідравлічної системи не менше 140 літрів за одну хвилину. |  |
|  | Максимальний тиск в гідравлічній системі не менше 250 Бар. |  |
|  | Загальний об’єм гідравлічної системи – не більше 120 л. |  |
|  | Ківш навантажувача повинен бути багатофункціональний 6-в-1, щелепний. |  |
|  | Місткість ковша навантажувача – не менше 1,0 куб. метр. |  |
|  | Висота розвантаження навантажувального ковша – не менше 2600 мм. |  |
|  | Стріла навантажувача має бути обладнана системою паралельного підйому. |  |
|  | Ківш навантажувача має керуватися здвоєними гідроциліндрами. Гідроциліндри мають бути розміщені по одній прямій зі стрілою навантажувача. |  |
|  | Рукоять екскаватора – телескопічна лінійної геометрії. |  |
|  | Екскаваторне обладнання має бути оснащене системою зміщення осі копання відносно осі машини. |  |
|  | Має бути встановлене блокування стріли екскаватора, що задіюється з кабіни екскаватора-навантажувача. |  |
|  | Максимально можлива глибина копання екскаватора без використання пристрою для швидкої заміни навісного обладнання не менше 5750 мм. |  |
|  | Максимальна висота завантаження не менше 4700 мм. |  |
|  | Ківш екскаваторного обладнання шириною 750-850 мм. |  |
|  | Ківш екскаваторного обладнання шириною 350-400 мм. |  |
|  | Механічний пристрій швидкої заміни навісного обладнання екскаватора. |  |
|  | Гарантія: 12 місяців без обмеження напрацювання мото/годин. |  |
|  | Період сервісного обслуговування, рекомендований заводом-виробником для України, не менше 500 мото/годин. |  |
|  | Виробником екскаватора-навантажувача повинна бути встановлена система контролю роботи екскаватора-навантажувача в реальному часі через GSM, GPS та Інтернет.  Система включає в себе такі додаткові опції:   * Час напрацювання машини згідно лічильнику мото/годин екскаватора-навантажувача, * Повідомлення про технічне обслуговування, * Історія сервісного обслуговування, * Попередження щодо технічного стану екскаватора, * Рівень пального в баку, * Простоювання техніки. |  |

*Всі посилання згідно цього додатку та в тексті тендерної документації в цілому на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент». Еквівалент товару або його складової частини – вживається у значенні, як рівнозначний товар або його складова частини, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовник згідно вимог цієї документації, але обов’язково не гірші.*

Об’єкт фінансового лізингу/майно повинні бути новими без будь-яких дефектів, механічних та будь-яких інших видимих пошкоджень (подряпин, іржі, окислення, відставання фарби, слідів ударів, підтікання ПММ у системі і т.д.), технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні.

З метою забезпечення здійснення такого принципу закупівель як добросовісна конкуренція серед учасників, Учасник повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції також наступні документи:

* довідку стосовно наявності мережі сервісних центрів з обслуговування товару, що пропонується учасником, на території України, з обов’язковим зазначенням назви, адреси та контактних телефонів цілодобової гарячої лінії такого центру;
* довідка у довільній формі з зазначенням терміну гарантійного обслуговування товару, що пропонується;
* лист щодо забезпечення передпродажної підготовки товару, введення в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника;
* сканкопію оригіналу документу «Сертифікат уповноваженого дилера» з авторизаційним листом до нього, яким надано права продажу транспортних засобів, їх складових частин, оригінальних запасних частин, гарантійного, післягарантійного і сервісного обслуговування, проведення передпродажної підготовки;
* брошуру\* на предмет закупівлі у сканованому вигляді (\*під брошурою замовник має на увазі друковану продукцію з рекламною поліграфією та відповідним дизайном, яка являє собою листи, на сторінках якої розміщена текстова інформація про технічні і якісні характеристики предмету закупівлі з відповідним графічним зображенням таких характеристик);

З метою перевірки відповідності учасника вимогам тендерної документації, замовник має право самостійно перевірити відповідність документів або інформації, установленим вимогам (у т.ч. на офіційних сайтах чи в інших тендерних закупівлях, за допомогою офіційних державних реєстрів тощо), фактично обстежити запропонований учасником товар зі складанням документу довільної форми, а за потреби надсилати відповідні запити або звернення згідно абзацу другого ч. 15 ст. 29 Закону тощо. У разі зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника відповідно до підпункту 3 пункту 1 або підпункту 1 пункту 2 частини 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі».

Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених тендерною документацією подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

У разі якщо учасник або переможець не повинен складати вказаний в документації документ, то він повинен надавати лист роз’яснення.

**2.3 Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону**

**замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків (у 2023 році).**

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

**Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.**

Зазначена вимога щодо ступеню локалізації не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначеній в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару.

В розумінні цієї закупівлі під іншими міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (зокрема угодами про вільну торгівлю) вважаються:

- Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

- Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії;

- Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ;

- Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Учасник процедури закупівлі несе відповідальність згідно з законодавством за зміст, достовірність, актуальність, повноту та коректність інформації, яка подається ним для підтвердження ступені локалізації.

**Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі,** та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою: СЛ = (1 – (МВ+ІВ) / С) × 100%, де:

СЛ – ступінь локалізації виробництва;

МВ – митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень;

IВ – вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника – резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень;

С – собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.

***Учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен надати документальне підтвердження ступені локалізації, а саме:***

- **лист в довільній формі** з посиланням на офіційний веб-сайт Уповноваженого органу з переліком товарів - із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва **не менше 15 % у поточному 2023 році.**

*-*копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

*-* сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні.

Закупівля товару з переліку з урахуванням міжнародних угод:

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та із посиланням (ID) про включення такого товару до Переліку, який присвоєно електронною системою закупівель або сертифікат походження товару, що підтверджує походження товару з країни, з якою Україна уклала міжнародну угоду та / або країни, яка є учасником Угоди СОТ про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі». Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local\_share=10, окрім випадку коли сертифікатом походження товару підтверджено, що країною походження товару є країни, з якими Україна уклала міжнародні угоди та / або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».

У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків або сертифікат походження товару не підтверджує, що країною походження товару є країни, з якими Україна уклала міжнародні угоди та / або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі», замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону, а саме: не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.

Не відхиляються пропозиції учасників, якщо на закупівлю поширюється дія міжнародної угоди та товар, що пропонується учасником, має сертифікат про походження товару з країни, яка є членом цієї угоди.

**2.4. Умови послуг фінансового лізингу:**

- розмір фінансування за операцією – не більше 6100000,00 (шість мільйонів сто тисяч) гривень.

- строк операції – не більше 36  місяців від дати отримання Майна згідно з актом приймання-передачі до договору фінансового лізингу;

- розмір авансового платежу – не менше 20% від вартості об’єкта лізингу;

- процентна ставка – змінювана, визначається виходячи з розміру Індексу UIRD ( 3 місяців) + 14,0 процентних пунктів, але не більше 35,0% річних;

- комісійна винагорода  за управління  разова у розмірі не більше 1,5 % річних та щомісячна у розмірі не більше 2% річних