**Додаток №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**«ДК 021:2015-34110000-1 Легкові автомобілі (Легкові автомобілі)»**

**Строк поставки автомобілів (далі – Товар)** – до 31 грудня 2023 року.

**Товар повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Доставка товару за рахунок постачальника за адресою:** 79026, м. Львів, вул. Бой-Желенського, 5

**Учасник дає гарантію, 3 роки або 100 000 км. пробігу(в залежності від того, що настане раніше). На двигун та трансмісію – 5 років або 150 000 км. пробігу (в залежності від того, що настане раніше).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування Товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| Легковий автомобіль Chery Tiggo 4 або еквівалент | шт | 3 |

**Технічні характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Інформація про відповідність вимогам замовника, показник запропонований учасником.** |
| **Найменування характеристики** | **Показник**  |
| **1.** | **Тип кузова** | П’ятидверний кросовер, хетчбек або універсал |  |
| **2.** | **Довжина кузова (мм)** | Не менше ніж 4300 |  |
| **3.** | **Ширина кузова без врахування зовнішніх дзеркал (мм)** | Не менше ніж 1800 |  |
| **4.** | **Висота кузова з рейлінгами (мм)** | Не менше ніж 1650 |  |
| **5.** | **Колісна база (мм)** | Не менше ніж 2610 |  |
| **6.** | **Споряджена маса (кг)** | Не менше ніж 1300 |  |
| **7.** | **Мінімальний кліренс (мм)** | Не менше 165 |  |
| **Двигун** |
| **1.** | **Тип двигуна** | Бензиновий |  |
| **2.** | **Наявність турбіни** | Без турбіни |  |
| **3.** | **Об'єм двигуна (куб. см)** | від 1300 до 1500 |  |
| **4.** | **Потужність (к.с.)** | Не менше 110 |  |
| **5.** | **Кількість циліндрів** | 4 |  |
| **6.** | **Максимальний крутний момент (Н.м.),** **не менше** | Не менше ніж 140 |  |
| **7.** | **Витрата пального, комбінований цикл (л/100 км), не більше** | Не більше 7,5 |  |
| **8.** | **Екологічний стандарт**  | Євро 5 і вище |  |
| **Трансмісія і тип приводу** |
| **1.** | **Привід коліс**  | передній |  |
| **2.** | **Трансмісія** | 5-ти ступенева механічна  |  |
| **Підвіска** |
| 1. | **Передня підвіска - незалежна типу МcPherson, з газовими амортизаторами****Задня підвіска - торсіонна напівзалежна** | має бути |  |
| **Системи безпеки** |
| **1.** | **Передні ремені безпеки з регулюванням по висоті для водія.** | має бути |  |
| **2.** | **Подушка безпеки водія** | має бути |  |
| **3.** | **Подушка безпеки переднього пасажира** | має бути |  |
| **4.** | **Дискові гальма всіх коліс** | має бути |  |
| **5.** | **ESC - електронна система стабілізації руху** **ABS - антиблокувальна система гальм** | має бути |  |
| **6.** | **Система допомоги при русі з гори HDC** | має бути |  |
| **7.** | **Додатковий світовий сигнал при екстреному гальмуванні** | має бути |  |
| **8.** | **Центральний замок** | має бути |  |
| **9.** | **Іммобілайзер** | має бути |  |
| **10.** | **Задні ремені безпеки** | має бути |  |
| **Комфорт** |
| **1.** | **Зовнішні дзеркала, що регулюються дистанційно, з підігрівом** | має бути |  |
| **2.** | **Система автоматичного вмикання головного світла** | має бути |  |
| **3.** | **Регулювання керма (телескопічне)** | має бути |  |
| **4.** | **Електропідсилювач керма** | має бути |  |
| **5.** | **Регулювання сидіння водія по висоті** | має бути |  |
| **6.** | **Електросклопідйомники передні та задні** | має бути |  |
| **7.** | **Повітряний фільтр системи кондиціонування** | має бути |  |
| **8..** | **Кондиціонер**  | має бути |  |
| **9.** | **Bluetooth** | має бути |  |
| **10.** | **Система контролю тиску в шинах** | має бути |  |
| **Інтер’єр** |
| **1.** | **Заднє сидіння, що складається у відношенні 60:40 з трьома підголівниками, що регулюються, з центральним підлокітником** | має бути |  |
| **2.** | **Полиця багажного відділення** | має бути |  |
| **3.** | **Оббивка сидінь – тканина** | має бути |  |
| **Екстер’єр** |
| **1.** | **Зовнішні дзеркала у колір кузова** | має бути |  |
| **2.** | **Повторювачі поворотів у зовнішніх дзеркалах** | має бути |  |
| **3.** | **Денні ходові вогні (LED)** | має бути |  |
| **4.** | **Протитуманній задній ліхтар** | має бути |  |
| **5.** | **Зовнішні ручки кольору кузова** | має бути |  |
| **6.** | **Легкосплавні диски** | має бути |  |
| **Аудіо-система** |
| **1.** | **Кольоровий 9" сенсорний дисплей touch screen (підключення Mirror Link)** | має бути |  |
| **2.** | **Камера заднього огляду**  | має бути |  |
| **3.** | **4 динаміки**  | має бути |  |
| **4.** | **Роз’єм AUX**  | має бути |  |
| **5.** | **Роз’єми USB** | має бути |  |
| **6.** | **Керування аудіо-системою на кермі** | має бути |  |
| **Інше** |
| **1.** | **Стан товару** | новий |  |
| **2.** | **Гарантійні зобов’язання, не менше** | 3 років або 100 000 км. пробігу(в залежності від того, що настане раніше). На двигун та трансмісію – 5 років або 150 000 км. пробігу (в залежності від того, що настане раніше) |  |
| **3.** | **Регламент ТО-1** | Не раніше 1 року або 10 000 км. пробігу |  |
| **4.** | **Рік виробництва** | Не старше 2021 |  |
| **Кількість товару:** | **3 (три автомобіля)**  |  |
| Увага. При формуванні пропозиції учасник повинен врахувати, що ціна одного автомобіля (1шт) не може перевищувати 600 тис грн., згідно Постанови КМУ від 4 квітня 2001 р. № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджет» |

1) Учасник в складі пропозиціє повинен надати порівняльну табличку із зазначення відповідності запропоновано товару технічним характеристикам, які вимагається Замовником.

2) Учасник в складі пропозиціє повинен надати діючий дилерський договір / або чинний сертифікат на підтвердження, що учасник має статус офіційного дилера виробника запропонованого Товару / або Сертифікат відповідності та Гарантійний лист від учасника, шо автомобіль не був у використанні.

*\*В разі наявності в даному документі посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*