**Додаток 3**

**тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документи, що підтверджують прийнятність і відповідність предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються Замовником відповідно до умов цієї тендерної документації.

Тендерна пропозиції щодо технічних характеристик предмету закупівлі (як і сама тендерна пропозиція загалом) не повинна містити:

- умов, що суперечать чинному законодавству України;

- будь-якої недостовірної інформації, підроблених документів чи підроблених копій документів;

Якщо документи тендерної пропозиції не відповідають умовам тендерної документації, така тендерна пропозиція відхиляється Замовником.

Запропонований учасником товар **Системний блок (для крипто-захисту)** має відповідати наступним вимогам:

**Таблиця 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Основні параметри** | **Технічні вимоги (не гірше ніж)** |
| 1 | Процесор | - не гірше Core i5-10400;- базова частота: не менше 2,9 ГГц;- ядер: не менше 6;- кеш пам’ять 3-го рівня: не менше 12 МБ;- тип роз`єму: Socket 1200;- покоління/ядро: 10 покоління/(Comet Lake);- інтегрована графіка: не гірше Intel UHD Graphics 630  |
| Материнська плата | - з інтегрованою відео картою, звуковою картою та мережевою картою 1000 Мбіт/с. - Підтримка пам`яті: 2\*DDR4 DIMM; Кількість каналів 2. - Формфактор: MicroATX;- Тип роз`єму: Socket 1200 |
| Оперативна пам'ять | - Виробник: Kingston Fury- не менше 8 ГБ DDR4 з частотою не менше 3200 MHz;- кількість планок: 1. |
| Накопичувач:SSD: | - не менше 120 ГБ (Швидкість читання і швидкість запису не менше 500 МБ/с). |
| Зовнішні інтерфейси | - не менше 6 USB (з них: не менше 2 — на передній панелі; (з них: не менше 2 — за технологією USB 2.0; не менше 2 — за технологією USB 3.Х), RJ-45 (Gigabit Ethernet), VGA, HDMI, line in, line out |
| Корпус | - з відмовостійким блоком живлення з енергоефективністю не менше 85%, який забезпечує надійну роботу усіх компонентів системного блоку |
| Інше | - Забезпечення можливості підключення двох моніторів одночасно;- мережевий адаптер 2шт. : PCI-E, 1xRJ-45, 1000 Мбіт/с – один встановлений, один додатково. |
| Програмне забезпечення | - без операційної системи. |
| Кількість | - 26 шт. |
| Строк дії гарантії | - не менше 36 місяців на всі компоненти від виробника системного блоку; |
|  | Місце поставки | М.Житомир вул..Бориса Лятошинського,5 |

*У разі посилання в технічній частині на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то такі посилання вживаються у значенні «…. «або еквівалент»»..*

**Документи, що підтверджують технічні, якісні та кількісні характеристики товару:**

* **Довідка** у довільній формі з інформацією **про фактичні технічні характеристики запропонованого Учасником товару** із зазначенням виробника, країни виробника;
* Товар повинен відповідати технічним, кількісним та якісним вимогам Замовника.
* Відповідати показникам якості, які встановлюються законодавством України та діючим стандартам, Учасник повинен надати необхідні копії сертифікатів якості виробника, або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього.
* Товар повинен передаватися в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування.
* Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.
* Завантаження, розвантаженнята занос Товару на склад Замовника здійснюється представниками Постачальника за адресою Замовника.
* **Гарантійний лист Учасника про зобов’язання здійснювати безкоштовне гарантійне обслуговування товару (обов’язково зазначити строк надання гарантійного обслуговування) та вказати інформацію про наявність сервісного центру для гарантійного обслуговування в м. Житомир (Житомирська область) (зазначити місцезнаходження, телефон/факс сервісного центру, сайт, е-mail), якщо сервісний центер знаходить в іншій області (зазначити місцезнаходження, телефон/факс сервісного центру, сайт, е-mail) і обов`язково лист зобов`язаннями на оплачування пересилки курєрською службою туди/назад гарантійної техніки та відповідні відмітки про продовження строку гарантії на той же строк, скільки товар буде на гарантійному ремонті;**
	+ - * Учасник надає довідку у довільній формі щодо дотримання вимог чинного законодавства із захисту довкілля, у якій зазначається застосування Учасником заходів із захисту довкілля, передбачених чинним законодавством України про відходи, пов’язаних з відходами, що утворюються у процесі виробництва предмета закупівлі.