Last saved by: 123

| Додаток 3
| до тендерної документації
Технічні , якісні і кількісні вимоги

ДК 021:2015
 77211300-5 – Послуги із благоустрою населених пунктів
(видалення аварійних дерев)

Об'єми робіт

№
п/п

Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Видалення хвойних (окрім модрин) і м’яколистяних порід дерев з  діаметром прикорня від 40 см  до 100 см. | 10 шт | 6 |
2 | Видалення твердолистяних порід дерев з  діаметром прикорня від 40 см  до 100 см. | 10 шт | 4,2 |
3 | Розкряжування хлистів хвойних (крім модрин) і м’яколистяних порід дерев на сортаменти довжиною до 2 м з діаметром прикорня понад 32 см | 10 м³ | 8 |
4 | Очищення від залишків порубки без спалювання хвойних (крім модрин) і і м’яколистяних порід дерев | 10 м³ | 8 |
5 | Звалювання з кореня дерев твердих порід , діаметр стовбура більше  32 см | 100 шт | 1,2 |
6 | Звалювання з кореня дерев м’яких порід , діаметр стовбура понад 24 см до  32 см | 100 шт | 1,5 |
7 | Звалювання з кореня дерев м’яких порід , діаметр стовбура більше  32 см | 100 шт | 1,5 |
8 | Подрібнення гілля , кущів і крон дерев деревоподрібнюючою машиною DP-660 , товщина гілок більше 10 см | 10м³ | 12 |
9 | Трелювання деревени на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт (80 к.с.) , діаметр стовбурів понад 30 см | 100 шт | 1,5 |
10 | Навантаження або розвантаження колод загальною масою, що підіймається 1,0 т | 100 т | 0,51 |
11 | Перевезення сміття до 5 км | т | 51 |
         
В місцях де технічна  специфікація  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип , джерело його походження або виробника, вважати вираз  "аналог та/або еквівалент".

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля

Виконавець повинен забезпечити: 
- надання послуг згідно з вимогами норм з охорони праці,  норм з охорони навколишнього природного середовища, Державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів та інших нормативних документів , що стосуються надання даних послуг;      
       - якісне і своєчасне надання послуг з видалення дерев  протягом року на території Берегівської територіальної громади   , належне очищення територій видалення від гілля , кущів , крон дерев та інше ; 
- забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, у випадку використання при наданні послуг машин та механізмів.
- забезпечити своїх працівників спецодягом, взуттям ,  засобами індивідуального захисту ( рукавички, ремені безпеки тощо) згідно діючих виробничо-санітарних норм.
      - за власні кошти забезпечити доставку працівників  до місця надання послуг. Доставку обладнання, інвентарю та всіх необхідних матеріалів та засобів, задіяних в наданні послуг.
 - якість послуг з видалення дерев  повинна відповідати вимогам діючого законодавства у частині санітарних вимог. 

                      Послуги з видалення аварійних дерев  здійснюється цілорічно.   
            Надання послуг здійснюється згідно узгоджених графіків з Замовником або наданих ним листів-доручень. В разі необхідності термінового виконання послуг, що не передбачені графіком, Замовник письмово або в телефонному режимі, з послідуючим письмовим підтвердженням, надає додаткові об'єми послуг або вносить зміни до узгодженого графіку в межах лімітних асигнувань .
            Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, забезпечити унеможливлення розсипання зібраного сміття (відходів від видалення дерев і порослі) в процесі його збирання та навантаження , не допускати забруднення навколишнього середовища .
Послуги надаються працівниками Виконавця, що пройшли відповідний інструктаж та ознайомлені з нормативними документами щодо послуг, які надаються.
В будь-який момент виконання послуг Замовник має право перевіряти якість виконання робіт, надавати зауваження щодо якості та кількості робіт, які необхідно виконати, або в разі, якщо якість послуг є незадовільної з точки зору Замовника, надавати час Виконавцю для усунення недоліків.
Підтвердження виконання послуг, здійснюється шляхом оформлення акту встановленого зразка.
Вимоги до учасників закупівлі :
наявність працівників відповідної кваліфікації , обладнання і матеріально-технічної бази , дозволів (ліцензій , сертифікатів, посвідчень) для надання послуг з видалення дерев на території Берегівської територіальної громади , що відповідає технічним  вимогам до предмета закупівлі.
В тендерній пропозиції учасник надає :
- договірну ціну пропозиції та підтверджуючі розрахунки за статтями витрат у відповідності до Державних стандартів України, яка повинна бути розрахована відповідно за правилами визначення динамічної договірної ціни . Пропозиції Учасника повинні враховувати вартість використання обладнання, паливо – мастильних матеріалів, ручного навантаження, транспортних витрат, витратних матеріалів, податків і обов’язкових зборів та інших витрат, необхідних для якісного, своєчасного та в повному обсязі надання послуг замовнику згідно з чинним законодавством. 
- підтвердження згоди з проектом договору підряду у вигляді сканованої копії проекту договору , підписаного керівником або уповноваженою особою підприємства (учасника тендеру) 
- скановану копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб -підприємців та громадських формувань.