**ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА,**

**КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО**

**ГОСПОДАРСТВА СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Протокол** **Уповноваженої особи**

**13.03.2024 року №\_15/03/24**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Лариса ПРИНДЮК**

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

по процедурі **ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями)**

на закупівлю **: роботи**

***«РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ КНП СМР СКВИРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.КИЇВСЬКА, 12, М. СКВИРА, БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.»***

**Код ДК 021:2015 -45454000-4 – Реконструкція.**

**(Нова редакція)**

**м. Сквира – 2024 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості).  Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | *Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради* |
| 2.2 | місцезнаходження | 09001, Україна, Київська область, Білоцерківський район, м. Сквира , вул. Карла Болсуновського, 28 |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | ПІБ: Приндюк Лариса Миколаївна – головний спеціаліст відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради ( уповноважена особа)  Електронна адреса: kap\_bud2021@ukr.net  Телефон: (04568) 5-16-36 |
| 3 | **Процедура закупівлі** | відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Інформація про предмет закупівлі** | *роботи* |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | ***«РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ КНП СМР СКВИРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ.КИЇВСЬКА, 12, М. СКВИРА, БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.»***  *(Код ДК 021:2015 – 45454000-4 Реконструкція.)* |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Закупівля здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому. |
| 4.3 | місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги *(для робіт або послуг)* | Місце, де повинні бути виконані роботи : *вул. Київська, 12* *м. Сквира, Білоцерківський район, Київська область, Україна , 09001*  *Обсяг виконання робіт: 1 робота; згідно із Технічним завданням до цієї тендерної документації ( Додаток 2).* |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | ***З дня підписання договору до 01 липня 2024 року*** |
| 4.5 | Очікувана вартість предмета закупівлі | **12 697 986, 00 ( Дванадцять мільйонів шістсот дев»яносто сім тисяч дев»ятсот вісімдесят шість гривень 00 коп) з ПДВ.** |
| 5 | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | **Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | **Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. В складі тендерної пропозиції учасник надає лист-погодження з даним пунктом тендерної документації.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загально прийнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни).  Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ , що складений на іншій, ніж українська мова, він повинен бути перекладений українською мовою та переклад ( або справжність підпису перекладача) засвідчений нотаріально або легалізований у встановленому законодавством України порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.  **Виключення:**  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | | |
| 1 | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру.  Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.  Замовник повинен ***протягом трьох днів*** з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів.  Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менш як на чотири дні.***  ***Примітка:*** *відсутність будь-яких запитань та уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації означатиме, що учасники повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї закупівлі.* |
| 2 | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель ***у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.******Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін***, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. В складі тендерної пропозиції учасник надає лист- погодження з даним пунктом тендерної документації. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції**   * *\*вимога не стосується учасників, які здійснюють господарську діяльність без печатки* | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.  Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у [пункті 47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1261) Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації:   * Інформацією та документи, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям визначеним в статті 16 Закону – ***згідно*** з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * інформацією щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей, – ***згідно з Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * для об’єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об’єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей №1178, - згідно з ***Додатком 1*** до цієї тендерної документації; * інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі- технічні вимоги до предмета закупівлі ( Технічне завдання) — ***згідно з Додатком 2*** до тендерної документації; * документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції, договору про закупівлю (протокол засновників та/або наказ про призначення (у разі підписання керівником, копію паспорта, ідентифікаційного коду посадової (их) та/або уповноваженої (их) та /або уповноваженої (их) осіб на право підпису документів пропозиції), довіреність, доручення ( уразі підписання іншою уповноваженою особою учасника) або інший документ, що підтверджує повноваження представника учасника на підписання документів); * документами, що підтверджують надання учасником забезпечення тендерної пропозиції *(якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі та тендерною документацією);* * інформацією щодо кожного субпідрядника/ співвиконавця у разі залучення (відповідно до п. 7 «Інформація про субпідрядника/співвиконавця» даного Розділу) *(застосовується для робіт або послуг)*; * у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання; * заповнену форму «Тендерна пропозиція» згідно ***Додатку 4*** до тендерної документації, завірену підписом уповноваженої особи та печаткою\* учасника; * лист-згоду з проектом договору та його істотними умовами, проект договору викладено в ***Додатку 5*** до цієї тендерної документації; * іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.   *Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.*  Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує **чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю**, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 1 (для переможця).  **Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.**  ***Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.***  Згідно з наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок» та на виконання пункту 19 частини 2 статті 22 Закону в тендерній документації наведено опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій у наступній редакції:  «Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме технічні помилки та описки.  ***Опис формальних помилок:***  1. Інформація / документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:  — уживання великої літери;  — уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  — використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  — зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю — помилка в цифрах;  — застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  — написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  — нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа / унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та / або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та / або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та / або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  ***Приклади формальних помилок:***  — «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  — «м.київ» замість «м.Київ»;  — «поряд -ок» замість «поря – док»;  — «ненадається» замість «не надається»»;  — «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  — учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.  **УВАГА!!!**  **Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронного документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог:**  **1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;**  **2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);**  **3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.**  **Винятки:**  **1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.**  **Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).**  **Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».**  **Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).**  Всі документи тендерної пропозиції  подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель).  Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію(у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) *(у разі здійснення закупівлі за лотами)*. |
| 2 | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Під час здійснення цієї закупівлі відповідно до Особливостей застосовуються положення статті 25 Закону з урахуванням положень пункту 47 Особливостей.  **Розмір забезпечення тендерної пропозиції:** **63 489,93 гривень.**  **Вид забезпечення тендерної пропозиції:** *банківська гарантія та /або електронна банківська гарантія, PDFабо Word з накладанням ЕЦП гаранта, яка надається одночасно з поданням тендерної пропозиції.*  Строк дії забезпечення  тендерної пропозиції учасника (банківської гарантії) має дорівнювати абоперевищувати ***120 (сто двадцять) днів*** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій включно.  Вимоги та умови до забезпечення тендерної пропозиції зазначаються відповідно до наказу Мінекономіки від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» (далі — Вимоги), з урахуванням Особливостей, а саме:  1. Вимоги визначають обов'язкові вимоги до гарантії, яка надається як забезпечення тендерної пропозиції, передбаченої пунктом 10 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — гарантія) з урахуванням Особливостей, банками (далі — гарант).  2. Терміни, зазначені у Вимогах і Формі, вживаються у значеннях, визначених Цивільним кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі», постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року № 5).  3. Реквізити гарантії, визначені у Формі (Додаток 1 до тендерної документації), є обов'язковими для складання гарантії.  4. У реквізитах гарантії:  1) щодо повного найменування гаранта зазначається інформація:  — повне найменування гаранта, його ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;  — код банку (у разі наявності);  — адреса місцезнаходження; поштова адреса для листування;  — адреса електронної пошти гаранта, на яку отримуються документи;   * — SWIFT-адреса гаранта;   2) щодо повного найменування принципала, яким є учасник процедури закупівлі, зазначається інформація:  — повне найменування — для юридичної особи;  — прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) — для фізичної особи;  — ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань — для принципала юридичної особи – резидента;  — реєстраційний номер облікової картки платника податків — для принципала фізичної особи — резидента (у разі наявності);  — серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) або індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (у разі відсутності паспорта);  — адреса місцезнаходження;  3) щодо повного найменування бенефіціара, яким є замовник, зазначається інформація:  — повне найменування юридичної особи; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія;  — адреса місцезнаходження;  4) сума гарантії зазначається цифрами і словами, назва валюти — словами;  5) у назві валюти, у якій надається гарантія, зазначається валюта, у якій надається гарантія, та її цифровий і літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34;  6) датою початку строку дії гарантії зазначається дата видачі гарантії або дата набрання нею чинності;  7) зазначається дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане;  8) зазначаються унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X та назва і вебсайт інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»;  9) в інформації щодо тендерної документації зазначаються:  — дата рішення замовника, яким затверджена тендерна документація;  — назва предмета закупівлі / частини предмета закупівлі (лота) згідно з оголошенням про проведення конкурентної процедури закупівлі;  10) строк сплати коштів за гарантією зазначається в робочих або банківських днях;  5. Гарантія та договір, який укладається між гарантом та принципалом, не може містити додаткових умов щодо:  — вимог надання принципалом листів або інших документів (крім випадків надання принципалом повідомлення гаранту про настання обставин, за яких строк дії гарантії вважається закінченим, зазначених у абзаці четвертому пункту 4 Форми);  — вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку;  — можливості часткової сплати суми гарантії.  6. Гарантія, яка складається на паперовому носії, підписується уповноваженою(ими) особою(ами) гаранта та скріплюється печатками (у разі наявності).  7. Гарантія, яка надається в електронній формі, підписується шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно.  8. Зміни до гарантії можуть бути внесені в порядку, передбаченому законодавством України, після чого вони стають невід'ємною частиною цієї гарантії.  \*\**Під терміном «категорія бенефіціара» мається на увазі категорія замовника відповідно частини 4 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».*  *Банківська гарантія повинна бути безвідкличною.*  *Обов»язок банка сплатити повну суму тендерного забезпечення (гарантована сума) за першою письмовою вимогою Замовника (бенефіціара), в якій буде посилання на одну з наступних підстав, зазначених у пункті 3 Розділу III цієї документації.*  *Банківська гарантія сформульована іншим чином, або яка містить відкладні умови набуття нею чинності, вважається такою, що не відповідає вимогам тендерної документації.*  *Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель на підставі абзацу 4 підпункту 1 пункту 44 Особливостей у разі, коли учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником.*  Грошове забезпечення (покриття) гарантії повинно бути підтверджено наступними документами (надаються у складі тендерної пропозиції):   * довідкою, виданою банком-гарантом, завіреною підписом уповноваженої особи банку-гаранту, яка повинна містити реквізити гарантії, умови видачі гарантії, дату видачі такої довідки, найменування принципала, його ідентифікаційний код, а також свідчити про забезпечення гарантії відповідним покриттям в розмірі не меншому ніж це передбачено п.2 цього розділу із зазначенням номеру рахунку, на якому обліковуються кошти гарантії в установі банку-гаранта;   документом, що безпосередньо підтверджує забезпечення (покриття) гарантії: випискою з рахунку, що повинна свідчити про зарахування учасником відповідної суми коштів для покриття гарантії згідно з вимогами цього пункту тендерної документації (або списання таких коштів банком-гарантом для їх резервування на відповідному рахунку, тощо).  **У разі якщо до тендерної документації вносяться зміни, забезпечення тендерної пропозиції має враховувати внесені зміни та відповідно містити посилання на дату рішення замовника, яким затверджена остання редакція тендерної документації.** | | |
| 3 | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Забезпечення тендерної пропозиції ***повертається*** учаснику у разі:   1. закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2. укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; 3. відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4. закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.   Забезпечення тендерної пропозиції ***не повертається*** у разі:   1. відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2. непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3. ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений абзацом 15 пункту 47 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей; 4. ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.   За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, ***замовник повідомляє установу***, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції ***протягом п’яти днів*** з дня настання однієї з підстав повернення забезпечення тендерної пропозиції. | | |
| 4 | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними ***протягом 120 (ста двадцяти) днів*** із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.  До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.  Учасник процедури закупівлі має право:  відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;  погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції *(у разі якщо таке вимагалося)*.  У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. | | |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації.  Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації.  **Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.**  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.  Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. | | |
| 6 | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з [пунктом третім частини друго](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2289-17)ї статті 22 Закону зазначено в ***Додатку 2*** до цієї тендерної документації. | | |
| 7 | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця** | Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт / надання послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю *(надається у разі залучення).*  Якщо учасник не планує залучати до виконання робіт/ надання послуг субпідрядника/ співвиконавця надає у складі тендерної пропозиції довідку довільної форми із зазначенням відповідної інформації. | | |
| 8 | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. | | |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | | | |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій —  **18.03.\_ 2024\_ року, 00:00 год.**  *(Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.)*  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. | | |
| 2 | **Дата та час розкриття тендерної пропозиції** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей. | | |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** | | | | |
| 1 | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.  Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.  Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.  **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.  *(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).*  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  *Ціна тендерної пропозиції* ***не може*** *перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей.*  *До розгляду* ***не приймається*** *тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.*  Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %.  Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.  Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.  АБО  Учасник визначає ціни на **роботи**, що він пропонує **виконати** за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для **робіт** даного виду.  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель ***протягом 24 годин*** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями.  ***У разі коли учасник процедури закупівлі стає переможцем кількох або всіх лотів, замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, об’єднавши лоти*** *(у разі здійснення закупівлі за лотами).* | | |
| 2 | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.  До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції *(у разі встановлення такої вимоги)*. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.  За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.  ***Інші умови тендерної документації:***  1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього.  3.    Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  5.  Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком  1*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.  6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.  В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.  7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу 3*** до цієї тендерної документації.  9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.  10.Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.  11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.  12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):  — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.  А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран ; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.  № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176); | | |
| 3 | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі:  підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;  зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей;  не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;  не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;  визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей;  є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/ Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р.  № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);  2) тендерна пропозиція:  не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131)3 цих особливостей;  є такою, строк дії якої закінчився;  є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;  не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;  3) переможець процедури закупівлі:  відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;  не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;  не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;  надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.  ***Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | | |
| 1 | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  ***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону та частини 46 Особливостей. |
| 2 | **Строк укладання договору про закупівлю** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації.  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа у строки, визначені пунктом 2 «Строк укладання договору про закупівлю» цього розділу.  Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати належно оформлені документи, а саме:   * *підписаний договір з додатками;* * *договірну ціну зі всіма розрахунками (додатки до договору) з обов»язковим дотриманням усіх передбачених видів та об»ємів робіт;* * *завірену копію виписки з ЄДР;* * *завірену копію витягу платника ПДВ і/або єдиного податку;* * *завірена копія доручення уповноваженій особі (копія наказу, копія протоколу про призначення, тощо) на підписання договору про закупівлю.*   *У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, або ненадання у спосіб, зазначений в тендерній документації, документів, що підтверджують відсутність підстав, визначений частиною 44 Особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строків дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом.* |
| 4 | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.  Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  Істотні умови договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов»язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:   * зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; * погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; * покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; * продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов»язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об»єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; * погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення ( без зміни кількості (обсягу) та якості робіт); * зміни ціни в договорі про закупівлю у зв»язку зі зміною ставок податків і зборів та /або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та /або пільг з оподаткування. * зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; * зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону; * зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об’єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 “Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку.   Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків визначених положеннями статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та випадків визначених положеннями Постанови КМУ № 1178. |
| 5 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Переможець завантажує через електронну систему закупівель протягом 5 календарних днів з для оприлюднення повідомлення про намір укласти з ним договір, забезпечення виконання договору у вигляді електронної страхової гарантії але в будь-якому випадку не пізніше дати укладення договору про закупівлю. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю складає 3% (відсотка) вартості договору про закупівлю. Строк дії забезпечення виконання умов договору становить не менше строку дії договору про закупівлю. Гарантія надається: **Відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради**, Переможець надає страхову гарантію, у вигляді електронного документу (файлу в форматі PDF) з одночасним документальним підтвердженням її чинності, шляхом накладення електронного цифрового підпису уповноваженої на підписання особи та електронної цифрової печатки фінансової установи (у розширенні \*.р7s). через електронну систему закупівель, з обов'язковим зазначенням у тексті гарантії посилання на програмний комплекс та його версію, яким накладено КЕП (підпис та печатку) для можливості перевірки такого підпису та печатки.  За умови, шо надана страхова гарантія підписана не керівником (директором, головою правління), Переможець повинен надати через електронну систему закупівель довіреність, що засвідчує право надання та підпису страхової гарантії від імені фінансової установи уповноваженій на це особі, з одночасним документальним підтвердженням КЕП підписанта (керівника, директора, голови правління, тощо) та КЕІІ печатки фінансової установи, у розширенні р7s.  Страхова гарантія повинна бути безвідкличною та безумовною та підтверджувати дію страхового захисту фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником умов договору про закупівлю, та містити інформацію про умови повернення забезпечення виконання договору про закупівлю, з посиланням на відповідні законодавчі норми та з обов'язковим зазначенням номеру та дати оголошення закупівлі, вказаному на офіційному сайті: prozorro.gov.ua. Переможець торгів під час надання забезпечення виконання договору про закупівлю, для підтвердження права Гаранта на здійснення відповідної діяльності, через електронну систему закупівель надає, також скановані копії наступних документів: свідоцтво про реєстрацію страхової компанії в Державному реєстрі фінансових установ; ліцензію на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування фінансових ризиків видану Нацкомфінпослуг або НБУ (або інформацію від фінансової установи у вигляді довідки, яка підтверджує наявність діючої ліцензії, що надає право провадити вищезазначену діяльність);  внутрішні правила (далі - «Правила») надання фінансових послуг (або додаток чи витяг з «Правил») та відповідну «Програму добровільного страхування фінансових ризиків невиконання або неналежного виконання страхувальником умов договору про закупівлю» (далі - «Програма»), складену до «Правил» затверджену Страховиком та зареєстровані (затверджені) Нацкомфінпослуг чи НБУ. «Правила» мають відповідати наступним критеріям:  а) складені відповідно до конкретного виду добровільного страхування (згідно із Законом України «Про страхування», «Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)».  Вид страхування має бути чітко визначений у «Правилах» (та у «Програмі») та\або додатках до них (визначення неконкретного виду страхування, або зазначення його у вигляді «інших видів страхування» у «Правилах» (та\або додатках до них) - не відповідає нормам страхового законодавства та вимогам оголошення про проведення спрощеної закупівлі замовника);  б) затверджені фінансовою установою (страховою компанією) та зареєстровані (затверджені) Нацкомфінпослуг чи НБУ (як самі «Правила» так і витяги та додатки до них);  в) підтверджують право гарантування та укладення з боку страховика договорів добровільного страхування «фінансового ризику невиконання або неналежного виконання умов договору про закупівлю»;  г) підтверджують обов'язок страховика відшкодовувати страхові ризики, що можуть виникнути внаслідок «невиконання (неналежного виконання) страхувальником умов договору про закупівлю».  В наданій страховій гарантії обов’язкове посилання на пункт, частину, розділ «Правил», що підтверджують обов'язок відшкодування вищезазначеного ризику (ризиків).  Зокрема, «страхова гарантія» обов'язково повинна містити такі реквізити: назву документа - «страхова гарантія»; номер, дату та місце складання; повну назву, код ЄДРПОУ, юридичну та фактичну адресу принципала (страхувальника), його банківські реквізити. Для принципала (страхувальника) фізичної особи, у т.ч. фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер (РНОКПП). інформацію про адресу реєстрації (місця проживання); суму гарантії (страхова сума) цифрами та словами, назву валюти, в якій надається гарантія, словами, цифровий та літерний код валюти відповідно до Класифікатора; посилання на предмет закупівлі стосовно якого проводиться тендер у відповідності до оголошення про закупівлю, в якому передбачена вимога щодо надання страхової гарантії; назву бенефіціара (внгодонабувача), код ЄДРПОУ, юридичну адресу; назву гаранта (страховика), код ЄДРПОУ, Юридичну адресу, банківські реквізити; термін (строк) дії гарантії (період дії страхового захисту); підпис та відбиток печатки страхової компанії; умови, за яких надається право вимагати платіж (страхові ризики); порядок та умови виплати страхового відшкодування.  Страхова виплата не може бути меншою ніж страхова сума, до даної виплати не може застосовуватись франшиза, на бенефіціара не можуть покладатись будь-які витрати пов'язані з отриманням страхової суми в розмірі забезпечення виконання умов договору про закупівлю. Переможець під час укладання договору про закупівлю надає Замовнику підтвердження отримання страховою компанією оплати за страхову гарантію (лист від страхової компанії з зазначенням ідентифікатора процедури закупівлі та копію банківської квитанції) шляхом завантаження через електронну систему закупівель. Положення страхової гарантії повинні відповідати положенням Закону України «Про страхування», «Правилам» добровільного страхування фінансових ризиків, затверджених Нацкомфінпослуг чи НБУ, Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) та «Програмі», що повинно бути відображено у наданій страховій гарантії. Положення Договору добровільного страхування фінансового ризику невиконання або неналежного виконання страхувальником умов виконання договору про закупівлю не можуть містити умов, що суперечать тексту страхової гарантії та будь-яким чином обмежують права бенефіціара. Надання договору добровільного страхування протягом 5 календарних днів з для оприлюднення повідомлення про намір укласти договір не є обов’язковим, але у разі його не надання з боку Переможця, текст «страхової гарантії» має містити підтвердження щодо відповідності умов страхового договору умовам самої «страхової гарантії», наданої згідно цього договору та вимогам оголошення про проведення строщеної закупівлі замовника.  Текст «страхової гарантії» «Правил» (та\або витягів чи додатків до них) та «Програми» не можуть містити:  - умов про зменшення відповідальності гаранта в будь-якому випадку (окрім закінчення строку дії договору страхування фінансового ризику);  - умов, що застрахованим ризиком є нанесення збитків (втрат, тощо) подібного змісту: «Страховик виплачує страхове відшкодування за нанесені Вигодонабувачу збитки, що визнані страхувальником у добровільному порядку за попередньою згодою страховика або встановлена рішенням суду, що набуло чинності»;  - умов про обов'язкове надання принципалом письмового підтвердження про настання гарантійного випадку і причин його настання;  - умови про припинення зобов'язання гаранта за гарантією у випадку одержання гарантом оригіналу цієї гарантії, про що разом зі страховою Гарантією надає Замовнику Переможець лист-гарантію в довільній формі адресований Замовнику від установи, що видала страхову гарантію.  Ненадання Переможцем будь-якою документу, який передбачений цим пунктом оголошення, або надання його у вигляді, що не відповідає його умовам, буде розцінене Замовником як «ненадання забезпечення виконання умов договору про закупівлю», що призведе до відхилення пропозиції такого Переможця.  Реквізити бенефіціара:  назва: Відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради;  Місцезнаходження Замовника: 09001, Україна , Київська обл., Сквира, вул. Болсуновського Карла, 28, Київська область;  Код ЄДРПОУ: 44153671.  Страхова гарантія в обов’язковому порядку повинна містити реквізити банку бенефіціара, а саме: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.  Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю:  1) після виконання переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі договору про закупівлю;  2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі/спрощеної закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;  3) у випадках, передбачених статтею 43 Закону «України «Про публічні закупівлі»;  4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.  Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників. Пропозиція повинна містити лист від страхової компанії (із зазначенням ідентифікатору закупівлі) щодо досягнення попередньої домовленості про надання такої страхової гарантії.  Надана пропозиція повинна містити підтвердження від Учасника щодо розуміння Учасником факту, що у разі зменшення обсягів фінансування та укладення відповідних змін до договору, сума забезпечення виконання договору не зміниться, оскільки формується на підставі суми наданої пропозиції.  Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення виконання договору, здійснюються за рахунок коштів учасника. |

Додатки: 1. Додаток 1 до тендерної документації

2. Додаток 2 до тендерної документації

3. Додаток 3 до тендерної документації

4. Додаток 4 до тендерної документації

5.Додаток 5 до тендерної документації

**ДОДАТОК 1**

*до тендерної документації*

**Розділ І**

**Перелік документів та інформації для підтвердження відповідності УЧАСНИКА кваліфікаційним критеріям, визначениму статті 16 Закону України “ Про публічні закупівлі”:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№п/п** | **Назва документа** |
| **Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповіднодо чинного законодавства** | |
| **1.** | Інформаційна довідка, складена у довільній формі, з відомостями про Учасника (адреса юридична, фактична та електронна), банківські реквізити (номер рахунку, назва та МФО банку), керівництво (посада, ПІБ, телефон для контактів), форму власності та правовий статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб, крім, об’єднання учасників), **основний вид діяльності**. |
| **2.** | **Для учасників - юридичних осіб:**  Довідка у довільній формі, про особу, яку уповноважено підписувати документи тендерної пропозиції, тендерну пропозицію та договір за результатами проведення процедури закупівлі. На підтвердження інформації, зазначеної у такій довідці, учасник надає у складі пропозиції наступні документи:  - протокол зборів засновників про призначення директора або виписка з протоколу засновників або рішення засновника/учасника, наказ про призначення - у разі підписання керівником організації-учасника  - доручення (довіреність) керівника учасника та документальне підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала доручення (довіреність), щодо видачі доручення (довіреності)) - у разі підписання іншою особою;  - статут зі змінами та доповненнями з відміткою державного реєстратора (у випадку відсутності відмітки державного реєстратора, учасник повинен надати довідку або опис, де зазначено код доступу, за яким існує можливість переглянути електронну версію документу або інший установчий документ зі змінами (у випадку законодавчо обумовленої відсутності статуту). У разі, якщо Учасник здійснює господарську діяльність на підставі модельного статуту, надається копія відповідного рішення загальних зборів учасників;  **Для учасників - фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців:**  Довідка у довільній формі, про особу, яку уповноважено підписувати документи тендерної пропозиції, тендерну пропозицію та договір за результатами проведення процедури закупівлі. На підтвердження інформації, зазначеної у такій довідці, учасник надає у складі пропозиції наступні документи:  - довідка про присвоєння ідентифікаційного коду/Картка про присвоєння ідентифікаційного коду, у разі відсутності з релігійних переконань, копію сторінки паспорта з відповідною відміткою або лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав ненадання документу -для фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців)  - паспорту (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки, завірений належним чином, або копією обох сторін паспорту, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копією іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами) - для фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців. |
| **3.** | Виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у вигляді розширених даних, виданий у 2024 році. |
| **4.** | Свідоцтво про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. |
| **5.** | Свідоцтво про реєстрацію Учасника платником єдиного податку або Витяг з реєстру платників єдиного податку (надається, якщо учасник є платником єдиного податку). |
| **6** | Копію ліцензії на провадження відповідної діяльності щодо предмету закупівлі (з додатком, який містить перелік видів робіт) на виконання, вказаних у технічному завданні по даній закупівлі (власну та на субпідрядника, у разі залучення); |
| **7** | Копії дозволів, декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці щодо предмету закупівлі (у випадках передбачених законодавством). |

**РозділІІ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Кваліфікаційні критерії** | **Документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям\*\*** |
| **1.** | **Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій** | 1.1.Довідка Учасника в довільній формі, завірена підписом уповноваженої особи учасника, про наявність власних або орендованих транспортних засобів, основних будівельних ( дорожніх) машин, механізмів учасника ( із зазначенням марок, або типів, або моделей, кількості одиниць, власне чи залучене), обладнання та устаткування, які будуть використовуватись при виконанні даних робіт.  **Довідка**  **про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№з/п** | **Найменування, або тип обладнання,**  **будівельних машин та механізмів** | **Марка або модель** | **Кількість наявних одиниць** | **Власне, орендоване, надане субпідрядником/співвиконавцем** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | |  |  |  |  |  |   Посада, П.І.Б. керівника або уповноваженої особи Підпис М.П.  1.2. Для підтвердження можливості виконання робіт, визначених предметом закупівлі учасник повинен мати (у власності, користуванні, оренді, послуги, тощо) спеціальний автотранспорт, будівельну техніку, наявність якої необхідна для виконання робіт згідно технічного завдання. Обов»язкова вимога до Учасника щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази ( офісу та складського приміщення).  Мінімальна потреба в основних будівельних машинах, механізмах, транспортних засобах та обладнанні, які необхідні для виконання робіт, що закуповуються (відповідно підсумкової відомості ресурсів):  -Кран - не менше 1 одиниці;  - навантажувач – не менше 1 одиниці;  -екскаватор - не менше 1 одиниці;  - вантажний самоскид - не менше 1 одиниці;  - автомобіль вантажний - не менше 1 одиниці;  - дрилі електричні - не менше 2 одиниць;  - перфоратор - не менше 2 одиниць;  - шуруповерти - не менше 2 одиниць;  - електрична кутова машина - не менше 2 одиниць;  - відбійний молоток - не менше 2 одиниць;  - аппарат для зварювання – не менше 1 одиниці;  Для підтвердження інформації про наявність матеріально-технічної бази учасник повинен надати:  - у підтвердження інформації, зазначеної в довідці, Учасник надає посвідчені відповідно до умов оголошення копії чи оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, будівельних машин та механізмів про перебування на обліку. Якщо транспортні засоби, будівельні ( дорожні ) машини, механізми, обладнання та устаткування не підлягають державній реєстрації- інший документ, що посвідчує право власності ( обліку)- **за підписом керівника та головного бухгалтера/бухгалтера оборотно-сальдові відомості по рахункам 10, 11** про знаходження основних засобів, необоротних активів, які включені учасником до таблиці, на балансі учасника;  - якщо транспортні засоби, будівельні ( дорожні) машини, механізми, обладнання та устаткування **не є власністю учасника, а залучені** ( договір оренди, лізингу або в інший спосіб, визначений законодавством), то учасник на всі вказані в довідці транспортні засоби, будівельні машини, механізми, обладнання та устаткування додатково подаються:  1) завірені копії або скановані копії оригіналів дійсних та чинних протягом всього строку виконання договору про закупівлю договорів: оренди ( лізингу) та інших ( договори, що посвідчують право користування на всі, вказані у довідці транспортні засоби, будівельні машини, механізми, обладнання та устаткування, надані учасником у складі пропозиції, мають бути укладені на строк, що дорівнює або перевищує строк виконання договору про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації);  2) завірені копії або скановані копії оригіналів актів приймання-передачі учаснику таких транспортних засобів, будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування, до договорів ( у разі, коли вимогами чинного законодавства України та /або умовами зазначених договорів передбачено їх складання);  3) завірені копії або скановані копії оригіналів свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, будівельних машин та механізмів тощо, інший документ, що підтверджують право власності орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі чи перебування його на обліку.  4) **оригінал листа-підтвердження орендодавця, лізингодавця або іншої особи, яка зазначена у відповідному договорі, щодо не заперечення використання** **його машин, механізмів, обладнання** та інших для виконання робіт ( надання послуг) за предметом закупівлі на весь строк надання послуг/ виконання робіт за предметом закупівлі.  Довідка обов»язково повинна містити інформацію про наявність офісного приміщення та складського приміщення, із зазначенням інформації про їх адресу для здійснення діяльності, площі, відомостей про право володіння/користування (зазначається правовстановлюючий документ, його дата та номер, строк дії).  Учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб»єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.  *Відповідність поданої пропозиції за цим критерієм підтверджується наданням у складі пропозиції коректно оформленої довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт ( та сканами підтвердних документів- якщо вони вимагались замовником).* |
| **2.** | **Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні**  **знання та досвід\*** | 2.1. Довідка учасника в довільній формі, завірена підписом уповноваженої особи учасника, про наявність у учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, з зазначенням посади, досвіду роботи в цілому ( років), освіти і спеціальності/ кваліфікації працівників.  Учасник може для підтвердження своєї відповідності цьому критерію залучити потужності інших суб»єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.  Обов”язкова вимога до Учасника щодо наявності працівників відповідної кваліфікації;  *Виходячи з нормативної трудомісткості та терміну будівництва максимальна розрахункова кількість працюючих згідно проектно – кошторисної документації дорівнює 23 чол.*  Учасник повинен підтвердити обов»язкову наявність інженерно-технічних працівників у кількості не менше 3 осіб, які мають необхідні знання і досвід та будуть залучені для виконання робіт по даному предмету закупівлі:   * інженера з охорони праці ( з наданням посвідчення та протоколу на підтвердження перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки. Кваліфікація інженера з охорони праці підтверджується учасником шляхом надання у складі пропозиції сканованої копії кваліфікаційного посвідчення та сертифікату, виданим відповідним органом із сертифікації фахівців будівельної галузі за напрямком – інженер з охорони праці (будівництво) з кваліфікаційним рівнем ( категорією); * Інженера-проектувальника в частині проектно-кошторисної документації (надати диплом, що підтверджує кваліфікацію інженера-будівельника та копію діючого кваліфікаційного сертифікату ); * головного-інженера та /або виконроба (надати диплом про вищу освіту, що підтверджує кваліфікацію інженера- будівельника);   Надати посвідчення та протоколи навчання з питань охорони праці на працівників учасника, які пройшли навчання з:  Навчання з питань охорони праці ( загальний курс з охорони праці);  Обов»язково надати копії протоколу (виписки з протоколу) засідання комісії з перевірки знань головного інженера та /або виконроба знань з охорони праці і промислової безпеки у будівництві ( НПАОП 45.2-7.02-12) та мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових та мобільних будівельних майданчиках ( НПАОП 45.2 -7.03-17) та/або копію посвідчення про проходження такого навчання.  Необхідно у складі тендерної пропозиції надати інформацію про наявність працівників у кількості не менше 20 осіб, які мають необхідні знання і досвід та будуть залучені для виконання робіт по даному предмету закупівлі:  Учасник на підтвердження наявності працівників надає копії відповідних документів, що підтверджують освіту або кваліфікацію або спеціальну професійну підготовку працівників ( диплом, свідоцтва, посвідчення, тощо).  На підтвердження наявності у учасника усіх вищезазначених працівників надати копії наказів або копії трудових книжок ( за основним місцем роботи або за сумісництвом) або інші документи (копії цивільно-правових угод, копії трудового договору, тощо), що підтверджують трудові правовідносини з працівниками.  *Відповідність поданої пропозиції за цим критерієм підтверджується наданням у складі пропозиції коректно оформленої довідки в довільній формі ( та сканами підтвердних документів).* |
| **3.** | **Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних)**  **за предметомз акупівлі договору (договорів)** | * 1. На підтвердження наявності документального підтвердженого досвіду виконання аналогічного\*\* договору в складі пропозиції учасник надає довідку довільної форми про досвід виконання аналогічного\*\* договору, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (у разі використання) з інформацією про найменування контрагента, з яким було укладено договір, предмет цього договору та контактну особу з якою можна буде зв'язатись для можливих уточнень.   2. На підтвердження досвіду виконання аналогічного\*\* договору, учасник має надати не менше одного сканованого оригіналу або належним чином завіреної копії договору, зазначеного в інформаційній довідці у повному обсязі (з усіма укладеними додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договору), з усіма копіями документів на підтвердження виконання договору (видатковими накладними/актами приймання-передачі/актами надання послуг/актами виконання робіт/іншими документами, які підтверджують виконання договору) зазначеного(их) в наданій учасником інформаційній довідці на вю суму договору.   3. *У випадку коли сума актів виконаних робіт не відповідає вказаній вартості договору – надати пояснення.*   Оригінали листів- відгуків (або рекомендованих листів тощо) не менше одного від контрагентів про належне виконання договору ( які зазначено в довідці та надано у складі тендерної пропозиції) у якому має бути зазначено дату його видачі, вихідний номер, посилання на номер, дату та предмет укладеного договору, суму договору та суму виконаних робіт, а також інформацію про якість виконаних робіт, дотримання термінів виконання і відсутність претензій з боку контрагента, контактну інформацію виконавця тексту листа для здійснення зв»язку з відповідним замовником щодо перевірки достовірності такого документу та викладеної в ньому інформації (прізвище, ім»я та по -батькові, посада, контактний телефон).   * 1. **\*\* *Відповідний досвід роботи:*** *не менше**одного виконаного аналогічного договору протягом останніх 4 (чотирьох) календарних років без урахування періоду дії військового стану із вартістю кожного договору не менше 30% від очікуваної вартості закупівлі.*   2. ***Під аналогічними розуміються договори співставні за складом та характером робіт.***   3. *Відповідність поданої пропозиції за цим критерієм підтверджується наданням у складі пропозиції коректно оформленої довідки в довільній формі та сканами підтвердних документів,* |
| **4** | **Наявність фінансової спроможності**  **(***у разі, якщо учасник торгів є юридична чи фізична особа, яка відповідно до норм чинного законодавства не складає документи, зазначені у цьому пункті. Такий учасник подає у складі пропозиції копії тих документів, які є документами фінансової звітності для нього)* | * 1. 4.1 Копії балансу Учасника ( форма № 1) за останній звітний період.   2. Для суб»єктів малого підприємництва – копії фінансового звіту Учасника – суб»єкта малого підприємництва ( форма № 1-м) за останній звітний період.   3. 4.2 Для учасників торгів – юридичних осіб – копії звіту про фінансові результати Учасника ( форма № 2 ) за останній звітний період.   4. Для суб»єктів малого підприємництва – копії фінансового звіту Учасника – суб»єкта малого підприємництва ( форма № 2-м) за останній звітний період.   Фінансова спроможність учасника закупівлі є такою, що відповідає критерію, якщо мінімальний розмір середньорічного доходу ***повинен становити не менше ніж 30% очікуваної вартості предмета закупівлі.*** |

**Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми:**

- Постанови Кабінету Міністрів України “Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації” від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;

- Постанови Кабінету Міністрів України “Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації” від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;

- Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” від 15.04.2014 № 1207-VII.

А також враховувати, що в Україні забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб — резидентів Російської Федерації / Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран , та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти Російської Федерації /Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб — підприємців) — резидентів Російської Федерації / Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, а також публічні закупівлі в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з російської федерації / республіки Білорусь, за винятком товарів, робіт і послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 ( зі змінами та доповненнями)

**При цьому, учасники повинні надати наступні документи:**

**1) Гарантійний лист**, складений в довільній формі, в якому учасник підтверджує, що не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків( далі – активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. [№ 1178](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n2) “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”. *У листі зазначається повна інформація про засновника та кінцевого бенефіціарного власника, зокрема: назва юридичної особи, що є засновником учасника, її місцезнаходження та країна реєстрації; прізвище, ім’я по-батькові засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника, адреса його місцяпроживання та громадянство*.

**3. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА ( в тому числі для об»єднання учасників як учасника процедури ) вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.**

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого цього пункту), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Учасник  повинен надати **довідку у довільній формі** щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону *(у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі)*, замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей.

**4. Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті** 47 **Особливостей:**

Переможець процедури закупівлі у строк, що ***не перевищує чотири дні*** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

**4.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги згідно п.** 47 **Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимоги згідно п.** 47 **Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення** керівника **учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.** |
| **2** | Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку.  (підпункт 6 пункт **47** Особливостей) | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо** керівника **учасника процедури закупівлі.**  **Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.** |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.  **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

**4.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Вимоги** згідно пункту **47** Особливостей | **Переможець торгів на виконання вимоги** згідно пункту **47** Особливостей **(підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| **1** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.  **(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)** | **Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.** |
| **2** | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку.  **(підпункт 5 пункт 47 Особливостей)** | **Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.**  **Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.** |
| **3** | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  **(підпункт 12 пункт 47 Особливостей)** |
| **4** | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.  **(абзац 14 пункт 47 Особливостей)** | **Довідка в довільній формі**, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

**5. Інша інформація встановлена відповідно до законодавства (для УЧАСНИКІВ — юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб — підприємців).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Інші документи від Учасника:** | |
| **1** | Якщо тендерна пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| **2** | **Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми,** у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. *Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.* |
| **3** | У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб:   * військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України,   *або*   * посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні,   *або*   * посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні,   *або*   * посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні,   *або*   * витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою. |
| **4** | Якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) тоді надається антикорупційна програма, оформлена відповідно до типової антикорупційної програми юридичної особи за [Наказом № 794/21](https://radnuk.com.ua/pravova-baza/pro-zatverdzhennia-typovoi-antykoruptsijnoi-prohramy-iurydychnoi-osoby/), та відповідний наказ про затвердження антикорупційної програми та призначення уповноваженого з її реалізації. |
| **5** | З метою підтвердження відповідності якості будівельних робіт:  - Учасник у складі тендерної пропозиції має надати чинний сертифікат на систему управління якістю, що відповідає вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» та сертифікат на систему управління якістю, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості». Вимоги. Сертифікати повинні підтвердити, що система управління якістю учасника стосовно будівництва нежитлових будівель, електромонтажних робіт, монтажу водопровідних робіт, систем опалення та кондиціонування, iнших робiт iз завершення будівництва відповідає вимогам національного та міжнародного стандартам ДСТУ 9001:2015 та ISO 9001:2015. Сертифікати мають бути чинними; виданими органом з сертифікації (органом з оцінки відповідності), який акредитований в установленому порядку (НААУ) - надати акредитацію та сфера акредитації якого містить будівництво – на підтвердження надати сферу акредитації ОС (ООВ), завірену Національним агентством з акредитації України). Та підтвердити відповідними документами, що орган з сертифікації (орган з оцінки відповідності), що видав учаснику сертифікат на систему управління якістю, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості». Вимоги, має міжнародну нотифікацію. При цьому, якщо в сертифікатах учасника зазначено щорічне підтвердження чинності сертифікатів у відповідний період (що вже настав) учасник повинен додатково до сертифікатів надати документи про проходження перевірки/аудиту, яким підтверджується чинність наданих сертифікатів у складі тендерної пропозиції.  - На підтвердження наявності в учасника системи екологiчного менеджменту, що відповідає вимогам національного та міжнародного стандартам ДСТУ ISO 14001:2015 та ISO 14001:2015, учасниками у складі тендерної пропозиції надається чинний Сертифікат, виданий на ім’я учасника органом сертифікації (орган з оцінки відповідності), про відповідність системи екологiчного менеджменту учасника вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 та ISO 14001:2015 стосовно будівництва нежитлових будівель, електромонтажних робіт, монтажу водопровідних робіт, систем опалення та кондиціонування, iнших робiт iз завершення будівництва. Сертифікати мають бути чинними; виданими органом з сертифікації (органом з оцінки відповідності), який акредитований в установленому порядку (НААУ) - надати акредитацію та сфера акредитації якого містить будівництво – на підтвердження надати сферу акредитації ОС (ООВ), завірену Національним агентством з акредитації України). При цьому, якщо в сертифікатах учасника зазначено щорічне підтвердження чинності сертифікатів у відповідний період (що вже настав) учасник повинен додатково до сертифікатів надати документи про проходження перевірки/аудиту, яким підтверджується чинність наданих сертифікатів у складі тендерної пропозиції.  - На підтвердження наявності в учасника системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці, яка відповідає вимогам національного та міжнародного законодавства, учасниками у складі тендерних пропозицій надається чинний Сертифікат, виданий на ім’я учасника органом сертифікації (або органом з оцінки відповідності) про відповідність системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці учасника вимогам національного та міжнародного стандарту ДСТУ ISO 45001:2019 та ISO 45001:2018, IDT «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування» стосовно будівництва нежитлових будівель, електромонтажних робіт, монтажу водопровідних робіт, систем опалення та кондиціонування, iнших робiт iз завершення будівництва. Сертифікати мають бути чинними; виданими органом з сертифікації (органом з оцінки відповідності), який акредитований в установленому порядку (НААУ) - надати акредитацію та сфера акредитації якого містить будівництво – на підтвердження надати сферу акредитації ОС (ООВ), завірену Національним агентством з акредитації України). При цьому, якщо в сертифікатах учасника зазначено щорічне підтвердження чинності сертифікатів у відповідний період (що вже настав) учасник повинен додатково до сертифікатів надати документи про проходження перевірки/аудиту, яким підтверджується чинність наданих сертифікатів у складі тендерної пропозиції;  - Учасник у складі пропозиції має надати чинний сертифікат на систему управління інформаційною безпекою, що відповідає вимогам національного стандарту ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги» та сертифікат на систему управління інформаційною безпекою, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013 «Інформаційні технології. Методи захисту. Системи менеджменту інформаційної безпеки. Вимоги». Сертифікати повинні підтвердити, що система управління інформаційною безпекою робіт/послуг учасника стосовно будівництва нежитлових будівель, електромонтажних робіт, монтажу водопровідних робіт, систем опалення та кондиціонування, iнших робiт iз завершення будівництва відповідає вимогам національного та міжнародного стандартам ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 та ISO/IEC 27001:2013. Сертифікати мають бути чинними; виданими органом з сертифікації (органом з оцінки відповідності). При цьому, якщо в сертифікатах учасника зазначено щорічне підтвердження чинності сертифікатів у відповідний період (що вже настав) учасник повинен додатково до сертифікатів надати документи про проходження перевірки/аудиту, яким підтверджується чинність наданих сертифікатів у складі тендерної пропозиції.  - Також у складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати копію діючого договору на захоронення відходів. |

*У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими пунктом 47 Особливостей подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо.*

***Примітки:***

*- Документи, що вимагаються замовником, але не передбачені при здійсненні господарсько - фінансових операцій юридичними та фізичними особами, не подаються учасниками в складі своєї пропозиції (у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави неподання документа з посиланням на нормативно-правові акти);*

*- учасник-нерезидент повинен подати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (у разі відсутності документа учасник-нерезидент повинен подати замість нього лист - пояснення з зазначенням підстави неподання документа з посиланням на нормативно-правові акти)*

*- замовник лишає за собою право звертатися за вказаними учасником контактними даними для підтвердження наданої ним інформації*

**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі -технічні вимоги до предмета закупівлі***

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**«Реконструкція котельні КНП СМР Сквирська центральна міська лікарня за адресою: вул. Київська, 12, м. Сквира, Білоцерківського району Київської області»**

**(код ДК 021:2015:45454000- 4 Реконструкція)**

1. **Основний об»єкт**- класу наслідків СС2;
2. **Місце проведення робіт**: Україна, Київська область, Білоцерківський район, м. Сквира, вул. Київська, 12 КНП СМР Сквирська центральна міська лікарня

**Строки виконання робіт** : **до 01 липня 2024 року**

Відомість обсягів робіт

Реконструкція котельні КНП СМР Сквирська центральна міська лікарня за адресою: вул.Київська, 12, м. Сквира, Білоцерківського району Київської області

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Локальний кошторис 02-01-01 на Архітеркурно- будівельні рішення  Роздiл 1. Демонтажнi роботи (Демонтаж) Улаштування воріт із готових ґратчастих  полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м з установленням  стовпів  Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари  (Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції  з керамзитового гравію  (Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2(50мм) (Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати  Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (Демонтаж) Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків і плит масою до 0,5 т  Розбирання монолітних бетонних фундаментів  Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах  Знімання дверних полотен  (Демонтаж)Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен  Роздiл 2. Фундаменти під обладнання  Улаштування бетонної підготовки  Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону  Улаштування бетонної підготовки  Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону  Улаштування бетонної підготовки  Роздiл 3. Стіни  Закладання цеглою глиняною повнотілою М100 на розчині М150 (2 ряди цегли,товщина 380ммм) проміжків між кроквами  Закладання фронтонів цеглою глиняною повнотілою  М100 на розчині М150 (2 ряди цегли,товщина 250ммм) | м2 | 9,1375 |  |
| 2 | м2 | 47 |
| 3 | м3 | 4,7 |
| 4 | м2 | 47 |
| 5 | м2 | 47 |
| 6 | м3 | 63,75 |
| 7 | шт | 8 |
| 8 | м3 | 6 |
| 9 | шт | 2 |
| 10 | м2 | 2,8 |
| 11 | м2 | 7,5928 |
| 12 | м3 | 3,28 |
| 13 | т | 0,1284 |
| 14 | м3 | 0,8 |
| 15 | т | 0,0494 |
| 16 | м3 | 0,34 |
| 17 | м3 | 1,9 |
| 18 | м3 | 2,4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Мурування окремих ділянок зовнішніх стін середньої складності із цегли(відновлення цегляного мурування карнизів)  Роздiл 4. Дверi  Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах  Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м з установленням стовпів  Роздiл 5. Підлоги  Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток  Розбирання цементних покриттів підлог  Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм (100мм) Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок  Грунтування бетонної стяжки  Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм  Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до товщини 60 мм/  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт  Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток  Грунтування бетонної стяжки  Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм  Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини  стяжок цементних з напівсухої суміші /до товщини 60 мм/  Грунтування бетонної стяжки  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт  Роздiл 6. Підсилення прорізу ПМ-1  Пробивання прорізів в конструкціях з цегли  Підсилення цегляних стін стальними обоймами  Роздiл 7. Обойма посилення стін.Фасад в осях 1-2  Виготовлення конструкцій обойми  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати  На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати Роздiл 8. Внутрішнє опорядження  Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби  Антисептування водними розчинами стель - обробка  стель від плісняви та грибка  Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою модифікованою цементною | м3 | 4,5 |  |
| 20 | м2 | 6,2576 |
| 21 | м2 | 1,442 |
| 22 | м2 | 5,015 |
| 23 | м2 | 58,43 |
| 24 | м2 | 45 |
| 25 | м2 | 45 |
| 26 | м2 | 45 |
| 27 | м2 | 169,43 |
| 28 | м2 | 169,43 |
| 29 | м2 | 169,43 |
| 30 | м2 | 169,43 |
| 31 | м2 | 4,6 |
| 32 | м2 | 4,6 |
| 33 | м2 | 4,6 |
| 34 | м2 | 4,6 |
| 35 | м2 | 4,6 |
| 36 | м2 | 4,6 |
| 37 | м3 | 1,254 |
| 38 | т | 0,07346 |
| 39 | т | 0,12728 |
| 40 | шт | 16 |
| 41 | шт | 16 |
| 42 | шт | 16 |
| 43 | м2 | 217,8 |
| 44 | м2 | 217,8 |
| 45 | м2 | 175,6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | Грунтування цементної штукатурки нейтралізуючим розчином СТ-17  Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою СТ225 в один шар 3мм  Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування  Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби  Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток  Антисептування водними розчинами стін - обробка стін від плісняви та грибка  Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону  Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази  Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування  Роздiл 9. Покрівля  Вирівнювання цементно-піщаним розчином М150 товщиною до 5см поверхні плит з існуючим ухилом в горизонтальну площину для вкладання лежнів(50мм)  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати  Улаштування крокв і мауерлатів,стійок,лежнів та прогонів  Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі  Улаштування пароізоляції прокладної в один шар  Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м  Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т  Підшивання карнизів пластиковою вагонкою Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м  Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауеpлатів  Роздiл 10. Зашивки монтажного прорізу  Виготовлення монтажного прорізу  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т Грунтування металевих поверхонь за один раз Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 1 раз Утеплення монтажного прорізу плитами з мінеральної вати в один шар 100мм  Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової  Улаштування обшивки монтажного прорізу | м2 | 307,26 |  |
| 47 | м2 | 217,8 |
| 48 | м2 | 217,8 |
| 49 | м2 | 260 |
| 50 | м2 | 87,6 |
| 51 | м2 | 32 |
| 52 | м2 | 379,6 |
| 53 | м2 | 379,6 |
| 54 | м2 | 379,6 |
| 55 | м2 | 379,6 |
| 56 | м2 | 27 |
| 57 | м2 | 27 |
| 58 | м3 | 2,895 |
| 59 | м2 | 27 |
| 60 | м2 | 215 |
| 61 | м2 | 215 |
| 62 | м | 122 |
| 63 | т | 0,05 |
| 64 | м | 158 |
| 65 | м2 | 146 |
| 66 | м3 | 7,585 |
| 67 | т | 0,2373 |
| 68 | т | 0,2373 |
| 69 | м2 | 5 |
| 70 | м2 | 5 |
| 71 | м2 | 9,35 |
| 72 | м2 | 19 |
| 73 | м2 | 19 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 74 | Роздiл 11. Каркас воріт та виготовленя воріт  Виготовлення каркасу воріт  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т Грунтування металевих поверхонь за один раз Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 1 раз Виготовлення воріт  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т Грунтування металевих поверхонь за один раз Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 1 раз Утеплення монтажного прорізу плитами з мінеральної вати в один шар 100мм  Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь  з плівки поліетиленової  Улаштування обшивки монтажного прорізу  Локальний кошторис 02-01-02 на Електротехнічні  рішення  Монтаж щита силового  Монтаж ящика з понижуючим трансформатором Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1 Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні  Розетка штепсельна напівгерметична та герметична  Вимикач напівгерметичний і герметичний  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1 Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.  Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм  Прокладання лотків(прокладка по стінам)  Прокладання лотків(прокладка по стелі на підвісах) Прокладання лотків(опуски до щитів котлів та паливоподачі)  Прокладання ізольованих кабелів перерізом до 35 мм2 у лотках  Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою,  наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами  Прокладання ізольованих кабелів перерізом до 35 мм2 у лотках  Прокладання ізольованих кабелів перерізом до 35 мм2 у лотках  Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках  Затягування у прокладені труби або металеві рукави  проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | т | 0,1484 |  |
| 75 | т | 0,1484 |
| 76 | м2 | 4 |
| 77 | м2 | 4 |
| 78 | т | 0,04916 |
| 79 | т | 0,04916 |
| 80 | м2 | 3,75 |
| 81 | м2 | 3,75 |
| 82 | м2 | 4,4 |
| 83 | м2 | 8,8 |
| 84 | м2 | 8,8 |
| 85 | шт | 2 |
| 86 | шт | 2 |
| 87 | комплект | 1 |
| 88 | шт | 1 |
| 89 | шт | 7 |
| 90 | шт | 2 |
| 91 | шт | 15 |
| 92 | шт | 3 |
| 93 | м | 149 |
| 94 | м | 42 |
| 95 | м | 9 |
| 96 | м | 12 |
| 97 | м | 17 |
| 98 | м | 5 |
| 99 | м | 2 |
| 100 | м | 62 |
| 101 | м | 10 |
| 102 | м | 298 |
| 103 | м | 139 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 104 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з кріпленням накладними скобами  Демонтаж існуючих електрощитів  Демонтаж світильників з лампами розжарювання  Демонтаж вимикачів, розеток  Демонтаж відкритої електропроводки  Локальний кошторис 02-01-04 на Тепломеханічні рішення  Роздiл 1. Монтажні роботи  Установлення котлів стальних жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі теплопродуктивністю до 0,84 МВт [0,72 Гкал/год]  Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т  Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні  Установлення підживлювальної станції  Установлення гідравлічного розділювача,масою до 20 кг Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,4 м3  Установлення шламовідвідника 250/150 (витрата V=110  м 3 /год)  Установлення розширювальних баків V=900 л Установлення клапанів на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм  Роздiл 2. Арматура  Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 150 мм  Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 125 мм  Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм  Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм  Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 125 мм  Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 150 мм  Установлення фільтрів для очищення води діаметром 150 мм  Установлення кранів повітряних  Установлення термометрів в оправі прямих або кутових Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні  Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 265 |  |
| 105 | м | 20 |
| 106 | шт | 4 |
| 107 | шт | 10 |
| 108 | шт | 3 |
| 109 | м | 350 |
| 110 | шт | 2 |
| 111 | шт | 5 |
| 112 | шт | 1 |
| 113 | шт | 2 |
| 114 | шт | 1 |
| 115 | шт | 1 |
| 116 | компл. | 1 |
| 117 | шт | 2 |
| 118 | шт | 3 |
| 119 | шт | 8 |
| 120 | шт | 10 |
| 121 | шт | 27 |
| 122 | шт | 4 |
| 123 | шт | 3 |
| 124 | шт | 2 |
| 125 | фільтр | 3 |
| 126 | комплект | 5 |
| 127 | комплект | 6 |
| 128 | шт | 20 |
| 129 | м | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 130 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих | м | 24 |  |
|  | водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 57 мм |  |  |
| 131 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання | м | 30 |
|  | зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм |  |  |
| 132 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання | м | 4 |
|  | зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм |  |  |
| 133 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання | м | 2 |
|  | зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм |  |  |
| 134 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання | м | 24 |
|  | зі стальних електрозварних труб діаметром 125 мм |  |  |
| 135 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання | м | 39 |
|  | зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм |  |  |
| 136 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз | м2 | 32 |
|  | ґрунтовкою ГФ-021 |  |  |
| 137 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь | м2 | 32 |
|  | емаллю ПФ-115 |  |  |
|  | Роздiл 3. Димовидалення (димоходи) |  |  |
| 138 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,86 |
| 139 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових | т | 6,49 |
|  | конструкцій та ін. |  |  |
| 140 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 6,49 |
|  | (колона К-1) |  |  |
| 141 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази | м2 | 0,3 |
|  | ґрунтовкою ГФ-021 |  |  |
| 142 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь | м2 | 0,3 |
|  | емаллю ПФ-115 |  |  |
| 143 | Улаштування бетонних фундаментів загального | м3 | 0,054 |
|  | призначення під колони об'ємом до 3 м3 |  |  |
| 144 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 | шт | 4 |
|  | цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  |  |
| 145 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 4 |
| 146 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | шт | 4 |
|  | Роздiл 4. Димовидалення(димоходи) |  |  |
| 147 | Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних | т | 0,86008 |
|  | діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на Опалення та |  |  |
|  | вентиляція |  |  |
|  | Роздiл 1. Опалення |  |  |
| 148 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |
| 149 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до | шт | 1 |
|  | 5 кг |  |  |
| 150 | Установлення кранів повітряних | комплект | 2 |
| 151 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних | м | 45 |
|  | водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм |  |  |
| 152 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз | м2 | 55 |
|  | ґрунтовкою ГФ-021 |  |  |
| 153 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь | м2 | 55 |
|  | емаллю ПФ-115 |  |  |
|  | Роздiл 2. Вентиляція |  |  |
| 154 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і | грати | 2 |
|  | закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 |  |  |
| 155 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н | м2 | 0,785 |
|  | [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 156 | Локальний кошторис 02-01-07 на Водопровід та каналізація  Роздiл 1. Водопостачання  Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 57 мм Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм  Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм  Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів  зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 150 мм  Установлення фільтрів для очищення води діаметром 150 мм  Установлення кранів повітряних  Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 100 мм  Локальний кошторис 03-01-01 на димова труба  Роздiл 1. Фундаменти Ф-1 під димову трубу O720висотою 27м  Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2  Перевезення ґрунту до 10 км  Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1  Улаштування основи під фундаменти  Улаштування бетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під устаткування  Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг  Роздiл 2. Фундаменти ФМ-1 під розтяжку  Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2  Перевезення ґрунту до 10 км  Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1  Улаштування бетонної підготовки  Улаштування бетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під устаткування  Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг  Роздiл 3. Фундаменти під для димоходів  Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2  Перевезення ґрунту до 10 км  Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1  Улаштування бетонних фундаментів об'ємом понад 5  м3 до 25 м3 під устаткування | м | 5 |  |
| 157 | м | 24 |
| 158 | шт | 2 |
| 159 | шт | 1 |
| 160 | шт | 23 |
| 161 | шт | 6 |
| 162 | фільтр | 2 |
| 163 | комплект | 4 |
| 164 | шт | 1 |
| 165 | м3 | 35,2 |
| 166 | т | 14,96 |
| 167 | м3 | 26,4 |
| 168 | м3 | 3,304 |
| 169 | м3 | 8,8 |
| 170 | т | 0,10508 |
| 171 | м3 | 15,8 |
| 172 | т | 13,09 |
| 173 | м3 | 8,1 |
| 174 | м3 | 1 |
| 175 | м3 | 3,6 |
| 176 | т | 0,10508 |
| 177 | м3 | 1 |
| 178 | т | 0,2312 |
| 179 | м3 | 0,864 |
| 180 | м3 | 0,86 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 181 | Роздiл 4. Монтажнi роботи стійки СТ-1  Монтаж каркасів  Роздiл 5. Монтажнi роботи опори димоходів балка Б-1,2  Виготовлення конструкцій опор димоходів Роздiл 6. Монтажнi роботи труби  Виготовлення конструкцій труби  Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами  Монтаж опорних конструкцій  Роздiл 7. Монтажнi роботи врізки димоходу  Виготовлення конструкцій врізкиди моходів Монтаж опорних конструкцій  Роздiл 8. Утеплення труби на 2/3 висоти (20м)  Ізоляція труби діаметром 720 мм ватою для димоходів  Покриття поверхні ізоляції труби  Локальний кошторис 03-02-01 на завальна яма живого дна  Роздiл 1. Завальна яма живе-дно  Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2  Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2  Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2  Перевезення ґрунту до 10 км  Улаштування бетонної підготовки  Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів  Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг  Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до  20 кг ЗД-1,ЗД-2,ЗД-3  Виготовлення гратчастих конструкцій (ферма ФМ-1-8шт) Монтаж опорних конструкцій  Виготовлення гратчастих конструкцій (Лати -прогони) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м  Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою  Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115  Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа  при висоті будівлі до 25 м | т | 0,1314 |  |
| 182 | т | 4,29718 |
| 183 | т | 4,29718 |
| 184 | шт | 53 |
| 185 | т | 4,29718 |
| 186 | т | 0,1989 |
| 187 | т | 0,1989 |
| 188 | м | 20 |
| 189 | м | 20 |
| 190 | м3 | 188,6 |
| 191 | м3 | 36 |
| 192 | м3 | 36 |
| 193 | т | 140,42 |
| 194 | м3 | 8,6 |
| 195 | м3 | 53,4 |
| 196 | т | 2,9017 |
| 197 | т | 0,65316 |
| 198 | т | 0,362 |
| 199 | т | 0,362 |
| 200 | т | 0,23841 |
| 201 | м2 | 81 |
| 202 | м2 | 18,565 |
| 203 | м2 | 18,565 |
| 204 | м2 | 60 |

|  |
| --- |
|  |
|  | |

***Відомість основних матеріальних ресурсів та устаткування , які можуть використовуватись під час розрахунку договірної ціни Додається.***

***(Зазначена інформація згідно підсумкової відомості ресурсів по реконструкції котельні)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  | **III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти**  Гнута труба 40х40х3  Блоки дверні металопластикові глухі санвузла Д-4  Профнастил ПК-35 Арсенал Zn 225 МАТОВИЙ поліестер  Суміш "гарцовка" цементна  Труба 1000 мм C500 нж/C560 нжж  Плитка керамічна з шорсткою поверхнею на клею Цересіт СМ11 -20  Блоки дверні вхідні утеплені індивідуальні Д-1,Д-2  Коліно чавунне 2" в/з  Штукатурка Polimin ШВ-1. Класична Цементно-Вапняна товщ. 20мм |  |  |  |
| 59 | +С121-783 |  | т | 6,04 |
|  | варіант 12 |  |  |  |
| 60 | &С123-239-1- |  | м2 | 38,205 |
|  | 1М |  |  |  |
|  | варіант 8 |  |  |  |
| 61 | +С111-1564 |  | м2 | 247,02 |
|  | варіант 4 |  |  |  |
| 62 | +С111-2005-5 |  | кг | 19839,42 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 63 | +С113-1509 |  | шт | 11 |
|  | варіант 16 |  |  |  |
| 64 | +С111-277 |  | м2 | 177,5106 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 65 | &С123-239-1- |  | м2 | 4,5272 |
|  | 1М |  |  |  |
|  | варіант 3 |  |  |  |
| 66 | &С1545-13-1- |  | шт | 3 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 3 |  |  |  |
| 67 | &С111-2012- |  | кг | 4565,6 |
|  | 15-1Л |  |  |  |
|  | варіант 5 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | &С123-239-1- | Ворота металеві 1700х2950(h) | м2 | 5,015 |
|  | 1М |  |  |  |
|  | варіант 9 |  |  |  |
| 69 | С130-1197 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих | м | 39 |
|  |  | електрозварних труб, для опалення та |  |  |
|  |  | водопостачання, діаметр 159х4,5 мм |  |  |
| 70 | &С1545-44- | Кутик перфорований 90х90х65х2 | шт | 448 |
|  | ИНБ |  |  |  |
|  | варіант 9 |  |  |  |
| 71 | +С113-155 | Труби сталеві електрозварні, зовнішній | м | 39 |
|  | варіант 6 | діаметр 159мм, товщина стінки 4 мм |  |  |
| 72 | &С1545-13-1- | Болт М16-6gx75.099 | шт | 312 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 10 |  |  |  |
| 73 | +С113-1509 | Труба подовжувач C450 нж/C520 нж, 500- | шт | 5 |
|  | варіант 20 | 1000 мм |  |  |
| 74 | +С113-1509 | Труба димохідна із нерж. сталі з | шт | 6 |
|  | варіант 2 | теплоізоляцією в оц. кожусі ф350/420 l=1,0 |  |  |
|  |  | м б=1,0/0,8 мм |  |  |
| 75 | +С130-984 | Фланці приварні із сталі, діаметр 125 мм | шт | 31 |
|  | варіант 5 |  |  |  |
| 76 | +С1630-66 | Затвор дисковий поворотний "батерфляй" | шт | 5 |
|  | варіант 27 | DN150, Р=1,6 МПа, Т=120AС |  |  |
| 77 | +С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, | 1000шт | 3,52 |
|  |  | розміри 250х120х65 мм, марка М100 |  |  |
| 78 | С111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна | кг | 150,282 |
|  | варіант 1 | непластифікована Sniezka Ultra Biel мат |  |  |
|  |  | білий |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 79 | &С111-2012- | Ремонтною сумішшю Ceresit RS 88 -6мм | кг | 2107,2 |
|  | 15-1Л | Витрата -12 кг/м2 |  |  |
|  | варіант 3 |  |  |  |
| 80 | +С121-783 | Опорна плита - 120х4 | т | 0,45 |
|  | варіант 13 |  |  |  |
| 81 | +С1630-66 | Затвор дисковий поворотний "батерфляй" | шт | 6 |
|  | варіант 28 | DN125, Р=1,6 МПа, Т=120AС |  |  |
| 82 | +С112-52 | Дошки обрізні з хвойних порід 100х30м крок | м3 | 2,3 |
|  | варіант 2 | 350мм |  |  |
| 83 | +С1424-11612 | Бетон С16/20 | м3 | 4,4863 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 84 | &С111-1659-2- | Фарба латексна біла Sniezka Ultra Biel мат | кг | 113,88 |
|  | 8БВ | білий (або аналог) |  |  |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 85 | С130-1196 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих | м | 24 |
|  |  | електрозварних труб, для опалення та |  |  |
|  |  | водопостачання, діаметр 133х4мм |  |  |
| 86 | &2405-11330- | Лоток перфорований S 150х50 | м | 51 |
|  | 18 |  |  |  |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 87 | +С113-1509 | Коліно із нерж. сталі з теплоізоляцією в оц. | шт | 5 |
|  | варіант 3 | кожусі 45A ф350/420 б=1,0/0,8 мм |  |  |
| 88 | +С113-155 | Труби сталеві електрозварні, зовнішній | м | 24 |
|  | варіант 5 | діаметр 133мм, товщина стінки 4 мм |  |  |
| 89 | &С1545-13-1- | Гайка М16-6H.099 | шт | 360 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 13 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90 | +С1630-66 | Кран кульковий 11с42п 150/150 DN150, Р=1, | шт | 3 |
|  | варіант 15 | 6 МПа, Т=180AС |  |  |
| 91 | +С112-28 | Бруси обрізні з хвойних порід 150\*100 | м3 | 1,89 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 92 | +С111-1621- | ВОГНЕБІОЗАХИСТ KOMPOZIT | л | 291,264 |
|  | П1 |  |  |  |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 93 | +С112-52 | Дошки обрізні з хвойних порід 100х25м | м3 | 1,76 |
|  | варіант 3 |  |  |  |
| 94 | +С130-984 | Фланці приварні із сталі, діаметр 150 мм | шт | 14 |
|  | варіант 4 |  |  |  |
| 95 | &С151-1-2- | Силовий кабель з мідними жилами, з ПВХ | м | 22,34 |
|  | 8ББ | ізоляцією в ПВХ перерізом 5х25.0мм2 |  |  |
|  | варіант 2 | ВВГнгд-5х25. |  |  |
| 96 | &2405-11330- | Пластина з'єднувальна універсальна 50 | шт | 31 |
|  | 23 |  |  |  |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 97 | +С113-1509 | Труба 500 мм C500 нж/C560 нж | шт | 4 |
|  | варіант 15 |  |  |  |
| 98 | +С113-1509 | Вибуховий клапан із нерж. сталі з | шт | 2 |
|  | варіант 5 | теплоізоляцією в оц. кожусі ф350/420 б=1, |  |  |
|  |  | 0/0,8 мм |  |  |
| 99 | +С121-607 | Колони одновіткові середнього ряду, маса 1 | т | 0,1778 |
|  |  | п.м понад 0,126 т |  |  |
| 100 | &С1545-13-1- | Шайба C.16.02.Ст3.099 | шт | 360 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 15 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 101 | &С151-1-2- | Силовий кабель з мідними жилами, з ПВХ | м | 72,2 |
|  | 8ББ | ізоляцією в ПВХ перерізом 5х6.0мм2 |  |  |
|  | варіант 3 | ВВГнгд-5х6.0 |  |  |
| 102 | +С113-1509 | Болт М8-6gx75.099 | шт | 74 |
|  | варіант 31 |  |  |  |
| 103 | С1424-11632 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону | м3 | 4,59 |
|  |  | В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і |  |  |
|  |  | менше |  |  |
| 104 | &С111-1831-1- | Сніговий бар'єр з кутиком внутрішній | м.п. | 38 |
|  | 8БГ | снігозатримання |  |  |
|  | варіант 7 |  |  |  |
| 105 | +С113-155 | Труба стальна електрозварна діам.76х3.0 | м | 30 |
|  | варіант 15 |  |  |  |
| 106 | +С111-1891-1 | Суміші Сегеsit CM-11 | кг | 1357,434 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 107 | С130-1193 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих | м | 30 |
|  |  | електрозварних труб, для опалення та |  |  |
|  |  | водопостачання, діаметр 76х3,5 мм |  |  |
| 108 | +С1630-107 | Фільтр сітчастий фланцевий ФОФ Dn150 | шт | 2 |
|  | варіант 1 | "UKSPAR" |  |  |
| 109 | С111-1564 | Гідробар'єр - супердифузійна мембрана | м2 | 247,25 |
|  | варіант 3 | "Мастермакс Еко" |  |  |
| 110 | +С111-964 | Кутик - 75х6 | т | 0,21496 |
|  | варіант 6 |  |  |  |
| 111 | +С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,12331 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 112 | +С113-1509 | Трійник 87A C500 нж/C560 нж | шт | 2 |
|  | варіант 18 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 113 | +С1534-256 | Відведення 90-2-159х4,0 | шт | 15 |
|  | варіант 13 |  |  |  |
| 114 | +С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,1064368 |
|  |  |  |  |  |
| 115 | &С1545-13-1- | Болт М20-6gx75.099 | шт | 80 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 9 |  |  |  |
| 116 | +С1534-256 | Відведення 90-2-133х3,5 | шт | 14 |
|  | варіант 28 |  |  |  |
| 117 | &С1545-44- | Покрівельний прохідний елемент Dektite | шт | 2 |
|  | ИНБ | Combo ЕПДМ гума для труби 40-503 мм |  |  |
|  | варіант 6 | Чорний 0-40° |  |  |
| 118 | &С151-1-2- | Силовий кабель з мідними жилами, з ПВХ | м | 251,94 |
|  | 8ББ | ізоляцією в ПВХ перерізом 3х1.5мм2 |  |  |
|  | варіант 17 | ВВГнгд-3х1.5 |  |  |
| 119 | &С151-1-2- | Силовий кабель з мідними жилами, з ПВХ | м | 15,3 |
|  | 8ББ | ізоляцією в ПВХ оболонці, що не підтримує |  |  |
|  | варіант 19 | горіння, з низькою димоутвор. |  |  |
|  |  | здатністю:перерізом 5х25.0мм КГ 5х25.0 |  |  |
| 120 | +С113-1509 | Коліно 45A C500 нж/C560 нж | шт | 3 |
|  | варіант 25 |  |  |  |
| 121 | +С1630-66 | Кран кульковий 11с42п 80/80 DN80, Р=1,6 | шт | 2 |
|  | варіант 17 | МПа, Т=180AС |  |  |
| 122 | +С1630-66 | Клапан зворотній муфтовий 1 | шт | 12 |
|  | варіант 10 |  |  |  |
| 123 | +С113-1509 | Труба димохідна із нерж. сталі з | шт | 4 |
|  | варіант 1 | теплоізоляцією в оц. кожусі ф350/420 l=0,3 |  |  |
|  |  | м б=1,0/0,8 мм |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 124 | С130-883 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих | м | 45 |
|  |  | водогазопровідних неоцинкованих труб для |  |  |
|  |  | систем опалення, діаметр 25 мм |  |  |
| 125 | С130-972 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, | шт | 10 |
|  |  | ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр |  |  |
|  |  | 200 мм |  |  |
| 126 | +С121-783 | Метал різного профілю для кріплення | т | 0,15 |
|  | варіант 14 |  |  |  |
| 127 | С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий | м3 | 3,4978 |
|  |  | цементний, марка М150 |  |  |
| 128 | &С111-1831-1- | Карнизна планка стандартна (135°) | м.п. | 40 |
|  | 8БГ |  |  |  |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 129 | +С111-1804 | Арматура O8А400С | т | 0,18526 |
|  | варіант 4 |  |  |  |
| 130 | &С123-239-1- | Блоки дверні вхідні металеві технічні Д-3 | м2 | 1,7304 |
|  | 1М |  |  |  |
|  | варіант 4 |  |  |  |
| 131 | +С113-1509 | Перехід 200•290(h)-C500, d=4 мм | шт | 2 |
|  | варіант 21 |  |  |  |
| 132 | +С113-1509 | Перехід 400•600(h)-C500, d=4 мм | шт | 2 |
|  | варіант 22 |  |  |  |
| 133 | &С1547-7-1- | Світильник герметичний 220В, IP54, цоколь | шт | 12 |
|  | 1В | Е27, білий круг |  |  |
|  | варіант 5 |  |  |  |
| 134 | +С111-964 | Полоса -50х5 l=125 | т | 0,12728 |
|  | варіант 4 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 135 | &С1545-13-1- | Гайка М20-6H.099 | шт | 120 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 11 |  |  |  |
| 136 | &С114-9-У-1 | Плити теплоізоляційні з мінвата ізоват 30 | м2 | 14,7125 |
|  | варіант 2 | кг/м3 100мм |  |  |
| 137 | +С130-984 | Фланці приварні із сталі, діаметр 80 мм | шт | 12 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 138 | &С118-1-АН | Шпилька М12 l=570 в комплекті з 2 гайками | шт | 16 |
|  | варіант 4 | та шайбами гроверами |  |  |
| 139 | &С111-115-1- | Гайка з насічкою М6 | шт | 237 |
|  | 8БА |  |  |  |
|  | варіант 3 |  |  |  |
| 140 | &С1545-13-1- | Болт М20-6gx135.099 | шт | 40 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 8 |  |  |  |
| 141 | +С113-1509 | Трійник 45град C500 нж/C560 нж | шт | 1 |
|  | варіант 19 |  |  |  |
| 142 | &С1545-13-1- | Болт М16-6gx130.099 | шт | 48 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 6 |  |  |  |
| 143 | С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,18262 |
|  |  |  |  |  |
| 144 | &С111-115-1- | Гвинт М6х12 | шт | 237 |
|  | 8БА |  |  |  |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 145 | +С112-28 | Бруси обрізні з хвойних порід 100\*100 | м3 | 0,674 |
|  | варіант 3 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 146 | +С113-1509 | Гайка М8-6H.099 | шт | 74 |
|  | варіант 32 |  |  |  |
| 147 | +С111-1651 | Кольоровий шов 2-5 мм Церезіт СЕ33 супер | кг | 79,00962 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 148 | &2405-11330- | Кронштейн настінний 150 | шт. | 42 |
|  | 21-8БЕ |  |  |  |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 149 | +С113-16 | Труби сталеві водогазопровідні, діаметр | м | 24 |
|  | варіант 2 | умовного проходу 57\*3мм |  |  |
| 150 | &С111-1831-1- | Торцева планка | м.п. | 24 |
|  | 8БГ |  |  |  |
|  | варіант 8 |  |  |  |
| 151 | +С130-599-1 | Жалюзійна гратка нерегульована | шт | 2 |
|  | варіант 7 | алюмінієва біла з анодованим покриттям |  |  |
|  |  | РВ 3070-1Н пер. 800х350 |  |  |
| 152 | +С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,11001 |
|  |  |  |  |  |
| 153 | +С113-1509 | Хомут обжимний секцій димоходу нерж. | шт | 18 |
|  | варіант 6 | ф420 |  |  |
| 154 | +С111-2015-4 | Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ225 | кг | 379,6 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 155 | +С113-2 | Труба сталева водогазопровідна ф25 | м | 45 |
|  | варіант 3 |  |  |  |
| 156 | +С113-1509 | Фланець 400•600(h), d=4 мм | шт | 6 |
|  | варіант 24 |  |  |  |
| 157 | +С113-1509 | Коліно із нерж. сталі з теплоізоляцією в оц. | шт | 1 |
|  | варіант 4 | кожусі 90A ф350/420 б=1,0/0,8 мм |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 158 | +С130-984 | Фланці приварні із сталі, діаметр 100 мм | шт | 6 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 159 | С111-1843 | Сталеві деталі риштувань | т | 0,05256 |
|  |  |  |  |  |
| 160 | +С1630-121 | Коліно 90 PP-R 32 | шт | 30 |
|  | варіант 16 |  |  |  |
| 161 | &С111-1831-1- | Коньок трикутний прямий | м.п. | 20 |
|  | 8БГ |  |  |  |
|  | варіант 6 |  |  |  |
| 162 | +С113-1509 | Хомут стінний C560 Lрегул. =0-500 мм | шт | 21 |
|  | варіант 30 |  |  |  |
| 163 | +С111-964 | Швелер №16у l=2800 | т | 0,0796 |
|  | варіант 8 |  |  |  |
| 164 | &2405-11330- | Кришка лотка S 150 | м | 51 |
|  | 19 |  |  |  |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 165 | +С130-466 | Відведення 90-1-33,7 Х 3,2 | шт | 24 |
|  | варіант 10 |  |  |  |
| 166 | С130-976 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, | шт | 2 |
|  |  | ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр |  |  |
|  |  | 400 мм |  |  |
| 167 | &С151-1-2- | Силовий кабель з мідними жилами, з ПВХ | м | 48,2 |
|  | 8ББ | ізоляцією в ПВХ перерізом 5х2.5мм2 |  |  |
|  | варіант 5 | ВВГнгд-5х2.5 |  |  |
| 168 | &С1547-7-1- | Світильник аварійний LED, з акумулятором | шт | 2 |
|  | 1В | 3 год., 5Вт, IP65 |  |  |
|  | варіант 18 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 169 | &2405-11330- | Лоток перфорований S 90х80 | м | 12 |
|  | 18 |  |  |  |
|  | варіант 3 |  |  |  |
| 170 | &С151-1-2- | Кабель з мідними жилами вогнетривкий | м | 88,74 |
|  | 8ББ | перерізом 3х1.5 мм2. (N)HXH FE180/E30 |  |  |
|  | варіант 13 |  |  |  |
| 171 | +С121-783 | Щебінь фр.20-40 | т | 3,22 |
|  | варіант 3 |  |  |  |
| 172 | С111-1624-1 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 44,33762 |
|  |  |  |  |  |
| 173 | +С111-964 | Труба 100х50х3 | т | 0,069 |
|  | варіант 7 |  |  |  |
| 174 | +С130-387 | Криза C500 | шт | 2 |
|  | варіант 3 |  |  |  |
| 175 | +С112-28 | Бруси обрізні з хвойних порід 100\*50 | м3 | 0,43 |
|  | варіант 4 |  |  |  |
| 176 | +С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,01653 |
|  |  |  |  |  |
| 177 | &С1545-44- | Анкер хімічний Хімічний анкер FISCHER VL | шт | 5 |
|  | ИНБ | 300 мл T |  |  |
|  | варіант 10 |  |  |  |
| 178 | С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,092542 |
|  |  |  |  |  |
| 179 | +С113-1509 | Коліно 400•600(h) 45A, d=4 мм | шт | 1 |
|  | варіант 29 |  |  |  |
| 180 | +С113-1509 | Шайба 8 збільшена оц | шт | 74 |
|  | варіант 33 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 181 | &С1547-7-1- | Світильник світлодіодний настінний для | шт | 1 |
|  | 1В | евакуаційного освітлення з акум. батареєю, |  |  |
|  | варіант 9 | 220В, 6Вт, ІР65. З наклейкою "Вихід |  |  |
| 182 | &С1545-13-1- | Шайба C.20.02.Ст3.09 | шт | 120 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 14 |  |  |  |
| 183 | +С1630-121 | Коліно 45 PP-R 32 | шт | 20 |
|  | варіант 17 |  |  |  |
| 184 | С1424-11608 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, | м3 | 1,1628 |
|  |  | 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 |  |  |
|  |  | до 40 мм |  |  |
| 185 | +С1534-256 | Відведення 45-133х3,5 | шт | 4 |
|  | варіант 29 |  |  |  |
| 186 | С130-41 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 | т | 0,08472 |
|  |  | мм |  |  |
| 187 | +С111-964 | Труба 80х80х3 | т | 0,04916 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 188 | +С113-1509 | Кришка вибухового клапану C500 нж/C560 | шт | 2 |
|  | варіант 26 | нж |  |  |
| 189 | +С113-1509 | Заглушка вибухового клапану C500 нж/C560 | шт | 2 |
|  | варіант 27 | нж |  |  |
| 190 | +С121-783 | Кутик 75х6 | т | 0,05916 |
|  | варіант 9 |  |  |  |
| 191 | &С1-ПП-1-1Т | Трубопровод Stabi AL системи KAN-therm d- | м | 24 |
|  | варіант 2 | 32х4,4 |  |  |
| 192 | +С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 130,65832 |
|  | варіант 2 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 193 | +С1512-1 | Анкерний кронштейн СSBC 1413 | шт | 6 |
|  | варіант 5 |  |  |  |
| 194 | &С1545-13-1- | Прокладка міжфланцева біконітова Ду125 | шт | 33 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 17 |  |  |  |
| 195 | С111-874 | Сітка дротяна ткана з квадратними | м2 | 10,51492 |
|  |  | чарунками N 05 без покриття |  |  |
| 196 | С130-974 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, | шт | 2 |
|  |  | ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр |  |  |
|  |  | 300 мм |  |  |
| 197 | С130-14 | Баки розширювальні круглі, місткість до 0,4 | шт | 1 |
|  |  | м3 |  |  |
| 198 | С1630-23 | Вентилі пожежні 50-10 для води, тиск 1 МПа | шт | 2 |
|  |  | [10 кгс/см2], діаметр 50 мм |  |  |
| 199 | &С1545-44- | Шпилька Хілті HAS-U 5.8 (або аналог) | шт | 19 |
|  | ИНБ | М12х300 |  |  |
|  | варіант 11 |  |  |  |
| 200 | &С1547-7-1- | Дюбель-цвях оцинкований М6х80, потай | шт | 600 |
|  | 1В | (100шт) |  |  |
|  | варіант 19 |  |  |  |
| 201 | С1630-116 | Рукава пожежні льняні сухого прядення | м | 20 |
|  |  | нормальні, діаметр 51 мм |  |  |
| 202 | &С1545-44- | Пластина перфорована 120х300х2 | шт | 38 |
|  | ИНБ |  |  |  |
|  | варіант 8 |  |  |  |
| 203 | &2405-11330- | Поворот 90° 150х50 | шт | 4 |
|  | 23 |  |  |  |
|  | варіант 8 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 204 | +С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 56,76762 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 205 | &С1545-13-1- | Нипель чавунний 2" | шт | 4 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 7 |  |  |  |
| 206 | С130-1186 | Рукава поливальні, діаметр 25 мм | м | 20 |
|  |  |  |  |  |
| 207 | +С111-1019 | Швелер N16у | т | 0,043878 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 208 | +С1630-66 | Кран кульковий 1/2" в/з | шт | 8 |
|  | варіант 31 |  |  |  |
| 209 | С130-973 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, | шт | 2 |
|  |  | ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр |  |  |
|  |  | 250 мм |  |  |
| 210 | +С130-984 | Фланці приварні із сталі, діаметр 50 мм | шт | 4 |
|  | варіант 6 |  |  |  |
| 211 | &2405-11330- | Кришка поворота 90° 150 | шт | 4 |
|  | 23 |  |  |  |
|  | варіант 9 |  |  |  |
| 212 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0107996 |
|  | варіант 7 |  |  |  |
| 213 | С130-1194 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих | м | 4 |
|  |  | електрозварних труб, для опалення та |  |  |
|  |  | водопостачання, діаметр 89х3,5 мм |  |  |
| 214 | +С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0106807 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 215 | +С1545-275 | Фольга мідна | т | 0,0042 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 216 | +С1630-66 | Кран кульковий 2" в/з | шт | 7 |
|  | варіант 18 |  |  |  |
| 217 | &С1547-7-1- | Тримач стальний оцинкований | шт | 238 |
|  | 1В | двохлапковий, O16-17мм |  |  |
|  | варіант 14 |  |  |  |
| 218 | +С113-1509 | Хомут обжимний секцій димоходу нерж. | шт | 9 |
|  | варіант 13 | ф560 |  |  |
| 219 | +С113-155 | Труба стальна електрозварна C89х3.5 | м | 4 |
|  | варіант 16 |  |  |  |
| 220 | +С1545-547 | Провід мідний одножильний, перерізом | м | 20 |
|  | варіант 4 | 1х16мм2 ПВ3нг-LS-1х16 |  |  |
| 221 | +С130-387 | Вузол проходу трубопроводу | шт | 2 |
|  | варіант 5 |  |  |  |
| 222 | &С1545-13-1- | Прокладка міжфланцева біконітова Cу150 | шт | 20 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 16 |  |  |  |
| 223 | +С188888-4 | Наконечник кабельний мідний на жилу 16 | шт | 30 |
|  | варіант 6 | мм2 DT-16 |  |  |
| 224 | С111-1762 | Толь з крупнозернистою посипкою | м2 | 44,2935 |
|  |  | гідроізоляційна, марка ТГ-350 |  |  |
| 225 | +С112-52 | Рейка 40 х20 lзаг =220 пм | м3 | 0,2 |
|  | варіант 4 |  |  |  |
| 226 | +С1630-66 | Автоматичний повітрявідвідник 1/2 | шт | 5 |
|  | варіант 26 |  |  |  |
| 227 | &С111-115-1- | Гайка з насічкою М8 | шт | 54 |
|  | 8БА |  |  |  |
|  | варіант 4 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 228 | +С1630-66 | Клапан запобіжний пружинний пропорційний DN50/50 Рспрац. =3,25 бар  Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм  Вода  Фланець димососу, d=4 мм  Настінна панель управлінняTR110C  Труба сталева електрозварна ф57х3,0  Кран шаровий муфтовий Fado KN2 3/4" (ЗВ)  Кран кульковий 1 1/4" в/в  Комплект замка врізного  Ґрунтовка глибокого проникнення  Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева  Грунтовка, Ceresit СТ17 | шт | 4 |
|  | варіант 22 |  |  |
| 229 | +С130-965 | шт | 5 |
|  |  |  |  |
| 230 | С142-10-2 | м3 | 38,26933 |
|  |  |  |  |
| 231 | +С113-1509 | шт | 2 |
|  | варіант 23 |  |  |
| 232 | +С130-592 | шт | 1 |
|  | варіант 4 |  |  |
| 233 | +С113-142 | м | 5 |
|  | варіант 3 |  |  |
| 234 | +С130-466 | шт | 4 |
|  | варіант 2 |  |  |
| 235 | +С1630-66 | шт | 3 |
|  | варіант 20 |  |  |
| 236 | &С1545-44- | шт | 1 |
|  | ИНБ |  |  |
|  | варіант 22 |  |  |
| 237 | +С111-1624-2 | л | 34,806 |
|  |  |  |  |
| 238 | +С1113-21 | т | 0,0080966 |
|  |  |  |  |
| 239 | +С111-2014-8 | л | 34,81 |
|  | варіант 3 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 240 | +С1630-66 | Кран кульковий 1" в/з | шт | 12 |
|  | варіант 30 |  |  |  |
| 241 | С130-966 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, | шт | 7 |
|  |  | ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр |  |  |
|  |  | 50 мм |  |  |
| 242 | +С112-28 | Бруси обрізні з хвойних порід 150\*50 | м3 | 0,16 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 243 | &2405-11330- | Шпилька М8х1000 | шт | 22 |
|  | 23 |  |  |  |
|  | варіант 13 |  |  |  |
| 244 | +С1630-66 | Кран шаровий муфтовий Fado KN1 1/2" (ВВ) | шт | 5 |
|  | варіант 21 |  |  |  |
| 245 | +С1630-66 | Відбір тиску з трьохходовим краном для | шт | 4 |
|  | варіант 36 | манометра/Манометр 0...4 бар C100 |  |  |
| 246 | &С151-1-2- | Силовий кабель з мідними жилами, з ПВХ | м | 25,3 |
|  | 8ББ | ізоляцією в ПВХ перерізом 5х1мм2 ВВГнгд- |  |  |
|  | варіант 16 | 5х1 |  |  |
| 247 | &С1547-7-1- | Лампа світлодіодна 20 Вт, цоколь Е27 | шт | 12 |
|  | 1В |  |  |  |
|  | варіант 6 |  |  |  |
| 248 | С130-1195 | Вузли укрупнені монтажні із сталевих | м | 2 |
|  |  | електрозварних труб, для опалення та |  |  |
|  |  | водопостачання, діаметр 108х4 мм |  |  |
| 249 | &С151-1-2- | Силовий кабель з мідними жилами, з ПВХ | м | 2,04 |
|  | 8ББ | ізоляцією в ПВХ перерізом 5х25.0мм2 |  |  |
|  | варіант 15 | ВВГнгд-5х10. |  |  |
| 250 | +С113-2126 | Гофротруба з ПВХ, який не підтримує | м | 120,19 |
|  | варіант 6 | горіння, O16мм |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 251 | &2405-11330- | Т-відвод вертикальний 150х50 | шт | 2 |
|  | 23 |  |  |  |
|  | варіант 10 |  |  |  |
| 252 | +С111-1757 | Рядно | м2 | 11,13262 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 253 | &2405-11330- | Кронштейн настінно-стельовий 15 | шт. | 9 |
|  | 21-8БЕ |  |  |  |
|  | варіант 3 |  |  |  |
| 254 | &2405-11330- | Кришка поворота 90° 90 | шт | 4 |
|  | 23 |  |  |  |
|  | варіант 15 |  |  |  |
| 255 | +С113-155 | Труби сталеві електрозварні, зовнішній | м | 2 |
|  | варіант 17 | діаметр 108мм, товщина стінки 3 мм |  |  |
| 256 | &2405-11330- | З'єднувальна накладка | шт | 22 |
|  | 23 |  |  |  |
|  | варіант 7 |  |  |  |
| 257 | &С1545-44- | Шпильки М8х500(нарізати з шпильок | шт | 38 |
|  | ИНБ | М8х1000) |  |  |
|  | варіант 12 |  |  |  |
| 258 | &С151-1-2- | Силовий кабель з мідними жилами, з ПВХ | м | 73,44 |
|  | 8ББ | ізоляцією в ПВХ перерізом 2х1.0мм2 |  |  |
|  | варіант 18 | ВВГнгд-2х1.0 |  |  |
| 259 | &С111-115-1- | Шайба кузовна М8 | шт | 54 |
|  | 8БА |  |  |  |
|  | варіант 5 |  |  |  |
| 260 | +С124-59 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих | т | 0,011 |
|  |  | стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами |  |  |
|  |  | та гайками або без них], такі, що |  |  |
|  |  | поставляються окремо |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 261 | +С1630-66 | Клапан зворотній фланцевий | шт | 2 |
|  | варіант 25 | підпружинений DN150, Р=1,6 МПа, Т=120AС |  |  |
| 262 | +С130-466 | Клапан двуходовий з сервоприводом VA- | шт | 2 |
|  | варіант 7 | VEH202TA |  |  |
| 263 | +С113-2122 | Болт М16 | шт | 5 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 264 | С1541-67-2 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина | 1000шт | 0,114 |
|  |  | 2 мм, діаметр 100 мм |  |  |
| 265 | +290902-223 | Розетка штепсельна накладна з | шт | 7 |
|  | варіант 6 | заземлюючим контактом 220В, 16А, ІР44 |  |  |
| 266 | &С1547-7-1- | Прожектор світлодіодний 50Вт, 220В, ІР65 | шт | 2 |
|  | 1В |  |  |  |
|  | варіант 17 |  |  |  |
| 267 | +С113-1791 | Хомут сантехнічний з дюбелем 1 | шт | 40 |
|  | варіант 14 |  |  |  |
| 268 | +С1630-66 | Клапан зворотній фланцевий | шт | 2 |
|  | варіант 23 | підпружинений DN125, Р=1,6 МПа, Т=120AС |  |  |
| 269 | +С111-964 | Полоса - 40х4 | т | 0,01638 |
|  | варіант 5 |  |  |  |
| 270 | С1541-69-2 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина | 1000шт | 0,036 |
|  |  | 3 мм, діаметр 150 мм |  |  |
| 271 | &2405-11330- | Кришка лотка S 80 | м | 12 |
|  | 19 |  |  |  |
|  | варіант 3 |  |  |  |
| 272 | &С151-1-2- | Трос стальний в ПВХ оболонці, O4/5мм, | м | 50 |
|  | 8ББ | L=50м |  |  |
|  | варіант 14 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 273 | &2405-11330- | Кришка Т-відвода вертикального 150х50 | шт | 2 |
|  | 23 |  |  |  |
|  | варіант 11 |  |  |  |
| 274 | &С1545-13-1- | Прокладка міжфланцева біконітова Ду80 | шт | 12 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 19 |  |  |  |
| 275 | &С1545-13-1- | Гнучка металева підводка з накидними | шт | 4 |
|  | 8БД | гайкоми 1" 500 мм |  |  |
|  | варіант 22 |  |  |  |
| 276 | +С1534-256 | Перехід ст. К-2-159х4-89х4 | шт | 4 |
|  | варіант 19 |  |  |  |
| 277 | &С1545-13-1- | Врізка в бак 1 | шт | 3 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 21 |  |  |  |
| 278 | &С1545-44- | Розпірний анкер М8х80 | шт | 38 |
|  | ИНБ |  |  |  |
|  | варіант 15 |  |  |  |
| 279 | &С1545-44- | Болт М16 І=500 | шт | 6 |
|  | ИНБ |  |  |  |
|  | варіант 18 |  |  |  |
| 280 | С111-20 | Азбестовий картон загального призначення | т | 0,0154 |
|  |  | [КАОН-1], товщина 2 мм |  |  |
| 281 | +С1630-66 | Кран шаровий муфтовий Fado KN3 1" (ВВ) | шт | 1 |
|  | варіант 19 |  |  |  |
| 282 | +С1630-66 | Клапан автоматичного підживлення 1/2" з | шт | 1 |
|  | варіант 35 | манометром |  |  |
| 283 | С130-969 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, | шт | 2 |
|  |  | ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр |  |  |
|  |  | 100 мм |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 284 | &С1547-7-1- | Дюбель-цвях оцинкований М6х80 | шт | 230 |
|  | 1В |  |  |  |
|  | варіант 15 |  |  |  |
| 285 | +С1630-121 | Трійник PP-R 32•1/2"з•32 | шт | 5 |
|  | варіант 12 |  |  |  |
| 286 | +С130-387 | Дефлектор C500 | шт | 2 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 287 | С111-1539 | Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46 | т | 0,0178037 |
|  |  |  |  |  |
| 288 | +С1534-256 | Відведення 90-2-76х3,5 | шт | 3 |
|  | варіант 30 |  |  |  |
| 289 | &С111-196-П- | Пена монтажная | л | 2,84 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 290 | +С1534-12 | Відведення 90-2-57х3,5 | шт | 4 |
|  | варіант 3 |  |  |  |
| 291 | +С113-1791 | Автоматичний повітровідвідник прямий зі | шт | 2 |
|  | варіант 2 | зворотним клапаном Fado AV31 |  |  |
| 292 | С121-768 | Окремі конструктивні елементи будівель та | т | 0,0090308 |
|  |  | споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, |  |  |
|  |  | ригелі, стояки тощо] з перевагою |  |  |
|  |  | товстолистової сталі, середня маса |  |  |
|  |  | складальної одиниці до 0,5 т |  |  |
| 293 | +С1534-256 | Перехід К-159 Х 4,5-133 Х 4 | шт | 3 |
|  | варіант 32 |  |  |  |
| 294 | +С1630-66 | Кран кульковий 3/4" в/з | шт | 5 |
|  | варіант 16 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 295 | +С1630-121 | Муфта PP-R 32 | шт | 30 |
|  | варіант 9 |  |  |  |
| 296 | +С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 3,86594 |
|  |  |  |  |  |
| 297 | С130-42 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 24 мм | т | 0,0184 |
|  |  |  |  |  |
| 298 | +С1630-107 | Фільтр сітчатий муфтовий 1" | шт | 1 |
|  | варіант 5 |  |  |  |
| 299 | &С1545-44- | Двостороння клейка стрічка для паро- й | шт | 2 |
|  | ИНБ | гідробар'єра 30 мм х 25 м прозора |  |  |
|  | варіант 17 | ORIGINAL TAPE |  |  |
| 300 | &С1545-13-1- | Прокладка міжфланцева біконітова Ду50 | шт | 8 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 20 |  |  |  |
| 301 | +С111-387-1 | Емаль 3 в 1 Композіт по іржі. | т | 0,0026775 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 302 | +С1534-256 | Відведення 90-2-57х3,5 | шт | 11 |
|  | варіант 31 |  |  |  |
| 303 | &С1545-44- | Покрівельний герметик для металевих та | шт | 2 |
|  | ИНБ | покрівель |  |  |
|  | варіант 5 |  |  |  |
| 304 | &С1547-7-1- | Стяжка кабельна з ПВХ | шт | 200 |
|  | 1В |  |  |  |
|  | варіант 16 |  |  |  |
| 305 | +С1630-66 | Кран кульковий 1/2" в/в | шт | 2 |
|  | варіант 32 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 306 | +С130-1125 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 0,785 |
|  | варіант 2 | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  |
|  |  | товщиною 0,5 мм, діаметр 500мм |  |  |
| 307 | +290902-54 | Вимикач 2-х клавішний накладний 220В, | шт | 2 |
|  | варіант 3 | 10А, ІР44 |  |  |
| 308 | +С130-466 | Кран шаровий муфтовий Fado KN1 1/2" (ЗВ) | шт | 2 |
|  | варіант 3 |  |  |  |
| 309 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,009238 |
|  |  |  |  |  |
| 310 | +С1630-66 | Клапан зворотній муфтовий 3/4" | шт | 1 |
|  | варіант 33 |  |  |  |
| 311 | +С1534-256 | Перехід К-133 Х 4,0-108 Х 3,5 | шт | 6 |
|  | варіант 33 |  |  |  |
| 312 | С130-967 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, | шт | 2 |
|  |  | ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр |  |  |
|  |  | 65 мм |  |  |
| 313 | +С1630-107 | Фільтр сітчастий муфтовий Fado F2 3/4" | шт | 1 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 314 | +С1630-107 | Фільтр сітчатий муфтовий1/2" | шт | 1 |
|  | варіант 4 |  |  |  |
| 315 | +С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,0026775 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 316 | +С113-1 | Труби сталеві водогазопровідні, діаметр | м | 6 |
|  | варіант 1 | умовного проходу 15 мм |  |  |
| 317 | +2405-1364 | Коробка розподільча накладна 70х70х40мм, | шт | 10 |
|  | варіант 6 | ІР55 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 318 | &С1545-13-1- | Прокладка міжфланцева біконітова Ду100 | шт | 6 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 18 |  |  |  |
| 319 | +С1630-66 | Клапан зворотній муфтовий 1", Р=1,0 МПа, | шт | 1 |
|  | варіант 24 | Т=90AС |  |  |
| 320 | +С1630-121 | Трійник PP-R 32 | шт | 3 |
|  | варіант 13 |  |  |  |
| 321 | &2405-11330- | Перехід по ширині 200/100х80 | шт | 1 |
|  | 23 |  |  |  |
|  | варіант 4 |  |  |  |
| 322 | +С111-1720 | Пароізоляційна плівка Masterplast | м2 | 31,97 |
|  | варіант 1 | MASTERFOL SD 100 |  |  |
| 323 | +С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 8,84802 |
|  | варіант 5 |  |  |  |
| 324 | С1544-89 | Склострічка липка ізоляційна на | кг | 0,5811 |
|  |  | полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, |  |  |
|  |  | ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 |  |  |
|  |  | мм |  |  |
| 325 | С1110-177 | Втулки ущільнювальні | шт | 24,37 |
|  |  |  |  |  |
| 326 | &2405-11330- | Підвіс трапецієвидний 120 | шт | 9 |
|  | 23 |  |  |  |
|  | варіант 12 |  |  |  |
| 327 | +С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 4,1756 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 328 | +С1630-121 | Трійник PP-R 32•1"з•32 | шт | 3 |
|  | варіант 11 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 329 | +С1630-121 | Згін-американка PP-R 32•1" з | шт | 5 |
|  | варіант 4 |  |  |  |
| 330 | +С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, | т | 0,005226 |
|  |  | 8х60 мм |  |  |
| 331 | +С1534-256 | Перехід К-133 Х 4,0-89 Х 3,5 | шт | 4 |
|  | варіант 34 |  |  |  |
| 332 | +С111-964 | Полоса - 50х8 | т | 0,00576 |
|  | варіант 9 |  |  |  |
| 333 | +С1545-160 | Паронітові прокладки | 100шт | 0,22 |
|  |  |  |  |  |
| 334 | +С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр | шт | 0,70521 |
|  | варіант 1 | 180х6 мм |  |  |
| 335 | +С1630-66 | Клапан зворотній муфтовий 1/2" | шт | 1 |
|  | варіант 34 |  |  |  |
| 336 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0029479 |
|  |  |  |  |  |
| 337 | +С121-783 | Полоса 40х4 | т | 0,00612 |
|  | варіант 8 |  |  |  |
| 338 | +С130-1125 | Повітроводи класу Н з тонколистової | м2 | 0,3925 |
|  | варіант 3 | оцинкованої з неперервних ліній сталі |  |  |
|  |  | товщиною 0,5 мм, діаметр 550мм |  |  |
| 339 | &2405-11330- | Поворот 90° 80х80 | шт | 1 |
|  | 23 |  |  |  |
|  | варіант 14 |  |  |  |
| 340 | +С130-387 | Окапник C50 | шт | 2 |
|  | варіант 4 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 341 | +С1630-122 | Різьба коротка сталева 1/2" | шт | 25 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 342 | С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр | шт | 1,80991 |
|  |  | 180х3 мм |  |  |
| 343 | &С1547-7-1- | Тримач стальний оцинкований | шт | 20 |
|  | 1В | двохлапковий, O31-32мм |  |  |
|  | варіант 11 |  |  |  |
| 344 | &С1545-13-1- | Трійник редукційний чавунний 2"•1"•2" в/в/в | шт | 3 |
|  | 8БД |  |  |  |
|  | варіант 5 |  |  |  |
| 345 | +С188888-4 | Гайка оцинкована М8 | шт | 30 |
|  | варіант 4 |  |  |  |
| 346 | +С188888-4 | Болт М8х25 8.8 цб пр | шт | 30 |
|  | варіант 7 |  |  |  |
| 347 | +С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий | м3 | 0,07 |
|  |  | цементний, марка М50 |  |  |
| 348 | +С111-235 | Протигрибковий засіб Biostop E-112 Siltek 5 | т | 0,005974 |
|  | варіант 2 | л або аналог |  |  |
| 349 | +С113-2126 | Гофротруба з ПВХ, який не підтримує | м | 10,1 |
|  | варіант 3 | горіння, O32мм |  |  |
| 350 | +С1424-11612 | Бетон С12/15 | м3 | 0,054 |
|  | варіант 4 |  |  |  |
| 351 | С113-4 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з | м | 2,3244 |
|  |  | різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр |  |  |
|  |  | умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 |  |  |
|  |  | мм |  |  |
| 352 | С111-1895 | Шпаклівка клейова | т | 0,011979 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 353 | &С1545-44- | Саморiз по дереву 3,5х55 | шт | 1500 |
|  | ИНБ |  |  |  |
|  | варіант 4 |  |  |  |
| 354 | +С111-1853-2 | Цвяхи будівельні 3,0х70 мм | т | 0,00488 |
|  |  |  |  |  |
| 355 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові | 100шт | 0,405 |
|  |  | К729, К730 |  |  |
| 356 | С1630-91 | Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 | шт | 2 |
|  |  | мм |  |  |
| 357 | С1630-63 | Головки для пожежних рукавів з'єднувальні | шт | 6 |
|  |  | напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], |  |  |
|  |  | діаметр 50 мм |  |  |
| 358 | &С151-1-2- | Силовий кабель з мідними жилами, з ПВХ | м | 8,16 |
|  | 8ББ | ізоляцією в ПВХ перерізом 3х1.0мм2 |  |  |
|  | варіант 8 | ВВГнгд-3х1.0 |  |  |
| 359 | С111-1479 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,0037995 |
|  |  | стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм |  |  |
| 360 | С1541-67-4 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина | 1000шт | 0,008 |
|  |  | 2 мм, діаметр 200 мм |  |  |
| 361 | &С1547-7-1- | Тримач стальний оцинкований | шт | 20 |
|  | 1В | двохлапковий, O25-26мм |  |  |
|  | варіант 12 |  |  |  |
| 362 | +С1630-121 | Коліно PP-R 32•1"в | шт | 1 |
|  | варіант 14 |  |  |  |
| 363 | +С1630-121 | Коліно PP-R 32•1"з | шт | 1 |
|  | варіант 15 |  |  |  |
| 364 | С1630-26 | Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, | шт | 1 |
|  |  | тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 365 | &С1547-7-1- | Тримач стальний оцинкований | шт | 20 |
|  | 1В | двохлапковий, O19-20мм |  |  |
|  | варіант 13 |  |  |  |
| 366 | +С113-2126 | Гофротруба з ПВХ, який не підтримує | м | 10,1 |
|  | варіант 4 | горіння, O25мм |  |  |
| 367 | +С1534-256 | Заглушка ст. 2-159х4,0 | шт | 2 |
|  | варіант 6 |  |  |  |
| 368 | +С113-1791 | Ніпель різьбовий Fado N02 3/4" | шт | 2 |
|  | варіант 10 |  |  |  |
| 369 | &С1545-44- | Петля приварна O20х100 | шт | 4 |
|  | ИНБ |  |  |  |
|  | варіант 21 |  |  |  |
| 370 | +С1630-122 | Різьба коротка сталева 3/4" | шт | 14 |
|  | варіант 5 |  |  |  |
| 371 | +С121-783 | Полоса 50х8 | т | 0,0034884 |
|  | варіант 7 |  |  |  |
| 372 | С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна | кг | 2,21 |
|  |  | пресована] |  |  |
| 373 | +С1630-121 | Згін-американка PP-R 32•1" в | шт | 2 |
|  | варіант 10 |  |  |  |
| 374 | С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,0018935 |
|  |  |  |  |  |
| 375 | +С111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,00292 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 376 | +С113-2126 | Гофротруба з ПВХ, який не підтримує | м | 10,1 |
|  | варіант 5 | горіння, O20мм |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 377 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,26855 |
|  |  |  |  |  |
| 378 | +С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 1,38059 |
|  |  |  |  |  |
| 379 | +С1630-121 | Муфта PP-R 32•3/4" з | шт | 7 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 380 | &С1545-44- | Шайба М8х24 широка | шт | 38 |
|  | ИНБ |  |  |  |
|  | варіант 14 |  |  |  |
| 381 | С111-176 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, | т | 0,004515 |
|  |  | 0х120 мм |  |  |
| 382 | &С1545-44- | Гайка М8 з зубчастим фланцем | шт | 38 |
|  | ИНБ |  |  |  |
|  | варіант 13 |  |  |  |
| 383 | С1541-69 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина | 1000шт | 0,002 |
|  |  | 3 мм, діаметр 400 мм |  |  |
| 384 | С123-521 | Дерев'яні деталі риштувань | м3 | 0,01095 |
|  |  |  |  |  |
| 385 | +С1630-121 | Муфта PP-R 32•1" з | шт | 8 |
|  | варіант 6 |  |  |  |
| 386 | +С1630-122 | Різьба коротка сталева діам.50мм | шт | 5 |
|  | варіант 6 |  |  |  |
| 387 | С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,003129 |
|  |  | призначення чорний, діаметр 1,6 мм |  |  |
| 388 | С111-90 | Болти із шестигранною головкою, діаметр | т | 0,002176 |
|  |  | різьби 10 мм |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 389 | С111-1529 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,002571 |
|  |  |  |  |  |
| 390 | +С1630-121 | Муфта PP-R 32•1" в | шт | 7 |
|  | варіант 5 |  |  |  |
| 391 | С111-1849 | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,00021276 |
|  |  |  |  |  |
| 392 | &С151-1-2- | Силовий кабель з мідними жилами, з ПВХ | м | 2,04 |
|  | 8ББ | ізоляцією в ПВХ перерізом 3х2.5мм2 |  |  |
|  | варіант 7 | ВВГнгд-3х2.5 |  |  |
| 393 | +С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 3,894 |
|  | варіант 6 |  |  |  |
| 394 | +С1630-139 | Згін сталевий 3/4" | шт | 3 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 395 | С111-88 | Болти із шестигранною головкою, діаметр | т | 0,0013942 |
|  |  | різьби 6 мм |  |  |
| 396 | С1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,0004635 |
|  |  |  |  |  |
| 397 | С111-1809 | Сталь кругла | т | 0,001525 |
|  |  |  |  |  |
| 398 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,06832 |
|  |  |  |  |  |
| 399 | С111-384 | Білило густотерте цинкове МА-011-1 | т | 0,000474 |
|  |  |  |  |  |
| 400 | +С111-63 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,0004113 |
|  |  |  |  |  |
| 401 | +С188888-4 | Шайба оцинкована М8 | шт | 30 |
|  | варіант 5 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 402 | С115-115 | Шпали просочені для залізниць широкої | шт | 0,06881 |
|  |  | колії, обрізні та необрізні хвойні [крім |  |  |
|  |  | модрини], тип ІІ |  |  |
| 403 | &С1545-44- | Гайка М16 | шт | 6 |
|  | ИНБ |  |  |  |
|  | варіант 19 |  |  |  |
| 404 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,2262 |
|  |  |  |  |  |
| 405 | +С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,001305 |
|  |  |  |  |  |
| 406 | С1522-38 | Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в | т | 0,000125 |
|  |  | чушках, марка ПОССу25-2 |  |  |
| 407 | С111-627 | Оліфа комбінована К-2 | т | 0,000408 |
|  |  |  |  |  |
| 408 | +С111-807 | Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм | т | 0,0007545 |
|  |  |  |  |  |
| 409 | С1541-64 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина | 1000шт | 0,012 |
|  |  | 1 мм, діаметр 100 мм |  |  |
| 410 | +С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,00098 |
|  |  |  |  |  |
| 411 | +С111-2014-8 | Грунтовка, Ceresit CR65 -6мм | л | 0,92 |
|  | варіант 4 |  |  |  |
| 412 | &С1545-44-1- | Шуруп-дюбель | шт | 16 |
|  | В3 |  |  |  |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 413 | С1541-67 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина | 1000шт | 0,002 |
|  |  | 1 мм, діаметр 300 мм |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 414 | +С1630-139 | Контргайка сталева 3/4" | шт | 2 |
|  | варіант 3 |  |  |  |
| 415 | +С113-1791 | Різьба коротка сталева 1/2" | шт | 4 |
|  | варіант 11 |  |  |  |
| 416 | &С1545-44- | Шайба М16 | шт | 6 |
|  | ИНБ |  |  |  |
|  | варіант 20 |  |  |  |
| 417 | +С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 2,50795 |
|  |  |  |  |  |
| 418 | +С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,66847 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 419 | +С111-124 | Гайка М16 | т | 0,0001734 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 420 | С130-1159 | Головки для приєднання рукавів | шт | 2 |
|  |  | поливальних, діаметр 25 мм |  |  |
| 421 | С1545-55 | Затискач люстровий КЛ2,5 | 100шт | 0,2424 |
|  |  |  |  |  |
| 422 | +С1545-42 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,0816 |
|  |  |  |  |  |
| 423 | &С1545-44-1- | Шуруп-дюбель | шт | 11 |
|  | В3 |  |  |  |
|  | варіант 4 |  |  |  |
| 424 | +С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,00008601 |
|  |  |  |  |  |
| 425 | С1113-79 | Лак БТ-577 | т | 0,00072 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 426 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,001797 |
|  |  |  |  |  |
| 427 | С1541-66 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина | 1000шт | 0,002 |
|  |  | 1 мм, діаметр 200 мм |  |  |
| 428 | +С111-1804 | Сталь листова | т | 0,001 |
|  |  |  |  |  |
| 429 | С111-1608 | Дрантя | кг | 1,6451 |
|  |  |  |  |  |
| 430 | С111-306 | Вироби гумові технічні морозостійкі | кг | 0,138 |
|  |  |  |  |  |
| 431 | +С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, | т | 0,00009 |
|  | варіант 6 | сурик залізний |  |  |
| 432 | +С1630-121 | Муфта PP-R 32•1/2" з | шт | 1 |
|  | варіант 8 |  |  |  |
| 433 | С1541-63 | Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина | 1000шт | 0,008 |
|  |  | 1 мм, діаметр 50 мм |  |  |
| 434 | +С1630-121 | Муфта PP-R 32•3/4" в | шт | 1 |
|  | варіант 7 |  |  |  |
| 435 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, | кг | 0,0294 |
|  |  | марка А |  |  |
| 436 | +С111-587 | Масло індустрійне И-20А | т | 0,00066 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 437 | +С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,00028 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 438 | +С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,09 |
|  | варіант 3 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 439 | +С1545-160 | Паронітові прокладки | 100шт | 0,01 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 440 | +С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, | т | 0,00006 |
|  | варіант 2 | сурик залізний |  |  |
| 441 | +С115-18 | Шайба М16 | т | 0,0001 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 442 | С111-1484 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,0002816 |
|  |  | стрижня 8 мм, довжина 100 мм |  |  |
| 443 | С1545-264 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 0,05 |
|  |  |  |  |  |
| 444 | С111-975 | Сортовий гарячекатаний прокат із сталі | т | 0,0005 |
|  |  | вуглецевої звичайної якості марки Ст0, |  |  |
|  |  | штабовий, товщина 10-75 мм при ширині |  |  |
|  |  | 100-200 мм |  |  |
| 445 | +С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина | т | 0,0001911 |
|  |  | 50 мм |  |  |
| 446 | +С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,000189 |
|  |  |  |  |  |
| 447 | С1545-43 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 0,01 |
|  |  |  |  |  |
| 448 | +С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,06 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 449 | +С1545-209 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,01 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 450 | С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, | т | 0,0002657 |
|  |  | 6х50 мм |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 451 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, | м2 | 0,01837 |
|  |  | товщина 25 мм |  |  |
| 452 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 0,51 |
|  |  |  |  |  |
| 453 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в | т | 0,00001 |
|  |  | чушках, марка ПОС40 |  |  |
| 454 | С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0002 |
|  |  |  |  |  |
| 455 | С112-104 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, | м3 | 0,0008601 |
|  |  | 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, ІІ |  |  |
|  |  | сорт |  |  |
| 456 | +С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, | кг | 0,0084 |
|  | варіант 2 | марка А |  |  |
| 457 | С111-1591 | Смола кам'яновугільна для дорожнього | т | 0,0007523 |
|  |  | будівництва |  |  |
| 458 | С111-1504 | Електроди, дiаметр 2 мм | т | 0,00009 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 459 | +С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,001226 |
|  |  |  |  |  |
| 460 | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,0002114 |
|  |  |  |  |  |
| 461 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,06832 |
|  |  |  |  |  |
| 462 | +С111-2005-6 | Емалль ПФ-115 | кг | 0,036 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 463 | +С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,0579 |
|  | варіант 1 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 464 | С1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальний | м3 | 0,002204 |
|  |  | цементний 1:3 |  |  |
| 465 | +С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,33728 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 466 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,001566 |
|  |  |  |  |  |
| 467 | С111-1482 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,0001 |
|  |  | стрижня 5 мм, довжина 70 мм |  |  |
| 468 | +С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,00009 |
|  | варіант 3 |  |  |  |
| 469 | +С111-2005-6 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0,03 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 470 | +С1545-279 | Хомут Х25У1 | 100шт | 0,01 |
|  |  |  |  |  |
| 471 | С1546-22 | Клей нітроглифталевий | кг | 0,02 |
|  |  |  |  |  |
| 472 | +С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина | т | 0,0000708 |
|  | варіант 1 | 50 мм |  |  |
| 473 | С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,000279 |
|  |  |  |  |  |
| 474 | С111-1355 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,00032 |
|  |  |  |  |  |
| 475 | С111-1483 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр | т | 0,00008 |
|  |  | стрижня 6 мм, довжина 40 мм |  |  |
| 476 | С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,025 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 477 | +С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,000054 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 478 | +С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,00006 |
|  | варіант 1 |  |  |  |
| 479 | С111-847 | Розчинник для лакофарбових матеріалів N | т | 0,0000516 |
|  |  | 649 |  |  |
| 480 | С1545-209 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,01 |
|  |  |  |  |  |
| 481 | +С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,01952 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 482 | С111-587 | Масло індустрійне И-20А | т | 0,0001 |
|  |  |  |  |  |
| 483 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, | т | 0,000036 |
|  |  | сурик залізний |  |  |
| 484 | +С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,01952 |
|  | варіант 2 |  |  |  |
| 485 | +С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, | т | 0,0000072 |
|  | варіант 8 | сурик залізний |  |  |
| 486 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий | м3 | 0,0006 |
|  |  | цементний, марка М100 |  |  |
| 487 | С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, | м3 | 0,000221 |
|  |  | 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і |  |  |
|  |  | більше, ІІІ сорт |  |  |
| 488 | +С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,0036 |
|  | варіант 4 |  |  |  |
| 489 | С111-818-1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного | т | 0,000014 |
|  |  | призначення світлий, діаметр 4,0 мм |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 490 | С111-175 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм  Очіс льняний  Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А  Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1  Дрантя  Вода  Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат  Електроенергія  Мастильні матеріали  Гідравлічна рідина  Разом  **Разом по розділу III**  **IV. Устаткування**  Котел водогрійний Q=1500 кВт; Р=3 бар КВТ-1500М | т | 0,0000113 |
|  |  |  |  |
| 491 | +С1545-159 | т | 0,0000036 |
|  | варіант 4 |  |  |
| 492 | +С111-1522 | т | 0,0000004 |
|  | варіант 2 |  |  |
| 493 | С111-253 | т | 0,000015 |
|  |  |  |  |
| 494 | +С111-1608 | кг | 3,14376 |
|  | варіант 1 |  |  |
| 495 | +С142-10-2 | м3 | 0,1699488 |
|  | варіант 1 |  |  |
| 496 | С1999-9001 | кВт-год | 62,4295 |
|  |  |  |  |
| 497 | С1999-9005 | кг | 0,4188 |
|  |  |  |  |
| 498 | С1999-9006 | кг | 0,0936 |
|  |  |  |  |
|  |  | грн. |  |
|  |  | **грн.** |  |
| 499 | +2403-15068 | шт | 2 |
|  | варіант 6 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 500 | +1504-4014 | СПТ104 Рухома підлога  Насос циркуляційний мережевий (для опалення ферм) Q=86 м 3 /г; Н=30 м. в. ст., Р=15 кВт WILO Stratos GIGA 80/3-39/15  Насос котлового контуру, V=64.5 м 3 /год, Н=7 м. в. ст., PN 10 WILO IPL 80/115-2,2/2  Розширювальний бак V=900 л ROZ-NAVI  Відбір тиску з трьохходовим краном для манометра/Манометр 0...6 бар C100, кл. точності 1,5 1/2  Щита силового ЩС тип ЩРн-48з-1 У2 IP54 PRO  Електропривід, ~230 В; 4с/мм; 40мм; 1500Н AMV 56  Установка пом'якшення води Q=2,5 м 3 /год Ecosoft DFU-1054СЕ TWIN  Шламовідвідник 250/150 (витрата V=110 м 3  /год) MOS-250/150  Щит управління насосам ЩУН  Ящик силовий з перекидним рубильником і запобіжниками, Iн=100А ЯПРП-100, IP54  Підживлювальна станція B=4,0 м 3 /год, H=28м, N=1,10кВт, 1~230 В,Wilo-Jet HWG 301 EM | шт | 1 |
|  | варіант 34 |  |  |
| 501 | +1504-4014 | шт | 2 |
|  | варіант 16 |  |  |
| 502 | +1504-4014 | шт | 2 |
|  | варіант 14 |  |  |
| 503 | &1904-3001-6 | шт | 3 |
|  | варіант 22 |  |  |
| 504 | +1504-4014 | шт | 16 |
|  | варіант 30 |  |  |
| 505 | +2403-15068 | шт | 1 |
|  | варіант 3 |  |  |
| 506 | +1504-4014 | шт | 3 |
|  | варіант 18 |  |  |
| 507 | +2403-15068 | шт | 1 |
|  | варіант 7 |  |  |
| 508 | &1904-3001-6 | шт | 1 |
|  | варіант 21 |  |  |
| 509 | +2403-15068 | шт | 1 |
|  | варіант 2 |  |  |
| 510 | +1504-8051 | шт | 1 |
|  | варіант 3 |  |  |
| 511 | +1504-8051 | шт | 2 |
|  | варіант 5 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 512 | &1904-3001-6 | Універсальний двоканальний прилад RegMik РП-2-У-110  Тепловентилятор Р=5-30 кВт, V=5300 м 3  /год Volcano VR1  Лічильник теплової енергії Kamstrup в складі: Витратомір ультразвуковий Ultraflow 54 Dn100; Обчислювач Multical 603 ;Пара підібраних термоперетворювачів опору Pt500  Насос циркуляційний (опалення котельні), V=4.0 м 3 /год, Н=5 м. в. ст., 1~230 В, PN 6 WILO Yonos MAXO 25/0,5-10  Електронний регулятор Danfos ECL comfort 110  Пожежна шафа в комплекті  у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується  Відбір тиску з трьохходовим краном для манометра/Манометр 0...6 бар C160, кл. точності 1,5, 1/2  Ящик з понижуючим трансформатором 220/24В, IP54 ЯТП-0,25 220/24В IP54  Бак запасу воду (C800) Elbi CV 1000  Клапан триходовий DN100, Kv=145 м 3 /год Danfos VF 3 DN100 | шт | 4 |
|  | варіант 23 |  |  |
| 513 | &1904-3001-6 | шт | 2 |
|  | варіант 15 |  |  |
| 514 | &1904-3001-6 | шт | 1 |
|  | варіант 6 |  |  |
| 515 | +1504-4014 | шт | 1 |
|  | варіант 17 |  |  |
| 516 | +1504-4014 | шт | 1 |
|  | варіант 2 |  |  |
| 517 | +1902-7037 | шт | 1 |
|  | варіант 1 |  |  |
|  |  | шт | 1 |
|  |  |  |  |
| 518 | +1504-4014 | шт | 2 |
|  | варіант 32 |  |  |
| 519 | +1504-8051 | шт | 1 |
|  | варіант 4 |  |  |
| 520 | &1904-3001-6 | шт | 1 |
|  | варіант 19 |  |  |
| 521 | &1904-3001-6 | шт | 2 |
|  | варіант 26 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 522 | &1904-3001-6 | Гідравлічний розділювач (Р=2107 при | шт | 1 |
|  | варіант 18 | DТ=20AС) ОГС-Ф-90-КВП-і |  |  |
| 523 | &1904-3001-6 | Клапан триходовий DN125, Kv=145 м 3 /год | шт | 1 |
|  | варіант 25 | Danfos VF 3 DN100 |  |  |
| 524 | +1504-4014 | Пожежний щит в комплекті: | шт | 1 |
|  | варіант 22 |  |  |  |
| 525 | +1504-4014 | Сокира | шт | 11 |
|  | варіант 26 |  |  |  |
| 526 | +1504-4014 | Занурювальний датчик температури ESMU- | шт | 1 |
|  | варіант 20 | 100 (L=100 мм, мідь) |  |  |
| 527 | +1504-4014 | Занурювальна гільза для датчиків ESMU- | шт | 1 |
|  | варіант 21 | 100, Cu з нерж. стал |  |  |
| 528 | +1504-4014 | Датчик температури зовнішнього повітря | шт | 1 |
|  | варіант 19 | ESMT |  |  |
| 529 | +1504-4014 | Накладний датчик температури Pt 100 | шт | 2 |
|  | варіант 33 |  |  |  |
| 530 | +1504-4014 | Термомеметр біметалічний 0. 120AС C100 | шт | 4 |
|  | варіант 27 | кл. точності 1,5 /Гільза 100 мм |  |  |
| 531 | &1904-3001-6 | Сигналізатор загазованості (СН4, СО) | шт | 1 |
|  | варіант 13 |  |  |  |
| 532 | &1904-3001-6 | Вогнегасник порошковий ВП-9 | шт | 2 |
|  | варіант 27 |  |  |  |
| 533 | &1904-3001-6 | Лічильник холодної води з накидними | шт | 1 |
|  | варіант 29 | гайками Cу20 GROSS ETK-UA 20/130 |  |  |
| 534 | +1504-4014 | Термомеметр погружний 0.... | шт | 2 |
|  | варіант 29 | 120AС/Бобишка/Оправа |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 535 | &1904-3001-6 | Лом  Світлозвуковий оповіщувач 220В  Лопата  Комплект гнучких металевих шлангів для підключення тепловентиляторі  Войлок 2•2  Поплавок для баку 1  Гак  **Разом по розділу IV**  **у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується**  **Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин**  Електроенергія Стиснене повітря Мастильні матеріали Гідравлічна рідина Бензин  Дизельне паливо  **Довідкові дані** | шт | 1 |
|  | варіант 28 |  |  |
| 536 | &1904-3001-6 | шт | 1 |
|  | варіант 14 |  |  |
| 537 | +1504-4014 | шт | 1 |
|  | варіант 23 |  |  |
| 538 | &1904-3001-6 | шт | 2 |
|  | варіант 17 |  |  |
| 539 | +1504-4014 | шт | 1 |
|  | варіант 24 |  |  |
| 540 | +1902-7037 | шт | 1 |
|  | варіант 2 |  |  |
| 541 | +1504-4014 | шт | 1 |
|  | варіант 25 |  |  |
|  |  | **грн.** |  |
|  |  | **грн.** |  |
|  |  | кВт-год | 5762,574 |
|  |  | м3 | 8807,902 |
|  |  | кг | 100,748 |
|  |  | кг | 3,263 |
|  |  | л | 785,696 |
|  |  | л | 757,604 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Будівельне сміття | т | 75,0375 |

***В кошторисних розрахунках (кошториси, які будуть надаватись учасниками) повинні бути враховані всі основні матеріали, згідно технологічних процесів.***

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документальне підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у Додатку 2 до тендерної документації.

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".*

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».*

***Пропозиція учасника, в ціну якої включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником.***

***Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника до предмета закупівлі, учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати:***

* лист- гарантію про відповідність необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, в якому учасник гарантує замовнику виконання робіт якісно, у кількості та терміни встановлені замовником, а також повинен гарантувати, що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції, буде відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен містити унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель щодо якої подається тендерна пропозиція
* гарантійний лист про те, що роботи включають заходи щодо дотримання діючих правил техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки, вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища;
* інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля (довідка, складена у довільній формі, в якій мають передбачатись такі заходи: не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття; під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми; не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях; компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище; тощо).
* Лист погодження з Технічною специфікацією Замовника, яке викладене у Додатку 2 тендерної документації.

Розрахунок ціни тендерної пропозиції учасника, повинен формуватися на підставі відомостей про склад та обсяги робіт, що закуповуються та бути виконаний з урахуванням «Настанови з визначення вартості будівництва» (далі-Настанова) затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01 листопада 2021 р.

Вартість (ціна) тендерної пропозиції учасника на виконання робіт – це договірна ціна на весь обсяг робіт, за яку учасник згоден виконати послуги, з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору про закупівлю, податків і зборів, що сплачуються або повинні бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат, передбачених для предмету закупівлі даного виду робіт, тощо.

Замовник зазначає, що до моменту укладення договору, Переможець закупівлі надає Замовнику ***підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни (твердої) з урахуванням Настанови, в тому числі:***

* договірна ціна, що враховує всі запропоновані Замовником до виконання обсяги робіт та витрати з урахуванням тих, що виконуються субпідрядними організаціями (у випадку іх залучення);
* пояснювальна записка;
* підсумкова відомість ресурсів;
* локальні кошториси та розрахунки загальновиробничих витрат до них, розрахунок прибутку та адміністративних витрат;
* відомість ресурсів по кожному локальному кошторису;
* відомість обладнання

**Кошторисна документація Учасника повинна бути підписана сертифікованим інженером з проектно-кошторисної роботи з печаткою, в тому числі і Договірна ціна Учасника.**

Підтверджуючи розрахунки повинні бути надані до укладення договору про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку відсутності розрахунків, або надання розрахунків до договірної ціни не у відповідності до технічного завдання Замовника, Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель, як таку, що переможець процедури закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;

Ціна тендерної пропозиції, за яку Учасник погоджується виконати замовлення, буде формуватися на підставі вартісних робіт та послуг, до складу якої вносяться прямі, загальновиробничі та інші витрати, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат підрядних організацій, кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів, (кошти на покриття ризиків всіх учасників та послуг, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами – не включаються до вартості пропозиції). .

Учасник повинен підтвердити наявність програмного комплексу АВК-5 або іншого програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Для підтвердження Учасник обов’язково надає:

- скан-копію діючого договору, що підтверджує наявність в Учасника права користування, програмним комплексом АВК-5 або іншим програмним комплексом, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. (договір оренди/суборенди/надання послуг).

- сканкопію ліцензії на використання програмного комплексу АВК-5 або іншого програмного комплексу, який взаємодіє в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (ліцензія повинна бути видана на Учасника або на суб’єкт господарювання, в якого Учасник залучає програмний комплекс та на якого надає в складі пропозиції підтверджуючий документ, що підтверджує право залучення відповідного програмного комплексу)

До ціни цінової пропозиції не будуть включатися витрати, пов’язані з укладанням договору.

Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими цінами по регіону. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги/роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати за отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, не відшкодовуються замовником (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Все обладнання та матеріали повинні бути якісними та дозволеними для використання в Україні, під час **виконання робіт** повинні мати сертифікати якості, висновки, якість яких відповідає чинним нормам і стандартам для даного виду обладнання та матеріалів. Відповідальність за якість обладнання та матеріалів буде покладається на Учасника, у випадку укладення з ним договору про закупівлю. Гарантійний строк експлуатації повинен розрахуватися Учасником, з урахуванням норм діючого законодавства.

***Учасник повинен гарантувати, що термін виконання робіт – з моменту укладання договору до 01 липня 2024 року.***

Робочим проектом передбачено реконструкцію існуючої котельні шляхом демонтажу старого обладнання, що має низьку енергоефективність на нове високоефективне обладнання з високим К.К.Д. В котельні передбачено встановлення двох водогрійних котлів КВТ- 1500М тепловою потужністю 150МВт кожен та допоміжного тепломеханічного обладнання або їх аналогів.. Вихідна вода використовується із господарсько-питної водопровідної мережі підприємства . В приміщенні котельні передбачено встановлення наступного допоміжного тепломеханічного обладнання:

* котлові насоси WILO IPL 80/115-2.2/2 PN10 Q=64,5 м3/год; H=7,0м N=2,2кВт ( 2 робочі, 1-резервний на складі) або їх аналоги;
* два мережних циркуляційних насоси WILO Stratos GIGA80/3-39/15 Q=86 м.куб/г;H=30м.в.ст. ( робочий та резервний) для опалення або їх аналоги;
* циркуляційний насос системи опалення котельні WILO Yonos MAXO 25/0,5-10 V=4.0 м3/год, Н=5 м.в.ст ( робочий та 1 резервний на складі) для циркуляції контуру опалення котельні або їх аналоги;
* два трьохходові клапани Danfoss VF3 DN100 для запобігання зниженню температури води в зворотному трубопроводі менше 60град С або їх аналоги;
* трьохходовий клапан Danfoss VF3 DN125 для погодозалежного регулювання мережевого теплоносія або їх аналоги;
* установка пом»якшення води Ecosoft DFU-1054GL TWIN B=1.8 2.5м3/год або їх аналоги;
* підживлювальна станція WILO-Jet HWJ 301EM B=4.0м3/год, Н=28м, N=1.10кВт 220В (робоча, резервна) або їх аналоги;
* бак запасу води Elbi CV 1000 V=1000л або їх аналоги,

Водогрійні котли КВТ-1500М або їх аналоги обладнуються технологічними трубопроводами ( подавальним, зворотним, дренажним), запірно-регулюючою арматурою, системою автоматики регулювання, контролю та безпеки. Кожен котел обладнаний двома запобіжними пристроями та приладами КВП.

Відвід продуктів згорання від водогрійних котлів здійснюється назовні в атмосферу через димову трубу ф700 висотою 20 м. Висота димових труб прийнята за результатами аеродинамічного розрахунку, а також виходячи з умов розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері. В нижній частині димової труби передбачено влаштування отвору для чистки. Газоходи від котлів прийняті типу « сендвіч», надземні теплоізольовані.

Паливо котельні – щепа ( Qi=8276.0ккал/м=34,65 МДж/м). Теплоносій системи опалення – вода питної якості з параметрами: Т1/Т2 – 90/70 С. Димові труби від котлів – збірні двостінні утеплені ( труби димохідні з нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі) заводського виробництва.

***Додаток 3***

***до тендерної документації***

*ПРОЕКТ ДОГОВОРУ*

Договір №

«Реконструкція котельні КНП СМР Сквирська центральна міська лікарня за адресою: вул. Київська, 12, м. Сквира, Білоцерківського району Київської області»

***(Класифікація за ДК 021:2015: 45454000-4 -Реконструкція ).***

м. Сквира від « » 2024 р.

**Замовник: відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради, в** особі начальника відділу **Тернової Марини Валентинівни**, що діє на підставі Положення про відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради, затвердженого рішенням Сквирської міської ради від 22.12.2020 № 27-3-VIII ( зі змінами), з однієї Сторони, і

**Підрядник: ,** що є платником (витяг/ свідоцтво № ) в особі

, який діє на підставі , (ліцензія від

р. або реєстраційний запис № ), з другої Сторони, керуючись Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 ( зі змінами і доповненнями) (далі-Особливості), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   1. Підрядник зобов’язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі 3 Договору, виконати роботи по об’єкту ***«Реконструкція котельні КНП СМР Сквирська центральна міська лікарня за адресою: вул. Київська, 12, м. Сквира Білоцерківського району Київської області»*** (надалі - Об’єкт***)( Код ДК 021:2015- 45454000-4 - Реконструкція)*** за завданням Замовника та у встановлений строк здати виконані роботи Замовнику, а Замовник зобов’язується надати Підряднику фронт робіт, прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.
   2. Роботи виконуються Підрядником згідно проектної документації в межах ціни цього Договору.
   3. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, умовам тендеру на Об'єкт.
   4. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ
   1. Строки виконання робіт встановлено календарним графіком виконання робіт (Додаток 3), який є невід'ємною частиною цього Договору, в якому зазначаються дати початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених даним Договором.
   2. Підрядник приступає до виконання робіт за Договором протягом 10 календарних днів з дня підписання Договору.
   3. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір та у графік виконання робіт у разі:
      1. виникнення обставин непереборної сили;
      2. невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов»язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання фронту робіт);
      3. внесення змін до проектної документації;
      4. дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами;
      5. виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.
   4. Замовник може прийняти рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення, про що вносяться відповідні зміни до даного Договору.
   5. Підрядник зобов»язується завершити всі роботи та прибрати місця виконання робіт, а також звільнити Будівельний Майданчик на об»єкті від будь-якого інструменту, бруду, залишків матеріалів чи іншого майна, що було доставлено ним на Майданчик, не пізніше двох тижнів з дати завершення робіт.
3. ДОГОВІРНА ЦІНА
   1. Ціна договору визначається за договірною ціною, складеною на підставі кошторисної вартості робіт у відповідності до чинних Державних стандартів України, Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» з усіма змінами та доповненнями та згідно інших діючих нормативно-кошторисних документів, та є невід’ємною частиною договору і складає**: гривень (** ), в тому числі ПДВ 20%; та включає витрати Підрядника на необхідні матеріали.

3.2. Договірна ціна може бути змінена за взаємною згодою Сторін у порядку визначеному чинним законодавством (ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та з урахуванням пункту 19 Особливостей, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 ( зі змінами і доповненнями) та цим Договором, шляхом укладання відповідних додаткових угод до Договору.

3.3. Бюджетні зобов’язання виникають в межах Договірної ціни (ціни Договору) за наявності відповідних бюджетних асигнувань.

В разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за цим Договором здійснюється відповідно до умов Договору після отримання Замовником бюджетного фінансування робіт на свій реєстраційний рахунок.

3.4. Замовник реєструє в органах державної казначейської служби бюджетні зобов’язання в межах фактично виділених і доведених асигнувань.

3.5. Підрядник не може вимагати уточнення договірної ціни у зв’язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, коли строки виконання цих робіт порушені з вини Підрядника. У таких випадках ціни на ресурси визначаються відповідно до цін, що діяли на зазначену в договорі дату закінчення робіт.

3.6.В складі договірної ціни Підрядник надає замовнику наступну документацію:

* + - договірна ціна – 1 прим.;
    - розрахунки до договірної ціни у складі: пояснювальна записка, підсумкова відомість ресурсів, локальні кошториси та розрахунки загальновиробничих витрат до них, розрахунок прибутку та адміністративних витрат, відомість ресурсів по кожному локальному кошторису, відомість обладнання – 1 прим.

3.7.Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, або в залежності від реального фінансування видатків.

3.8.Ціна цього Договору є твердою.

3.9.Підрядник не може вимагати уточнення ціни Договору у зв’язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт

3.10.Договірна ціна робіт може бути змінена лише за письмовим погодженням Сторін.

3.11.Протокол погодження договірної ціни викладений у Додатку 2 до цього Договору.

1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

4.1. Джерелом фінансування робіт є кошти бюджетних джерел фінансування.

Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконаних робіт.

Оплата здійснюється Замовником по мірі надходження коштів з джерел фінансування.

Остаточний розрахунок з Підрядником за виконані роботи проводиться протягом 7 робочих днів з моменту отримання коштів з джерел фінансування.

* 1. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, після перевірки та підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду. Замовник проводить оплату за виконані роботи протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання актів приймання виконаних будівельних робіт ( форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 за умови надхоження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника. Оформлення календарних дат реєстрації форм ( КБ-2в, КБ-3) буде здійснюватися відповідно до діючого порядку реєстрації, визначеного Державною казначейською службою України. У випадку відсутності на розрахунковому рахунку Замовника бюджетного фінансування видатків, призначених на оплату робіт, Замовник проводить оплату виконаних робіт протягом 10 (десяти) банківських днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування на рахунок Замовника.
  2. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягає оплаті та готує акти за формою № КБ-2в та довідки за формою № КБ-3 і передає для підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду. Відповідальна особа за здійснення технічного нагляду протягом 5 (п»яти) робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних будівельних робіт ( форма КБ-2в) підписує вищевказані акти, що підтверджує виконання робіт. У разі виявлення невідповідності робіт, пред»явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, відповідальна особа за здійснення технічного нагляду зобов»язаний негайно повідомити про це Замовника. Замовник має право за участю з Підрядником скоригувати суму, що підлягає сплаті. Після підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в Підрядник надає його разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3. Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3 повертає Підряднику підписані або із зауваженнями екземпляри вищевказаних актів та довідок.
  3. До актів виконаних робіт Підрядник, надає Замовнику виконавчу документацію, яка складена у відповідності до діючих нормативних документів. У разі ненадання або невідповідності виконавчої документації чинному законодавству України Замовник має право відкласти підписання актів за формами КБ-2в, КБ-3.

4.5. У разі руйнування або пошкодження Об'єкта внаслідок непереборної сили до спливу встановленого цим Договором строку здачі Об'єкта, а також у разі неможливості завершити будівництво (будівельні роботи) з інших причин, що не залежать від Замовника, Підрядник не має права вимагати від Замовника плату за роботу або оплату витрат.

1. КОНТРОЛЬ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ЯКОСТІ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
   1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та вимогам цього договору.
   2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.
   3. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт Замовник може забезпечувати здійснення авторського нагляду протягом усього періоду виконання робіт. Авторський нагляд під час будівництва об'єктів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
   4. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором.
   5. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт об'єкта Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи, а також допускати до виконання покладених на таких осіб обов’язків відповідно до умов цього договору.
   6. У разі виявлення Замовником (службою технічного чи авторського нагляду) невідповідності виконаних робіт Підрядником установленим вимогам, Підрядник негайно виправляє допущені недоліки, а після виправлення - повідомляє Замовника
   7. У разі виявлення невідповідності ресурсів, постачання яких забезпечує Підрядник для виконання робіт встановленим вимогам, Підрядник зобов'язаний негайно провести їх заміну.
   8. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються, а оплачені роботи, підлягають до повернення коштів.
2. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА) ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)
   1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
   2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу Об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту Об'єкта, який здійснено Замовником або залученими ним третіми особами.
   3. У разі виявлення впродовж гарантійного строку експлуатації Об’єкта недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, Замовник зобов’язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного Акта з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).
   4. У випадку відмови Підрядника взяти участь у складанні вищевказаного Акта, Замовник має право зробити це за участю третьої сторони і надати Акт Підряднику для усунення ним недоліків. Якщо Підрядник не забезпечить усунення встановлених недоліків у визначені Актом терміни, Замовник може зробити це в односторонньому порядку або запросити іншого виконавця із компенсацією витрат на виконання робіт за рахунок Підрядника.
   5. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи (об'єкт будівництва) і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.
   6. Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
   1. Замовник має право:
      1. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про це його у місячний строк;
      2. відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість експлуатації Об’єкта відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;
      3. здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;
      4. вимагати проведення додаткових випробувань матеріалів, перевірки якості прихованих робіт, не прийнятих Замовником внаслідок несвоєчасного запрошення Підрядником представника Замовника (або при відсутності письмового запрошення Підрядником представника Замовника) для участі в прийманні виконаних робіт. Зазначена вимога Замовника є обов'язковою для виконання Підрядником. Витрати на проведення таких додаткових випробувань і перевірок несе Підрядник;
      5. вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження Договірної ціни;
      6. розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим договором, стає неможливим або за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;
      7. відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт;
      8. ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування завданих збитків, зумовлених порушення Підрядником умов Договору;
      9. зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
      10. повернути акти виконаних робіт Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених в пп. 4.2, 4.3 розділу 4 цього Договору;
   2. Замовник зобов’язаний:
      1. надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт);
      2. сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим договором, у виконанні робіт;
      3. прийняти в установленому Договором порядку та, за умови надходження коштів з джерел фінансування, своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;
      4. приймати виконані роботи згідно з Актом виконаних робіт, підписаному у встановленому цим Договором порядку;
      5. забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку, встановленому законодавством України;
      6. негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.
   3. Підрядник має право:
      1. на дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;
      2. зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за цим договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;
      3. ініціювати внесення змін до договору;
      4. на відшкодування завданих збитків відповідно до законодавства та цього Договору.
   4. Підрядник зобов’язаний:
      1. виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам іншим нормативно-правовим актам;
      2. мати ліцензію на виконання тих видів підрядних робіт, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню. Підрядник гарантує наявність відповідних ліцензій у субпідрядників на ті види робіт, що передбачені Договором та підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства України.
      3. дотримуватись Календарного графіку;
      4. забезпечувати охорону місця виконання підрядних робіт;
      5. здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, повідомляючи про це Замовника та проводити лабораторні випробування на вимогу Замовника за власні кошти.
      6. передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором, закінчені роботи у строки визначені цим Договором;
      7. забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання цього договору;
      8. своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з вини Підрядника;
      9. здійснювати за свій рахунок матеріально-технічне забезпечення виконання робіт; здійснювати замовлення, приймання, розвантаження, постачання, складування, зберігання, подачу до місця виконання підрядних робіт необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання; нести ризики їх випадкової втрати та випадкового пошкодження до моменту здачі об’єкта в експлуатацію;
      10. забезпечувати безпеку руху автотранспорту та пішоходів на об’єкті, забезпечувати його освітлення, огорожу, дотримання санітарних і протипожежних вимог, правил техніки безпеки та охорони праці при проведенні робіт, складуванні, зберіганні і використанні матеріалів, техніки і обладнання;
      11. відшкодувати відповідно до законодавства та цього договору завдані Замовнику збитки;
      12. інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
      13. виконувати рішення Замовника про внесення змін і доповнень в документацію на виконання робіт, якщо вони представлені не менш ніж за 5 (п’ять) робочих днів до виконання цих робіт і прийняті відповідно до умов цього Договору;
      14. одержати встановлені законодавством дозволи на виконання робіт (в разі необхідності);
      15. після завершення виконання робіт забезпечити спільно з Замовником введення об’єкту в експлуатацію;
      16. відповідати за результати роботи залучених до виконання робіт субпідрядників. Підрядник несе відповідальність перед Замовником за невиконання зобов’язань залученими субпідрядними організаціями;
      17. на час проведення робіт здійснювати за свій рахунок встановлення засобів обліку ресурсів (електролічильників, водомірів) і укладати договори на користування ресурсами з постачальниками цих ресурсів;
      18. до початку робіт надати Замовнику довідку про відповідальних працівників Підрядника (виконробах) на Об'єкті (з додатком копій наказів про призначення цих працівників). У будь-який час, на вимогу Замовника, надавати усі відомості про хід виконання умов Договору;
      19. забезпечити своєчасне і в повному обсязі ведення виконавчої документації, передбаченої будівельними нормами і правилами та іншими нормативно-правовими актами;
      20. передати будівельний майданчик та Об’єкт в обсязі виконаних робіт Замовнику до закінчення терміну дії Договору або перед його розірванням, в іншому випадку Договір буде діяти до виконання цієї умови;
      21. здійснювати фотофіксацію Об’єкта на всіх стадіях виконання робіт та зберігати в електронному вигляді. У будь-який час Підрядник, на вимогу Замовника, має невідкладно надати усі фотоматеріали.
4. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯНИКІВ
   1. Підрядник може, якщо інше не встановлено договором підряду, залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників). При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог, визначених цими Загальними умовами. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як Замовник.
   2. Генеральний підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання замовником своїх зобов’язань за договором підряду, а перед замовником – за невиконання зобов’язань субпідрядниками.
   3. Генеральний підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов’язань.
   4. Замовник і субпідрядник не можуть пред’являти один до одного претензії, пов`язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником, якщо інше не встановлено договором або законом.
   5. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у договорі підряду (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурсів, достатні для їх виконання, тощо).
5. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ
   1. Якщо нормативними актами передбачено проведення попередніх випробувань закінчених робіт або таке випробування викликане характером цих робіт, їх приймання-передача проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування
   2. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини Підрядника, він, у визначений Замовником строк, зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі закінчених робіт.
   3. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунуті Підрядником, Замовник має право відмовитись від прийняття таких робіт (об’єкта будівництва) або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.
   4. Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, за підписом уповноваженої на те особою Підрядника і скріплені печаткою Підрядника, надаються Замовнику до 20 числа звітного місяця включно. Після цього уповноважені представники Сторін проводять перевірку відповідності виконаних робіт умовам цього Договору з таким розрахунком, щоб за умови відсутності заперечень і зауважень Замовника до виконаних робіт акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт були підписані уповноваженою на те особою Замовника і скріплені печаткою Замовника в даному звітному місяці.
   5. Якщо Підрядник передав Замовнику акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 пізніше терміну, зазначеного в п. 9.4. цього Договору, Замовник має право підписати такий акт і довідку не в поточному, а в наступному звітному місяці за умови відсутності заперечень і зауважень Замовника до виконаних робіт за результатами перевірки відповідності виконаних робіт умовам цього Договору.
   6. Якщо при здачі - прийманні виконаних підрядних робіт виявляються недоліки якості виконаних підрядних робіт, які виникли з вини Підрядника або субпідрядників, недоліки якості матеріалів, виробів, обладнання, конструкцій, наданих Підрядником, Замовник має право не приймати виконані підрядні роботи та затримати їх оплату до усунення Підрядником своїми силами і за свій рахунок зазначених недоліків. Зазначені недоліки Підрядник зобов'язаний усунути протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання письмової вимоги Замовника про це усунення. При наявності в виконаних підрядних роботах істотних відступів від умов цього Договору або інших істотних недоліків, які не можуть бути усунені, а також в разі, якщо недоліки не були усунуті в строк, встановлений Замовником, Замовник має право вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків. Додаткові витрати на здачу – приймання виконаних підрядних робіт (так само як і всього Об'єкта в цілому), обумовлені неналежним виконанням Підрядником (субпідрядниками) своїх договірних зобов'язань, порушенням умов цього Договору, здійснюються за рахунок Підрядника.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, винна Сторона відшкодовує другій Стороні завдані таким невиконанням або неналежним виконанням збитки відповідно до чинного законодавства України та Договору. Якщо під час виконання Підрядником робіт, передбачених цим Договором, буде завдано шкоди здоров’ю чи майну третім особам із вини Підрядника, внаслідок недотримання Підрядником умов Договору чи порядку виконання робіт, а також внаслідок його бездіяльності щодо ліквідації обставин, що могли б завдати будь-яку шкоду третім особам, така шкода відшкодовується Підрядником особі, якій завдано шкоди, у порядку, передбаченому чинним законодавством.
   2. Оскільки, роботи виконуються із залученням бюджетних коштів, відповідальність Сторін за порушення зобов'язань за цим Договором та порядок урегулювання спорів визначаються з дотриманням вимог актів законодавства, що регулюють ці питання.
   3. Підрядник несе повну матеріальну відповідальність за збереження результатів виконаних робіт на Об'єкті до їх передачі Замовнику.
   4. Виконання зобов’язання за цим договором забезпечується штрафною неустойкою передбаченою ч.2 ст. 549 ЦК України, а саме: за невиконання умов цього договору на Підрядника покладається штраф у розмірі 25% від суми невиконаного або належно виконаногозобов’язання.

10.5 В разі несвоєчасного надходження коштів на фінансування даного об’єкту (особливості бюджетного процесу у державі), Замовник не сплачує Підряднику пеню за порушення строків оплати виконаних робіт.

10.6 Замовник не несе відповідальність перед Підрядником за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань у разі затримки фінансування (відсутності фінансування) з джерел фінансування.

10.7 Підрядник несе відповідальність за порушення правил охорони праці і пожежної безпеки згідно чинного законодавства.

10.8 За порушення господарських зобов'язань за цим Договором до Сторін можуть застосовуватися такі оперативно-господарські санкції:

1) одностороння відмова від виконання свого зобов'язання управненою Стороною, із звільненням її від відповідальності за це - у разі порушення зобов'язання другою Стороною;

2) відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним чином або достроково виконано боржником без згоди другої Сторони;

3) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов'язання.

1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
   1. Усі викликані цим Договором і пов’язані з ним спори та розбіжності Сторони намагаються вирішувати шляхом переговорів.
   2. В разі недосягнення згоди, спори та розбіжності передаються на вирішення до суду.
2. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
   1. Внесення змін у Договір чи його розірвання допускається тільки за згодою Сторін, якщо інше не встановлено законом та цим Договором. Зміни у Договір оформляються додатковою угодою, яка є його невід'ємною частиною і має силу, якщо вона підписана уповноваженими на те особами Сторін.
   2. Сторони зобов’язані за взаємною згодою розірвати даний договір, за таких обставин:
      * суттєве порушення договірних зобов’язань Підрядником, що створює передумови для невиконання замовлення у встановлені строки;
      * банкрутство Підрядника;
      * виявлення недоцільності або неможливості інвестування коштів у об’єкт.
   3. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт або розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу Сторону не менш ніж за 15 календарних днів до вступу в дію такого рішення і якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення суттєво не змінились, Сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати Договір.
   4. Всі документи і розрахунки для здійснення остаточних взаєморозрахунків при розірванні Договору повинні бути представлені зацікавленій Стороні протягом місяця з дня прийняття рішення. Протягом 15-ти календарних днів з моменту пред’явлення необхідних документів і розрахунків повинна бути проведена їх повна оплата або надана мотивована відмова.
   5. В разі надходження мотивованої відмови, Сторони зобов’язані протягом 15 календарних днів узгодити суми, що підлягають сплаті та провести взаєморозрахунки.
3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
   1. Договір вступає в силу після його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін **і діє до 31.12.2024 року** або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
   2. Цей Договір укладається і підписується у чотирьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, три з яких для Замовника та один – для Підрядника.
4. ІНШІ УМОВИ
   1. З моменту підписання цього Договору всі раніше укладені угоди, домовленості та листування Сторін з питань, обумовленим цим Договором, втрачають юридичну силу.
   2. На момент укладення цього Договору, Сторони досягли згоди із усіх його істотних умов. Сторони домовились, що даний Договір не підлягає нотаріальному посвідченню.
   3. Якщо протягом виконання цього договору між сторонами виникнуть обставини, які не передбачені даним договором, такі обставини регулюються відповідно до порядку передбаченого чинним законодавством України;
   4. Всі зміни та доповнення до Договору дійсні лише за умови, що вони виконані в письмовій формі та підписані обома Сторонами;
   5. Вся інформація, пов’язана з цим Договором (у тому числі отримана в процесі його виконання), є конференційною. Підрядник зобов’язаний не розголошувати третім особам будь-яку інформацію і не надавати третім особам будь-які документи, пов’язані з укладанням, зміною, виконанням цього Договору, без попередньої письмової згоди Замовника.
   6. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі" та пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 ( зі змінами і доповненнями):

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону;

9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об’єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 “Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку.

* 1. У відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» кожна Сторона підтверджує, що представники відповідної Сторони, персональні дані яких може отримати інша Сторона в процесі виконання цього Договору, надають дозволи на обробку їх персональних даних для мети, пов’язаної з виконанням цього Договору.

1. РИЗИКИ ТА СТРАХУВАННЯ
   1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкту несе Підрядник.
   2. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта не передбачається умовами даного Договору.
2. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
   1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
   2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дій обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15-ти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону у письмовій формі.
   3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, що видаються уповноваженими органами державної влади та засвідчують факт настання відповідних обставин непереборної сили.
   4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього договору.
3. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
   1. Додатками до Договору є:
      * Додаток 1 - договірна ціна;
      * Додаток 2 – розрахунки до договірної ціни;
      * Додаток 3 - календарний графік виконання робіт;
   2. Укладені між сторонами додаткові угоди до Договору є його невід’ємними частинами

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

**«ЗАМОВНИК» «ПІДРЯДНИК»**

|  |  |
| --- | --- |
| *Від імені замовника*  *М.П.*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | *Від імені підрядника М.П.* |

Замовник

*(назва організації)*

Додаток 1

Підрядник

*(назва організації)*

**ДОГОВІРНА ЦІНА**

на будівництво: «Реконструкція котельні КНП СМР Сквирська центральна міська лікарня за адресою : вул. Київська, 12, м. Сквира, Білоцерківського району Київської області»

Вид договірної ціни: тверда

Складена в поточних цінах станом на 2024 р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обгрунтування | Найменування витрат | Вартість , тис. грн. | | |
| всього | у тому числі: | |
| будівельних робіт | інших витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Прямi витрати, в тому числi |  |  |  |
|  | Розрахунок N1 | Заробiтна плата |
|  | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв |
|  | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд |
|  |  | в т.ч. зворотнi суми |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) |
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати |
|  |  | **Разом** |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй |  |  |  |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику |
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами |
|  |  | **Разом (пп. 1-10)** |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi  складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) |
|  |  | **Разом договiрна цiна крiм ПДВ** |
| 12 |  | Податок на додану вартiсть |
|  |  | **Всього договiрна цiна** |
|  |  | в т.ч. зворотнi суми: |

Керівник замовника Керівник генеральної

підрядної організації

Додаток 3

до Договору № від

Календарний графік виконання робіт.

**«Реконструкція котельні КНП СМР Сквирська центральна міська лікарня за адресою: вул. Київська, 12, м. Сквира, Білоцерківського району Київської області»**

***(Класифікація за ДК 021:2015: 45454000-4 -Реконструкція ).***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування основних видів робіт | Період виконання | | Примітка |
|  | 2024 рік |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

«ЗАМОВНИК» «ПІДРЯДНИК»

*(підпис) (підпис)*

М.П. М.П.

**Додаток 4**

*до тендерної документації*

**ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»**

*(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку. Учасник не повинен відступати від змісту даної форми.)*

Уважно вивчивши вимоги тендерної документації подаємо на участь у торгах щодо закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(зазначається найменування та ідентифікатор закупівлі )*

Повна назва Учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса (юридична\* і фактична) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Е-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банківські реквізити\*\*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П.І.Б.(посада), керівника або представника згідно довіреності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*реквізити (місцезнаходження, згідно виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань; телефон, факс, електронна адреса);*

*\*\* зазначити всі наявні відкриті рахунки в банківських установах.*

Повністю ознайомившись з умовами, визначеними в оголошенні про проведення відкритих торгів та тендерній документації, в тому числі із проектом договору на закупівлю та технічними вимогами, погоджуємося виконати вимоги замовника та надаємо свою пропозицію на загальну суму:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п |  | **Назва робіт** |
| 1 |  |  |
|  | Загальна вартість, грн, без ПДВ: |  |
|  | ПДВ, грн.: |  |
|  | Загальна вартість, грн, з ПДВ\* |  |

* **\*якщо учасник не є платником ПДВ – вказати без ПДВ.**

***Загальна вартість: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( цифрами та прописом), грн***

У разі визначення нас переможцями закупівлі, ми візьмемо на себе зобов»язання виконати усі умови, передбачені Договором за ціною, що зазначена в цій тендерній пропозиції.

Ми згодні дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 120 календарних днів з кінцевого терміну подання пропозицій.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з вимогами Закону, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої тендерної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Строк виконання робіт**: до 1 липня 2024 року.**

Ми зобов'язуємося укласти договір про закупівлю у терміни, що встановлені постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178.(зі змінами і доповненнями)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи))*

*Тендерна пропозиція повинна містити загальну вартість предмета закупівлі, що відповідає ціновій пропозиції, поданій учасником через систему електронних закупівель.*

*Загальна вартість пропозиції зазначається з урахуванням всіх витрат, пов»язаних з предметом закупівлі, у відповідності до вимог встановлених в тендерній документації.*

**ДОДАТОК №5**

**до Тендерної документації**

**Лист-згода на обробку персональних даних**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Відповідно до Закону «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника