Додаток 3	

 	 	

 	 	
 	 	
Відомість обсягів робіт	
 	 	
Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Дошкільний
навчальний заклад №60 Вінницької міської ради" по просп. Космонавтів, 48 в м.Вінниці"	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно-
будівельні рішення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні - підготовчі роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	  м	65	 	
2	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання
викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79
кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до
32 см	  шт	12	 	
3	(Демонтаж) ігрових майданчиків	  т	0,332	 	
4	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань
до 100 м, діаметр дерев понад 32 см	  шт	12	 	
5	Планування площ механізованим способом, група
ґрунтів 2	  м2	836	 	
6	Планування укосів виїмок екскаватором-
планувальником, група ґрунтів 2	  м2	836	 	
7	Улаштування уступів по укосах насипів, група ґрунтів 2	  м3	120	 	
8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2	  м3	3511,2	 	
9	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2	  м3	322,3	 	
10	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	175,56	 	
11	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2	  м3	280,896	 	
12	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	175,56	 	
13	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	456,456	 	
14	Перевезення ґрунту до 10 км	  т	4276,14	 	
15	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2 (Влаштування насипу)	  м3	919,6	 	
 	Роздiл 2. Плити фундаментна ПФ-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
16	Улаштування основи під фундаменти піщаної	  м3	83	 	
17	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 5-10мм	  м3	83	 	
18	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм	  м2	840	 	
19	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини (до 50 мм)	  м2	840	 	

1	2	3	4	5	
20	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть
заповнювача 10-20 мм/	  м3	401	 	
 	Роздiл 3. Гільзи для комунікацій	 	 	 	
 	 	 	 	 	
21	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в
тілі бетону	  т	0,12627	 	
 	Роздiл 4. Елементи заповнення прорізів вентиляційних
шахт	 	 	 	
 	 	 	 	 	
22	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	8,89	 	
23	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	7	 	
 	Роздiл 5. Утеплення стін та гідроізоляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
24	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна
по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й
бетону в 2 шари	  м2	610	 	
25	Армування шарів покриття геотекстилем	  м2	610	 	
26	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін	  м3	30,5	 	
27	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону (ПЕНЕТРОН)	  м2	610	 	
28	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	  м2	680	 	
29	Армування шарів покриття геотекстилем	  м2	680	 	
30	Утеплення покриттів плитами з пінопласту
полістирольного на бітумній мастиці в один шар	  м2	680	 	
31	Утеплення покриттів плитами з пінопласту
полістирольного на бітумній мастиці в один шар	  м2	90	 	
 	Роздiл 6. Монолітні стіни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
32	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм
бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-
20мм	  м3	510	 	
 	Роздiл 7. Перегородки цегляні	 	 	 	
 	 	 	 	 	
33	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної]
товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	  м2	139	 	
 	Роздiл 8. Обрамлення отворів монолітних стін	 	 	 	
 	 	 	 	 	
34	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в
тілі бетону	  т	0,38753	 	
 	Роздiл 9. Монолітні сходи в осях 3-4	 	 	 	
 	 	 	 	 	
35	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 5-10мм	  м3	1,5	 	
36	Улаштування монолітних бетонних сходів	  м3	3,5	 	
37	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,10082	 	
38	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	32,2	 	
39	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом	  м2	5,32	 	
40	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	5,32	 	
41	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	5,32	 	
42	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,15082	 	
43	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	50	 	

1	2	3	4	5	
44	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом	  м2	8,24	 	
45	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	8,24	 	
46	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	8,24	 	
 	Роздiл 10. Плити покриття входу в ПРУ в осях 3-4	 	 	 	
 	 	 	 	 	
47	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	16,5	 	
 	Роздiл 11. Монолітні сходи в осях В-А	 	 	 	
 	 	 	 	 	
48	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 5-10мм	  м3	1,5	 	
49	Улаштування монолітних бетонних сходів	  м3	3,5	 	
50	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,20164	 	
51	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	64,4	 	
52	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом	  м2	10,64	 	
53	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	10,64	 	
54	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	10,64	 	
 	Роздiл 12. Плити покриття входу в ПРУ в осях В-А	 	 	 	
 	 	 	 	 	
55	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	10,5	 	
 	Роздiл 13. Плита перекриття на відм.(низ) +3.000	 	 	 	
 	 	 	 	 	
56	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	389	 	
 	Роздiл 14. Перемички	 	 	 	
 	 	 	 	 	
57	Укладання перемичок масою до 0,3 т	  шт	8	 	
 	Роздiл 15. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
58	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	  м2	571,19	 	
59	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
бетонних стяжок (до 70мм)	  м2	571,19	 	
60	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	571,19	 	
61	Фарбування бетонних підлог по типу Unisil АК -11 (2
шара)	  м2	571,19	 	
 	Роздiл 16. Стеля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
62	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	618,5	 	
 	Роздiл 17. Стіни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
63	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	1073,07	 	
 	Роздiл 18. Підлоги сходових маршів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
64	Фарбування бетонних підлог по типу Unisil АК -11 (2
шара)	  м2	43,2	 	
 	Роздiл 19. Прорізи	 	 	 	

1	2	3	4	5	
65	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	3,3	 	
66	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	2,2	 	
67	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	3,15	 	
68	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	2,1	 	
69	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	  м2	12,6	 	
70	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	  м2	3,15	 	
71	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	4,2	 	
72	Заповнення металопластиковими перегородками
площею більше 3 м2 у бетонних стінах	  м2	23	 	
 	Роздiл 20. Покрівля Входів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
73	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі	  м2	90	 	
74	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні
підвіконня, пояски, балкони  та ін.], без водостічних труб	  м2	11,55	 	
75	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	85,5	 	
76	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до 15 мм	  м2	-85,5	 	
77	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
екструдера матеріалів "насухо"	  м3	3,42	 	
78	Улаштування покрівлі з мембрани	  м2	85,5	 	
79	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	  шт	599	 	
80	Улаштування аераторів	  колпак	8	 	
 	Роздiл 21. Тротуарна плитка входу 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
81	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на
відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	  м2	13	 	
82	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	1,56	 	
83	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м	  м2	13	 	
 	Роздiл 22. Теплова камера ПТК-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
84	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків	  м3	8,396	 	
 	Роздiл 23. Навіс для генератора	 	 	 	
 	 	 	 	 	
85	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	4,5	 	
86	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских	  м3	7,5	 	
87	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,6544	 	
88	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	  т	0,412	 	
89	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті
будівлі до 25 м	  т	0,2424	 	
90	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	17,7	 	
91	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	17,7	 	
92	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	21,6	 	

1	2	3	4	5	
93	Монтаж захисної огорожі устаткування	  т	0,1944	 	
94	Улаштування воріт двостулкових з установленням
металевих стовпів	  шт	1	 	
95	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,062	 	
96	Улаштування обшивки із металевої сітки по каркасу	  м2	2,8	 	
 	Роздiл 24. Отвори	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на Водопостачання та
каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Основне обладнання 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
97	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	1	 	
98	Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком
високорозташованим	  компл.	7	 	
99	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води	  компл.	11	 	
100	Установлення мийок на одне відділення	  компл.	1	 	
101	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	  компл.	3	 	
102	Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	  шт	3	 	
103	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	  компл.	1	 	
104	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	  шт	2	 	
105	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	  шт	1	 	
106	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	  шт	1	 	
107	Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	  шт	2	 	
 	Роздiл 2. К1 Каналізація побутова	 	 	 	
 	 	 	 	 	
108	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	1	 	
109	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм	  шт	1	 	
110	Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110
мм	  шт	4	 	
111	Прокладання у траншеях трубопроводів із чавунних
каналізаційних труб діаметром до 100 мм	  м	15	 	
112	Прокладання у траншеях трубопроводів із чавунних
каналізаційних труб діаметром до 50 мм	  м	26	 	
113	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	1	 	
 	Роздiл 3. К1н Каналізація побутова напірна	 	 	 	
 	 	 	 	 	
114	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	  м	12	 	
115	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм	  шт	2	 	
116	Установлення сталевих зварних фасонних частин
діаметром 100-250 мм (Коліно сталеве приварне 90 д50)	  т	0,022	 	
117	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	1	 	
 	Роздiл 4. В1 Господарсько-питний водопровід	 	 	 	
 	 	 	 	 	
118	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	  м	30	 	

1	2	3	4	5	
119	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 15 мм	  м	40	 	
120	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	10	 	
121	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	  шт	3	 	
122	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	30	 	
123	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	1	 	
 	Роздiл 5. Т3 Гаряче водопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
124	Установлення змішувачів	  шт	12	 	
125	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 15 мм	  м	10	 	
126	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	10	 	
127	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	3	 	
 	Роздiл 6. Водомірний вузол	 	 	 	
 	 	 	 	 	
128	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм	  шт	1	 	
129	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	1	 	
130	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	2	 	
131	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	  шт	1	 	
132	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	3	 	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на Електротехнічні
рішення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. ВРЩ ДНЗ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
133	Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний на
плиті з центральною або бічною рукояткою або
керуванням штангою, що установлюється на металевій
основі, струм до 400 А	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. ВРЩ ПРУ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
134	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
135	Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний на
плиті з центральною або бічною рукояткою або
керуванням штангою, що установлюється на металевій
основі, струм до 400 А	  шт	1	 	
136	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. ЩО-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
137	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
138	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
139	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	11	 	
 	Роздiл 4. ЩВ-2 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
140	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
141	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 250 А	  шт	1	 	
142	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
143	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	3	 	
144	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	5	 	
 	Роздiл 5. Щскс-3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
145	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
146	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	7	 	
 	Роздiл 6. Установчі матеріали	 	 	 	
 	 	 	 	 	
147	Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці	  шт	24	 	
148	Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці	  шт	64	 	
 	Роздiл 7. Освітлювальна арматура 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
149	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	  шт	36	 	
 	Роздiл 8. Кабельно-провідникова продукція 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
150	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	  м3	72	 	
151	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	18	 	
152	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 2 кг	  м	330	 	
153	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	49,68	 	
154	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням
накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	  м	10	 	
155	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	  м	400	 	
156	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	  м	100	 	
157	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	1710	 	
158	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	  м	1285	 	
159	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	3425	 	

1	2	3	4	5	
160	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 32 мм	  м	100	 	
161	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 50 мм	  м	400	 	
 	Роздiл 9. Заходи безпеки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
162	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	4	 	
163	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	13	 	
164	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2	  м	120	 	
165	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 100 мм2	  м	120	 	
166	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром
50х50х5 мм	  шт	24	 	
167	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	11	 	
168	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	3	 	
169	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на
установлених конструкціях, маса до 100 кг	  шафа	1	 	
170	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	  шт	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-04 на Пожежна сигналізація
та оповіщення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система пожежної сигналізації, оповіщення
про пожежеу а управління евакуацією	 	 	 	
 	 	 	 	 	
171	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
172	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	  шт	1	 	
173	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	18	 	
174	Сповiщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у
нормальному виконаннi (сповіщувач пожежний ручний)	  шт	4	 	
175	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	14	 	
176	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	400	 	
177	Прокладання лотків	  м	350	 	
178	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 50 мм	  м	45	 	
 	Роздiл 2. Пожежне спостерігання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
179	Перетворювач [випромiнювач або приймач]
ультразвуковий (модуль цифрового автодозвону)	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Система мовного оповіщення про пожежу та
управління евакуацією людей	 	 	 	
 	 	 	 	 	
180	Пристрій центральний керуючий станції або вузла
зв'язку автоматичної комутації	  пристрій	1	 	
181	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
182	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	  шт	1	 	
183	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	  шт	23	 	
184	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	260	 	
185	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 50 мм	  м	9	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на Вентиляція та опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. П1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
186	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	  шт	1	 	
187	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,88	 	
188	Установлення калориферів масою до 0,1 т	  шт	2	 	
189	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних]
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  фільтр	1	 	
190	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	7	 	
191	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 2 мм, периметром до 2400 мм	  м2	11,44	 	
192	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	  м2	0,42	 	
193	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	2,64	 	
194	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	  м2	7,59	 	
195	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	38,99	 	
196	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	  м2	14,38	 	
197	Покриття поверхнi iзоляцiї повітроводів листами з
оцинкованої сталі	  м2	15,82	 	
 	Роздiл 2. П2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
198	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	  шт	1	 	
199	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,88	 	
200	Установлення калориферів масою до 0,1 т	  шт	2	 	
201	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних]
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  фільтр	1	 	
202	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	7	 	
203	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 2 мм, периметром до 2400 мм	  м2	11,44	 	
204	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	  м2	0,56	 	
205	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	1,32	 	
206	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	  м2	5,28	 	
207	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	29,64	 	
208	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	  м2	14,38	 	
209	Покриття поверхнi iзоляцiї повітроводів листами з
оцинкованої сталі	  м2	15,82	 	
 	Роздiл 3. П3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
210	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
211	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,88	 	
212	Установлення калориферів масою до 0,1 т	  шт	2	 	
213	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних]
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  фільтр	1	 	
214	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	7	 	
215	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 2 мм, периметром до 2400 мм	  м2	11,22	 	
216	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	  м2	0,56	 	
217	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	18,15	 	
218	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	  м2	2,75	 	
219	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	19,31	 	
220	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	  м2	14,13	 	
221	Покриття поверхнi iзоляцiї повітроводів листами з
оцинкованої сталі	  м2	15,55	 	
 	Роздiл 4. В1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
222	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	  шт	1	 	
223	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,88	 	
224	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	6	 	
225	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 2 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	3,96	 	
226	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	  м2	0,32	 	
227	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	2,97	 	
228	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	  м2	4,95	 	
229	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	42,87	 	
230	Установлення камери статичного тиску діаметром
патрубка 500 мм	  шт	1	 	
231	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	  м2	5,01	 	
232	Покриття поверхнi iзоляцiї повітроводів листами з
оцинкованої сталі	  м2	5,52	 	
 	Роздiл 5. В2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
233	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	  шт	1	 	
234	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,88	 	
235	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	6	 	
236	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 2 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	3,96	 	
237	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	  м2	0,32	 	
238	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	3,04	 	
239	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	  м2	4,95	 	

1	2	3	4	5	
240	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	40,27	 	
241	Установлення камери статичного тиску діаметром
патрубка 500 мм	  шт	1	 	
242	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	  м2	5,01	 	
243	Покриття поверхнi iзоляцiї повітроводів листами з
оцинкованої сталі	  м2	5,52	 	
 	Роздiл 6. В3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
244	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	  шт	1	 	
245	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,88	 	
246	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	5	 	
247	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 2 мм, периметром до 600 мм	  м2	0,71	 	
248	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 2 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	3,96	 	
249	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	  м2	0,18	 	
250	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	4,39	 	
251	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	  м2	20,2	 	
252	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	15,67	 	
253	Установлення камери статичного тиску діаметром
патрубка 500 мм	  шт	1	 	
254	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	  м2	5,01	 	
255	Покриття поверхнi iзоляцiї повітроводів листами з
оцинкованої сталі	  м2	5,52	 	
 	Роздiл 7. В4	 	 	 	
 	 	 	 	 	
256	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	  шт	1	 	
257	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,88	 	
258	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	10	 	
259	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 2 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	6,26	 	
260	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	  м2	0,42	 	
261	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	1,06	 	
262	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	  м2	1,32	 	
263	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	16,62	 	
264	Установлення камери статичного тиску діаметром
патрубка 500 мм	  шт	1	 	
265	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	  м2	4,38	 	
266	Покриття поверхнi iзоляцiї повітроводів листами з
оцинкованої сталі	  м2	4,82	 	
 	Роздiл 8. Х1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
267	Установлення кондиціонерів ежекційних	  шт	5	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 9. Т1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
268	Установлення радіаторів стальних	  кВт	13,709	 	
269	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	2	 	
270	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі
з'єднанням терморезисторним зварюванням	  м	202,3	 	
271	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	60,7	 	
272	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	3	 	
273	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	274,27	 	
274	Установлення клапанів запобіжних одноважільних
діаметром 15 мм	  шт	13	 	
 	Локальний кошторис 02-01-06 на Індивідуальний
тепловий пункт	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. ІТП	 	 	 	
 	 	 	 	 	
275	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	13	 	
276	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка
до 57 мм	  шт	1	 	
277	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	  шт	2	 	
278	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм	  шт	1	 	
279	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	1	 	
280	Установлення клапанів запобіжних одноважільних
діаметром 25 мм	  шт	3	 	
281	Монтаж теплообмінника пластинчастого	  т	0,03	 	
282	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	  шт	2	 	
283	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	  шт	1	 	
284	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм	  шт	1	 	
285	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	2	 	
286	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	2	 	
287	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	1	 	
288	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	1	 	
289	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	  шт	1	 	
290	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
291	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	1	 	
292	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води
діаметром 25 мм	  шт	2	 	
293	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	9	 	
294	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	  шт	4	 	
295	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	  комплект	5	 	
296	Установлення повітровідвідників	  шт	2	 	
297	Монтаж шафи керування або регулювання	  шафа	1	 	
298	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв
[модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	  канал	1	 	
299	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	  м	0,3	 	
300	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	  м	1,3	 	
301	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	  м	9,1	 	
302	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	  м	29,5	 	
303	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	47,83	 	
304	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	  шт	1	 	
305	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	34	 	
306	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	34	 	
307	Установлення грат жалюзійних стальних нерухомих
односекційних, розмір 300х400 мм	  грати	2	 	
 	Локальний кошторис 02-01-07 на Системи зв'язку	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Телефонізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
308	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний	  шт	1	 	
309	Монтаж безперебійника	  шт	1	 	
310	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний	  шт	3	 	
311	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	245	 	
 	Роздiл 2. Телекомунікація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
312	Монтаж роутера, модема та коммутатора	  шт	3	 	
313	Монтаж безперебійника	  шт	1	 	
314	Установлення штепсельних розеток герметичних і
напівгерметичних	  шт	4	 	
315	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	50	 	
 	Роздiл 3. Радіофікація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
316	Установлення розподільних коробок	  шт	10	 	
317	Установлення штепсельних розеток герметичних і
напівгерметичних	  шт	9	 	
318	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	90	 	
319	Пристрій телефонний переговорного зв'язку	  пристрій	1	 	
320	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	20	 	

1	2	3	4	5	
321	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	1	 	
322	Прокладання коробів металевих	  м	80	 	
 	Локальний кошторис 02-01-08 на Малодоступні групи
населення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
323	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500
кг	  шт	1	 	
324	Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	  шт	4	 	
325	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на
клеї КН-2	  м2	40,14	 	
 	Локальний кошторис 02-01-09 на Система контролю та
управління доступом	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Шафа керування електромагнітними замками
(ШКЗ)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
326	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
327	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	1	 	
328	Реле, установлюване на пультах і панелях	  шт	1	 	
329	Монтаж безперебійника	  шт	1	 	
330	Прокладання проводу при схованій проводці	  м	10	 	
331	Прокладання проводу при схованій проводці	  м	2	 	
332	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 12 А.год	  шт	2	 	
 	Роздiл 2. Пульт керування замками (ПКЗ)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
333	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
334	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	1	 	
335	Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці	  шт	4	 	
336	Монтаж контактного пристрою	  шт	4	 	
337	Монтаж електромагнітного замка	  шт	7	 	
338	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
339	Монтаж контролера	  шт	5	 	
340	Монтаж безперебійника	  шт	5	 	
341	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 12 А.год	  шт	5	 	
342	Ключ або кнопка на панелі	  шт	1	 	
343	Монтаж зчитувача	  шт	5	 	
344	Монтаж кронштейнів для установлення адресоносія,
датчиків, зчитувачів, пристроїв	  шт	5	 	
345	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	199	 	
346	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	152	 	
347	Установлення дверних [віконних] наборів накладних
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні
тощо]	  шт	10	 	
 	Локальний кошторис 02-01-010 на Відеоспостереження	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Мережі відеоспостереження.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
348	Апаратура відеореєстраційна	  комплект	1	 	
349	Монтаж роутера, модема та коммутатора	  шт	5	 	
350	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм	  шт	3	 	

1	2	3	4	5	
351	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв
[модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	  канал	3	 	
352	Монтаж відеокамер	  шт	7	 	
353	Монтаж безперебійника	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. Кабельні мережі.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
354	Прокладання коробів пластикових	  м	200	 	
355	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	  м	50	 	
356	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см	  шт	16	 	
357	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	  м	400	 	
358	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	  шт	4	 	
359	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 125 мм до 660мм	  шт	4	 	
360	Установлення панелей монтажних	  шт	4	 	
 	Локальний кошторис 06-01-01 на Теплопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
361	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	4,9	 	
362	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	14,7	 	
363	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	  м	12	 	
364	(Демонтаж) трубопроводів зі стальних товстостінних
труб при електрозварному з'єднанні, діаметр труб 89 мм	  м	220	 	
365	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 2	  м3	350,097	 	
366	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	507,64065	 	
367	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	90,6135	 	
368	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	130,4295	 	
369	Безканальне прокладання теплогідроізольованих
трубопроводів діаметром 90мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150
град.С	  м	210	 	
370	Безканальне прокладання теплогідроізольованих
трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150
град.С	  м	60	 	
371	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм	  шт	4	 	
372	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	8	 	
373	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	  м	30	 	
374	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	  сальник	6	 	
375	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих
штуцерів [патрубків] діаметром 300 мм	  шт	2	 	
 	Локальний кошторис 06-02-01 на Перенесення мереж
водопостачання та водовідведення	 	 	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 1. Зовнішні мережі В1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
376	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	70,2	 	
377	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	56,16	 	
378	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі	  м	312	 	
379	Продавлювання без розробки грунту [прокол] на
довжину до 30 м труб діаметром 100 мм	  м	95	 	
380	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	  м3	128,1	 	
381	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	19,52	 	
382	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	  м	61	 	
383	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	87,5106	 	
384	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону
у мокрих грунтах	  м3	1,8	 	
385	Улаштування бетонної вимощення	  м3	7	 	
386	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 150 мм	  шт	4	 	
387	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 125 мм	  шт	6	 	
388	Установлення гідрантів пожежних	  шт	2	 	
389	Установлення фланцевих з'єднань на трубопроводах
діаметром 100 мм	  шт	4	 	
390	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 100 мм	  шт	7	 	
391	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 150 мм	  шт	3	 	
392	Установлення фланцевих з'єднань на трубопроводах
діаметром 100 мм	  шт	1	 	
393	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в
тілі бетону	  т	0,011	 	
394	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою	  м тр	156	 	
395	Протягування у футляр труб діаметром 160 мм	  м	95	 	
396	Зароблення футлярів, діаметр труб до 200 мм	  сальник	5	 	
 	Роздiл 2. Зовнішні мережі К1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
397	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	  м3	128,1	 	
398	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	18,55	 	
399	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в мокрих ґрунтах	  шт	1	 	
400	Укладання трубопроводів із НПВХ каналізаційних труб
діаметром 160 мм	  м	53	 	
401	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	  м3	2,05	 	
402	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	82,9228	 	
 	Локальний кошторис 06-02-02 на ЗВК	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Зовнішні мережі В1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
403	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	11,7	 	
404	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	9,36	 	
405	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі	  м	23	 	
406	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	  м3	81,9	 	

1	2	3	4	5	
407	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	12,48	 	
408	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	  м	39	 	
409	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	87,5106	 	
410	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 125 мм	  шт	1	 	
411	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	1	 	
412	Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110
мм	  шт	4	 	
413	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	4	 	
414	Врізування в існуючі мережі сталевих штуцерів
[патрубків] діаметром 100 мм	  шт	1	 	
415	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	  м3	12,6	 	
416	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	2,1	 	
417	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в мокрих ґрунтах	  шт	1	 	
418	Укладання трубопроводів із НПВХ каналізаційних труб
діаметром 160 мм	  м	19	 	
419	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	  м3	1,3	 	
420	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	10,5	 	
 	Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
421	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі	  м	215	 	
422	Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом	  м3	18,45	 	
423	Розбирання щебеневих покриттів та основ	  м3	12,3	 	
424	Навантаження сміття вручну	  т	51,045	 	
425	Перевезення сміття до 15 км	  т	51,045	 	
 	Роздiл 2. Тип-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
426	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на
відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	  м2	61,5	 	
427	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску
автогрейдером	  м3	9,225	 	
428	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	61,5	 	
429	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником
за ширини укладання 7 м	  м2	61,5	 	
430	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м	  м2	61,5	 	
431	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу
основу, за ширини борту у верхній його частині понад
100 мм до 150 мм	  м	25	 	
 	Роздiл 3. Тип-2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
432	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на
відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	  м2	273,2	 	

1	2	3	4	5	
433	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	54,64	 	
434	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м	  м2	273,2	 	
435	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	  м	190	 	
 	Роздiл 4. Відновлення огорожі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
436	(Демонтаж) металевої огорожі з сітки по залізобетонних
стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	  м	72	 	
437	Установлення металевої огорожі з сітки по
залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	  м	72	 	
438	Улаштування хвірток без установлення стовпів при
металевих огорожах і огорожах із панелей	  шт	1	 	
 	Роздiл 5. Озеленення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
439	Підготовлення ґрунту механізованим способом для
влаштування партерного і звичайного газону без
внесення рослинної землі	  м2	710,71	 	
440	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних
вручну	  м2	710,71