|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Кількість** | **Вимоги та технічні характеристики** |
| 1. | **Бігова доріжка FITEX RT700** **або еквівалент**Беговая дорожка Fitex RT | 2 шт. | **Тип доріжки**[електрична](https://interatletika.com.ua/begovye-dorozhki/elektricheskie/)**Розмір бігового полотна,** не більше 152,4 х 55,8 см**Потужність двигуна,** не менше 4 к.с.**Довжина бігового полотна,** не менше 152 см**Ширина бігового полотна,** не менше 56 см**Система амортизації**Pulflex**Кут нахилу**0-15%**Максимальна вага користувача,** не більше 180 кг**Максимальна швидкість,** Не менше 25 км/год**Дисплей**LED**Програми**не менше 13**Тримач для пляшки**+**Тримач для планшета**+**Вбудований вентилятор**+**Вбудовані датчики пульсу**так (рукоятки)**Перенесення та зберігання**транспортувальні ролики, компенсатори нерівності підлоги**Живлення**від мережі 220В**Габарити (ДхШхВ),** не більше 208 х 87,6 х 151,3 см**Вага тренажера,** не більше 217 кг**Габарити упаковки (Д×Ш×В),** не більше 223х97х48; 97,5х96,5х28**Вага в упаковці,** не більше 273 кг**Додатково**автоматичне змащення бігового полотна |

**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Бігових доріжок за кодом ДК 021:2015:37440000-4 Інвентар для фітнесу**Тут ℹ

**Примітка**

*Ціна Товару включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усі необхідні податки, збори та платежі, що мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця, визначеного Замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України у зв’язку із ввезенням на митну територію України та розмитненням.*

 *Усі посилання у технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». У разі надання учасником еквіваленту – він має надати порівняльну таблицю відповідності, характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у Таблиці 1 . (У разі відсутності зазначених вимог, Замовник залишає право відхилити пропозицію).*

***Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

*Уповноважена особа учасника (посада, підпис, прізвище та ініціали)*

*Учасник, який погоджується з умовами та вимогами щодо поставки даного товару, підписує дані технічні вимоги та подає в складі своєї пропозиції.*