**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:**

1) Наявність відповідного дозволу або ліцензії на право займатися відповідною діяльністю.

2) Надати лист гарантію на виконану роботу терміном на 5 місяців з моменту виконання роботи.

Завантаження машини має бути не менше:

Емульсія- 1 100 кг

Щебінь 2-5 - 6 м3

**«Код** [**національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”**](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1749731-15/paran14#n14) **-** 45233142-6 – **Ремонт** доріг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з\п | **Техніка, якою мають надаватися послуги з поставки** | Кількість | **Ціна за одиницю, грн.,** (включаючи податки і збори, що / або мають бути сплачені, витрат на транспорту транс, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів усіх інших витрат) | **Загальна вартість, грн.,** (включаючи податки і збори, що / або мають бути сплачені, витрат на транспорту транс, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів усіх інших витрат) |
| 1 | **Ліквідація вибоїн машиною типу MADPATCHER (або еквівалент)** | 25 машин |  |  |
| **ВСЬОГО з ПДВ (без ПДВ)[[1]](#footnote-1):** | | |  | |

***Примітка:*** *Характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у даній таблиці. Не виконання вимог цього розділу тендерної документації у тендерній пропозиції Учасника призводить до її відхилення. Усі посилання у технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

1. Зазначити потрібне. [↑](#footnote-ref-1)