Додаток 1 до тендерної документації	

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

ДК 021:2015, код 45210000-2 – Будівництво будівель 
(Нове будівництво теплиці з підсобними приміщеннями на території дендрологічного парку місцевого значення "Ладижинський гай" по вул. Будівельників, 5, в м. Ладижин, Гайсинського району Вінницької області)
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01	
на Нове будівництво теплиці з підсобними приміщеннями на території дендрологічного парку місцевого значення "Ладижинський гай" по вул.
Будівельників, 5, в м. Ладижин, Гайсинського району Вінницької області	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Фундаменти 	 	 								
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,
25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,062								
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	58,755								
3	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0355								
4	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских	100м3	0,1077								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм	т	0,09388								
6	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм	т	0,2085								
7	КБ6-13-2	Улаштування бутобетонних підпірних
стін і стін підвалів	100м3	0,2485								
8	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок,
кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00634								
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм	т	0,
0022684								
10	С111-1797
варіант 1	Сталь листова, товщина листа 5 мм	т	0,004452								
11	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою
до 5 кг	т	0,00634								
12	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених
поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший
шар	100м2	1,736								
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2283								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 1						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Пояс -0,300 	 	 								
14	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0449								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм	т	0,24941								
16	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм	т	0,1079								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 2						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Стіни 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	24,8								
18	С111-870
варіант 1	Сітка дротяна чарунками N 50 	м2	21,6								
19	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	53,2								
20	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21	кг	620								
21	С111-852
варіант 1	Матеріал рулонний ізоляційний	м2	27,3								
22	С111-82
варіант 1	Блоки газобетоні	м3	24,55								
23	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	5,4								
24	С111-870
варіант 1	Сітка дротяна чарунками N 50 	м2	7,2								
25	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	7,7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21	кг	135								
27	С111-852
варіант 1	Матеріал рулонний ізоляційний	м2	3,24								
28	С111-82
варіант 1	Блоки газобетоні	м3	5,35								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 3						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Перемички 	 	 								
29	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій
[стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,019851								
30	С111-1844
варіант 1	Сталеві кутики 100х100х8	т	0,
0202272								
31	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,
00025903
2								
32	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0144								
33	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0144								
34	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих
балок	1 т	0,019851								
35	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,14								
36	К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія
1.038.1-1 вип.1	шт	2								
37	К582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія
1.038.1-1 вип.1	шт	8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
38	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія
1.038.1-1 вип.1	шт	4								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 4						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Пояс +2,700 	 	 								
39	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0198								
40	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм	т	0,18045								
41	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм	т	0,0902								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 6. Перекриття 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
42	КБ10-13-3	Улаштування перекриттів з укладанням
балок по стінах кам'яних з накатом із
дошок	100м2	0,292								
43	С112-48	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм,
ІІ сорт	м3	0,87								
44	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІ сорт	м3	0,831								
45	С114-1-У	Вата мінеральна, марка А	м3	4,88								
46	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар	100м2	0,292								
47	С111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	32,412								
48	КБ10-14-1	Підшивання стелі дошками обшивки	100м2	0,292								
49	С123-371
варіант 1	Обшивка зовнішня та внутрішня, тип О-1, О-
2, О-3, товщина 25 мм, ширина без гребеня
від 70 до 90 мм	м3	0,69								
50	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки,
холодильних шаф та ін.	100шт	0,01								
51	С113-624
варіант 1	Сходи на горище OMAN MINI Termo 100*75
см.	шт	1								
52	КБ13-71-1	Нанесення механізованим способом в один
шар вогнезахисного покриття з
антипірену на горизонтальні і
вертикальні поверхні дерев'яних
конструкцій	100м2	1,377								
53	С1113-286
варіант 1	Вогнезахисний матеріал "Екосепт 450"	кг	12,8								
54	КБ13-71-3	На кожний наступний шар нанесення
вогнезахисного покриття з антипірену
додавати до норми 13-71-1	100м2	1,377								
55	С1113-286
варіант 1	Вогнезахисний матеріал "Екосепт 450"	кг	12,5								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 6						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.					 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.					 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.					 	
 	 	 					 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _					 	
 	 	 					 	
 	 	Всього по роздiлу 6					 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 7. Покрівля 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
56	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і
багатоповерхових будівель і кранових
естакад висотою до 25 м суцільного
перерізу масою до 1,0 т	т	0,08397								
57	С111-1844
варіант 2	Труба профільна 80х80х4	т	0,08397								
58	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на
відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,0559								
59	С111-1844
варіант 2	Труба профільна 80х80х4	т	0,0559								
60	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,048								
61	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,048								
62	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3	0,072								
63	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	1,527								
64	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар	100м2	0,566								
65	С111-851
варіант 1	Гідробарєр стротекс	м2	62,26								
66	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із
металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,566								
67	С111-852
варіант 2	Матеріал рулонний покрівельний	м2	1,1								
68	& С111-57-1
варіант 1	Листи профільовані покрівельні	м2	58,864								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
69	& С111-566-
3-4	Снігоутримувачі універсальні	п.м.	24								
70	& С111-566-
3-6	Вітрова планка	п.м.	40								
71	& С111-566-
3-7	Кутик внутрішній	п.м.	40								
72	& С111-566-
3-7-1	Кутик зовнішній	п.м.	40								
73	& С111-566-
3-1	Планки примикання універсальні	м.п.	6								
74	& С111-
1490-1	Саморіз кровельний 4,8х35	шт.	1555								
75	С1545-44
варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	100шт	0,62								
76	С1545-44
варіант 2	Цвяхи оцинковані 2,0х35 мм	100шт	2,54								
77	С111-196
варіант 1	Герметик, покрівельний	кг	1,24								
78	С1550-38
варіант 1	Фарба аерозольна	балон	1,24								
79	С111-1756
варіант 1	Покрівельний вентиль для вентиляції 
металочерепиці типу Decra. 	шт	4								
80	С111-1756
варіант 2	Анемостат Вентс А 100 ВРФ 297 пластик
білий	шт	4								
81	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,2								
82	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів	100м	0,2								
83	& С111-566-
3-8	Жолоб водостоку діам. 100 мм.	п.м.	20								
84	& С111-566-
3-9	Труба водостоку діам. 100 мм.	п.м.	20								
85	& С111-566-
3-10-1	Зєднувач жолоба діам. 100 мм.	шт.	12								
86	& С111-566-
3-14	Кріплення жолоба діам. 100 мм.	шт.	20								
87	& С111-566-
3-15	Кріплення труби діам. 100 мм.	шт.	16								
88	& С111-566-
3-11-1	Ливнеприймач діам. 100 мм.	шт.	6								
89	& С111-566-
3-12-1	Коліно діам. 100 мм.	шт.	16								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
90	& С111-566-
3-13-1	Заглушка діам. 100 мм.	шт.	6								
91	КБ10-14-6	Підшивання стелі сталлю покрівельною
оцинкованою по дереву	100м2	0,106								
92	& С111-57-1
варіант 1	Листи профільовані покрівельні	м2	11,024								
93	КБ13-71-1	Нанесення механізованим способом в один
шар вогнезахисного покриття з
антипірену на горизонтальні і
вертикальні поверхні дерев'яних
конструкцій	100м2	1,523								
94	С1113-286
варіант 1	Вогнезахисний матеріал "Екосепт 450"	кг	14,2								
95	КБ13-71-3	На кожний наступний шар нанесення
вогнезахисного покриття з антипірену
додавати до норми 13-71-1	100м2	1,523								
96	С1113-286
варіант 1	Вогнезахисний матеріал "Екосепт 450"	кг	13,8								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 7						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 7						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 8. Фасад 	 	 								
97	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на
бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	0,96								
98	С114-1-У
варіант 1	Пінопласт екструдований EPS 250 щільність
35 кг/м3	м3	0,9408								
99	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один
шар	100м2	0,192								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
100	КР11-1-3
застос.	Суцільне вирівнювання штукатурки стін
полімерцементним розчином при товщині
накиді до 5 мм	100м2	0,192								
101	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін
по каменю і бетону декоративною
сумішшю з наповнювачем, величина зерен
2 мм	100м2	0,048								
102	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	2,7								
103	С111-2012-3
варіант 1	Штукатурка декоративна (короїд) під
фарбування 	кг	18,7								
104	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових
фасадів з риштувань по підготовленій
поверхні	100м2	0,048								
105	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 20 мм з опорядженням
декоративним розчином. Укоси, ширина до
300 мм	100 м2	0,08575								
106	& С111-155-
4
варіант 1	Дюбелi фасадні пластмасові 120 мм.	1000шт	0,052								
107	С111-2011-4
варіант 1	Суміш ППС  (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) 	кг	104,6								
108	С114-103
варіант 1	Склосітка	м2	11								
109	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	1,45								
110	С111-2012-3
варіант 1	Штукатурка декоративна (короїд) під
фарбування 	кг	23,58								
111	С111-341
варіант 1	Фарба водно-дисперсійна акрилова фасадна	т	0,0043								
112	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 150 мм з
опорядженням декоративним розчином.
Стіни гладкі	100 м2	0,895								
113	& С111-829-
2
варіант 1	Профілі цокольні	м	3								
114	& С111-155-
4
варіант 2	Дюбелi фасадні пластмасові 220 мм.	1000шт	0,723								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
115	С111-2011-4
варіант 1	Суміш ППС  (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) 	кг	1074								
116	С114-103
варіант 1	Склосітка	м2	102,9								
117	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	15,2								
118	С111-2012-3
варіант 1	Штукатурка декоративна (короїд) під
фарбування 	кг	241,6								
119	С111-341
варіант 1	Фарба водно-дисперсійна акрилова фасадна	т	0,0449								
120	& С11-88-
24-В1
варіант 1	Дюбелі 6/60	шт	10								
121	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані	м	48,3								
122	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону
товщиною покриття 10 см	1м2	39								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 8						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 8				 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 9. Прорізи 	 	 								
123	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	100м2	0,0168								
124	С111-1904
варіант 1	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х150	шт	8								
125	С111-196
варіант 2	Герметик, силіконовий	кг	0,252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
126	С1550-38	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна	балон	0,8								
127	С123-2
варіант 1	ВП ОСП ПВ/А1-А-А-А-А-Б	м2	1,68								
128	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 1 м2 з
металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	100м2	0,0264								
129	С111-1904
варіант 1	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х150	шт	22								
130	С111-196
варіант 2	Герметик, силіконовий	кг	0,45								
131	С1550-38	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна	балон	2								
132	С123-2
варіант 1	ВП ОСП ПВ/А1-А-А-А-А-Б	м2	1,68								
133	С123-2
варіант 2	ВП ОСП 6-8 вентиляційне 	м2	0,96								
134	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1225								
135	С123-2
варіант 3	Дст  ЕІ15/А1-А-А-Б	м2	12,25								
136	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских
косяків по каменю і бетону	100м2	0,0725								
137	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	0,0725								
138	КБ15-182-2	Шпаклювання стель (укосів) мінеральною
шпаклівкою	100м2	0,0725								
139	С111-2015-5
варіант 1	Шпаклівка полімерна 	кг	13,05								
140	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель (укосів)
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,0725								
141	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних
дошок	100м	0,026								
142	С1550-38	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна	балон	0,5								
143	С123-385
варіант 1	Дошки підвіконні, ширина 300 мм	м	2,65								
144	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,026								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
145	& С1-180-
60-2	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	9								
146	& С121-382-
1
варіант 1	Зливи віконні 200 мм.	п.м.	2,7								
147	С111-196
варіант 3	Гермобутил	кг	0,76								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 9						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 9						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 10. Опорядження приміщень 	 	 								
148	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним або цементним  розчином по
каменю і бетону стін вручну	100м2	1,025								
149	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,025								
150	С111-2015-5
варіант 1	Шпаклівка полімерна 	кг	184,5								
151	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100м2	1,025								
152	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,025								
153	С111-2015-5
варіант 1	Шпаклівка полімерна 	кг	184,5								
154	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	1,025								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
155	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,259								
156	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,259								
157	& С111-140-
6-17-99-41	Підвіс для каркасу	шт	21								
158	& С111-140-
6-17-99-55	Тяга підвісу	шт	21								
159	& С111-829-
6	Профілі направляючий 3700 мм	м	24,6								
160	& С111-829-
7	Профілі поперечний 1200 мм	м	49,2								
161	& С111-829-
8	Профілі поперечний 600 мм	м	24,6								
162	& С111-829-
9	Кутик металевий пристіний	м	27,9								
163	& С11-88-
24-В1
варіант 1	Дюбелі 6/60	шт	77								
164	С1555-96
варіант 1	Армстронг	м2	27,2								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 10						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 10						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 11. Підлоги 	 	 								
165	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів	м3	2,73								
166	КБ11-2-9	Улаштування  підстилаючих бетонних
шарів	м3	2,73								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
167	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар
товщиною 2 мм	100м2	0,273								
168	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції
суцільної з плит або мат мінераловатних
або скловолокнистих	100м2	0,273								
169	С114-1-У
варіант 1	Пінопласт екструдований EPS 250 щільність
35 кг/м3	м3	1,3923								
170	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм	100м2	0,273								
171	КБ11-11-2
К витр.=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,273								
172	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,273								
173	С111-870
варіант 2	Сітка дротяна чарунками N 50 	м2	30,03								
174	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,273								
175	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11	кг	177,5								
176	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР	кг	11,1								
177	С113-1121-
13А
варіант 1	СВП	шт	115								
178	С111-256
варіант 1	Плитки керамогранітні для внутрішнього
облицювання підлог	м2	27,846								
179	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток
керамічних	100м	0,378								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 11						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 11	63600	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 12. Опалення 	 	 								
180	КБ18-1-1	Установлення котлів опалювальних
чавунних секційних на твердому паливі
водогрійних теплопродуктивністю до 0,06
МВт [0,05 Гкал/год]	шт	1								
181	С1630-1723
варіант 1	Котел треврдопаливний Ferrum V3.0 FSF12-
14	комплект	1								
182	С130-10
варіант 1	Бак розширювальний 50л.	шт	1								
183	С113-1495
варіант 1	Автоматичнй повітровідвідник	шт	2								
184	С113-1495
варіант 2	Група безпеки	шт	1								
185	С113-1568
варіант 1	Термометер прямий	шт	4								
186	КБ16-20-4	Установлення кранів поливальних
діаметром 40 мм	шт	12								
187	С1630-28
варіант 1	Кран шаровий Ду40 мм.	шт	7								
188	С1630-28
варіант 2	Згон американка Ду40 мм.	шт	7								
189	С1630-28
варіант 3	Кран шаровий з американкою п/п Ду40 мм.	шт	5								
190	КБ16-20-3	Установлення кранів поливальних
діаметром 32 мм	шт	9								
191	С1630-27
варіант 1	Кран шаровий з американкою п/п Ду32 мм.	шт	9								
192	КБ18-21-3	Установлення фільтрів для очищення
води у трубопроводах систем опалення
діаметром 40 мм	10шт	0,3								
193	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення
води у трубопроводах систем опалення
діаметром 32 мм	10шт	0,3								
194	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних
діаметром 25 мм	шт	3								
195	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим
краном	комплект	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
196	С1630-28
варіант 4	Триходовий термозмішувальний клапан Ду
40мм;	шт	7								
197	КБ18-21-3	Установлення фільтрів (Клапан
зворотній) для очищення води у
трубопроводах систем опалення
діаметром 40 мм	10шт	0,1								
198	С1630-105
варіант 1	Зворотній клапан (пелюстковий) Ду 40мм;	шт	1								
199	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2								
200	С1630-1614
варіант 1	Насос циркуляційний 25/60/180	шт	2								
201	КБ16-11-2	Прокладання трубопроводів обв'язки
котлів, водонагрівників та насосів зі
стальних безшовних і електрозварних
труб діаметром до 50 мм	100м	0,08								
202	С130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб з
гільзами для систем опалення, діаметр 50
мм	м	8								
203	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі
стальних водогазопровідних
неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,015								
204	С130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб для
систем опалення, діаметр 25 мм	м	1,5								
205	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням	100м	0,06								
206	С130-1199
варіант 1	Вузли укрупнені монтажні з
поліпропіленових труб для опалення,
діаметр 40 мм	м	6								
207	С113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	10								
208	КБ18-15-1	Установлення гребінок
пароводорозподільних зі стальних труб,
зовнішній діаметр корпуса до 108 мм	шт	2								
209	С130-254
варіант 1	Гідравлічний розподілювач ГР 50	комплект	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
210	С130-254
варіант 2	Колекторна балка КГ 50	комплект	1								
211	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних
місткістю до 1 м3	шт	1								
212	С130-254
варіант 3	Акумулююча ємність 500 л. 	комплект	1								
213	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням	100м	0,32								
214	С130-1199
варіант 2	Вузли укрупнені монтажні з
поліпропіленових труб для опалення,
діаметр 32 мм	м	32								
215	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	25								
216	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням	100м	0,2								
217	С130-1199
варіант 3	Вузли укрупнені монтажні з
поліпропіленових труб для опалення,
діаметр 25 мм	м	20								
218	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	30								
219	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням	100м	0,2								
220	С130-1199
варіант 4	Вузли укрупнені монтажні з
поліпропіленових труб для опалення,
діаметр 20 мм	м	20								
221	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	30								
222	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	20								
223	С1630-27
варіант 2	Терморегулятор (комплект)  Danfoss (PA-
N|RAE|PLV-прямий) 	шт	5								
224	С1630-27
варіант 3	Кран радіаторний VALTEC кутовий ВЗ 1/2"	шт	10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
225	С1630-27
варіант 4	Кран маєвського	шт	5								
226	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	0,05113								
227	С113-2111
варіант 1	Радіатор сталевий FKV-22-05-10	шт	2								
228	С113-2111
варіант 2	Радіатор сталевий FKV-22-05-08	шт	1								
229	КБ18-9-6	Установлення регістрів зі стальних
зварних труб, діаметр нитки 70 мм	100м	0,36								
230	КБ20-2-9	Прокладання повітроводів із листової
сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм,
периметром 900 мм	100м2	0,36								
231	С113-619
варіант 1	Труба димова O 140/200 L=1.0м. 0,8 мм.
саль 302  	шт	4								
232	С113-619
варіант 2	Трійник 900 O 250/320 L=1.0м. 0,8 мм. саль
302	шт	1								
233	С113-619
варіант 3	Коліно 900 O 140/200 0,8 мм. саль 302 	шт	1								
234	С113-619
варіант 4	Розвантажувальна платформа 	шт	1								
235	С113-619
варіант 5	Лійка з конденсатовідводом	шт	1								
236	С113-619
варіант 6	Хрестовина з ревізією 900 O 140/200
L=1.0м. 0,8 мм. саль 302   	шт	1								
237	С113-619
варіант 7	Заглушка	шт	1								
238	С113-619
варіант 8	Хомут кріплення 	шт	6								
239	С113-619
варіант 9	Крапельник	шт	1								
240	С113-619
варіант 11	Дефлектор	шт	1								
241	С113-619
варіант 10	Грибок	шт	1								
242	С113-619
варіант 12	Кронштейн	шт	1								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 12						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 12						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 13. ЕТР 	 	 								
243	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних
одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ
[із траверсами]	опоpа	1								
244	С1416-8534	Стояки вібровані для опор повітряних ліній
електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина
9,5 м, СВ 95-1	шт	1								
245	КБ33-110-3	Підвішування тросів ВЛ 35 кВ [1 трос при
5 опорах на 1 км лінії]	км	0,04								
246	С157-403	Самонесучий ізольований провід, марка
СІП-5нг, переріз 2х16 мм2	1000м	0,04								
247	С1545-407-3
варіант 1	Затискач відгалужувальний ЗВ 1.2.2	шт	2								
248	С1545-407-3
варіант 2	Затискач відгалужувальний ЗВ 1.1.2	шт	1								
249	С1545-407-3
варіант 3	Затискач натягальний ЗН 1.2	шт	4								
250	С113-2117
варіант 1	Гак під стрічку	шт	3								
251	С113-2117
варіант 2	Гак розпірний	шт	1								
252	С130-479
варіант 1	Стрічка сталева	м	7								
253	С1545-489	Пряжка [скріпка]  СOT 36	шт	4								
254	КБ33-118-2	Монтаж заземлювача із 1 електрода для
ВЛ 0,38-10 кВ	шт	3								
255	С1545-533
варіант 1	Деталь уземлювальна	шт	3								
256	КБ33-118-1	Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10
кВ	1м шин	2,5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
257	С111-1721-
11А
варіант 1	Заземлювальний провідник	м	2,5								
258	С126-1309
варіант 1	Провід алюмінієвий  А-16	м	0,5								
259	С1545-407-3
варіант 4	Затискач плашковий	шт	2								
260	С1545-489
варіант 1	Ремінчик кабельний	шт	2								
261	КМ8-409-4	Труба вініпластова по стелях на
конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	0,1								
262	С113-2128
варіант 1	Гофрована труба з поліаміду ДКС DN29	м	10								
263	С113-1882
варіант 1	Гофротримач поліамідний DN29	шт	20								
264	КБ21-24-1	Установлення групових щитків
освітлювальних на конструкції у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2								
265	С1547-6
варіант 1	Щиток пластиковий зовнішньої установки на
18 модулів S ІР40	шт	1								
266	С1547-6
варіант 2	Щиток пластиковий модульний (4 модуля S)
ІР40	шт	1								
267	С1547-6
варіант 3	Шина нульова на 7 отворів синя	шт	1								
268	С1547-6
варіант 4	Шина нульова на 7 отворів жовта	шт	1								
269	КМ8-58-1	Монтаж вимикача навантаження із ручним
приводом	шт	1								
270	С1547-16
варіант 1	Вимикач навантаження ЕТІ SV 263 2Р 63А	шт	1								
271	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2								
272	С1547-16
варіант 2	Реле напруги РН-260Т 63А	шт	1								
273	С1547-16
варіант 3	Диференціальне реле EFI-2 63A 30mA AC  	шт	1								
274	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до
25 А	100шт	0,04								
275	С1547-16
варіант 4	Автоматичний вимикач двохполюсний 10А
хар. С ЕТІМАТ 6 2Р С 10А	шт	2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
276	С1547-16
варіант 5	Автоматичний вимикач двохполюсний 16А
хар. С ЕТІМАТ 6 2Р С 16А	шт	2								
277	КБ21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і
напівгерметичних	100шт	0,04								
278	С1547-6
варіант 5	Одноклавішний герметичний вимикач IP54	шт	4								
279	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,05								
280	С1547-6
варіант 6	Одноклавішний  вимикач  прихованої
установки	шт	1								
281	С1547-6
варіант 7	Одноклавішний  прохідний вимикач 
прихованої установки	шт	4								
282	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,02								
283	С1547-6
варіант 8	Двоклавішний  вимикач  прихованої
установки	шт	2								
284	С113-2106	Розетка декоративна пластмасова діам.
14х2 мм	шт	2								
285	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток
герметичних і напівгерметичних	100шт	0,02								
286	С113-2106
варіант 1	Двополюсна подвійна герметична розетка з
заземленням і кришкою ІР54	шт	2								
287	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток
заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,09								
288	С113-2106
варіант 2	Двополюсна подвійна  розетка з
заземленням  прихованої установки	шт	9								
289	КМ8-525-2	Вимикач або перемикач пакетний у
металевій оболонці з кількістю затискачів
для підключення до 9, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 100 А	шт	1								
290	С1547-6
варіант 9	Перекидний рубильник-вимикач 2х63 І-0-ІІ
для генераторів	шт	1								
291	С1547-6
варіант 10	Вилка стаціонарна ІР44	шт	1								
292	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп
розжарювання: бра і плафони з кількістю
ламп до 2	100шт	0,03								
293	С1547-4
варіант 1	Світильник світлодіодний для входів до
будівлі ІР54	шт	3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
294	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються в підвісних
стелях, кількість ламп 1	100шт	0,09								
295	С1547-4
варіант 2	Світильник світлодіодний робочого
освітлення 10Вт ІР40	шт	2								
296	С1547-4
варіант 3	Світильник світлодіодний робочого
освітлення 8Вт ІР40	шт	5								
297	С1547-4
варіант 4	Світильник світлодіодний робочого
освітлення 8Вт ІР68	шт	2								
298	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на підвісках
[штангах], кількість ламп 1	100шт	0,03								
299	С1547-4
варіант 5	ДНАТ ФАР світильник ІР54	шт	3								
300	С1547-4
варіант 6	ДНАТ ФАР лампа 400Вт	шт	3								
301	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у
готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	2,15								
302	С113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	80								
303	С113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	135								
304	С1512-1
варіант 1	Розподільна коробка кругла ПВХ d70 з
кришкою 70х46 мм	шт	16								
305	С1512-1
варіант 2	Клема розгалужувальна для мідної
проводки 1,5-4 мм2	шт	50								
306	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним
перерізом до 2,5 мм2	100м	2,15								
307	С157-304
варіант 1	Кабель в ПВХ ізоляії в ПВХ захисній
оболонці трипровідний з мідними жилами 2,
5 мм2	1000м	0,08								
308	С157-302
варіант 1	Кабель в ПВХ ізоляії в ПВХ захисній
оболонці трипровідний з мідними жилами 1,
5 мм2	1000м	0,135								
309	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,15								
310	С113-2127
варіант 1	Дротовий лоток "F5 Сомbitec" ДКС, L=3 м	м	15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
311	С113-1882
варіант 2	Безгвинтове кріплення "F5 Сомbitec" ДКС	шт	8								
312	С113-1882
варіант 3	Кріплення ТМ до стіни "F5 Сомbitec" ДКС	шт	6								
313	С113-1882
варіант 4	Втулковий анкер з гайкою М8/10х60	шт	6								
314	С113-1882
варіант 5	Гак-болт М6х20 "F5 Сомbitec" ДКС	шт	24								
315	С113-1882
варіант 6	Гайка М6	шт	24								
316	С113-1882
варіант 7	Шайба на чотири пелюстки для з'єднання
лотка "F5 Сомbitec" ДКС	шт	24								
317	С113-2127
варіант 2	Кришка лотка 50х100 "F5 Сомbitec" ДКС	м	15								
318	С113-1882
варіант 8	Тримач кришки лотка "F5 Сомbitec" ДКС	шт	30								
319	С113-1882
варіант 9	Дріт-круг оцинкований пруток діаметром 4
мм, L=2 м	шт	30								
320	С113-2127
варіант 3	Профіль монтажний для дротового лотка
PSL 29х48х3000, L=3 м	м	3								
321	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення
жил кабелів або проводів зовнішньої мережі
до блоків затискачів і до затискачів
апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,12								
322	С157-302
варіант 2	Провід установчий ПВ-3 1х2,5 мм2	1000м	0,005								
323	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм	10 шт	0,1								
324	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі круглої, діаметр 10 мм2	100 м	0,09								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 13						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.		 	 	 	 	
 	 	 		 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _		 	 	 	 	
 	 	 		 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 13		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 14. Теплиця 	 	 								
325	КБ14-26-1	Установлення каркасів і огорожі стальних
блочних теплиць	т	0,568								
326	С111-944
варіант 1	Теплиця	комплект	1								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 14						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 14						
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по кошторису						
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.			 	 	 	

	

Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	у тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 		 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2437,39		 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	3,6		 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	152,63		 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками	розряд	3,4		 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	33,67		 	 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	4,5		 	 	 	 	
7	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття	люд.год	9,46		 	 	 	 	
8	 	 Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:	 	 		 	 	 	 	
8.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	290,81		 	 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	2923,96	 	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,6	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,6925617		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі
на монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,25688		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,5630663		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	1,616		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]	маш. год	28,5858729		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
14	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	23,078448		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3	маш. год	6,52426		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
16	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,6337		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
17	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі,
глибина буріння 3,5 м	маш. год	0,65		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
18	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для
спорудження ліній електропередачі,
вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,42		 	 	 	 	
19	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	58,755		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 		 	 	 	 	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	кг	43,843	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	кг	63,371	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	205,278	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	Мастильні матеріали	кг	11,466	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	0,754	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,4719		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,725		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	16,3248		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
23	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	6,64441		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
24	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	3,51968		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
25	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0243721		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
26	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0387		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
27	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від
компресора	маш. год	3,9465		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
28	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,15624		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	6,55258		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
30	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,59535		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
31	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,16468		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
32	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	33,7596115		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
33	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	2,71089		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
34	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	8,53685		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
35	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,783947		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
36	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	7,377825		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
37	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	48,1476405		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
38	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,032		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
39	&С1-180-60-2	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	9						
 	 	 	 	 						
40	&С11-88-24-
В1
варіант 1	Дюбелі 6/60	шт	87						
 	 	 	 	 						
41	С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,002184						
 	 	 	 	 						
42	С111-20	Азбестовий картон загального призначення
[КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,00479						
 	 	 	 	 						
43	&С111-57-1
варіант 1	Листи профільовані покрівельні	м2	69,888						
 	 	 	 	 						
44	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000002						
 	 	 	 	 						
45	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,042861						
 	 	 	 	 						
46	+С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,033831						
 	 	 	 	 						
47	С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик,
марка БНМ-55/60	т	0,0672						
 	 	 	 	 						
48	+С111-82
варіант 1	Блоки газобетоні	м3	29,9						
 	 	 	 	 						
49	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр
різьби 6 мм	т	0,00036						
 	 	 	 	 						
50	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані,
діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0004415						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
51	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина
50 мм	т	0,00008						
 	 	 	 	 						
52	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00018						
 	 	 	 	 						
53	&С111-140-6-
17-99-41	Підвіс для каркасу	шт	21						
 	 	 	 	 						
54	&С111-140-6-
17-99-55	Тяга підвісу	шт	21						
 	 	 	 	 						
55	С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом]
3х68,5 мм	т	0,0003384						
 	 	 	 	 						
56	&С111-155-4
варіант 1	Дюбелi фасадні пластмасові 120 мм.	1000шт	0,052						
 	 	 	 	 						
57	&С111-155-4
варіант 2	Дюбелi фасадні пластмасові 220 мм.	1000шт	0,723						
 	 	 	 	 						
58	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для
азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0055						
 	 	 	 	 						
59	С111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для
азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,00076						
 	 	 	 	 						
60	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,
0х100 мм	т	0,01349805						
 	 	 	 	 						
61	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм	т	0,0001244						
 	 	 	 	 						
62	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм	т	0,0139358						
 	 	 	 	 						
63	С111-196
варіант 1	Герметик, покрівельний	кг	1,24						
 	 	 	 	 						
64	+С111-196
варіант 2	Герметик, силіконовий	кг	0,702						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
65	+С111-196
варіант 3	Гермобутил	кг	0,76						
 	 	 	 	 						
66	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00997						
 	 	 	 	 						
67	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,010126						
 	 	 	 	 						
68	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000012						
 	 	 	 	 						
69	+С111-256
варіант 1	Плитки керамогранітні для внутрішнього
облицювання підлог	м2	27,846						
 	 	 	 	 						
70	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000014						
 	 	 	 	 						
71	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,33238						
 	 	 	 	 						
72	+С111-341
варіант 1	Фарба водно-дисперсійна акрилова фасадна	т	0,051024						
 	 	 	 	 						
73	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0005398						
 	 	 	 	 						
74	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-
бежева	т	0,00005						
 	 	 	 	 						
75	С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для
зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0014						
 	 	 	 	 						
76	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до
застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0004						
 	 	 	 	 						
77	&С111-566-3-1	Планки примикання універсальні	м.п.	6						
 	 	 	 	 						
78	&С111-566-3-4	Снігоутримувачі універсальні	п.м.	24						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
79	&С111-566-3-6	Вітрова планка	п.м.	40						
 	 	 	 	 						
80	&С111-566-3-7	Кутик внутрішній	п.м.	40						
 	 	 	 	 						
81	&С111-566-3-
7-1	Кутик зовнішній	п.м.	40						
 	 	 	 	 						
82	&С111-566-3-8	Жолоб водостоку діам. 100 мм.	п.м.	20						
 	 	 	 	 						
83	&С111-566-3-9	Труба водостоку діам. 100 мм.	п.м.	20						
 	 	 	 	 						
84	&С111-566-3-
10-1	Зєднувач жолоба діам. 100 мм.	шт.	12						
 	 	 	 	 						
85	&С111-566-3-
11-1	Ливнеприймач діам. 100 мм.	шт.	6						
 	 	 	 	 						
86	&С111-566-3-
12-1	Коліно діам. 100 мм.	шт.	16						
 	 	 	 	 						
87	&С111-566-3-
13-1	Заглушка діам. 100 мм.	шт.	6						
 	 	 	 	 						
88	&С111-566-3-
14	Кріплення жолоба діам. 100 мм.	шт.	20						
 	 	 	 	 						
89	&С111-566-3-
15	Кріплення труби діам. 100 мм.	шт.	16						
 	 	 	 	 						
90	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,0002						
 	 	 	 	 						
91	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,0429						
 	 	 	 	 						
92	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00546						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
93	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча
"Гелан"	т	0,0000795						
 	 	 	 	 						
94	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є]	10м	0,00116						
 	 	 	 	 						
95	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,112376						
 	 	 	 	 						
96	С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825
кг	т	0,007592						
 	 	 	 	 						
97	С111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані,
маса 2,825 кг	т	0,0338						
 	 	 	 	 						
98	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм	т	0,0067525						
 	 	 	 	 						
99	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000026						
 	 	 	 	 						
100	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000119						
 	 	 	 	 						
101	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0053886						
 	 	 	 	 						
102	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,005176						
 	 	 	 	 						
103	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,004644						
 	 	 	 	 						
104	&С111-829-2
варіант 1	Профілі цокольні	м	3						
 	 	 	 	 						
105	&С111-829-6	Профілі направляючий 3700 мм	м	24,6						
 	 	 	 	 						
106	&С111-829-7	Профілі поперечний 1200 мм	м	49,2						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 						
107	&С111-829-8	Профілі поперечний 600 мм	м	24,6						
 	 	 	 	 						
108	&С111-829-9	Кутик металевий пристіний	м	27,9						
 	 	 	 	 						
109	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,2						
 	 	 	 	 						
110	С111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	64,824						
 	 	 	 	 						
111	С111-851
варіант 1	Гідробарєр стротекс	м2	62,26						
 	 	 	 	 						
112	+С111-852
варіант 1	Матеріал рулонний ізоляційний	м2	30,54						
 	 	 	 	 						
113	+С111-852
варіант 2	Матеріал рулонний покрівельний	м2	1,1						
 	 	 	 	 						
114	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною
засипкою РКП-350Б	м2	32,12						
 	 	 	 	 						
115	+С111-870
варіант 1	Сітка дротяна чарунками N 50 	м2	28,8						
 	 	 	 	 						
116	+С111-870
варіант 2	Сітка дротяна чарунками N 50 	м2	30,03						
 	 	 	 	 						
117	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними
чарунками N 05 без покриття	м2	5,6785						
 	 	 	 	 						
118	+С111-944
варіант 1	Теплиця	комплект	1						
 	 	 	 	 						
119	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00003						
 	 	 	 	 						
120	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із
сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,000271						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
121	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,028748						
 	 	 	 	 						
122	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00001						
 	 	 	 	 						
123	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0008612						
 	 	 	 	 						
124	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0002301						
 	 	 	 	 						
125	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0005513						
 	 	 	 	 						
126	&С111-1490-1	Саморіз кровельний 4,8х35	шт.	1555						
 	 	 	 	 						
127	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0006509						
 	 	 	 	 						
128	+С111-1504
варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0001476						
 	 	 	 	 						
129	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0129282						
 	 	 	 	 						
130	С111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,00284						
 	 	 	 	 						
131	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0005473						
 	 	 	 	 						
132	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003079						
 	 	 	 	 						
133	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0155614						
 	 	 	 	 						
134	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,38668						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
135	С111-1608	Дрантя	кг	2,24043						
 	 	 	 	 						
136	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	41,87193						
 	 	 	 	 						
137	+С111-1625	Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна
грубодисперсна пластифікована [емульсія
полівінілацетатна]	т	0,0048576						
 	 	 	 	 						
138	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна
непластифікована	кг	69,5775						
 	 	 	 	 						
139	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр
180х3 мм	шт	0,27846						
 	 	 	 	 						
140	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр
180х6 мм	шт	0,00659						
 	 	 	 	 						
141	С111-1649	Клей, марка ФР-12	т	0,0406075						
 	 	 	 	 						
142	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00003						
 	 	 	 	 						
143	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00038						
 	 	 	 	 						
144	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,4045						
 	 	 	 	 						
145	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А	кг	0,084						
 	 	 	 	 						
146	+С111-1702	Мастика бітумна	т	0,0078						
 	 	 	 	 						
147	+С111-1721-
11А
варіант 1	Заземлювальний провідник	м	2,5						
 	 	 	 	 						
148	+С111-1724	Плитки плінтусні	м	38,178						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
149	С111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,072						
 	 	 	 	 						
150	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна
пресована]	кг	2,22304						
 	 	 	 	 						
151	+С111-1756
варіант 1	Покрівельний вентиль для вентиляції 
металочерепиці типу Decra. 	шт	4						
 	 	 	 	 						
152	+С111-1756
варіант 2	Анемостат Вентс А 100 ВРФ 297 пластик
білий	шт	4						
 	 	 	 	 						
153	С111-1757	Рядно	м2	3,231						
 	 	 	 	 						
154	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою
гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	20,49126						
 	 	 	 	 						
155	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,04						
 	 	 	 	 						
156	+С111-1797
варіант 1	Сталь листова, товщина листа 5 мм	т	0,004452						
 	 	 	 	 						
157	С111-1809	Сталь кругла	т	0,02028						
 	 	 	 	 						
158	+С111-1844
варіант 1	Сталеві кутики 100х100х8	т	0,0202272						
 	 	 	 	 						
159	+С111-1844
варіант 2	Труба профільна 80х80х4	т	0,13987						
 	 	 	 	 						
160	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані
перфоровані	м	77,112						
 	 	 	 	 						
161	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0046213						
 	 	 	 	 						
162	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0004165						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
163	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,003744						
 	 	 	 	 						
164	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000127						
 	 	 	 	 						
165	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0009245						
 	 	 	 	 						
166	С111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,0024						
 	 	 	 	 						
167	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,005524						
 	 	 	 	 						
168	С111-1904
варіант 1	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х150	шт	30						
 	 	 	 	 						
169	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11	кг	177,5						
 	 	 	 	 						
170	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33
СУПЕР	кг	11,1						
 	 	 	 	 						
171	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21	кг	755						
 	 	 	 	 						
172	+С111-2011-4
варіант 1	Суміш ППС  (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) 	кг	1178,6						
 	 	 	 	 						
173	+С111-2012-3
варіант 1	Штукатурка декоративна (короїд) під
фарбування 	кг	283,88						
 	 	 	 	 						
174	+С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	19,35						
 	 	 	 	 						
175	С111-2015-5
варіант 1	Шпаклівка полімерна 	кг	382,05						
 	 	 	 	 						
176	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І
сорт	м3	0,000144						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
177	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІ сорт	м3	1,07532						
 	 	 	 	 						
178	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт	м3	0,065395						
 	 	 	 	 						
179	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІV сорт	м3	0,002883						
 	 	 	 	 						
180	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125
мм, ІІ сорт	м3	0,13194						
 	 	 	 	 						
181	+С112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і
більше, ІІ сорт	м3	0,03528						
 	 	 	 	 						
182	+С112-48	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм,
ІІ сорт	м3	0,87						
 	 	 	 	 						
183	+С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм,
ІV сорт	м3	0,004651						
 	 	 	 	 						
184	+С112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, І сорт	м3	1,26741						
 	 	 	 	 						
185	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІІ сорт	м3	0,270425						
 	 	 	 	 						
186	+С112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,
75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІІ сорт	м3	0,58298						
 	 	 	 	 						
187	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-
3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV
сорт	м3	0,00273						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
188	+С112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,
75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, ІІІ сорт	м3	0,1053						
 	 	 	 	 						
189	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8
мм	м	6,88						
 	 	 	 	 						
190	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр
умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3
мм	м	0,156						
 	 	 	 	 						
191	+С113-619
варіант 1	Труба димова O 140/200 L=1.0м. 0,8 мм.
саль 302  	шт	4						
 	 	 	 	 						
192	+С113-619
варіант 2	Трійник 900 O 250/320 L=1.0м. 0,8 мм. саль
302	шт	1						
 	 	 	 	 						
193	+С113-619
варіант 3	Коліно 900 O 140/200 0,8 мм. саль 302 	шт	1						
 	 	 	 	 						
194	+С113-619
варіант 4	Розвантажувальна платформа 	шт	1						
 	 	 	 	 						
195	+С113-619
варіант 5	Лійка з конденсатовідводом	шт	1						
 	 	 	 	 						
196	+С113-619
варіант 6	Хрестовина з ревізією 900 O 140/200
L=1.0м. 0,8 мм. саль 302   	шт	1						
 	 	 	 	 						
197	+С113-619
варіант 7	Заглушка	шт	1						
 	 	 	 	 						
198	+С113-619
варіант 8	Хомут кріплення 	шт	6						
 	 	 	 	 						
199	+С113-619
варіант 9	Крапельник	шт	1						
 	 	 	 	 						
200	+С113-619
варіант 10	Грибок	шт	1						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
201	+С113-619
варіант 11	Дефлектор	шт	1						
 	 	 	 	 						
202	+С113-619
варіант 12	Кронштейн	шт	1						
 	 	 	 	 						
203	+С113-624
варіант 1	Сходи на горище OMAN MINI Termo 100*75
см.	шт	1						
 	 	 	 	 						
204	+С113-1121-
13А
варіант 1	СВП	шт	115						
 	 	 	 	 						
205	+С113-1495
варіант 1	Автоматичнй повітровідвідник	шт	2						
 	 	 	 	 						
206	+С113-1495
варіант 2	Група безпеки	шт	1						
 	 	 	 	 						
207	+С113-1568
варіант 1	Термометер прямий	шт	4						
 	 	 	 	 						
208	+С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	30						
 	 	 	 	 						
209	+С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	30						
 	 	 	 	 						
210	+С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	25						
 	 	 	 	 						
211	+С113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	10						
 	 	 	 	 						
212	+С113-1882
варіант 1	Гофротримач поліамідний DN29	шт	20						
 	 	 	 	 						
213	+С113-1882
варіант 2	Безгвинтове кріплення "F5 Сомbitec" ДКС	шт	8						
 	 	 	 	 						
214	+С113-1882
варіант 3	Кріплення ТМ до стіни "F5 Сомbitec" ДКС	шт	6						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
215	+С113-1882
варіант 4	Втулковий анкер з гайкою М8/10х60	шт	6						
 	 	 	 	 						
216	+С113-1882
варіант 5	Гак-болт М6х20 "F5 Сомbitec" ДКС	шт	24						
 	 	 	 	 						
217	+С113-1882
варіант 6	Гайка М6	шт	24						
 	 	 	 	 						
218	+С113-1882
варіант 7	Шайба на чотири пелюстки для з'єднання
лотка "F5 Сомbitec" ДКС	шт	24						
 	 	 	 	 						
219	+С113-1882
варіант 8	Тримач кришки лотка "F5 Сомbitec" ДКС	шт	30						
 	 	 	 	 						
220	+С113-1882
варіант 9	Дріт-круг оцинкований пруток діаметром 4
мм, L=2 м	шт	30						
 	 	 	 	 						
221	С113-2106	Розетка декоративна пластмасова діам.
14х2 мм	шт	2						
 	 	 	 	 						
222	+С113-2106
варіант 1	Двополюсна подвійна герметична розетка з
заземленням і кришкою ІР54	шт	2						
 	 	 	 	 						
223	+С113-2106
варіант 2	Двополюсна подвійна  розетка з
заземленням  прихованої установки	шт	9						
 	 	 	 	 						
224	+С113-2111
варіант 1	Радіатор сталевий FKV-22-05-10	шт	2						
 	 	 	 	 						
225	+С113-2111
варіант 2	Радіатор сталевий FKV-22-05-08	шт	1						
 	 	 	 	 						
226	+С113-2117
варіант 1	Гак під стрічку	шт	3						
 	 	 	 	 						
227	+С113-2117
варіант 2	Гак розпірний	шт	1						
 	 	 	 	 						
228	С113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм	м	80						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
229	С113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	135						
 	 	 	 	 						
230	+С113-2127
варіант 1	Дротовий лоток "F5 Сомbitec" ДКС, L=3 м	м	15						
 	 	 	 	 						
231	+С113-2127
варіант 2	Кришка лотка 50х100 "F5 Сомbitec" ДКС	м	15						
 	 	 	 	 						
232	+С113-2127
варіант 3	Профіль монтажний для дротового лотка
PSL 29х48х3000, L=3 м	м	3						
 	 	 	 	 						
233	С113-2128
варіант 1	Гофрована труба з поліаміду ДКС DN29	м	10						
 	 	 	 	 						
234	С114-1-У	Вата мінеральна, марка А	м3	4,88						
 	 	 	 	 						
235	+С114-1-У
варіант 1	Пінопласт екструдований EPS 250 щільність
35 кг/м3	м3	2,5046						
 	 	 	 	 						
236	+С114-1-У
варіант 2	Пінопласт  щільність 35 кг/м3	м3	14,36475						
 	 	 	 	 						
237	+С114-103	Тканина скляна конструкційна, марка Т-11-
ГСВ-9	м2	115,2375						
 	 	 	 	 						
238	+С114-103
варіант 1	Склосітка	м2	134,06						
 	 	 	 	 						
239	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	2						
 	 	 	 	 						
240	&С121-382-1
варіант 1	Зливи віконні 200 мм.	п.м.	2,7						
 	 	 	 	 						
241	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та
споруд [колони, балки, ферми, зв'язки,
ригелі, стояки тощо] з перевагою
гарячекатаних профілей, середня маса
складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0002572						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
242	С121-782	Металеві конструкції	т	0,00062						
 	 	 	 	 						
243	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0033						
 	 	 	 	 						
244	+С123-2
варіант 1	ВП ОСП ПВ/А1-А-А-А-А-Б	м2	3,36						
 	 	 	 	 						
245	+С123-2
варіант 2	ВП ОСП 6-8 вентиляційне 	м2	0,96						
 	 	 	 	 						
246	+С123-2
варіант 3	Дст  ЕІ15/А1-А-А-Б	м2	12,25						
 	 	 	 	 						
247	С123-371
варіант 1	Обшивка зовнішня та внутрішня, тип О-1, О-
2, О-3, товщина 25 мм, ширина без гребеня
від 70 до 90 мм	м3	0,69						
 	 	 	 	 						
248	С123-385
варіант 1	Дошки підвіконні, ширина 300 мм	м	2,65						
 	 	 	 	 						
249	С123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	4						
 	 	 	 	 						
250	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 25 мм	м2	12,080803						
 	 	 	 	 						
251	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм,
товщина 40 мм	м2	0,38772						
 	 	 	 	 						
252	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8
мм	т	0,1981						
 	 	 	 	 						
253	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10
мм	т	0,09388						
 	 	 	 	 						
254	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12
мм	т	0,6406284						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
255	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих
стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами
та гайками або без них], такі, що
поставляються окремо	т	0,0044						
 	 	 	 	 						
256	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із
застосуванням зварювання, гнуття,
свердлення [пробивки] отворів, такі, що
поставляються окремо	т	0,00634						
 	 	 	 	 						
257	+С126-1309
варіант 1	Провід алюмінієвий  А-16	м	0,5						
 	 	 	 	 						
258	+С130-10
варіант 1	Бак розширювальний 50л.	шт	1						
 	 	 	 	 						
259	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00016						
 	 	 	 	 						
260	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0069						
 	 	 	 	 						
261	+С130-254
варіант 1	Гідравлічний розподілювач ГР 50	комплект	1						
 	 	 	 	 						
262	+С130-254
варіант 2	Колекторна балка КГ 50	комплект	1						
 	 	 	 	 						
263	+С130-254
варіант 3	Акумулююча ємність 500 л. 	комплект	1						
 	 	 	 	 						
264	+С130-479
варіант 1	Стрічка сталева	м	7						
 	 	 	 	 						
265	С130-485	Кронштейни для кріплення радіаторів до
цегляних та бетонних стін, довжина
кронштейна 332 мм, марка СТД 604-4	100шт	0,0792						
 	 	 	 	 						
266	+С130-587
варіант 1	Регістри опалювальні із сталевих
електрозварних труб, 60х40х2мм.	м нитки	36						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
267	С130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб для
систем опалення, діаметр 25 мм	м	3						
 	 	 	 	 						
268	С130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб з
гільзами для систем опалення, діаметр 50
мм	м	8						
 	 	 	 	 						
269	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
40 мм	шт	2						
 	 	 	 	 						
270	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
50 мм	шт	7						
 	 	 	 	 						
271	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр
65 мм	шт	2						
 	 	 	 	 						
272	С130-1159	Головки для приєднання рукавів
поливальних, діаметр 25 мм	шт	6						
 	 	 	 	 						
273	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	60						
 	 	 	 	 						
274	+С130-1199
варіант 1	Вузли укрупнені монтажні з
поліпропіленових труб для опалення,
діаметр 40 мм	м	6						
 	 	 	 	 						
275	+С130-1199
варіант 2	Вузли укрупнені монтажні з
поліпропіленових труб для опалення,
діаметр 32 мм	м	32						
 	 	 	 	 						
276	+С130-1199
варіант 3	Вузли укрупнені монтажні з
поліпропіленових труб для опалення,
діаметр 25 мм	м	20						
 	 	 	 	 						
277	+С130-1199
варіант 4	Вузли укрупнені монтажні з
поліпропіленових труб для опалення,
діаметр 20 мм	м	20						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
278	С142-10-2	Вода	м3	5,69718						
 	 	 	 	 						
279	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,005733						
 	 	 	 	 						
280	+С157-302
варіант 1	Кабель в ПВХ ізоляії в ПВХ захисній
оболонці трипровідний з мідними жилами 1,
5 мм2	1000м	0,135						
 	 	 	 	 						
281	+С157-302
варіант 2	Провід установчий ПВ-3 1х2,5 мм2	1000м	0,005						
 	 	 	 	 						
282	+С157-304
варіант 1	Кабель в ПВХ ізоляії в ПВХ захисній
оболонці трипровідний з мідними жилами 2,
5 мм2	1000м	0,08						
 	 	 	 	 						
283	С157-403	Самонесучий ізольований провід, марка
СІП-5нг, переріз 2х16 мм2	1000м	0,04						
 	 	 	 	 						
284	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00021						
 	 	 	 	 						
285	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,014589032						
 	 	 	 	 						
286	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002						
 	 	 	 	 						
287	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1,8						
 	 	 	 	 						
288	С1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,064						
 	 	 	 	 						
289	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000605						
 	 	 	 	 						
290	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0000936						
 	 	 	 	 						
291	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00126						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
292	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,034125						
 	 	 	 	 						
293	С1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	т	0,0142066						
 	 	 	 	 						
294	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000084						
 	 	 	 	 						
295	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0011856						
 	 	 	 	 						
296	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,034257						
 	 	 	 	 						
297	+С1113-286
варіант 1	Вогнезахисний матеріал "Екосепт 450"	кг	53,3						
 	 	 	 	 						
298	С1113-292	Паста антисептична	т	0,0081029						
 	 	 	 	 						
299	С1416-8534	Стояки вібровані для опор повітряних ліній
електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина
9,5 м, СВ 95-1	шт	1						
 	 	 	 	 						
300	+С1421-9474	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм,
марка М200-300	м3	0,4914						
 	 	 	 	 						
301	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка
М200-300	м3	0,8307						
 	 	 	 	 						
302	+С1421-9478	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка
М200-300	м3	5,07						
 	 	 	 	 						
303	+С1421-9479-
1	Клинець, марка 300	м3	0,25116						
 	 	 	 	 						
304	+С1421-9479-
2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0,50232						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
305	+С1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	10,934						
 	 	 	 	 						
306	+С1421-9656-
4	Суміш піскоцементна	м3	0,109056						
 	 	 	 	 						
307	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,5738						
 	 	 	 	 						
308	+С1421-10634
варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	4,368						
 	 	 	 	 						
309	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,011315						
 	 	 	 	 						
310	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,
5 [М100], крупність заповнювача більше 40
мм	м3	17,6435						
 	 	 	 	 						
311	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,
5 [М100], крупність заповнювача більше 20
до 40 мм	м3	7,1526						
 	 	 	 	 						
312	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 20 до
40 мм	м3	17,4986						
 	 	 	 	 						
313	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М50	м3	0,039584						
 	 	 	 	 						
314	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	м3	0,078						
 	 	 	 	 						
315	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150	м3	1,45278						
 	 	 	 	 						
316	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50	м3	0,0107195						
 	 	 	 	 						
317	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6	м3	1,924						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
318	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5	м3	0,31175						
 	 	 	 	 						
319	С1512-1
варіант 1	Розподільна коробка кругла ПВХ d70 з
кришкою 70х46 мм	шт	16						
 	 	 	 	 						
320	+С1512-1
варіант 2	Клема розгалужувальна для мідної
проводки 1,5-4 мм2	шт	50						
 	 	 	 	 						
321	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в
чушках, марка ПОС40	т	0,0000536						
 	 	 	 	 						
322	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску,
тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	2,6838						
 	 	 	 	 						
323	С1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	0,08						
 	 	 	 	 						
324	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,08						
 	 	 	 	 						
325	С1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	0,128						
 	 	 	 	 						
326	С1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,024						
 	 	 	 	 						
327	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК,
оцинкований, з дроту марки В,
маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,
5 мм	10м	0,00262						
 	 	 	 	 						
328	С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,005						
 	 	 	 	 						
329	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,003						
 	 	 	 	 						
330	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм	кг	0,206						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
331	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0604						
 	 	 	 	 						
332	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0143						
 	 	 	 	 						
333	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1472						
 	 	 	 	 						
334	С1545-44
варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	100шт	0,62						
 	 	 	 	 						
335	+С1545-44
варіант 2	Цвяхи оцинковані 2,0х35 мм	100шт	2,54						
 	 	 	 	 						
336	С1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,01						
 	 	 	 	 						
337	С1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,129						
 	 	 	 	 						
338	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,096						
 	 	 	 	 						
339	С1545-87	Конструкція опорна	т	0,00045						
 	 	 	 	 						
340	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0201						
 	 	 	 	 						
341	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	35,2						
 	 	 	 	 						
342	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-
10-8а	100шт	0,0612						
 	 	 	 	 						
343	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,1634						
 	 	 	 	 						
344	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,0112						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
345	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,2246						
 	 	 	 	 						
346	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0006245						
 	 	 	 	 						
347	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,134						
 	 	 	 	 						
348	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0132						
 	 	 	 	 						
349	С1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,018						
 	 	 	 	 						
350	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1						
 	 	 	 	 						
351	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,0309						
 	 	 	 	 						
352	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові
К729, К730	100шт	0,067						
 	 	 	 	 						
353	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0003327						
 	 	 	 	 						
354	С1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,082						
 	 	 	 	 						
355	С1545-407-3
варіант 1	Затискач відгалужувальний ЗВ 1.2.2	шт	2						
 	 	 	 	 						
356	+С1545-407-3
варіант 2	Затискач відгалужувальний ЗВ 1.1.2	шт	1						
 	 	 	 	 						
357	+С1545-407-3
варіант 3	Затискач натягальний ЗН 1.2	шт	4						
 	 	 	 	 						
358	+С1545-407-3
варіант 4	Затискач плашковий	шт	2						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
359	С1545-489	Пряжка [скріпка]  СOT 36	шт	4						
 	 	 	 	 						
360	+С1545-489
варіант 1	Ремінчик кабельний	шт	2						
 	 	 	 	 						
361	С1545-533
варіант 1	Деталь уземлювальна	шт	3						
 	 	 	 	 						
362	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,000022						
 	 	 	 	 						
363	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,47						
 	 	 	 	 						
364	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,000022						
 	 	 	 	 						
365	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,08826						
 	 	 	 	 						
366	С1546-71	Мастило АМС-1	т	0,0001						
 	 	 	 	 						
367	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0001						
 	 	 	 	 						
368	С1546-96	Чорнила незмивні	кг	0,0036						
 	 	 	 	 						
369	+С1547-4
варіант 1	Світильник світлодіодний для входів до
будівлі ІР54	шт	3						
 	 	 	 	 						
370	+С1547-4
варіант 2	Світильник світлодіодний робочого
освітлення 10Вт ІР40	шт	2						
 	 	 	 	 						
371	+С1547-4
варіант 3	Світильник світлодіодний робочого
освітлення 8Вт ІР40	шт	5						
 	 	 	 	 						
372	+С1547-4
варіант 4	Світильник світлодіодний робочого
освітлення 8Вт ІР68	шт	2						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
373	+С1547-4
варіант 5	ДНАТ ФАР світильник ІР54	шт	3						
 	 	 	 	 						
374	+С1547-4
варіант 6	ДНАТ ФАР лампа 400Вт	шт	3						
 	 	 	 	 						
375	+С1547-6
варіант 1	Щиток пластиковий зовнішньої установки на
18 модулів S ІР40	шт	1						
 	 	 	 	 						
376	+С1547-6
варіант 2	Щиток пластиковий модульний (4 модуля S)
ІР40	шт	1						
 	 	 	 	 						
377	+С1547-6
варіант 3	Шина нульова на 7 отворів синя	шт	1						
 	 	 	 	 						
378	+С1547-6
варіант 4	Шина нульова на 7 отворів жовта	шт	1						
 	 	 	 	 						
379	+С1547-6
варіант 5	Одноклавішний герметичний вимикач IP54	шт	4						
 	 	 	 	 						
380	+С1547-6
варіант 6	Одноклавішний  вимикач  прихованої
установки	шт	1						
 	 	 	 	 						
381	+С1547-6
варіант 7	Одноклавішний  прохідний вимикач 
прихованої установки	шт	4						
 	 	 	 	 						
382	+С1547-6
варіант 8	Двоклавішний  вимикач  прихованої
установки	шт	2						
 	 	 	 	 						
383	+С1547-6
варіант 9	Перекидний рубильник-вимикач 2х63 І-0-ІІ
для генераторів	шт	1						
 	 	 	 	 						
384	+С1547-6
варіант 10	Вилка стаціонарна ІР44	шт	1						
 	 	 	 	 						
385	+С1547-16
варіант 1	Вимикач навантаження ЕТІ SV 263 2Р 63А	шт	1						
 	 	 	 	 						
386	+С1547-16
варіант 2	Реле напруги РН-260Т 63А	шт	1						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
387	+С1547-16
варіант 3	Диференціальне реле EFI-2 63A 30mA AC  	шт	1						
 	 	 	 	 						
388	+С1547-16
варіант 4	Автоматичний вимикач двохполюсний 10А
хар. С ЕТІМАТ 6 2Р С 10А	шт	2						
 	 	 	 	 						
389	+С1547-16
варіант 5	Автоматичний вимикач двохполюсний 16А
хар. С ЕТІМАТ 6 2Р С 16А	шт	2						
 	 	 	 	 						
390	С1550-38	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна
універсальна	балон	3,3						
 	 	 	 	 						
391	С1550-38
варіант 1	Фарба аерозольна	балон	1,24						
 	 	 	 	 						
392	+С1555-96
варіант 1	Армстронг	м2	27,2						
 	 	 	 	 						
393	С1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води,
тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	3						
 	 	 	 	 						
394	+С1630-27
варіант 1	Кран шаровий з американкою п/п Ду32 мм.	шт	9						
 	 	 	 	 						
395	+С1630-27
варіант 2	Терморегулятор (комплект)  Danfoss (PA-
N|RAE|PLV-прямий) 	шт	5						
 	 	 	 	 						
396	+С1630-27
варіант 3	Кран радіаторний VALTEC кутовий ВЗ 1/2"	шт	10						
 	 	 	 	 						
397	+С1630-27
варіант 4	Кран маєвського	шт	5						
 	 	 	 	 						
398	С1630-28
варіант 1	Кран шаровий Ду40 мм.	шт	7						
 	 	 	 	 						
399	+С1630-28
варіант 2	Згон американка Ду40 мм.	шт	7						
 	 	 	 	 						
400	+С1630-28
варіант 3	Кран шаровий з американкою п/п Ду40 мм.	шт	5						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
401	+С1630-28
варіант 4	Триходовий термозмішувальний клапан Ду
40мм;	шт	7						
 	 	 	 	 						
402	С1630-85	Кронштейни радіаторні на цегляних та
бетонних стінах, довжина кронштейна 131
мм	100шт	0,0792						
 	 	 	 	 						
403	С1630-104	Фільтри для очищення води в
трубопроводах систем опалення діаметром
32 мм	шт	3						
 	 	 	 	 						
404	С1630-105	Фільтри для очищення води в
трубопроводах систем опалення діаметром
40 мм	шт	3						
 	 	 	 	 						
405	+С1630-105
варіант 1	Зворотній клапан (пелюстковий) Ду 40мм;	шт	1						
 	 	 	 	 						
406	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів
сталевих спарених	комплект	2,25995						
 	 	 	 	 						
407	С1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 15 мм	шт	2,8						
 	 	 	 	 						
408	С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 20 мм	шт	1,6						
 	 	 	 	 						
409	С1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 25 мм	шт	1,92						
 	 	 	 	 						
410	С1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи,
діаметр до 32 мм	шт	0,36						
 	 	 	 	 						
411	С1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 15 мм	шт	1,4						
 	 	 	 	 						
412	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 20 мм	шт	0,8						
 	 	 	 	 						
413	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 25 мм	шт	0,96						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
414	С1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою,
діаметр до 32 мм	шт	0,18						
 	 	 	 	 						
415	С1630-134	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	11,2						
 	 	 	 	 						
416	С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	6,4						
 	 	 	 	 						
417	С1630-136	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	8,96						
 	 	 	 	 						
418	С1630-137	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові,
гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	1,44						
 	 	 	 	 						
419	С1630-1614
варіант 1	Насос циркуляційний 25/60/180	шт	2						
 	 	 	 	 						
420	+С1630-1723
варіант 1	Котел треврдопаливний Ferrum V3.0 FSF12-
14	комплект	1						
 	 	 	 	 						
421	+С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	60,9						
 	 	 	 	 						
422	+К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія
1.038.1-1 вип.1	шт	2						
 	 	 	 	 						
423	+К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія
1.038.1-1 вип.1	шт	4						
 	 	 	 	 						
424	+К582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія
1.038.1-1 вип.1	шт	8						
 	 	 	 	 						
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 						
 	 	 	 	 						
425	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	50,4306						
 	 	 	 	 						
426	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2321						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
427	С1999-9009	Дрова	м3	0,2832						
 	 	 	 	 						
 	 	 Разом 	грн.	 						
 	 	 	 	 						
 	 	 Разом по розділу III	грн.	 						
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 						
 	 	Електроенергія	кВт-год	255,708	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	11,698	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	0,754	 	 	 	 	 	
 	 	Дрова	м3	0,283	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	л	59,248	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	л	74,554