**Додаток №3**

**Технічне завдання**

**на закупівлю: *ремонт та експлуатаційне утримання в сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (послуга з поточного ремонту асфальтобетонного покриття вул. Музейна, м. Коростень, Житомирської області)***

***(ДК 021:2015;* 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електрпередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь*)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування розділу | Зміст | Примітка |
| 1. | Загальні відомості та вимоги до послуг | | |
| 1.1 | Код CPV за ДК 021:2015 | 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). |  |
| 1.2 | Призначення і мета | ***ремонт та експлуатаційне утримання в сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (послуга з поточного ремонту асфальтобетонного покриття вул. Музейна, м. Коростень, Житомирської області)*** |  |
| 1.3 | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість послуги | 354 317,00 коп. з ПДВ. |  |
| 1.4 | Джерело фінансування | Кошти міського бюджету |  |
| 1.5 | Умови оплати | Оплата послуги здійснюється після їх виконання на підставі акту КБ-2в, виходячи з фактичного обсягу виконання з врахуванням податків та інших обов’язкових платежів протягом 45 банківських днів. |  |
| 1.6 | Обсяг послуг/робіт, що купуються | Відповідно технічного завдання 388 м² при товщині шару в 5 см |  |
| 1.8 | Характеристики та властивості | Надання послуг повинно відповідати  ДСТУ БД.1.1-1:2013  За результатами наданих послуг замовнику надаються акт виконаних робіт форми КБ-2В, кошторис. |  |
| 1.9 | Термін та місце виконання робіт | Термін надання послуги: з моменту підписання договору та за умови настання сприятливих погодних умов протягом 10 календарних днів.  Місце надання послуг: **вул. Музейна, м. Коростень, Житомирської області)** |  |
| 1.10 | Гарантійний термін | 1 рік |  |

**В складі пропозиції Учасник надає наступні документи:**

1. Учасник в складі пропозиції повинен надати документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме наступні документи:

* **Розрахунок договірної ціни** (з урахуванням положень ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва») згідно вартості пропозиції учасника, визначеної останнім при поданні такої пропозиції, а також підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни:

-зведений кошторисний розрахунок;

-локальний кошторис;

-підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису;

-розрахунок загально- виробничих витрат до локального кошторису;

-дефектний акт.

Учасник в складі тендерної пропозиції надає акт обстеження об’єкту надання послуги на місцині, на фірмовому бланку, за підписом уповноваженого представника Замовника.

**Технічне завдання**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Ч.ч** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **примітка** |
| 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм за глибини фрезерування:5 см | 1000 м2 | 0,052 |  |
| 2 | Розливання в’яжучих матеріалів | 1т | 0,3104 |  |
| 3 | Улаштування вирівнювального шару в асфальтобетонній суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | 100т | 0,4617 |  |
| 4 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | 100м2 | 3,88 |  |
| 5 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 | 100м2 | 3,88 |  |
| 6 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернистості, тип Б, марка 1 | т | 46,87 |  |