**ДОДАТОК №2**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **Якісні параметри** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Персональний комп’ютер\*  | **Системний блок :****1**.Процесор — з інтегрованою графікою, не менше чотирьох фізичних ядер, Кількість потоків: не менше ніж 8Обсяг кеш-пам’яті: не менше 6 MBБазова тактова частота процесора: не менше 3,70 GHz. Максимальна тактова частота у режимі Turbo Boost: не менше 4,40 GHz**2.** Об’єм оперативної пам’яті — не менше 8 GB з частотою не менше 2666 MHz.**3**. Материнська плата. Внутрішні порти вводу\виводу (не менше ніж): 1 х D-Sub1 х DVI1 х HDMI1 х RJ-452 х USB 3.2 Gen 12 х USB 2.03 х Аудіо порти (Line In, Line Out, Mic In) на задній панелі та 2 х Аудіо порти (Line Out, Mic In) на передній панелі системного блоку4 х Sata 6.0 Gb/s1 x PCIe 3.0 x16 1 x PCI-Eх 3.0 x1**4.** Накопичувач SSD, об'єм не менше ніж 1ТB.**5.** Оптичний привід: DVD±R/RW. **6.** Корпус і блок живлення — Блок живлення: потужністю не менше 500 Вт, вентилятор блоку живлення не менше 120 мм, наявність тримача кабелю живлення, що запобігає його випаданню з роз'єму. Розташування блоку живлення у нижній частині корпусу. Форм-фактор корпусу: ATX. Наявність не менше ніж:**-** 4-x внутрішніх відсіків 3,5". **-** безгвинтового кріплення накопичувачів 3,5". - на передній панелі корпусу не менше ніж 1-го слоту 3,5", - 1-го попередньо встановленого вентилятора типорозміру 120 мм на передній панелі корпусу, та 1-го попередньо встановленого вентилятора типорозміру 120 мм на задній панелі корпусу.- 4-x роз'ємів USB (один з яких формату USB3.1, та один USB 3.1 Type-C), роз'ємів Line-out та Mic-in на передній панелі корпусу- системи безпеки у вигляді датчика відкриття корпусу, замку з комплектом ключів, який у закритому положенні блокує кнопку включення системного блоку **7.** Наявність операційної системи.**Монітор:**1. Розмір діагоналі- Не менше ніж 23.8"2.Тип панелі- Не гірше ніж IPS3.Роздільна здатність- Не гірше ніж 1920 x 1080 (Full HD)4.Кут огляду дисплея по горизонталі та вертикалі- Не гірше ніж 178 градусів5.Яскравість- Не гірше ніж 250 кд/м26.Контрастність- Не гірше ніж 1000:17.Частота оновлення- Не гірше ніж 75 Гц8.Час відгуку- Не гірше ніж 4 мс9.Порти- Не менше ніж 1x HDMI1.4, 1x D-Sub (VGA),1 x DisplayPort,1 x mini-Jack (3.5mm)10.Вбудовані колонки- Не менше ніж 1W x 2 Stereo11.VESA кріплення- Не гірше 75 х 75 мм**Миша та Клавіатура:**1. Призначення- Для настільних ПК2 Тип сенсора миші- Оптичний3. Роздільна здатність, dpi- Не гірше 10004. Кількість кнопок миші- Не менше 35. Наявність розкладки української мови на клавіатурі. Гарантійний термін на всі компоненти обладнання персонального комп’ютера має становити не менше 36 місяців. Протягом всього гарантійного терміну, у разі такої потреби, вивіз техніки від Замовника на гарантійне обслуговування чи ремонт і повернення її Замовнику має здійснюватися за рахунок Постачальника. | **шт.** | **21** |

*Системні блоки комп’ютерів повинні бути зібрані та опломбовані виробником товарів.*

 З метою підтвердження відповідності предмету закупівлі, який Учасник пропонує поставити за Договором, вимогам цієї документації Учасник повинен надати як частину своєї пропозиції наступні документи про відповідність персональних комп’ютерів:

* Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16 грудня 2015 р. № 1077;
* Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів в від 16 грудня 2015 р. № 1067.
* Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (ПКМУ №139 від 10.03.2017).
* Копію чинного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
* Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2018 виробника персональних комп’ютерів ;
* Сертифікат на систему екологічного керування ДСТУ ISO 14001:2015 виробника персональних комп’ютерів;
* Сертифікат на системи менеджменту інформаційної безпеки ISO/IEC 27001:2013 виробника персональних комп’ютерів.
* Сертифікат на системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці. Вимоги та настанови щодо застосовування ISO 45001:2018 виробника персональних комп’ютерів.
1. Якщо Учасник не є виробником обладнання, що входить до складу предметів закупівлі (Персональні комп’ютери), то він повинен надати лист від виробника продукції або його офіційного представника (дистриб'ютора) на території України, який підтверджує представницькі (партнерські, дилерські, агентські, дистриб’юторські тощо) повноваження учасника. Лист повинен бути адресований Учаснику або Замовнику, та містити інформацію з посиланням на номер і дату оприлюднення оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу, найменування запропонованого Товару.
2. Учасник у документах, що містять технічний опис предмета закупівлі та додаються до тендерної пропозиції (інформації про відповідність тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам), повинен чітко вказати специфікації продуктів, які будуть запропоновані замовнику, для задоволення технічних вимог тендерної документації. Специфікації повинні бути вказані зі ступенем деталізації, достатнім для внесення специфікацій у договір про закупівлю, а також для виконання самого договору.
3. Учасник надає перелік сервісних центрів служби технічної підтримки, у яких буде здійснюватися гарантійне обслуговування комп’ютерів на території України. Під час постачання комп’ютерів Учасник надає гарантійні талони зі строком гарантії, з вказанням назви обладнання та їх серійні номери.
4. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції: опис товару, відомості про виробника, документальне підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого до закупівлі товару з характеристиками замовленого товару та обов’язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик;

5 Технічні характеристики, передбачені даним технічним завданням, є мінімальними, учасник має право за власним вибором пропонувати на торги товар із зазначеними характеристиками, еквівалент (аналог) або вищої якості

У разі надання авторизаційного листа (або інших документів) від виробника (-ів) іноземною мовою, цей лист повинен супроводжуватись перекладом на українську мову;

 \*У разі, якщо в документації є посилання на конкретну торгівельну марку виробника, конструкцію або тип обладнання читати з виразом «або еквівалент» (згідно ст.22 Закону).

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника.*