**Додаток №3**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Послуги з ремонту автобусу Богдан С-09211 VIN – Y7BCO92115B001287**

**ДК 021:2015 – 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання, кількість 1 од.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Параметри ТЗ | Характеристики ТЗ |
| 1 | Модель | Богдан С-09211 |
| 2 | Номерний знак | АЕ 9287 АО |
| 3 | Рік випуску | 2005 |
| 4 | КПП | Механічна |
| 5 | Тип ТЗ: | Автобус |
| 6 | VIN:  | Y7BCO92115B001287 |
| 7 | Об’єм двигуна | 4 570 м3 |
| 8 | Марка палива  | Дизель |

**Вид робіт: поточний ремонт автобусу Богдан С-09211**

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Перелік послуг |
| 1 | Ремонт електрообладнання |
| 2 | Заміна реле |
| 3 | Заміна запобіжника |
| 4 | Заміна роз’ємів електропроводки |

# **Загальні вимоги**

1. Послуги, пов’язані з проведенням поточного ремонту повинні виконуватись відповідно до вимог передбачених заводом виробником даного ТЗ та відповідати вимогам ДСТУ 2322-93, ДСТУ 3649-2010, Наказу Міністерства Інфраструктури України № 615 від 28.11.2014р., Наказу Міністерства Транспорту Україні № 102 від 30.03.1998 р.

2. Запасні частини та матеріали, які будуть використані в процесі поточного ремонту ТЗ, повинні відповідати вимогам передбачених заводом виробником ТЗ, технічній документації та нормативно-правовим актам України.

2.1. Запасні частини та матеріали, які будуть використані в процесі проведення поточного ремонту ТЗ повинні бути такими, що не перебували в експлуатації (новими).

2.2. При невідповідності якості запасних частин встановленим вимогам, учасник зобов’язаний за власний кошт замінити такі запасні частини.

3. Учасник гарантує Замовнику належну якість виконаних робіт пов’язаних з проведенням поточного ремонту ТЗ.

4. Гарантійні обов’язки розповсюджуються на всі види послуг та на всі використані запасні частини і матеріали.

5. Місце надання послуг – за місцем знаходження відповідних для надання послуг Замовнику виробничих потужностей Учасника, які розташовані на відстані, що не перебільшує 100 км від місця знаходження транспортного засобу Замовника (м. Павлоград, вул. Дніпровська, 597). Доставка транспортного засобу до місця надання послуг та у зворотньому напрямку здійснюється засобами та силами Замовника.