**Додаток 2 до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**щодо предмету закупівлі – ЛОТ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поточний ремонт з усунення аварійних металевих сходів ЖДНЗ №10**  **за адресою: м. Житомир, вул. Михайла Грушевського 89/97**  **(ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)**  **Загальний опис робіт**  Технічним завданням передбачений ремонт металевих сходів з влаштуванням бетонного фундаменту, подальшим грунтуванням та фарбуванням.  **Вимоги до якості поточного ремонту**   1. Відповідність вимогам зовнішнього вигляду. 2. Мати високі зносостійкі властивості. 3. Відповідність вимогам безпеки. 4. Застосовувати сертифіковані матеріали. 5. Роботи виконувати відповідно до ДБН В.2.2-3:2018, ДБН В.2.2-4:2018 6. При монтажі металоконструкцій врахувати відстань до фасаду з можливістю подальшого утеплення будівлі. |  |
|  |  |
| **Умови виконання робіт** - застосований коефіцієнт К=1,2 до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах. машиністів, часу експлуатації будівельних машин та механізмів для урахування впливу умов виконання робіт "в будівлях, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів" згідно «Вказівок із застосування» дод. Б табл.Б1 п.1. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ДЕМОНТАЖ |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів,  площадок, огороджень | т | 2,0254 |  |
| 2 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні  конструкції, група ґрунту 3 | м3 | 1,36 |  |
|  | МОНТАЖ |  |  |  |
| 3 | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних | м3 | 1,36 |  |
| 4 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з  огорожею | т | 2,0254 |  |
| 5 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок,  огороджень | т | 2,0254 |  |
| 6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 60 |  |
| 7 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 | м2 | 60 |  |

1. **Учаснику** пропонуєтьсяздійснити попереднє обстеження об’єкта **Замовника,** для визначення детального обсягу робіт при складанні кошторисної документації відповідно до технічного завдання.
2. При наданні пропозиції **Учасник** надає **Замовнику** на перевірку інформаційну модель договірної ціни **(IMD)** в програмному комплексі **АВК-5**, складену згідно обґрунтованих розрахунків **Учасника** на підставі Державних будівельних стандартів і правил, яка стане підставою визначення ціни договору, але в розмірі, що не перевищує усереднені показники рекомендовані Мінрегіонбудом та нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування *(в поточних цінах на дату укладання договору з урахуванням усереднених цін на будівельні матеріали, з урахуванням рівня заробітної плати у розмірі* ***8764,0 грн.****, що відповідає середньому тарифному розряду робіт у будівництві –* ***3,8.).***
3. Підрядна організація, яка претендує на переможця у тендерній закупівлі на поточний ремонт і отримання замовлення, повинна здійснювати аналіз цін на ринку будівельних матеріалів у вказаному регіоні.
4. **Замовник** візуально обстежує та фіксує приховані роботи *(з фотофіксацією)* для підтвердження в подальшому виконання прихованих ремонтних робіт*.*
5. Учасник зобов’язується розпочати виконання робіт протягом 10 робочих днів з моменту підписання договору із Замовником та закінчити роботи до 31.08.2023 року, з правом дострокового виконання.
6. Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.