**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

***44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 (Шпатлівка Knauf НР FINISH, 25 кг; Штукатурка Knauf НР Старт 30 кг; Шпатлівка для швів, 25 кг, фугенфюллер; Шпатлівка фасадна фінішна, 25 кг)***

**Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації:

*- Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.*

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим та виготовлен не раніш 2022 року і таким, що не був у використанні.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні.*

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.*

4. Поставка має бути здійснена автотранспортом Учасника. Строк поставки партії товару – протягом 5-х календарних днів з дати подання заявки (телефоном, факсом або листом) Замовника на його адресу.

*На підтвердження зазначеного надається Гарантійний лист від імені Учасника про те що поставка буде здійснюватися автотранспортом Учасника. Строк поставки партії товару – протягом 5 календарних дня з дати подання заявки (телефоном, факсом або листом) Замовника на його адресу.*

**Технічні, якісні та кількісні характеристики повинні відповідати або бути ліпшими за показники, наведені у наступній таблиці (або еквівалент, аналог тощо)**

***Таблиця №1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **ДК** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **к-ть** |
|  | 44831200-6 Шпаклівки | Шпатлівка Knauf НР FINISH, 25 кг | шт | 42 |
|  | 44831000-4 Мастики, шпаклівки, замазки | Штукатурка Knauf НР Старт 30 кг | шт | 35 |
|  | 44831200-6 Шпаклівки | Шпатлівка для швів, 25 кг, [фугенфюллер](https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ruUA960UA960&sxsrf=AB5stBi4J3QvG3n-U-kEDt5Ux6SY_SdmfQ:1690372270524&q=%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%B2,+25+%D0%BA%D0%B3,+%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80&sa=X&ved=2ahUKEwix4eO1p6yAAxXOHxAIHYxjDmwQ7xYoAHoECAcQAQ) | шт | 20 |
|  | 44831200-6 Шпаклівки | Шпатлівка фасадна фінішна, 25 кг | шт | 3 |
| **Разом:** | | | | 100 |

***Таблиця №2***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Технічні вимоги** | **Відповідність (так/ні)** |
| 1 | Шпатлівка НР FINISH, 25 кг | Тип шпаклівки:  для стелі, для стін, фінішна. Основа:  гіпсова. Призначення: внутрішні роботи, під фарбування. |  |
| 2 | Штукатурка НР Старт 30 кг | Сфера застосування:  для внутрішніх робіт, для стін. Основа:  гіпсова. Призначення: внутрішні роботи. |  |
| 3 | Шпатлівка для швів, 25 кг, ([фугенфюллер](https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ruUA960UA960&sxsrf=AB5stBi4J3QvG3n-U-kEDt5Ux6SY_SdmfQ:1690372270524&q=%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%B2,+25+%D0%BA%D0%B3,+%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80&sa=X&ved=2ahUKEwix4eO1p6yAAxXOHxAIHYxjDmwQ7xYoAHoECAcQAQ)) | Призначення:  для гіпсокартону, для швів гіпсокартону. |  |
| 4 | Шпатлівка фасадна фінішна, 25 кг | Особливості:  вологостійкість, морозостійкість. Тип шпатлівки:  для стін, фінішна. Основа:  цементна. |  |

* 1. *У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".* **Обгрунтування*****посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* зазначається як приклад, з метою мінімізації ризиків закупівлі товару, який не є ідентичним за описовими, кількісними і технічними характеристиками. У разі надання еквіваленту зазначити повні параметри еквівалента та надати порівняльню таблицю. Додаток №2 підписується уповноваженою особою учасника.**