***Додаток № 2***

*до тендерної документації на закупівлю товару – код ДК:021:2015 - 44110000-4 «Конструкційні матеріали»*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

 **ДК 021:2015: 44110000-4 «Конструкційні матеріали»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Технічні вимоги** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
|  | Профіль (профнастил)  | Тип:  покрівельний, форма - ПК 20, Колір: темно-сірий, Цинкування: 140 г/кв.м, Товщина листа: не менше 0,4 мм; Ширина листа не менше 1,117 м , довжина листа 5 м | м кВ. | 2150 |
|  | Мембрана покрівельна | Основа: поліестер.Нижні покриття: плівка.Товщина (мм): 1.5.Матеріал мембрани: полімер.Поверхня: гладка.Форма матеріалу, що поставляється: рулон.Тип використання: для зовнішніх робіт. | м кВ. | 2150 |
|  | Дошка обрізна | Тип деревини: рід хвойних дерев родини соснових;Розміри: 100х30х5000Використання: будівництво даху;Сухі (Атмосферної сушки) (вологість менше 22 %) | м.куб. | 16 |
|  | Брус | Тип деревини: рід хвойних дерев родини соснових;Розміри: 50х100х5000Використання: будівництво даху;Сухі (Атмосферної сушки) (вологість менше 22 %) | м.куб. | 1 |
|  | Брус | Тип деревини: рід хвойних дерев родини соснових;Розміри: 150х50х5000Використання: будівництво даху;Сухі (Атмосферної сушки) (вологість менше 22 %) | м.куб. | 3 |

*У разі, якщо дані технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз "або еквівалент".*