**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**здійснення закупівлі**

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державне підприємство «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Код за ЄДРПОУ: 02568294

Місцезнаходження: вул. Замкова, 31, м. Рівне, Рівненська область, Україна, 33028

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «стіл для установки та повірки рівнемірів та метроштоків» код за ДК 021:2015: 38540000-2 - Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати

3. Процедура закупівлі: без використання електронної системи закупівель

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

|  |  |
| --- | --- |
| **Інформація для подання** | **Опис** |
| Детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються. | Переносний стіл призначений для визначення похибки при вимірюванні рівня рідини магнітострикційних рівнемірів під час повірки імітаційним методом та визначення відхилень загальної довжини шкали та окремих її інтервалів від номінальних значень під час повірки метроштоків. |
| Пропозиції щодо конкретної торговельної марки чи фірми, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерело його походження або виробника.  | Стіл для установки та повірки рівнемірів та метроштоків переносний СМР-4,5(далі стіл) вітчизняного виробництва (наприклад, ДП «Укрметртестстандарт, тощо)» – 1 од. |
| Технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі. | Діапазони вимірювань: -максимальна довжина рівнемірів, що повіряються до 4000 мм;- максимальна довжина метроштоків, що повіряються до 4500 мм.Еталон – стрічка вимірювальна довжиною 5000 мм відкалібрована на метрових та дециметрових інтервалах згідно з ДСТУ ISO/IES 17025.Має бути забезпечене кріплення ЗВТ, що повіряються, натяг еталона зусиллям 10 Н ± 1 Н. Стіл повинен забепечити прямолінійність площинність для виконання вимірювань.Компаратор повинен забезпечити виконання вимог методик повірки МПУ 236/03-2009 та ДСТУ 8984:2020.Інструкція з експлуатаціїСвідоцтво про калібрування. |

 5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Орієнтовна вартість закупівлі товару – 99 600 грн. 00 коп

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Начальник сектору юридичного забезпечення*, уповноважена особа по закупівлях** |  | **Вікторія ПРИСТУПЛЮК**  |