Додаток 2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Ці технічні умови поширюються на предмет закупівлі згідно **код ДК 021:2015 – 34350000-5 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності» (автомобільні шини)**, який призначений для забезпечення потреб Головного управління Національної поліції в Луганській області.

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

1. Товар має бути новим та відповідати зазначеним вимогам замовника.

2. Товар повинен постачатися транспортом постачальника згідно з правилами перевезення та за рахунок постачальника.

3.Транспортні видатки враховані у ціну товару.

1. Завантаження і розвантаження товару здійснюється силами, засобами та за рахунок Постачальника.
2. Строк поставки Товару – протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання від Замовника заявки щодо поставки Товару.
3. Місце поставки: м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, 49000 (конкретне місце поставки товару буде повідомлене переможцю торгів при укладанні договору).
4. Відповідність запропонованої продукції технічним вимогам Замовника, що викладені в оголошенні до закупівлі.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**код ДК 021:2015 – 34350000-5 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності» (автомобільні шини)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Розмір** | **Малюнок протектора** | **Сезонність** | **Індекс наванта-ження** | **Індекс швидкості** | **Паливна економічність** | **Щеплення на мокрій поверхні** | **Рівень зовнішнього шуму** | **Кількість** |
|  | 175/70R13 | направлений | літній | 82 | H | D | В | 70 | 36 |
|  | 185/60R14 | асиметричний | літній | 82 | T | D | C | 70 | 12 |
|  | 185/60R15 | асиметричний | літній | 84 | H | C | В | 70 | 8 |
|  | 185/65R15 | асиметричний | літній | 88 | T | C | B | 68 | 4 |
|  | 215/65R15C | симетричний | літній | 104/102 | T | D | A | 72 | 4 |
|  | 195/65R15 | асиметричний | літній | 91 | V | D | B | 70 | 32 |
|  | 215/65R16 | асиметричний | літній | 98 | V | C | В | 70 | 52 |
|  | 205/60R16 | асиметричний | літній | 92 | V | A | B | 69 | 20 |
|  | 255/70R16 | симетричний | літній | 111 | H | C | D | 72 | 8 |
|  | 205/65R16 | симетричний | літній | 95 | H | D | B | 71 | 8 |
|  | 215/70R16 | асиметричний | літній | 100 | H | C | A | 70 | 8 |
|  | 245/70R16 | асиметричний | літній | 111 | H | C | В | 72 | 4 |
|  | 265/65R17 | асиметричний | літній | 112 | H | C | A | 71 | 4 |
|  | 265/70R16 | асиметричний | літній | 112 | H | C | A | 71 | 4 |
|  | 215/65R16C | симетричний | літній | 109/107 | T | C | A | 72 | 8 |
|  | 265/70R17 | симетричний | літній | 115 | T | C | D | 72 | 4 |
|  | 195/75R16C | симетричний | літній | 107/105 | S | C | B | 72 | 8 |
|  | 265/60R18 | асиметричний | літній | 110 | V | C | A | 72 | 18 |
|  | 235/65R16C | симетричний | літній | 115/113 | S | D | C | 71 | 4 |
|  | 285/60R18 | асиметричний | літній | 116 | V | C | A | 70 | 4 |
|  | 285/50 R20 | асиметричний | літній | 116 | W | C | A | 74 | 4 |
|  | 335/80/20 | підвищеної  прохідності | всесезонний | 150 | K | **-** | **-** | **-** | 2 |

**\*** Закупівля проводиться із застосуванням нульової ставки ПДВ, відповідно до постанови КМУ від 02.03.2022 №178 «Деякі питання обкладання податком на подану вартість за нульовою ставкою у період воєнного стану».

**В складі пропозиції Учасник має надати:**

1. Інформаційну довідку (найменування виробника (ів) товару; країна походження товару; найменування бренду та позначка моделі шин; основні характеристики;). Замовник перевіряє відповідність характеристик запропонованого товару у відкритих джерелах (сайти виробників, Європейський реєстр продуктів для енергетичного маркування, тощо Замовник має право відхилити тендерну пропозицію Учасника у разі надання Учасником не достовірної інформації в документах (довідках, гарантійних листах, ін.)
2. Товар має відповідати встановленим ДСТУ, ТУ діючим в Україні на момент поставки. Учасник повинен мати впроваджену систему управління якістю, яка відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги». (На підтвердження Учасник повинен надати оригінал сертифікату на ім’я учасника чинного на момент подання та протягом періоду постачання предмету закупівлі).
3. Товар повинен відповідати вимогам з експлуатації рухомого складу, вимогам охорони праці та екології та безпеки руху. Учасник повинен мати впроваджену систему екологічного управління, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2015. «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування». (На підтвердження Учасник повинен надати оригінал сертифікату на ім’я учасника чинного на момент подання та протягом періоду постачання предмету закупівлі).
4. Учасник повинен мати впроваджену систему управління охороною здоров’я та безпекою праці, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 «Система управління охороною здоров’я та безпекою праці». (На підтвердження Учасник повинен надати оригінал сертифікату на ім’я учасника, чинного на момент подання та протягом періоду постачання предмету закупівлі ).

Учасник повинен мати впроваджену cистеми управління щодо протидії корупції ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) Системи управління щодо протидії корупції(На підтвердження Учасник повинен надати оригінал сертифікату на ім’я учасника, чинного на момент подання та протягом періоду постачання предмету закупівлі ).

1. Шини для транспортних засобів повинні бути новими і такими, що не були у використанні, мати дату виготовлення не раніше 2023 року випуску. Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. (на підтвердження надається гарантійний лист в довільній формі ) та діючий договір (надати скан копію) на утилізацію шкідливих (небезпечних речовин).
2. Паспорти якості та/або/сертифікати якості та/або/ сертифікати відповідності видані виробником товару, які підтверджують технічні параметри предмету закупівлі.

Гарантійне зобов’язання: постачальник надає гарантію на товар не менше 12 місяців з дати поставки. Гарантія включає безкоштовне усунення недоліків, тобто гарантійний ремонт або заміна шини, якщо в межах гарантійного строку в процесі експлуатації шини трапиться будь-яке її пошкодження не з вини користувача. (на підтвердження надається гарантійний лист в довільній формі).

|  |
| --- |
| \* Документи викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх перекладом на українську мову, підпис перекладача повинен бути посвідчений нотаріально.  Посада уповноваженої  особи Учасника, завірені печаткою  (у разі її використання) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Підпис) (П.І.Б.) |