Додаток 3

до тендерної документації

**Технічна специфікація**

1. Назва предмета закупівлі:Послуги з технічного обслуговування системи передавання сигналів охоронної сигналізації на пульт цілодобового спостереження
2. Код за ДК 021:2015: 45310000-3 Електромонтажні роботи (45312200-9 Встановлення систем охоронної сигналізації)
3. Термін надання послуг: до 29.02.2024
4. Термін дії договору: з моменту підписання та до 31.12.2024
5. Місце надання послуг: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 76
6. Мета надання послуг: приведення технічного стану наявної системи охоронної сигналізації у відповідність щодо передавання сигналів охоронної сигналізації на пульт цілодобового спостереження каналами зв’язку GSM.
7. Зміст послуг та перелік необхідного обладнання:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування робіт/обладнання | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Демонтаж комплектуючих прибору приймально-контрольного охоронної сигналізації (розширювачі зон, тощо) | послуга | 1 |
| 2 | Монтаж комплектуючих прибору приймально-контрольного (розширювачі зон, тощо) | послуга | 1 |
| 3 | Монтаж радіоконтролера  | послуга | 1 |
| 4 | Налагодження приладу приймально-контрольного охоронної сигналізації  | послуга | 1 |
| 5 | Налагодження комплектуючих прибору приймально-контрольного (розширювачі зон, тощо) | послуга | 1 |
| 6 | Налагодження радіоконтролера  | послуга | 1 |
| 7 | Комплект GSM прибору приймально-контрольного охоронної сигналізації | шт | 1 |
| 8 | Радіоконтролер  | шт | 1 |

1. Особливості наявної системи охоронної сигналізації: охоронну систему обладнано приймально контрольним прибором пожежо-охоронної сигналізації типу Дунай 16/32ВК, що забезпечує передачу сигналів охоронної сигналізації на пульт цілодобового спостереження каналами електрозв’язку.
2. Обладнання, що використовується при надані послуг повино бути сумісне з обладнанням наявної системи.
3. Послуги надаються за вимогами відповідно ДБН В.2.5.-13-98 «Державні будівельні норми. Пожежна автоматика будинків і споруд» та ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
4. Учасник повинен мати всі необхідні дозволи та сертифікати відповідності на послуги з проектування, монтування, технічного обслуговування та ремонту систем охоронної сигналізації, що є чинними на момент подання пропозиції та надання послуг, що є предметом закупівлі.