***ДОДАТОК №2***

***До Тендерної документації***

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**«ДК 021:2015:** **31120000-3 Генератори (генератори)»**

Кількість та обсяг поставки (передачі) товару, інші характеристики предмета закупівлі:

|  |
| --- |
| **Генератор (не менше 5,5 кВт) – 1 шт.** |
| **№ за п/п** | **Основні технічні вимоги** | **Технічні характеристики товару що вимагаються Замовником** | ***Технічні характеристики товару, що пропонується Учасником до постачання******(Для заповнення учасником детального опису технічних характеристик товар)*** |
|  | Тип генератора | Однофазний  |  |
|  | Максимальна потужність | Не менше 5,5 кВт |  |
|  | Номінальна потужність | 5,0 |  |
|  | Частота струму/напруги  | 50 Гц |  |
|  | Напруга | не менше 220 В |  |
|  | Тип запуску або система запуску | електростартер/ ручний стартер |  |
|  | Паливо або Марка пального | бензин А-95 |  |
|  | Тип двигуна | чотиритактнийодноциліндровий |  |
|  | Тип обмотки | 100% мідь |  |
|  | Ємність паливного бака | не менше 25 літрів |  |
|  | Тип генератора (мобільність) | мобільний |  |
|  | Регулятор напруги | автоматичний |  |
|  | Датчик низького рівня мастила | наявний |  |
|  | Час безперебійної роботи | не менше 6 год |  |
|  | Гарантія | не менше 12 місяців |  |
|  | Комплектація | 1. бензиновий генератор;
2. свічковий ключ;
3. дві штепсельні вилки;
4. ключ запалювання;
5. акумуляторна батарея;
6. кабель з клемами 12 В;
7. колісна пара та ручки;
8. упаковка – картонна коробка;
9. гарантійний талон.
 |  |
|  | Виробник | *Вказується назва підприємства виробника* |  |
|  | Країна походження | *Вказується країна походження* |  |

|  |
| --- |
| **Генератор (не менше 18 кВт) – 1 шт.** |
| **№ за п/п** | **Основні технічні вимоги** | **Технічні характеристики товару що вимагаються Замовником** | ***Технічні характеристики товару, що пропонується Учасником до постачання******(Для заповнення учасником детального опису технічних характеристик товар)*** |
|  | Тип генератора | Трьохфазний  |  |
|  | Максимальна потужність | Не менше 18 кВт |  |
|  | Номінальна потужність | 15 кВт |  |
|  | Частота струму/напруги  | 50 Гц |  |
|  | Напруга | не менше 220 В/380В |  |
|  | Тип запуску або система запуску | електростартер/ ручний стартер |  |
|  | Паливо або Марка пального | бензин А-95 |  |
|  | Тип двигуна | чотиритактнийдвохциліндровийтрьохфазний |  |
|  | Тип обмотки | 100% мідь |  |
|  | Ємність паливного бака | не менше 30 літрів |  |
|  | Тип генератора (мобільність) | **мобільний** |  |
|  | Регулятор напруги | **автоматичний** |  |
|  | Датчик низького рівня мастила | **наявний** |  |
|  | Час безперебійної роботи | не менше 6 год |  |
|  | Гарантія | не менше 12 місяці |  |
|  | Комплектація | 1. бензиновий генератор;
2. свічковий ключ;
3. дві штепсельні вилки;
4. ключ запалювання;
5. акумуляторна батарея;
6. кабель з клемами 12 В;
7. колісна пара та ручки;
8. упаковка – картонна коробка;
9. гарантійний талон.
 |  |
|  | Виробник | *Вказується назва підприємства виробника* |  |
|  | Країна походження | *Вказується країна походження* |  |

**Загальні вимоги:**

*1. На підтвердження відповідності технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам предмета закупівлі Учасник повинен надати:*

1.1.Довідка за встановленою формою або в довільній формі з описом **предмета закупівлі**, що буде постачати учасник та їх відповідність технічній специфікації та технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених Замовником у Додатку 2 тендерної документації з зазначенням:

- назви та марки предмету закупівлі (товару);

- детального опису основних технічних характеристик предмету закупівлі (товару);

- виробника предмету закупівлі (товару);

- гарантійних термінів експлуатації предмету закупівлі (товару).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменува-ння предмету закупівлі (товару), марка** | **Технічний опис, технічні характерис-тики, стандарти тощо** | **Виробник** | **Од. вим.** | **Кількість** | **Документи для підтвердження якості та відповідності** | **Гарантійний термін експлуатаціїї** | **Рік виготов-лення** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. лист-гарантію (в довільній формі) про те, що запропоноване Учасником обладнання є новим та раніше не використовувалося.

1.3. таблицю-порівняння щодо відповідності Товару, що пропонується, технічним вимогам Замовника.

1.4. лист від Учасника (складений у довільній формі) з вказаними адресами та контактними телефонами сервісних центрів з обслуговування та ремонту генератора.

1.5. копії дійсних сертифікатів якості виробника або сертифікатів відповідності.

1.6. паспорт або керівництво по експлуатації, або аналогічний йому документ на український мові, або з автентичним перекладом на українську мову.

|  |
| --- |
| *\*Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, то слід розуміти у значені «або еквівалент».* |
|  |
|  |
|  |
|  |