***ДОДАТОК №2***

*до тендерної документації, що затверджена протоколом*

*уповноваженої особи № 101 від 03 квітня 2024 року*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Послуги шиномонтажу та балансування коліс***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Послуги шиномонтажу та балансування коліс** |
| Код ДК 021:2015 | **50110000-9** - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання |
| Назва послуги визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | **50116500-6 -** Шиноремонтні послуги, у тому числі шиномонтажні послуги та послуги з балансування коліс |
| Обсяг та місце надання послуг | ***8 послуг за заявкою замовника***  Шиномонтажна станція повинна бути розташоване в Ніжинському районі на території:  [Носівської територіальної громади](https://decentralization.ua/newgromada/4958)  та/ або  [Ніжинської територіальної громади](https://decentralization.ua/newgromada/4954)  та/ або  [Бобровицької територіальної громади](https://decentralization.ua/newgromada/4924) |
| Строк надання послуг | ***з дати підписання договору до 31.12.2024 р. включно*** |

**Шиномонтажна станція повинна мати власне або орендоване обладнання для надання послуг, що значені в Табличці 1,** а саме

- обладнання для шиномонтажу, балансування коліс;

- обладнання для діагностики та ремонту шин;

- спеціальне обладнання для ремонту та обслуговуванню шин;

- компресор та пневмоінструмент.

***Табличка 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва базового шасі ТЗ | Діаметр шини | Розмір шини | Наявність камери | Кількість коліс | Прокатка дисків |
| 1 | ВАЗ 21099 | R 13 | 175X70 | Ні | 4 | Так 4 |
| 2 | Volkswagen Caddy | R 14 | 175х65 | Ні | 4 | Так 4 |
| 3 | AUDI A6 | R 16 | 205х55 | Ні | 4 | Так 4 |
| 4 | ВАЗ 21099 | R 13 | 175х70 | Ні | 4 | Так 2 |
| 5 | Ford Ranger | R 16 | 255х70 | Ні | 4 |  |
| 6 | Nubira | R 14 | 175х65 | Ні | 4 | Так 4 |
| 7 | ВАЗ 21101 | R 14 | 175х65 | Ні | 4 | Так 4 |
| 8 | Mitsubishi L-200 CLX | R 16 | 225X75 | Ні | 4 |  |

***Учасник повинен забезпечити:***

* надання послуг замовнику без черги;
* можливість здійснення позачергового прийому-видачі автомобілів замовника наШиномонтажній станції
* можливість представнику замовнику особисто візуально контролювати надання послуг за умов додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених чинним законодавством України;
* у разі виникнення недоліків з наданих послуг під час прийняття транспортних засобів Замовником, безкоштовне усунення цих недоліків.

**ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ ПЕРТЕДАЧИ**

1. Передача автотранспорту Замовника для надання послуг здійснюється на Шиномонтажній станції Учасника/ Переможця процедури закупівлі, разом із шинами котрі потрібно встановити.
2. Приймання автотранспорту Замовника здійснюється на Шиномонтажній станції Учасника/ Переможця процедури закупівлі. Під час приймання автотранспорту Учасника/ Переможця процедури закупівлі повинен повернути Заповнику змінені шини.

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.***