**Технічні вимоги з виготовлення та доставки Продукції**

*Технічні характеристики зарядних станцій:*

1. Ємність: 1000 Вт-год

Тип елементів живлення: Літій-залізо-фосфатний

Вихід змінного струму: 1800 Вт   
Выход USB-A 12 Вт на порт, 5 В DC, 2.4A (х2)  
Быстрая зарядка USB-A 18 Вт, 5 В, 2.4А / 9 В, 2А / 12 В, 1.5А (х2)  
Автомобильая зарядка 12/24В, 8A

Кількість: 2 шт.

Гарантія: від 2 років

1. Ємність: 2000 Вт-год

Тип елементів живлення: Літій-залізо-фосфатний   
Выход USB-A 2 порта, 5 В, 2,4 А, максимум 12 Вт на порт  
Выход USB-C 2 порта, 5/9/12/15/20 В, 5A, 100 Вт макс. на порт

Вихід змінного струму: 2000

Bluetooth, Wi-Fi

Кількість: 1 шт.

Гарантія: від 2 років

Строк доставки – до 5 робочих дня з дня підписання договору.

Упаковка, відвантаження та доставка накладу здійснюється за рахунок виконавця на адресу Замовника.