ЗАТВЕРДЖЕНО	
 	 	
 	КЗ "Тростянецька селищна публічна бібліотека"	
 	( назва організації, що затверджує )	
 	Директор              Дереш М.Б.	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“29”березня  2023 р.	

Технічні вимоги	
 	 	
                                                        на капітальний ремонт котельня та санвузол	
 	 	
Умови виконання робіт 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Розділ №1.  Двері	 	 	 	
1	Знімання дверних полотен	 м2	2,3005	 	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	1	 	
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	м2	1,47	 	
4	Блоки двернi однопольнi з металопластика для
громадських будівель заповнені сендвіч-плитою
(700х2100 мм), площа 1,47 м2	шт	1	 	
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	м2	4,601	 	
6	Блоки двернi двопольнi з металопластика для
громадських будівель заповнені сендвіч-плитою
(1070х2150 мм), площа 2,3 м2	шт	1	 	
7	Блоки двернi двопольнi з металопластика для
громадських будівель заповнені непрозорим
склопакетом (1070х2150 мм), площа   2,3 м2	шт	1	 	
8	Установлення і кріплення наличників	м	11	 	
9	Наличник ПВХ напівкруглий, ширина 50 мм	м	12,32	 	
 	Розділ №2.  Стелі	 	 	 	
10	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	 м2	2,9	 	
11	Листи гiпсокартоннi, товщина 9,5 мм вологостійкий	м2	3,05	 	
12	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	2,9	 	
13	Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29	кг	5,22	 	
14	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,9	 	
15	Фарба водоемульсійна Снєжка Еко, бiла	кг	2	 	
16	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	14,7	 	
17	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	14,7	 	
18	Плити підвісних стель типу "Армстронг" 600х600 мм	м2	15,057	 	
 	Розділ №3.  Перемички	 	 	 	
19	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 100 см2	м	3,4	 	
20	Виготовлення металевих перемичок	т	0,041	 	

1	2	3	4	5	
21	Сталь кутова 100х8 мм	т	0,041	 	
22	Монтаж металевих перемичок та підсилення прорізів	т	0,041	 	
 	Розділ №4.  Стіни	 	 	 	
23	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	 м3	0,875	 	
24	Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією  у
житлових і громадських будівлях	м2	19,2	 	
25	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	40,32	 	
26	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	60,1	 	
27	Клей для гіпсокартона KNAUF Perlfix	кг	300,5	 	
28	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	63,11	 	
29	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	98,5	 	
30	Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29	кг	177,3	 	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	79,9	 	
32	Фарба водоемульсійна Снєжка Еко, бiла	кг	50,337	 	
33	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	м2	18,6	 	
34	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11	кг	96,72	 	
35	Суміші сухі для розшивки швів Ceresit СЕ 33	кг	5,58	 	
36	Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього
облицювання стiн гладкi кольоровi	м2	18,79	 	
 	Розділ №5.  Відкоси внутрішні	 	 	 	
37	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	3,3	 	
38	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	6,2	 	
39	Клей для гіпсокартона KNAUF Perlfix	кг	16,5	 	
40	Листи гiпсокартоннi вологостійкі, товщина 9 мм	м2	3,47	 	
41	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	3,3	 	
42	Шпаклівка мінеральна  Cerezit CT 29	кг	5,94	 	
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,3	 	
44	Фарба водоемульсійна Снєжка Еко, бiла	кг	2,08	 	
 	Розділ №6.  Підлоги	 	 	 	
45	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	16,1	 	
46	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	18,2	 	
47	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	18,2	 	
48	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,274	 	
49	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	1,61798	 	
50	Улаштування першого шару гідроізоляції з
поліетиленової плівки	м2	18,2	 	
51	Плiвка гiдроiзоляцiйна	м2	20,38	 	
52	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	17,9	 	
53	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11	кг	93,08	 	
54	Суміші сухі для розшивки швів Ceresit СЕ 33	кг	5,37	 	
55	Плитки керамогранітнi для пiдлог	м2	18,26	 	
56	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	16,1	 	
57	Плитки плінтусні	м	16,26	 	
 	Розділ №7.  Електромонтажні роботи	 	 	 	
58	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних
стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	 отв.	1	 	
59	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	м	25	 	

1	2	3	4	5	
60	Прокладання проводів при схованій проводці в
гофрованих трубах	м	20	 	
61	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30	 	
62	Труби гофровані, діаметр 20 мм	м	20	 	
63	Кабель ВВПнг LS-3х1,5 мм2	м	25	 	
64	Кабель ВВПнг LS-3х2,5 мм2	м	25	 	
65	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці
1-клавішних	шт	2	 	
66	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 1-
клавiшний	шт	2	 	
67	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці
2-клавішних	шт	1	 	
68	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-
клавiшний	шт	1	 	
69	Заміна штепсельних розеток утопленого типу при
схованій проводці	шт	2	 	
70	Розетка штепсельна утопленого типу подвійна	шт	2	 	
71	Коробка установочна, діам. 60 мм	шт	5	 	
72	Коробка розгалужувальна, діам. 80 мм	шт	1	 	
73	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	20	 	
74	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	 	
75	Світильники для підвісних стель "Армстронг"
(600х600мм)	шт	2	 	
76	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	1	 	
77	Свiтильник LED, IP 67	шт	1	 	
78	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	шт	1	 	
79	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний
струм 16А	шт	1	 	
80	Установлення сушарок для рук	шт	1	 	
81	Електросушарка для рук Solaris ZG-835	шт	1	 	
 	Розділ №8.  Водопостачання	 	 	 	
82	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	м	30	 	
83	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води
діам. 20х2,8 мм	м	30	 	
84	Крiплення для трубопроводiв поліпропіленових діам. 20
мм	шт	40	 	
85	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14	 	
86	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	 	
87	Настінне коліно із внутрішньою різьбою з поліпропілену
діам. 20х1/2" мм	шт	1	 	
88	Монтажна планка ПП (під змішувач)	шт	4	 	
89	Кран кульовий з американкою РN16,1/2"	шт	3	 	
90	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури
діаметром до 32 мм	шт	1	 	
 	Розділ №9.  Каналізація	 	 	 	
91	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	12	 	
92	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.
110 мм	м	12	 	
93	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8	 	
94	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.
50 мм	м	8	 	
95	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам.
110х50 мм	шт	3	 	

1	2	3	4	5	
96	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам.
110х110 мм	шт	1	 	
97	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам.
50х50 мм	шт	2	 	
98	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110
мм	шт	2	 	
99	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	 	
100	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1	 	
101	Трап з горизонтальним випуском DN100	шт	1	 	
102	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 100 мм	шт	5	 	
 	Розділ №10.  Сантехнічне обладнання	 	 	 	
103	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води	к-т	2	 	
104	Умивальник  President 600х450 мм	комплект	1	 	
105	Умивальник  President 500х450 мм	комплект	1	 	
106	Сифон для умивальника	шт	2	 	
107	Шланг ВВ 1/2"х80см	шт	6	 	
108	Змiшувач для умивальника	комплект	2	 	
109	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	к-т	1	 	
110	Унітаз фаянсовий з змивним бачком	шт	1	 	
111	Гофротруба для унітаза, діам. 110 мм	шт	1	 	
112	Шланг для унітаза нікельований	шт	1	 	
113	Установлення змішувачів	шт	1	 	
114	Змiшувач в комплекті з душовою сіткою на гнучкому
шланзі	комплект	1	 	
115	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	 	
116	Електроводонагрівач, V=50 л	шт	1	 	
117	Установлення поручнiв в санвузлах	шт	3	 	
118	Поручень умивальника 71х55 см	шт	1	 	
119	Поручень відкидний на стійці правий 95х80х20 см	шт	1	 	
120	Поручень настінно-підлоговий лівий, 75х80 см	шт	1	 	
121	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для
ванн тощо	шт	5	 	
122	Вішалки-гачки одноріжкові для милиць	шт	2	 	
123	Тримач паперових рушників	шт	1	 	
124	Дозатор для рідкого мила	шт	1	 	
125	Комплект для сміття 10	шт	1	 	
 	Розділ №11.  Вентиляція	 	 	 	
126	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	 	
127	Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 100	шт	1	 	
128	Установлення анемостатів та грат жалюзiйних площею
у просвiтi до 0,25 м2	грати	2	 	
129	Вентиляційна решітка Домовент ДВ100, діаметр 110 мм	шт	1	 	
130	Клапан зовнішній вентиляційний Вентс МВ102, діаметр
110 мм	шт	1	 	
131	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	1,256	 	
132	Повітровіди з оцинкованої тонколистової сталі, діаметр
100 мм	м	4	 	
133	Коліно оцинковане, діаметр 100 мм	м2	1	 	
134	Хомут нержавіючий, діаметр 100 мм	кг	6	 	
 	Розділ №12.  Інші роботи	 	 	 	
135	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше
пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	0,48	 	
136	Фарба олійна для радіаторів Farbex	кг	0,12	 	
137	Навантаження сміття вручну	 т	0,465	 	

1	2	3	4	5	
138	Перевезення сміття до 5 км	т	0,465