**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Код ДК 021:2015 – 34110000-1 – Легкові автомобілі (Легковий спеціалізований автомобіль на базі CHERY TIGGO 2 в комплектації CLASSIC (або еквівалент))**

**Обсяг поставки товару: 1 штука (автомобіль).**

**Місце передачі Товару:** буде надано Замовником при укладенні договору.

**Строк поставки товару:** до 31 жовтня 2023 року**.**

**Гарантія на автомобіль:** 3 роки або 100 000 км пробігу, залежно від того, що наступить раніше.

Товар повиннен бути новим, відповідати технічним, кількісним та якісним вимогам Замовника, таким що не був у вжитку, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки, транспортування та зберігання.

Учасник несе відповідальність за якість поставленого товару

Дані технічні вимоги є невід’ємною складовою пропозиції учасника закупівлі. Оформляються на фірмовому бланку за підписом керівника/уповноваженої особи (підприємства, установи, організації) та скріплюються мокрою печаткою (за наявності).

Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат Постачальника, які необхідно понести Постачальнику у зв’язку із передачею товару Замовнику.

Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції. До розрахунку вартості пропозиції не включаються будь-які витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені Учасником (в тому числі і у разі дискваліфікації). Всі можливі витрати Учасника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються Замовником.

**Якісні та технічні вимоги до предмета закупівлі та опис Товару що пропонується до постачання:**

***Таблиця 1.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування параметру** | **Технічні характеристики** | **Відповідність вимогам запропонованого учасником Товару** |
| Виробник | Chery Automobile Co. Ltd |  |
| Тип кузову | 5-дверний SUV |  |
| Тип двигуна | Бензиновий 1,5л. (106 к.с.) Євро-5 |  |
| Коробка передач | **5MT** |  |
| Рівень комплектації | **Classsic / Класік** |  |
| Тип приводу | передній (4x2) |  |
| Дверей/місць | 5 / 5 |  |
| Габарити Д/Ш/В мм. | 4200 / 1760 / 1570 |  |
| Колея пер./ зад. Коліс мм. | 1495 / 1484 |  |
| Колісна база мм. | 2 555 |  |
| Об'єм багажного відділення л. | 420 |  |
| Дорожній просвіт мм. | 186 |  |
| Тип підсилювачу керма | Гідравлічний |  |
| Ємність паливного баку л. | 50 |  |
| Споряджена маса кг | 1 290 |  |
| **Ходова частина:** | | |
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson |  |
| Задня підвіска | Торсіонна напівзалежна |  |
| Передні гальма | Дискові |  |
| Задні гальма | Дискові |  |
| Розмір колісних дисків і шин | 195/65 R15 |  |
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson |  |
| **Експлуатаційні показники:** | | |
| Витрати палива у змішаному циклі: л. | 7,4 |  |
| Максимальна швидкість км/год | 170 |  |
| Періодичність ТО | 1 рік або 10 000 км пробігу |  |
| Гарантія на автомобіль | **3 роки або 100 000 км пробігу (на двигун та трансмісію - 5 років або 150 000 км пробігу)** |  |
| **Комплектація Classic :** | | |
| **Системи безпеки та захисту автомобіля** |  |  |
| Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира (2шт) | • |  |
| ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль | • |  |
| Штатна протиугінна сигналізація | • |  |
| Імобілайзер двигуна | • |  |
| Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX | • |  |
| Центральний замок с дистанційним керуванням | • |  |
| Задні триточкові ремені безпеки для трьох пасажирів | • |  |
| Дитячий замок безпеки в задніх дверях | • |  |
| Передні 3 точкові ремені безпеки з переднатягувачем | • |  |
| **Комфорт** |  |  |
| Механічний кондиціонер | • |  |
| Електричні склопідіймачі в передніх дверях | • |  |
| Електричні склопідіймачі в задніх дверях | • |  |
| Електричне регулювання дзеркал | • |  |
| Інформаційний русифікований дисплей водія , бортовий комп’ютер | • |  |
| Регулювання кермової колонки по висоті | • |  |
| Гідропідсилювач керма | • |  |
| Електро регулювання кута нахилу фар головного світла | • |  |
| **Внутрішні особливості салону / інтер'єр** | | |
| Тканинна обробка салону | • |  |
| Інтер’єр автомобіля виконаний у темних тонах | • |  |
| Спинка заднього сидіння що складається в пропорції 60/40 з трьома підголівниками | • |  |
| **Аудіосистема** |  |  |
| USB- роз’єм | • |  |
| 2 динаміки | • |  |
| **Зовнішні особливості / екстер'єр** |  |  |
| Сталеві колісні диски (R15, 195/65R15) | • |  |
| Металеве запасне колесо (докатка) | • |  |
| Зовнішні дзеркала із покажчиками поворотів | • |  |
| Багажні рейлінги на даху | • |  |
| Задній спойлер | • |  |
| Додаткові опції | | |
| Виготовлення спеціалізованого автомобіля | • |  |

***У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати:***

* + - 1. Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме: згода з умовами та вимогами, які визначені у технічному завданні Додаток 2 до тендерної документації та гарантування їх виконання у вигляді підписаного технічного завдання.
      2. *Гарантійний лист в довільній формі, яким учасник гарантує, що Товар є новим (не використовувався), 2022 року виготовлення. Вважається, що Товар не використовувався.*
      3. Заповнену таблицю відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого обладнання вимогам Замовника (згідно Таблиці 1).
      4. Автомобіль повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готовим до експлуатації, повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації.

5. До автомобіля, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка, сертифікат відповідності спеціалізованого автомобіля тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою , він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

6. *Учасник у складі пропозиції надає оригінал виготовлення* *сертифікатів відповідності спеціалізованого автомобіля.*

7. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.

8.Передача автомобіля здійснюється по акту приймання-передачі та згідно переліку комплектності автомобіля.

9. Безкоштовна доставка автомобіля здійснюється Продавцем за адресою: місце поставки товару буде надано Замовником при укладенні договору

***ВАЖЛИВО*!** При постачанні товару не приймаються пропозиції на товар, який виготовлений в країні(ах) до якої(их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи).

***Примітка:*** *До всіх посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - застосовується вираз «або еквівалент».*

*Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.*

*Якщо пропонується еквівалент товару, Учасник надає порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару вимогам Технічної специфікації (технічних вимог). В разі запропонованого еквіваленту, технічні характеристики та параметри предмета закупівлі повинні бути не гірше характеристик зазначених Замовником.*

***При наданні Учасником еквіваленту(ів) предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються) Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі пропозиції повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням повної назви Товару, що пропонується ним у складі тендерної пропозиції, технічних характеристик запропонованого(их) товару(ів) та предмета закупівлі, який(і) вимагається(ються).***

***«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з***

***вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*