**ОГОЛОШЕННЯ
про проведення закупівлі через систему електронних закупівель**

1. Замовник:

1.1. Найменування: **Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва**

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: **42683656**

1.3. Місцезнаходження: **02218,** **м. Київ, вул. Райдужна 51**

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: юрисконсульт Соколова Світлана Григорівна, контактний телефон (097)259-79-52, електронна пошта: ckrdi@ukr.net.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість товару, роботи чи послуги**: 2 000 000,00 грн. (два мільйона грн 00 коп** ) **з урахуванням ПДВ.**

2.1. Крок зниження ставки, грн.: (0,5-3% очікуваної вартості) – 10 000,00 грн.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі**: Renault Master L3H2 ІІІ покоління або еквівалент** **(спеціалізований автомобіль фургон з цільнометалевим кузовом переобладнаний для перевезення людей з обмеженими можливостями)** згіднокоду **Код ДК 021-2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі**

3.2. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: **02218**, **м. Київ, вул. Райдужна 51.**

3.3. Кількість товарів або обсяг надання послуг: **1** **одиниця.**

3.4. Строк поставки товарів або надання послуг:  **31.12.2022 року.**

4. Основні умови договору: **Додаток № 2 до запиту**.

5. Учасник повинен надати в сканованому вигляді у форматі pdf або [jpg](https://api.openprocurement.org/api/0.8/tenders/f81876b4711f402dafee095b76a9232b/bids/656d4d732bc54d7baf518dda1d4d47fc/documents/fdc3560d304b4d69820bd69166a0b184?download=83bbfb3d13d54e4883e3954856c4ae5a) в складі своєї пропозиції наступні документи:

- копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);

- копію документу про якість (сертифікат якості або висновок державної санітарно-епідеміологічної служби на товар), за підписом уповноваженої особи та завірений печаткою;

- контактні данні компанії-учасника (з зазначенням реквізитів учасника, назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, електронної адреси; відомостей про контактну особу (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактний телефон);

- цінову пропозицію відповідно до технічних вимог.

6. Цінова пропозиція.

Цінова пропозиція Учасника, оформлена на фірмовому бланку (за наявності) у відповідності до вимог **Додатку №3** до цього Запиту, подається Учасником у вигляді сканованої копії у форматі pdf або [jpg](https://api.openprocurement.org/api/0.8/tenders/f81876b4711f402dafee095b76a9232b/bids/656d4d732bc54d7baf518dda1d4d47fc/documents/fdc3560d304b4d69820bd69166a0b184?download=83bbfb3d13d54e4883e3954856c4ae5a). В паперовому вигляді, завірена підписом та печаткою Учасника, надається Замовнику переможцем під час укладання договору про закупівлю.

7. Інша інформація:

Учасник, якого визнано переможцем закупівлі, під час укладання договору про закупівлю надає замовнику в паперовому вигляді за підписом та печаткою учасника наступні документи:

* копії документів, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників (відповідно до п. 5 Запиту);
* копія статуту (або іншого установчого документу), (за наявності);
* копію документу (за наявності), що підтверджує правомочність на укладення договору про закупівлю (копія виписки з протоколу засновників, або копія наказу про призначення, або довіреності, тощо);

**Додатки до Оголошення про проведення закупівлі через систему електронних закупівель:**

Додаток №1 - Технічні вимоги до товару.

Додаток № 2 – Проект договору.

Додаток № 3 – Форма цінової пропозиції.

 Уповноваженна особа Світлана СОКОЛОВА

**Додаток 1**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

Код ДК 021:2015: Код ДК 021-2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі (спеціалізований автомобіль для перевезення людей з обмеженими можливостями Renault Master L3H2 або еквівалент)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ:

№ з/п Найменування параметра Технічні вимоги

 Марка, модель. Renault Master ІІІ покоління, версія L3H2

1 Технічні характеристики автомобіля

1.1 Привід FWD Передній

1.2 Задні колеса Одинарні

1.3 Повна маса, кг (не більше) 3500

1.4 Довжина /висота L3 H2

1.5 Двигун (см3) / 2298 /МКП6

 Габарити, мм

1.6 Колісна база (не менше) 4332

1.7 Довжина (не більше) 6198

1.8 Ширина з урахуванням зовнішніх дзеркал/ без урахування (не більше) 2470/2070

1.9 Висота (не більше) 2475

1.10 Тип палива Дизель, Євро-5

1.11 Потужність двигуна ,к.с (не менше). 125

1.12 Вантажопідйомність, кг (не менше) 1609

 Габарити внутрішні ,мм

1.13 Довжина вантажного відсіку (не менше) 3733

1.14 Ширина вантажного відсіку (не менше) 1765

1.15 Висота багажного відділення (не менше) 1894

1.16 Кліренс (не менше) 182

1.17 Обєм вантажного відділення , м3 12,5

Додаткові характеристики

БЕЗПЕКА

Гальмівна система ABS

Система допомоги при екстренному гальмуванні BAS

Система курсової стійкості ESP

Антибуксувальна система ASR

Система стабілізації руху при боковому вітрі SWA

Система стабілізації руху при розгойдуванні причепа TSA

Система допомоги водію при старті на підйомі HSA

Система оптимізації зчеплення коліс Extended Grip

Фронтальна подушка безпеки водія

Автоматичне замикання дверей під час руху автомобіля

Центральний замок з дистанційним керуванням

Триточкові ремені безпеки з регулюванням по висоті

Сигнал про непристібнутий пасок безпеки водія

Ключ з 2-ма кнопками: замикання / відмикання

Світлодіодні денні ходові вогні C-shape в передніх фарах

Повнорозмірне запасне колесо

Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючі жилети, робочі рукавиці)

Адаптація до умов "поганих доріг": сталевий захист піддону картера двигуна, захист гальмівних дисків, спеціальні ущільнювачі для герметизації салону від пилу та води

Передні та задні бризковики

Тонування стекол

ОБЛАДНАННЯ ТА КОМФОРТ

Паливний бак 80л

Фільтр тонкої очистки пального з датчиком води

Протисажний фільтр вихлопної системи

Фільтр салону

Посилений генератор електричного струму

Гідропідсилювач керма

Бортовий комп'ютер

Електросклопідіймачі передніх дверей

Електродзеркала заднього огляду з обігрівом

Датчики дощу та світла

Закритий ящик для рукавичок

Обігрів та вентиляція з рециркуляцією повітря

Оптимізація обігріву повітря кабіни

Суцільна металева перегородка

Задні розпашні незасклені двері, що відкриваються на 180°

Бокові суцільнометалеві частини кузова

Праві суцільнометалеві зсувні двері

Захист стін та дверей "стандарт" в половину висоти

Такелажні петлі в підлозі (6 для L1/L2/L3, 8 для L4)

Cидіння водія з регул-м по довжині\висоті + Спинка регулюється по нахилу + Підлокітник

Подвійне пасажирське сидіння

Тканева оббивка сидінь

Сталеві 16" диски (шини перед. привод R16C J6,5 225/65; задн. привод R16C J5,5 195/75 ) + ковпаки коліс Mini

Гарантія 3 роки або 100 000 км

 ОПЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ:

Кондиціонер (+ фільтр тонкого очищення)

Аудіопідготовка

Мультимедійна система

Протитуманні фари

Комплект бризковиків

Комплект зимової гуми

Перше техічне обслуговування

Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючий жилет, робочі рукавиці)

**Переобладнання автомобіля для перевезення людей з обмеженими можливостями**

**№ Найменування робіт та обладнання**

1 Переобладнання вантажного відсіку: задні розпашні засклені двері, ліва та права задні бокові панелі засклені + ліва середня частина кузова засклена з квартиркою + праві зсувні двері засклені з квартиркою

1.1 Оздоблення стін та стелі салону - пластик

2 Тепло- та шумоізоляція салону

3 Виготовлення підлоги - зносостійкий протиковзкий матеріал

4 Поручні –3 шт. (розташований поруч з візками)

5 Додаткові одинарні пасажирські сидіння для супроводу, з розкладним підлокітником та сертифікованим 3-х точковим інерційним ременем безпеки у кількості **4 шт.**

6 Додаткове опалювання та охолодження пасажирського салону.

7 Автоматичний підйомник Dhollandia DH-PH2 ( розташований в задній частині автомобіля)

Специфікація підйомника:

- вантажопідйомність - 350 кг;

- платформа (довжина х ширина) –довжина платформи 1350 мм по довжині та 820 мм по ширині

ВИСОТА ЛІФТА У СКЛАДЕНОМУ СТАНІ В ПРОЙМІ ЗАДНІХ ДВЕРЕЙ 1410 мм

- матеріал платформи – перфорована сталь;

- колір - мокрий асфальт -металік (поручні –жовтий колір)

- кабель електричний перетином 25 мм. кв. довжиною 10 м – 1 шт.

- запобіжник для акумулятора 200 А – 1шт.

- 3-х кнопковий дистанційний пульт керування на спіральному дроті та який підключений до гідростанції праворуч- 1шт.

- двопозиційний перемикач ДО ВЕРХУ – ДО НИЗУ, який вбудований в правий поручень

- власна вага - 170 кг

- перехідний мостик, що вмонтований у платформу для переміщення візка на рівні підлоги фургона

****

Специфікація трапу:

- вантажопідйомність 400 кг;

- платформа (довжина х ширина) –довжина платформи 2500 мм по довжині та 820 мм по ширині;

- висота трапу у складеному стані в пройомі задніх дверей 1320 мм

комплект для кріплення візка, що включають в себе: 4 паски (2 1. - з натягувачем та 2 - без натягувача) і 4 кріпильних елементи,

зафіксованих до підлоги в місці встановлення візка – 4 комплекти



8 Встановлення механічного евакуаційного люка та приточно-витяжної вентиляції

9 Додатковий світильник, автоматичне включення при відкриванні дверей: над задніми дверима в кінці салону та над зсувними

дверима - 2 шт.

10 Світильники світлодіодного типу

11 Обклеювання автомобіля зовні, логотипи та написи соціальний автомобіль.