***Додаток 2***

 ***до тендерної документації***

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

У разі, якщо нижче по тексту технічного завдання міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - читати "або еквівалент".

В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.

**" Капітальний ремонт частини приміщень неврологічного відділення КНП «Ратнівська центральна районна лікарня» Ратнівської селищної ради на вулиці Європейська, 64 в смт Ратне Ковельського району Волинської області    " (ДК021:2015 -** **45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація)**

 Обєми робіт:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|   |  |  |  |
|   | Розділ 1. Демонтажні роботи |   |   |
| 1 | (Демонтаж) коробів пластикових | 100м | 0,005 |
| 2 | (Демонтаж) труби мідної, діаметр зовнішній до 18 мм | 100 м | 0,005 |
| 3 | (Демонтаж) розеток для кисню | шт | 1 |
| 4 | Знімання наличників | 100 м | 0,218 |
| 5 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,052 |
| 6 | Демонтаж дверних коробок в кам'янихстінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |
| 7 | (Демонтаж) плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,36 |
| 8 | Розбирання покриттів підлог з штучногопаркету на мастиці | 100м2 | 0,4923 |
| 9 | Розбирання цементних стяжок | 100м2 | 0,4923 |
|  | Розділ 2. Будівельні роботи  |   |   |
| 10 | Пробивання борозен в цегляних стінахплощею перерізу до 20 см2 (дляпрокладання силового кабелю) | 100м | 0,1 |
| 11 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2на скобах | 100м | 0,1 |
| 12 | Забивання борозен в цегляних стінах,ширина борозни до 50 мм, глибинаборозни до 20 мм | 100м | 0,1 |
| 13 | Пробивання прорізів в цегляних стінахвідбійним молотком | 1 м3 | 1,2 |
| 14 | Мурування окремих ділянок внутрішніхстін із цегли (замуровування частинидверних прорізів після демонтажудверних блоків) | 100 м3 | 0,001 |
| 15 | Обклеювання укосів нового прорізу встіні сіткою | 100м2 | 0,025 |
| 16 | Установлення перфорованихштукатурних кутиків | 100м | 0,326 |
| 17 | Штукатурення плоских поверхоньдверних укосів по бетону та каменю(укоси нового прорізу в стіні і дверніукоси) | 100м2 | 0,038 |
| 18 | Поліпшене штукатурення поверхонь стінвсередені будівлі цементно-вапнянимабо цементним розчином по каменю табетону | 100м2 | 0,024 |
| 19 | Шпаклювання укосів шпаклівкою (укосинового прорізу в стіні) | 100м2 | 0,025 |
| 20 | Додавати на 2 мм зміни товщинишпаклювання укосів | 100м2 | 0,025 |
|   |  Перемичка ПР-1 - 1шт. |   |   |
| 21 | Виготовлення перемички ПР-1 | т | 0,075 |
| 22 | Швелери N18У | т | 0,0691 |
| 23 | Сталь штабова, перерiз 60х6 мм | т | 0,006 |
| 24 | Шпилька М20 , L=360мм | шт | 4 |
| 25 | Шайба для шпильки М20 | шт. | 8 |
| 26 | Гайка для шпильки М20 | шт | 8 |
| 27 | Свердлiння отворів у металевихелементах з швелера , дiаметром 20 мм | 100шт | 0,08 |
| 28 | Грунтування поверхоньметалоконструкцій перемички грунтівкоюГФ-021 за два рази | 100м2 | 0,03 |
| 29 | Монтаж перемички ПР-1 | т | 0,07523 |
|   |  Підлога |   |   |
| 30 | Улаштування цементної стяжкитовщиною 20 мм по бетонній основіплощею понад 20 м2 | 100м2 | 0,5083 |
| 31 | На кожні 5 мм зміни товщини шаруцементної стяжки додавати до 70мм | 100м2 | 0,5083 |
| 32 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,5083 |
| 33 | Улаштування стяжоксамовирівнювальних товщиною 5 мм | 100м2 | 0,5083 |
| 34 | Улаштування покриттів зі спортивногогетерогенного комерційного лiнолеумуTARKETT на клеї зі зварюваннямполотнища у стиках із заведеннямлінолеуму на стіну на h-0,15м | 100м2 | 0,5633 |
|  | Розділ 3. Опорядження внутрішнє |   |   |
| 35 | Грунтування поверхонь стін та стель | 100м2 | 1,4933 |
| 36 | Поліпшене фарбування вологостійкимиводоемульсiйними сумiшами стель позбірних конструкціях, підготовлених підфарбування | 100м2 | 0,5083 |
| 37 | Поліпшене фарбування вологостійкимиводоемульсiйними сумiшами стін позбірних конструкціях, підготовлених підфарбування | 100м2 | 0,985 |
| 38 | Заповнення дверних прорiзiв готовимидверними блоками площею понад 2 до 3м2 з металопластику у кам'янихперегородках | 100м2 | 0,0462 |
| 39 | Фарбування олійними сумішами за 1 разраніше пофарбованих радіаторівопалення | 100м2 | 0,12 |
| 40 | Монтаж розеток для кисню | шт | 1 |
| 41 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 6 |
| 42 | Перевезення сміття до 5 км | т | 6 |
|  |  |  |  |

**Перелік інформації та документів,**

які підтверджують відповідність технічним,

якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Документи, що надаються учасником закупівлі** **до завершення строку подання пропозицій**  |
| 1. | Договірна ціна з пояснювальною запискою |
| 2. | Локальні кошториси  |
| 3. | Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (підсумкова відомість ресурсів) |
| 4. | Розрахунок заробітної плати проведенийу відповідності до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  [від 20.10.201](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0931-18#n14)6 № 281 (із змінами) |
| 5. | Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; розрахунок вартості машино-годин власної будівельної техніки, вартості оренди машино-годин орендованої техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення |
| 6. | Розрахунок загальновиробничих витрат на будову |
| 7. | Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат врахованих у вартості об’єкту будівництва |
| 8. | Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників) |

**З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось**

**"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

 М.П. (у разі наявності печатки)

**Інші вимоги:**

**Ціна пропозиції Учасника має включити всі витрати, в тому числі, транспортні витрати, прибуток, а також всі інші податки та збори (страхування, сплату митних тарифів, податків, зборів тощо).**