***Додаток 2***

***до тендерної документації***

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

У разі, якщо нижче по тексту технічного завдання міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва - читати "або еквівалент".

В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.

**" Капітальний ремонт частини приміщень неврологічного відділення КНП «Ратнівська центральна районна лікарня» Ратнівської селищної ради на вулиці Європейська, 64 в смт Ратне Ковельського району Волинської області    " (ДК021:2015 -** **45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація)**

Обєми робіт:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  | Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |
| 1 | (Демонтаж) коробів пластикових | 100м | 0,005 |
| 2 | (Демонтаж) труби мідної, діаметр зовнішній до 18 мм | 100 м | 0,005 |
| 3 | (Демонтаж) розеток для кисню | шт | 1 |
| 4 | Знімання наличників | 100 м | 0,218 |
| 5 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,052 |
| 6 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |
| 7 | (Демонтаж) плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,36 |
| 8 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | 100м2 | 0,4923 |
| 9 | Розбирання цементних стяжок | 100м2 | 0,4923 |
|  | Розділ 2. Будівельні роботи |  |  |
| 10 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 (для прокладання силового кабелю) | 100м | 0,1 |
| 11 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м | 0,1 |
| 12 | Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100м | 0,1 |
| 13 | Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком | 1 м3 | 1,2 |
| 14 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (замуровування частини дверних прорізів після демонтажу дверних блоків) | 100 м3 | 0,001 |
| 15 | Обклеювання укосів нового прорізу в стіні сіткою | 100м2 | 0,025 |
| 16 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,326 |
| 17 | Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю (укоси нового прорізу в стіні і дверні укоси) | 100м2 | 0,038 |
| 18 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,024 |
| 19 | Шпаклювання укосів шпаклівкою (укоси нового прорізу в стіні) | 100м2 | 0,025 |
| 20 | Додавати на 2 мм зміни товщини шпаклювання укосів | 100м2 | 0,025 |
|  | Перемичка ПР-1 - 1шт. |  |  |
| 21 | Виготовлення перемички ПР-1 | т | 0,075 |
| 22 | Швелери N18У | т | 0,0691 |
| 23 | Сталь штабова, перерiз 60х6 мм | т | 0,006 |
| 24 | Шпилька М20 , L=360мм | шт | 4 |
| 25 | Шайба для шпильки М20 | шт. | 8 |
| 26 | Гайка для шпильки М20 | шт | 8 |
| 27 | Свердлiння отворів у металевих елементах з швелера , дiаметром 20 мм | 100шт | 0,08 |
| 28 | Грунтування поверхонь металоконструкцій перемички грунтівкою ГФ-021 за два рази | 100м2 | 0,03 |
| 29 | Монтаж перемички ПР-1 | т | 0,07523 |
|  | Підлога |  |  |
| 30 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100м2 | 0,5083 |
| 31 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 70мм | 100м2 | 0,5083 |
| 32 | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,5083 |
| 33 | Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм | 100м2 | 0,5083 |
| 34 | Улаштування покриттів зі спортивного гетерогенного комерційного лiнолеуму TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках із заведенням лінолеуму на стіну на h-0,15м | 100м2 | 0,5633 |
|  | Розділ 3. Опорядження внутрішнє |  |  |
| 35 | Грунтування поверхонь стін та стель | 100м2 | 1,4933 |
| 36 | Поліпшене фарбування вологостійкими водоемульсiйними сумiшами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,5083 |
| 37 | Поліпшене фарбування вологостійкими водоемульсiйними сумiшами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,985 |
| 38 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних перегородках | 100м2 | 0,0462 |
| 39 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів опалення | 100м2 | 0,12 |
| 40 | Монтаж розеток для кисню | шт | 1 |
| 41 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 6 |
| 42 | Перевезення сміття до 5 км | т | 6 |
|  |  |  |  |

**Перелік інформації та документів,**

які підтверджують відповідність технічним,

якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Документи, що надаються учасником закупівлі**  **до завершення строку подання пропозицій** |
| 1. | Договірна ціна з пояснювальною запискою |
| 2. | Локальні кошториси |
| 3. | Розрахунок вартості матеріальних ресурсів (підсумкова відомість ресурсів) |
| 4. | Розрахунок заробітної плати проведенийу відповідності до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  [від 20.10.201](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0931-18#n14)6 № 281 (із змінами) |
| 5. | Розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів; розрахунок вартості машино-годин власної будівельної техніки, вартості оренди машино-годин орендованої техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення |
| 6. | Розрахунок загальновиробничих витрат на будову |
| 7. | Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат врахованих у вартості об’єкту будівництва |
| 8. | Розрахунок прибутку (в межах усереднених показників) |

**З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось**

**"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)

**Інші вимоги:**

**Ціна пропозиції Учасника має включити всі витрати, в тому числі, транспортні витрати, прибуток, а також всі інші податки та збори (страхування, сплату митних тарифів, податків, зборів тощо).**