Додаток 3 до тендерної документації

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – технічне завдання

Поточний ремонт з усунення аварійності приміщення туалетної кімнати загального користування та службового кабінету будівлі Черкаського апеляційного суду за адресою: вул. Верхня Горова, 29, м. Черкаси

ЄЗС ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Назва, види та обсяги послуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роботи |  |  |  |
| 1 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 102 |  |
| 2 | Протравлення цементної штукатурки антисептичною  грунтовкою | м2 | 102 |  |
| 3 | Шпаклювання стін мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 102 |  |
| 4 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 102 |  |
| 5 | Обклеювання стін шпалерами простими та середньої  щільності | м2 | 102 |  |
| 6 | Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 14 |  |
| 7 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 14 |  |
| 8 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під  фарбування | м2 | 14 |  |
| 9 | Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних на шурупах зі  збереженням | м | 46 |  |
| 10 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах  (б/в) | м | 46 |  |
| 11 | Розбирання цементної стяжки підлоги | м2 | 26,9 |  |
| 12 | Поліпшене штукатурення стін по сітці | м2 | 97 |  |
| 13 | Протравлення цементної штукатурки антисептичною  грунтовкою | м2 | 97 |  |
| 14 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 (т.50 мм) | м2 | 26,9 |  |
| 15 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 26,9 |  |
| 16 | Улаштування гідроізоляції підлоги з рулонних матеріалів,  що наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в один шар | м2 | 26,9 |  |
| 17 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 (т.40 мм) | м2 | 26,9 |  |
| 18 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 26,9 |  |
| 19 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 26,9 |  |
| 20 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини  стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | м2 | 26,9 |  |
| 21 | Улаштування перегородок на металевому однорядному  каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або  гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією  т.100 мм у житлових і громадських будівлях | м2 | 15 |  |
| 22 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 26,9 |  |
| 23 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 26,9 |  |
| 24 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з алюмінію у кам'яних стінах | м2 | 3,6 |  |
| 25 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 26,9 |  |
| 26 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 97 |  |
| 27 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 37 |  |
| 28 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 0,88 |  |
| 29 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях,  діаметр отворів 300 мм | шт | 16 |  |
| 30 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3  під чаші Генуя | м3 | 1,6 |  |
| 31 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 1,632 |  |
| 32 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 25 |  |
| 33 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 52 |  |
| 34 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 35 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  25 мм | м | 87 |  |
| 36 | Установлення чаш [унітазів] підлогових з  високорозташованим бачком | к-т | 4 |  |
| 37 | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | к-т | 3 |  |
| 38 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 2 |  |
| 39 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 40 | Улаштування каркасно-пластикових перегородок у  санвузлах | м2 | 17,6 |  |
| 41 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для  ванн тощо | шт | 7 |  |
| 42 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |  |
| 43 | Установлення сушарок для рук | шт | 2 |  |
| 44 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм | м2 | 25 |  |
| 45 | Установлення щитків освітлювальних групових масою  до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 46 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 5 |  |
| 47 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2  на скобах | м | 125 |  |
| 48 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 2-клавішних | шт | 3 |  |
| 49 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 5 |  |
| 50 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 4 |  |
| 51 | Навантаження сміття вручну | т | 4 |  |
| 52 | Перевезення сміття до 25 км | т | 4 |  |
|  | Будівельні матеріали, вироби і  комплекти |  |  |  |
| 1 | Плитка керамогранітна стінова | м2 | 97,97 |  |
| 2 | Стяжка Церезіт CN-278 | кг | 4599,9 |  |
| 3 | Двері із алюмінієвих сплавів 1,9\*2,1 (h) | шт | 2 |  |
| 4 | Труби поліпропіленові діам. 25 мм в  комплекті з фасонними елементами | м | 87 |  |
| 5 | Штукатурка Ротбанд | кг | 1649 |  |
| 6 | Повітровід із пластику | м2 | 25 |  |
| 7 | Труби поліпропіленові для внутрішньої  каналізації діам. 110 мм в комплекті з  фасонними елементами | м | 52 |  |
| 8 | Електроводонагрівач на 30 л | шт | 2 |  |
| 9 | Чаша Генуя | шт | 4 |  |
| 10 | Клеюча суміш "flex" для плитки з  природного та штучного каменю Ceresit СМ  117 | кг | 644,28 |  |
| 11 | Шпалери покращені, грунтовані | 100м2 | 1,1526 |  |
| 12 | Плитка керамогранітна для підлоги | м2 | 27,44 |  |
| 13 | Підвісна стеля Армстронг в комплекті | м2 | 26,9 |  |
| 14 | Електросушарка для рук | шт | 2 |  |
| 15 | Шпарування для швів Ceresit CE-40 | кг | 56,15 |  |
| 16 | Труби поліпропіленові для внутрішньої  каналізації діам. 50 мм в комплекті з  фасонними елементами | м | 25 |  |
| 17 | Витяжний вентилятор Вентс | шт | 2 |  |
| 18 | Шпаклівка мінеральна | кг | 417,6 |  |
| 19 | Бачок для чаші Генуя | шт | 4 |  |
| 20 | Листи гiпсокартоннi, товщина 12,5 мм | м2 | 31,5 |  |
| 21 | Умивальник | шт | 3 |  |
| 22 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати  на синтетичному зв'язувальному | м3 | 1,5 |  |
| 23 | Самовирівнююча суміш "Ceresit CN 69" | кг | 393,818 |  |
| 24 | Руберойд наплавлюваний ЕПП | м2 | 30,935 |  |
| 25 | Змiшувач для умивальника | шт | 3 |  |
| 26 | Крани кульовi дiам. 20 мм | шт | 16 |  |
| 27 | Сітка штукатурна | м2 | 104,76 |  |
| 28 | Свiтильник растровий | шт | 5 |  |
| 29 | Профіль СW-75 | м | 36 |  |
| 30 | Профіль UW-75 | м | 24 |  |
| 31 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 47,0738 |  |
| 32 | Кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГ | 1000м | 0,03502 |  |
| 33 | Тримач паперу | шт | 4 |  |
| 34 | Шлакопортландцемент  загальнобудівельного та спеціального  призначення, марка 300 | т | 0,349248 |  |
| 35 | Грунтовка антисептична | кг | 39,8 |  |
| 36 | Дозатор для мила | шт | 3 |  |
| 37 | Дисперсія полівінілацетатна  непластифікована | кг | 8,82 |  |
| 38 | Щебінь із природного каменю для  будівельних послуг, фракція 10-20 мм, марка  М400 | м3 | 1,3056 |  |
| 39 | Грунтовка | кг | 21,52 |  |
| 40 | Скобки для проводів кабелів дволапкові  К729, К730 | 100шт | 2,025 |  |
| 41 | Вимикач автоматичний 25 A | шт | 5 |  |
| 42 | Розетка | шт | 4 |  |
| 43 | Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер] | т | 0,00204 |  |
| 44 | Стрічка армувальна | м | 55,5 |  |
| 45 | Вимикач двоклавішний | шт | 3 |  |
| 46 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0,94656 |  |
| 47 | Щиток розподільчий | шт | 1 |  |
| 48 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 2 |  |
| 49 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм,  товщина 25 мм | м2 | 0,792 |  |
| 50 | Саморізи 3,5х35 мм | шт | 560 |  |
| 51 | Замазка захисна | кг | 2,2 |  |
| 52 | Скоби будівельні | кг | 8 |  |
| 53 | Папір шліфувальний | м2 | 0,97 |  |
| 54 | Пластмасові хрестики для плитки | шт | 895 |  |
| 55 | Піна монтажна | л | 0,67 |  |
| 56 | Шпаклiвка Фугенфюллер | кг | 9,15 |  |
| 57 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 1,5 |  |
| 58 | Пропан-бутан технічний | м3 | 2,421 |  |
| 59 | Дюбель з шурупом 60х3,5 мм | шт | 68,54 |  |
| 60 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і  більше, ІІІ сорт | м3 | 0,01424 |  |
| 61 | Портландцемент загальнобудівельного  призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,01261 |  |
| 62 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,4222 |  |
| 63 | Саморізи 3,5х9 мм | шт | 135 |  |
| 64 | Каболка | т | 0,0004 |  |
| 65 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр  180х3 мм | шт | 0,27976 |  |
| 66 | Клоччя просочене | кг | 0,72 |  |
| 67 | Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,001 |  |
| 68 | Перемичка заземлювальна | шт | 1 |  |
| 69 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50  мм | т | 0,001024 |  |
| 70 | Дюбель 6\*40 в к-ті | шт | 38 |  |
| 71 | Оліфа натуральна | кг | 0,1 |  |
| 72 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,  ІІІ сорт | м3 | 0,00128 |  |
| 73 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,0065 |  |

Розрахунок ціни тендерної пропозиції здійснюється відповідно до «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

Вид договірної ціни – тверда.

Крім того, Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених Настанов, національних стандартів та чинному законодавству, про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.

Усі матеріали та обладнання, що монтуються повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист у складі своєї пропозиції.

До розрахунку вартості пропозиції Учасника торгів включаються тільки такі будівельні матеріали, машини, механізми, обладнання та устаткування, які безпосередньо будуть застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт, що є предметом закупівлі.

Усі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, зазначені лише як бажаний варіант застосування, учасник може вказати у пропозиції аналоги та/або еквіваленти відповідних позицій, але вони повинні мати відповідні характеристики не нижче зазначених у “ТЕХНІЧНОМУ ЗАВДАННІ”.

Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Ціна пропозиції (договірна ціна) учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення та надати послуги, передбачені в технічному завданні замовника.

Ціна пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів надання послуг на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання зазначених послуг на території замовлення та поточних цін на них.

В ціні пропозиції, за яким учасник бажає взяти участь, визначається вартість усіх запропонованих до надання послуг.

Не врахована учасником вартість окремих послуг (робіт) не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

У складі пропозиції учасник повинен надати кошторисний розрахунок цінової пропозиції, складений у відповідності до технічного завдання, а саме:

договірну ціну з пояснювальної запискою;

локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу);

підсумкова відомість ресурсів;

підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни.

Ми, (назва Учасника), уважно вивчили документацію та провели, згідно зазначених обсягів розрахунок ціни з урахуванням усіх:

податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

витрат на матеріали та інших витрат.

вартість нашої пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.

якщо під час надання послуг/виконання робіт виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.

послуги, які становлять предмет закупівлі, будуть надані якісно та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо.

Посада, прізвище та власноручний підпис уповноваженої особи

М.П. (за наявності)