**Додаток №2**

**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Опис та характеристика товару** | **Кількість/ Одиниця виміру** |
| 1 | Цемент (для ремонту підлоги підвального приміщення терапевтичного корпусу №2 КП «Славутська МЛ») | Марка – М-500 | 100 кг |
| 2 | Лінолеум (для ремонту приміщення жіночої консультації в будівлі терапевтичного корпус №2**)** | Комерційний, сірий 3,5 м х 8,3 м; товщина захисного шару 0,7 мм; товщина покриття 2 мм; опір ковзанню R10; поглинання шуму менше 8 дБ | 29,05 м.кв. |
| 3 | Лінолеум (для ремонту приміщення жіночої консультації в будівлі терапевтичного корпус №2**)** | Комерційний, сірий 2,5 м х 37,65 м; товщина захисного шару 0,7 мм; товщина покриття 2 мм; опір ковзанню R10; поглинання шуму менше 8 дБ | 94,13 м.кв. |
| 4 | Клей для плитки (для ремонту приміщення жіночої консультації в будівлі терапевтичного корпус №2; для ремонту підлоги підвального приміщення терапевтичного корпусу №2 КП «Славутська МЛ») | по 25 кг | 175 кг |
| 5 | Плитка для стін (для ремонту приміщення жіночої консультації в будівлі терапевтичного корпус №2) | 29,7х60, біла, Tmin=9мм, квадратна, глянцева, клас зносу стійкості - 5 | 7,77 м.кв. |
| 6 | Плитка для підлоги (для ремонту приміщення жіночої консультації в будівлі терапевтичного корпус №2) | 60х60, Tmin=8мм , сірий, матова, керамограніт, клас зносу - 4 | 3,64 м.кв |
| 7 | Плитка для підлоги (для ремонту підлоги підвального приміщення терапевтичного корпусу №2 КП «Славутська МЛ») | 60х60, Tmin=8мм , сірий, матова, керамограніт, клас зносу - 4 | 13 м.кв. |

*\*з метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, Учасник може враховувати еквівалент за умов повної відповідності технічним характеристикам, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „****або еквівалент****”. У разі якщо якісні характеристики еквівалентного товару, що запропонований Учасником є гіршими від якісних характеристик товару передбаченого у цьому Додатку до документації Замовником, Замовник залишає за собою право відхилити пропозицію такого Учасника.*

**Загальні вимоги:**

1. Ціни вказуються з урахуванням всіх податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.
2. Доставка і розвантаження товару здійснюється транспортом, силами та за рахунок Постачальника.
3. Строк поставки товару: до 31.12.2024 року.
4. Доставка повинна супроводжуватися документами, що підтверджують якість та безпеку Товару.
5. Товар повинен передаватись у заклад в неушкодженій упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування. Тара та упаковка повинні бути виготовлені з матеріалів дозволених для використання.
6. Товар повинен мати відповідне маркування.
7. Моментом поставки Товару вважається момент отримання Товару Замовником з оформленням видаткових накладних. Постачальник несе ризик пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Замовнику.
8. У разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору, Постачальник зобов’язаний замінити неякісний товар протягом 7-ми (семи) робочих днів з моменту виявлення неякісного товару, без будь-якої додаткової оплати з боку Покупця.

**Документи що підтверджують відповідність необхідним технічним характеристикам:**

1. Гарантійний лист Учасника про те, що запропонований товар новий, без явних дефектів та інше.
2. Учасник повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду та тендерної документації,на підтвердження чого учасник надає відповідні документи чинними під час поставки товару, **про що надає гарантійний лист*.***