ДОДАТОК 3

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування медичного обладнання)**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

Підтвердження відповідності технічних вимог, запропонованого Учасником предмету закупівлі, надається у формі заповненої нижче інформації, завіреної підписом та печаткою (у разі наявності) Учасника, а також копій зазначених в ній довідок та документів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перелік медичного обладнання, яке підлягає технічному обслуговуванню** | **Вимоги** | **Відповідність вимогам (зазначити Так/Ні)** |
| **1.** | Аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-100 | - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання;  - вияв несправностей;  -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика;  - перевірка опору ізоляції;  - перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації;   * заміна фільтрів забору рідин; * заміна лампи фотометра; * заміна трубок рідинних магістралей; * калібрування фотометра; * настройка програмного забезпечення * повне калібрування системи. |  |
| **2.** | Аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-200 | - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання;  - вияв несправностей;  -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика;  - перевірка опору ізоляції;  - перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації;   * заміна фільтрів забору рідин; * заміна лампи фотометра; * заміна трубок рідинних магістралей; * заміна кювет (за необхідністю); * калібрування фотометра; * настройка програмного забезпечення * повне калібрування системи. |  |
| **3.** | Аналізатор гематологічний автоматичний HTI MicroCC20 | - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання;  - вияв несправностей;  -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика;  - перевірка опору ізоляції;  -перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації;   * розбирання та чищення аналізатора; * заміна трубок перисталічних помп; * заміна трубок рідинних магістралей;   повне калібрування системи |  |
| **4.** | Аналізатор гематологічний автоматичний HTI MicroCC18 | - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання;  - вияв несправностей;  -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика;  - перевірка опору ізоляції;  -перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації;   * розбирання та чищення аналізатора; * заміна трубок перисталічних помп; * заміна трубок рідинних магістралей; * повне калібрування системи. |  |
| **5.** | Апарат для анестезії Leon | - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання;  - вияв несправностей;  -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика;  - перевірка опору ізоляції;  -перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації  - заміна сервісного комплекту №1 док станції;  - заміна сервісного комплекту №2;  - заміна сервісного комплекту №3 модуля пацієнта;  - заміна сервісного комплекту №4;   * загальне калібрування системи. |  |
| **6.** | Компресор до апарату наркозно-дихального Leon | - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання;  - вияв несправностей;  -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика;  - перевірка опору ізоляції;  -перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації  - заміна сервісного комплекту;  - заміна редуктора високого тиску;  - заміна колби автоматичного вологозабірника. |  |
| **7.** | Апарат штучної вентиляції легень Hamilton C6  Апарат штучної вентиляції легень Hamilton C3 | - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання;  - вияв несправностей;  -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика;  - перевірка опору ізоляції;  -перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації  - заміна фільтрів;  - загальне калібрування системи. |  |
| **8.** | Концентратор кисневий NewLife AS 099  Концентратор кисневий OZ-5-01 "БІОМЕД» ЛТД Концентратор кисневий VisionAire 5L.  Кисневий концентратор Brightfield  Концентратор кисневий AF8W AERTI 8L | - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання;  - вияв несправностей;  -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика;  - перевірка опору ізоляції;  - перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації;  - заміна фільтрів грубої та тонкої очистки;  - заміна сервісного комплекту компресора. |  |
| **9.** | Стерилізатор паровий вертикальний, круглий ВК – 75 | - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання;  - вияв несправностей;  -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика;  - перевірка опору ізоляції;  -перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації;  - ревізія та заміна ущільнювачів різьбових з’єднань;  - повне тестування системи. |  |
| **10.** | Стерилізатор паровий горизонтальний ГК – 100 -3 | - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання;  - вияв несправностей;  -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика;  - перевірка опору ізоляції;  -перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації;  - ревізія та заміна ущільнювачів різьбових з’єднань;  - очищення тенів від накипу;  - заміна прокладок камери та парогенератора;  - повне тестування системи. |  |
| **11.** | Стерилізатор паровий горизонтальний, прямокутний ГПД - 400 | - зовнішній огляд, розбирання, перевірка кріплень, чищення, збирання;  - вияв несправностей;  -перевірка роботи вузлів, їх регулювання, профілактика;  - перевірка опору ізоляції;  -перевірка обладнання на працездатність відповідно технічній документації;  - ревізія та заміна ущільнювачів різьбових з’єднань;  - повне тестування системи. |  |
| Надані послуги обов’язково повинні відмічатися в журналі для обліку надання послуг з технічного обслуговування виробів медичної техніки. | | | |
| **Надати оригінал** документу (Сертифікату) виданого виробником або офіційним представником виробника на право здійснення технічного сервісного обслуговування обладнання  **Ця вимога стосується пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.** | | | |
| **Надати завірену копію дозволів, ліцензій** на виконання робіт (якщо отримання таких документів передбачено законодавством)***.*** | | | |
| **Спеціаліст повинен прибути на виклик протягом 3-х годин з моменту надходження заявки (письмової або телефонної).** | | | |

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Перелік медичного обладнання, яке підлягає технічному обслуговуванню** | **Кількість одиниць обладнання, шт.** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-100 | 1 | послуга | 1 |
| 2 | Аналізатор біохімічний автоматичний ERBA XL-200 | 1 | послуга | 1 |
| 3 | Аналізатор гематологічний автоматичний HTI MicroCC20 | 1 | послуга | 1 |
| 4 | Аналізатор гематологічний автоматичний HTI MicroCC 18 | 2 | послуга | 2 |
| 5 | Апарат для анестезії Leon | 5 | послуга | 5 |
| 6 | Компресор до апарату наркозно-дихального Leon | 5 | послуга | 5 |
| 7 | Апарат ШВЛ HAMILTON C6 | 1 | послуга | 1 |
| 8 | Апарат ШВЛ HAMILTON C3 | 4 | послуга | 4 |
| 9 | Концентратор кисневий Newlife lntensity AS 099 | 14 | послуга | 14 |
| 10 | Концентратор кисневий OZ-5-01 "БІОМЕД» ЛТД | 2 | послуга | 2 |
| 11 | Концентратор кисневий VisionAire 5 L | 4 | послуга | 4 |
| 12 | Концентратор кисневий Brightfield | 4 | послуга | 4 |
| 13 | Концентратор кисневий AF8W AERTI 8L. | 6 | послуга | 6 |
| 14 | Стерилізатор паровий вертикальний, круглий ВК – 75 | 8 | послуга | 8 |
| 15 | Стерилізатор паровий горизонтальний ГК – 100 -3 | 4 | послуга | 4 |
| 16 | Стерилізатор паровий горизонтальний, прямокутний ГПД - 400 | 1 | послуга | 1 |