**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Трактор LOVOL FT 504 згідно коду ДК 021:2015:16700000-2: Трактори ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

В місцях де технічні вимоги містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Характеристики** | **Показники** | **Пропозиція учасника\*** |
| 1. | Колісна формула | 4х4 |  |
| 2. | Габаритні розміри  | Довжина – не більше 3980 мм.Ширина – не більше 1650 мм.Висота – не більше 2450 мм. |  |
| 3. | Двигун | Дизельний.Потужність – не менше 50 к.с.Робочий об’єм – не менше 3,168 л.Кількість циліндрів – не менше 4. |  |
| 4. | Коробка передач  | Механічна, 12 F + 12 R, з реверсом |  |
| 5. | Ємність паливного бака | Не менше 65 л. |  |
| 6. | Витрата палива, г/кВт год | до 245 |  |
| 7. | Частота обертання ВВП | 540/1000 об./хв. |  |
| 8. | Колісна база | Не менше 1990 мм. |  |
| 9. | Колія передніх коліс | Не менше 1250 мм. |  |
| 10. | Колія задніх коліс | Не більше 1300-1500 мм. |  |
| 11. | Мінімальний агротехнічний просвіт | Не менше 280 мм. |  |
| 12. | Загальна вага (конструктивна) | Не більше 2165 кг. |  |
| 13. | Загальна вага (експлуатаційна) | Не більше 2610 кг. |  |
| 14. | Тягове зусилля | Не менше 14 кН |  |
| 15. | Вантажопідйомність навісної системи (610 мм.) | Не менше 910 кг. |  |
| 16. | Рульове управління | Гідравлічне |  |
| 17. | Кабіна | Кабіна має рівну підлогу з підвісним педальним вузлом. Блок управління КПП розташований праворуч на консолі і має кулісну систему перемикання передач. Оснащена 7-контактним роз'ємом для підключення причепа, обігрівачем | Кабіна з обігрівом |
| 18. | Кондиціонер | Має бути наявний |  |

1. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.
2. Поставка товару повинна супроводжуватися видатковою накладною, супутньою документацією виробника (настанова щодо експлуатування, сервісна книжка тощо), при поставці товару учасник-переможець зобов’язаний надати замовнику повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах. Доставка товару здійснюється за рахунок Учасника за вказаною Замовником адресою.
3. Товар повинен відповідати характеристикам, зазначеним у специфікації, бути новим (тобто таким, що не був у використанні, не зазнавав будь-якого відновлення чи будь-якого втручання) не раніше 2021 виготовлення (випуску).
4. Учасник надає у складі пропозиції фото предмета закупівлі (не менше 5, з різних ракурсів).
5. У разі поставки неякісного товару або не відповідного товару, такий товар повертається Учаснику (постачальнику) або підлягає обміну за рахунок Учасника.
6. Постачальник забезпечує передпродажну підготовку, пусконалагоджувальні роботи, гарантійне, післягарантійне та сервісне обслуговування, введення в експлуатацію (вартість цих послуг враховується в ціну пропозиції).
7. Вся технічна документація на товар повинна бути складена українською мовою або мати автентичний переклад на українську мову.
8. Гарантійний термін експлуатації на товар повинен бути не менше 12 місяців. Сервісне обслуговування предмету закупівлі, запропонованого Учасником, повинно здійснюватися відповідними сервісними центрами, сертифікованим виробником або його офіційним представником на території України. Учасник забезпечує здійснення технічного нагляду, гарантійного (сервісного) обслуговування техніки на протязі гарантійного терміну експлуатації та виїзд мобільної сервісної бригади для усунення поломок з вини Постачальника на базі Замовника протягом терміну гарантійного обслуговування.

***На підтвердження Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції відповідний гарантійний лист із зазначенням адреси сервісного центру(ів.)***

1. У складі тендерної пропозиції учасники обов’язково повинні надати:
* копію чинного на кінцеву дату подання тендерних пропозицій сертифіката затвердження типу повнокомплектного транспортного засобу;
* копію митної декларації або копію паспорта завода-виробника для підтвердження року виготовлення трактора;

**Ми, (назва Учасника), уважно вивчили технічне завдання та провели, згідно зазначених обсягів товару розрахунок ціни з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.**

**Якщо під час надання товару виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.**

**У разі укладення Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій документації.**

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_підпис Уповноважена особа

***Примітки:*** *у разі, якщо товар, запропонований учасником, не відповідає технічним та якісним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови постачання товару, висунуті Замовником, тендерна пропозиція такого Учасника відхиляється.*