**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до предмету закупівлі**

**Джерела безперебійного живлення код ДК 021-2015-31154000-0 (блок безперебійного живлення)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кіль-кість | Технічні характеристики |
| 1 | Пристрій безперебійного живлення (UPS) | шт. | 22 | **Тип: Лінійно-інтерактивний ДБЖ**  **Тип виконання: класичний (tower)**  **Технічні параметри**  Потужність повна, В · А: 1000  Потужність активна, Вт: 600  Заявлена форма вихідної напруги: апроксимована синусоїда  Номінальне значення вихідної напруги, В: 220  Час переходу на батарею, мс: 2-4  Час автономної роботи з максимальним навантаженням, хв: 10-20  Кількість виходів (навантаження/фільтр): 4/1  Тип виходів (навантаження/фільтр): 4x IEC320 C13/IEC320 C13  Додатковий фільтр: RJ11, RJ45  **Батарея**  Напруга вбудованого акумулятора, В: 12  Місткість вбудованого акумулятора, А\*г: 7  Кількість вбудованих акумуляторів: 2  Час заряду батарей, год: 6  **Керування**  Інтерфейс комунікації з ПК: USB  **Гарантія: не менше 24 місяців** |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, мати оригінальну упаковку з необхідними маркуваннями заводу – виробника, дату виготовлення, гарантійний термін, номера партії товару відповідно до вимог маркування.

Товар повинен відповідати показникам якості, які встановлюються законодавством України та діючим стандартам для загальноосвітніх закладів. Весь товар повинен поставлятися згідно технічних вимог.

Товар повинен мати гарантійний строк експлуатації і сервісне обслуговування.

Гарантія: Пропонований товар повинен бути забезпечений офіційним гарантійним обслуговуванням від Виробника продукції відповідно до таблиці технічного завдання.

В ціну товару за рахунок постачальника входить доставка, розвантаження до адреси Замовника. Вся техніка повинна поставлятися згідно технічних вимог, визначених технічному завданні, цього додатку та вводитись в експлуатацію (доставка, розвантаження, встановлення, налаштування за рахунок учасника).

**З метою підтвердження відповідності предмету закупівлі, який Учасник пропонує поставити за Договором, вимогам цієї документації Учасник повинен надати як частину своєї пропозиції наступні документи:**

1. Скановану копію сертифікату якості (відповідності) виробника/виробників Товару (проектора), або декларації про відповідність на товар, що поставляється, дійсних (чинних) на дату розкриття кваліфікаційних пропозицій.

2. Довідка про сервісне обслуговування та час відновлення працездатності або заміна несправних блоків. В довідці вказати адресу авторизованих сервісних центрів з контактними телефонами, адресу сайту, електронну пошту та посилання на online перевірку статусу ремонту;

3. На підтвердження спроможності учасника здійснити поставку товарів та з метою недопущення придбання неофіційного товару, надати інформаційний лист від виробника або або від офіційного дистриб’ютора даної техніки в Україні, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, з зазначенням посилання на дану закупівлю, вказанням її номеру та замовника, дійсний на момент подання пропозиції (не пізніше 30 днів з моменту подачі оголошення ) щодо права поставки та продажу запропонованої техніки, з підтвердженням гарантійних зобов’язань;

*У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вище вказані документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.*

***Примітка:***

***у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"***