***Додаток  3***

***(нова редакція)***

*до тендерної документації*

***Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Предмет закупівлі:** **Генератор Дизельний**

**Код ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори**

*Номенклатурна позиція: ДК 021:2015: 31121200-2 Генераторні установки з двигуном із іскровим запалюванням*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі** | **Од. вим.** | **К-ть** | **Технічні вимоги** |
| 1 | Генератор Дизельний  | шт. | 1 | Тип палива: дизельнеНомінальна потужність: не менше 25 кВтМаксимальна потужність: не менше 27 кВтЗапуск двигуна: електростартер Напруга - 400В / 230ВКількість фаз – 3 фази~~Номінально потужна двигуна: 50 кВт~~Номінальна потужність двигуна: 32 кВтОхолодження: водянеЄмність мастила: не менше 8 л.Витрата палива при 100% навантаженні: не більше 7 літрів/годинуАвтономна робота: не менше 10 год. Технічні особливості: Розетки 2 х 220 В, автоматичний регулятор напруги (АВР), вольтметр, дисплей 3 в 1, захист від перевантажень, захист рівня масла. |
| 2 | Генератор Дизельний | шт. | 1 | Тип палива: дизельнеНомінальна потужність: не менше 40 кВтМаксимальна потужність: не менше 44 кВтЗапуск двигуна: електростартер Напруга - 400В / 230ВКількість фаз – 3 фази~~Номінально потужна двигуна: 50 кВт~~Номінальна потужність двигуна: 32 кВтОхолодження: водянеЄмність мастила: не менше 8 л.Витрата палива при 100% навантаженні: не більше 8 літрів/годинуАвтономна робота: не менше 10 год. Технічні особливості: Розетки 2 х 220 В, автоматичний регулятор напруги (АВР), вольтметр, дисплей 3 в 1, захист від перевантажень, захист рівня масла. |

**\*** *В технічній специфікації до предмета закупівлі, де міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз* ***«або еквівалент».***

Здійснення закупівлі даного виду товару обґрунтовується тим, що за своїми якісними та технічними характеристиками він найбільше відповідає вимогам та потребам замовника.

Якщо Учасником пропонується **еквівалент товару,** то у складі тендерної пропозиції він додатково надає ***складену в довільній формі порівняльну таблицю***, яка буде містити відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником, до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, заявленої в технічній специфікації Замовника.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому Додатку.**

**Документом, що підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника** технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, є технічна специфікація, складена учасником згідно з **Таблицею 1.1** за інформацією (вимогами), формою та змістом цього Додатка.

 ***Таблиця 1.1***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Технічні характеристики товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Виробник товару\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
|  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

Учасник *(назва)* гарантує поставку товару на наступних умовах :

1. **Місце поставки товару:** 16300, Україна, Чернігівська область, Чернігівський район, смт Куликівка, вул. Миру, 67.
2. Товар поставляється поштучно, та в залежності від реального фінансування видатків на підставі заявки Замовника про готовність прийняти та оплатити такий товар. Товар, що поставляється, повинен відповідати зазначеним технічним (якісним) та кількісним вимогам, зазначеним в заявці Замовника.
3. **Строк поставки товару:** поставка товару здійснюється не пізніше 20 (двадцяти) календарних днів з дати підписання договору.
4. Транспортні витрати, навантажувально-розвантажувальні роботи та переміщення товару до складу Замовника здійснюється Постачальником. Транспортні витрати  **входять** у ціну товару, запропоновану Учасником.
5. Товар повинен бути новим, якісним та непошкодженим. У разі виявлення браку, необхідно провести заміну відповідного товару на такий, що відповідає заявленим технічним (якісним) вимогам протягом 3 (трьох)робочих днів.
6. Умови оплати: протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати підписання видаткової накладної на товар Замовником.
7. Гарантійний строк - не менше 24 місяців від дати введення в експлуатацію про що Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції відповідний ***гарантійний лист в довільній формі***. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку експлуатації істотних недоліків, необхідно замінити такий товар на ідентичний товар, з числа наявних у продавця (виробника).

**Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, які можуть бути засвідчені печаткою учасника (у разі наявності) або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи.**