**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт комунального закладу «Гімназія №9 ім. Андрія Струся» м. Самбора Самбірської міської ради Львівської області)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 02-01-01 на ремроботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Перегородка |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Розбирання цегляних перегородок |  м3 | 2,22084 |   |
| 2 | Улаштування неармованих глухих цеглянихперегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщенняхплощею більше 5 м2 |  м2 | 18,507 |   |
|   | Роздiл 2. Підлоги |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  м2 | 279,66 |   |
| 4 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіцементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  м2 | 279,66 |   |
| 5 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт |  м2 | 279,66 |   |
| 6 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт |  м2 | 27,8235 |   |
|   | Роздiл 3. Вікна |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 7 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 15 |   |
| 8 | Знімання засклених віконних рам |  м2 | 28,9 |   |
| 9 | Знімання незасклених віконних рам |  м2 | 20,36 |   |
| 10 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель |  м2 | 43,05 |   |
| 11 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель |  м2 | 7,8144 |   |
|   | Роздiл 4. Дверi |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 12 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 18 |   |
| 13 | Знімання дверних полотен |  м2 | 34,02 |   |
| 14 | Заповнення дверних прорiзiв готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стiнах |  м2 | 31,365 |   |
| 15 | Установлення металевих дверних коробок ізнавішуванням дверних полотен |  м2 | 2,05 |   |
|   | Роздiл 5. Опорядження внутрiшнє |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 16 | Шпаклювання стель шпаклівкою |  м2 | 279,66 |   |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 279,66 |   |
| 18 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всереденібудівлі цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону (перегордка) |  м2 | 37,014 |   |
| 19 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2  | 126,014 |  |
| 20 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати / до 5мм / |  м2 | 37,014 |  |
| 21 | Установлення перфорованих кутиків |  м | 80,76 |  |
| 22 | Зароблення віконних та дверних укосів |  м2 | 28,27 |  |
| 23 | Шпаклювання дверних укосів гіпсоцементними сумішами |  м2 | 28,27 |  |
| 24 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін та дверних укосів позбірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 572,55 |  |
| 25 | Фарбування раніше пофарбованих підвіконниківусередині будівлі водоемульсійними сумішами зрозчищенням понад 35% |  м2 | 13,08 |  |
| 26 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт |  м2 | 53,72 |  |
| 27 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази ранішепофарбованих радіаторів та ребристих труб |  м2 | 38,4 |  |
|   | Роздiл 6. Внутрішні трубопроводи |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| 28 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводівводопостачання з напірних поліетиленових трубвисокого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднаннямтерморезисторним зварюванням |  м | 26 |  |
| 29 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром25 мм |  м | 26 |  |
| 30 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних |  к-т | 1 |  |
|   | Роздiл 7. Освітлення |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| 31 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 26 |  |
| 32 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на підвісах [штангах], кількість ламппонад 2 до 4 шт |  шт | 26 |  |
|   | Роздiл 8. Інші роботи |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| 33 | Очищення приміщень від сміття |  т | 17,487 |  |
| 34 | Навантаження сміття вручну |  т | 17,487 |  |
| 35 | Перевезення сміття до 5 км |  т | 17,487 |  |
|  | **Будівельні матеріали, вироби і комплекти** |   |   |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Дюбель-шуруп | шт | 113,5413 |  |
|  | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0000444 |  |
|  | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,00304 |  |
|  | Клейова шпаклівка | т | 0,341392 |  |
|  | Піна монтажна | л | 16,37311 |  |
|  | Вапно хлорне, марка А | т | 0,0000026 |  |
|  | Плитки керамiчнi | м2 | 54,2572 |  |
|  | Плитки керамічні для підлог  | м2 | 313,35494 |  |
|  | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна | т | 0,0092868 |  |
|  | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,000024 |  |
|  | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 безпокриття | м2 | 2,05058 |  |
|  | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм,довжина 100 мм | т | 0,0000923 |  |
|  | Вікна металопластикові | м2 | 50,8644 |  |
|    |
|  | Двері протипожежні | шт | 1 |  |
|  | Папір шліфувальний | м2 | 6,8508 |  |
|  | Дрантя | кг | 2,06305 |  |
|  | Грунтовка глибокого проникнення | л | 164,40628 |  |
|  | Фарба водоемульсійна | кг | 553,6719 |  |
|  | Шпарування для швів | кг | 163,90485 |  |
|  | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 2,90846 |  |
|  | Оліфа натуральна | кг | 0,012 |  |
|  | Кутики металеві перфоровані | м | 84,798 |  |
|  | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,0000697 |  |
|  | Шпаклівка клейова | т | 0,0534264 |  |
|  | Шпаклiвка фінішна  | кг | 335,592 |  |
|  | Клеюча суміш для керамічної плитки  | кг | 1878,2582 |  |
|  | Самовирівнювальна суміш для підлог | кг | 2516,94 |  |
|  | Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована R766 | кг | 55,09302 |  |
|  | Шпаклівка для основ | кг | 21,11433 |  |
|  | Шпатлівка полімерцементна Ceresit CT  | кг | 339,24 |  |
|  | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,000931 |  |
|  | Вузли із труб поліпропіленові для води діам. 25мм | м | 26 |  |
|  | Блоки дверні металопластикові індивідуальго виготовлення (комплектна поставка) | м2 | 31,365 |  |
|  | Бойлер 80 | шт | 1 |  |
|  | Вода | м3 | 1,08789 |  |
|  | Емаль антикорозійна для батарей | т | 0,0094464 |  |
|  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65мм, марка М100 | 1000шт | 0,92535 |  |
|  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,002 |  |
|  | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,марка М50 | м3 | 0,42011 |  |
|  | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,72043 |  |
|  | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 1,21561 |  |
|  | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,078 |  |
|  | Очіс льняний | т | 0,00001 |  |
|  | Труби полівінілхлоридні | т | 0,0008034 |  |
|  | Свiтильник LED 36wt | шт | 26 |  |
|  | Дюбель-шурупи 100\*10мм | шт | 150,07702 |  |
|  |  **Устаткування** |   |   |  |
|  | Стіл-мийка на 2 отділення | шт | 4 |  |
|  | Стіл обідній | шт | 24 |  |
|  | Стіл виробничий для підприємств загального харчування | шт | 4 |  |
|  | Стілець | шт | 120 |  |

*Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».*