**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт комунального закладу «Гімназія №9 ім. Андрія Струся» м. Самбора Самбірської міської ради Львівської області)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на ремроботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Перегородка |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 2,22084 |  |
| 2 | Улаштування неармованих глухих цегляних  перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях  площею більше 5 м2 | м2 | 18,507 |  |
|  | Роздiл 2. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 279,66 |  |
| 4 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 279,66 |  |
| 5 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 279,66 |  |
| 6 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 27,8235 |  |
|  | Роздiл 3. Вікна |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 15 |  |
| 8 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 28,9 |  |
| 9 | Знімання незасклених віконних рам | м2 | 20,36 |  |
| 10 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | м2 | 43,05 |  |
| 11 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | м2 | 7,8144 |  |
|  | Роздiл 4. Дверi |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 18 |  |
| 13 | Знімання дверних полотен | м2 | 34,02 |  |
| 14 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стiнах | м2 | 31,365 |  |
| 15 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 2,05 |  |
|  | Роздiл 5. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 16 | Шпаклювання стель шпаклівкою | м2 | 279,66 |  |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 279,66 |  |
| 18 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону (перегордка) | м2 | 37,014 |  |
| 19 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 126,014 |  |
| 20 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати / до 5мм / | м2 | 37,014 |  |
| 21 | Установлення перфорованих кутиків | м | 80,76 |  |
| 22 | Зароблення віконних та дверних укосів | м2 | 28,27 |  |
| 23 | Шпаклювання дверних укосів гіпсоцементними сумішами | м2 | 28,27 |  |
| 24 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін та дверних укосів по  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 572,55 |  |
| 25 | Фарбування раніше пофарбованих підвіконників  усередині будівлі водоемульсійними сумішами з  розчищенням понад 35% | м2 | 13,08 |  |
| 26 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 53,72 |  |
| 27 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше  пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 38,4 |  |
|  | Роздiл 6. Внутрішні трубопроводи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 28 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів  водопостачання з напірних поліетиленових труб  високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням  терморезисторним зварюванням | м | 26 |  |
| 29 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  25 мм | м | 26 |  |
| 30 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
|  | Роздiл 7. Освітлення |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 26 |  |
| 32 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 26 |  |
|  | Роздiл 8. Інші роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 33 | Очищення приміщень від сміття | т | 17,487 |  |
| 34 | Навантаження сміття вручну | т | 17,487 |  |
| 35 | Перевезення сміття до 5 км | т | 17,487 |  |
|  | **Будівельні матеріали, вироби і комплекти** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Дюбель-шуруп | шт | 113,5413 |  |
|  | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0000444 |  |
|  | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,00304 |  |
|  | Клейова шпаклівка | т | 0,341392 |  |
|  | Піна монтажна | л | 16,37311 |  |
|  | Вапно хлорне, марка А | т | 0,0000026 |  |
|  | Плитки керамiчнi | м2 | 54,2572 |  |
|  | Плитки керамічні для підлог | м2 | 313,35494 |  |
|  | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна | т | 0,0092868 |  |
|  | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,000024 |  |
|  | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без  покриття | м2 | 2,05058 |  |
|  | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм,  довжина 100 мм | т | 0,0000923 |  |
|  | Вікна металопластикові | м2 | 50,8644 |  |
|  | | | | |
|  | Двері протипожежні | шт | 1 |  |
|  | Папір шліфувальний | м2 | 6,8508 |  |
|  | Дрантя | кг | 2,06305 |  |
|  | Грунтовка глибокого проникнення | л | 164,40628 |  |
|  | Фарба водоемульсійна | кг | 553,6719 |  |
|  | Шпарування для швів | кг | 163,90485 |  |
|  | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 2,90846 |  |
|  | Оліфа натуральна | кг | 0,012 |  |
|  | Кутики металеві перфоровані | м | 84,798 |  |
|  | Гвинти самонарізні, марка СМ1-35 | т | 0,0000697 |  |
|  | Шпаклівка клейова | т | 0,0534264 |  |
|  | Шпаклiвка фінішна | кг | 335,592 |  |
|  | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 1878,2582 |  |
|  | Самовирівнювальна суміш для підлог | кг | 2516,94 |  |
|  | Грунтовка багатофункціональна висококонцентрована R  766 | кг | 55,09302 |  |
|  | Шпаклівка для основ | кг | 21,11433 |  |
|  | Шпатлівка полімерцементна Ceresit CT | кг | 339,24 |  |
|  | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,000931 |  |
|  | Вузли із труб поліпропіленові для води діам. 25мм | м | 26 |  |
|  | Блоки дверні металопластикові індивідуальго виготовлення (комплектна поставка) | м2 | 31,365 |  |
|  | Бойлер 80 | шт | 1 |  |
|  | Вода | м3 | 1,08789 |  |
|  | Емаль антикорозійна для батарей | т | 0,0094464 |  |
|  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65  мм, марка М100 | 1000шт | 0,92535 |  |
|  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,002 |  |
|  | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий,марка М50 | м3 | 0,42011 |  |
|  | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,72043 |  |
|  | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | м3 | 1,21561 |  |
|  | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,078 |  |
|  | Очіс льняний | т | 0,00001 |  |
|  | Труби полівінілхлоридні | т | 0,0008034 |  |
|  | Свiтильник LED 36wt | шт | 26 |  |
|  | Дюбель-шурупи 100\*10мм | шт | 150,07702 |  |
|  | **Устаткування** |  |  |  |
|  | Стіл-мийка на 2 отділення | шт | 4 |  |
|  | Стіл обідній | шт | 24 |  |
|  | Стіл виробничий для підприємств загального харчування | шт | 4 |  |
|  | Стілець | шт | 120 |  |

*Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».*